{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Analitico","NOVO","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":62418,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92876,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92806,"SINAPI-I",43056,1.1399999999999999]
[95603]
[95996,"SINAPI",95631,5.7500000000000002E-2]
[95995,"SINAPI",5837,9.4899999999999998E-2]
[96001,"SINAPI",89234,3.3999999999999998E-3]
[94876,"SINAPI-I",20078,0.1042]
[90733,"SINAPI",88246,7.5300000000000006E-2]
[90738,"SINAPI",88246,0.1447]
[90730,"SINAPI",88246,1.1872]
[94869]
[90708,"SINAPI",5632,2.6200000000000001E-2]
[90706]
[90698,"SINAPI-I",41932,1.05]
[105378,"SINAPI",88316,8.2900000000000001E-2]
[105268,"SINAPI",88246,1.3954]
[105394,"SINAPI",5678,2.47E-2]
[105318,"SINAPI",88246,0.40389999999999998]
[105398,"SINAPI-I",20078,0.14879999999999999]
[105401]
[105382,"SINAPI-I",20078,5.6300000000000003E-2]
[105381,"SINAPI",88246,0.24779999999999999]
[105298,"SINAPI",88316,0.1706]
[105255,"SINAPI",88246,0.57379999999999998]
[105256,"SINAPI",5679,0.1973]
[105272,"SINAPI",88316,0.76990000000000003]
[105269,"SINAPI",88246,0.13350000000000001]
[105340,"SINAPI",5631,7.7100000000000002E-2]
[105363,"SINAPI",88246,0.45800000000000002]
[105280,"SINAPI-I",20078,8.5000000000000006E-2]
[105319]
[105349,"SINAPI",88316,0.59609999999999996]
[105325,"SINAPI",5632,0.17130000000000001]
[105354,"SINAPI",88316,1.1986000000000001]
[105391,"SINAPI",88246,1.8575999999999999]
[97177,"SINAPI",5632,0.1381]
[97177,"SINAPI",5631,2.8799999999999999E-2]
[97190,"SINAPI",88316,0.47560000000000002]
[97191,"SINAPI",88246,0.82709999999999995]
[97183,"SINAPI",5631,1.84E-2]
[97142,"SINAPI",88246,6.0600000000000001E-2]
[97172,"SINAPI-I",20078,6.4600000000000005E-2]
[97144]
[97163,"SINAPI-I",20078,1.6299999999999999E-2]
[97150,"SINAPI",5632,8.2799999999999999E-2]
[97167,"SINAPI",88316,0.22600000000000001]
[97154,"SINAPI",5632,0.13270000000000001]
[97128,"SINAPI",88246,0.127]
[97136,"SINAPI-I",20078,2.29E-2]
[97132,"SINAPI",5679,6.7000000000000004E-2]
[105310,"SINAPI",88316,0.12429999999999999]
[97122]
[105294,"SINAPI-I",20078,4.3799999999999999E-2]
[105376,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[105335,"SINAPI",5679,4.58E-2]
[105337,"SINAPI",5678,1.0999999999999999E-2]
[105368]
[92848,"SINAPI",5632,0.12379999999999999]
[104939,"SINAPI",88316,1.0708]
[92838,"SINAPI",5632,5.7599999999999998E-2]
[92860,"SINAPI",5631,6.13E-2]
[92846,"SINAPI",88246,0.25459999999999999]
[92832,"SINAPI",88246,0.95589999999999997]
[92824]
[92825,"SINAPI",88246,0.43369999999999997]
[92814,"SINAPI",5632,0.22040000000000001]
[92863,"SINAPI",88316,0.6976]
[104936,"SINAPI",88246,0.4234]
[92849,"SINAPI",5632,3.7999999999999999E-2]
[92839,"SINAPI",88316,0.32619999999999999]
[92843,"SINAPI-I",7773,1.03]
[92845,"SINAPI",5632,0.1106]
[92829,"SINAPI",5631,0.1701]
[92220,"SINAPI",88246,0.30309999999999998]
[92221,"SINAPI-I",7725,1.03]
[92214]
[92215,"SINAPI",88629,1.2200000000000001E-2]
[94329,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[104738,"SINAPI",90693,0.1072]
[94318,"SINAPI",91533,0.1285]
[93373,"SINAPI",88316,2.7300000000000001E-2]
[104731,"SINAPI",5632,3.7699999999999997E-2]
[104728,"SINAPI",5631,4.4400000000000002E-2]
[93381,"SINAPI",88316,3.0300000000000001E-2]
[104734,"SINAPI",5679,5.5100000000000003E-2]
[105732,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105727,"SINAPI",88316,3.916E-2]
[96398,"SINAPI",5934,2.6166999999999999E-2]
[105740,"SINAPI",5685,1.93955E-2]
[105752,"SINAPI-I",4730,1.1000000000000001]
[105747,"SINAPI",5631,1.3167399999999999E-2]
[100566,"SINAPI",5684,1.22156E-2]
[105666,"SINAPI",5685,2.49371E-2]
[105658,"SINAPI",5923,4.8996499999999998E-2]
[105667,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105640,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105659,"SINAPI",5934,4.8228E-2]
[105641]
[105647,"SINAPI",88316,3.1328000000000002E-2]
[105710,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105706,"SINAPI",96464,2.7322200000000001E-2]
[105708,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[100569,"SINAPI",5903,3.79554E-2]
[105684,"SINAPI",105532,1]
[100570,"SINAPI",88316,0.1670827]
[105700,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105692]
[100571,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105701,"SINAPI-I",4721,0.63265329999999997]
[105686,"SINAPI",5903,2.51229E-2]
[105581,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[105714]
[105624,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105601,"SINAPI",5685,1.7973900000000001E-2]
[105617,"SINAPI",96464,9.9947000000000005E-3]
[96392,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105633,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105618,"SINAPI",105526,1]
[105575,"SINAPI",88316,7.9707500000000001E-2]
[105599,"SINAPI",5934,1.5958699999999999E-2]
[96390,"SINAPI-I",1379,93.023331799999994]
[105600,"SINAPI",96464,1.7297099999999999E-2]
[105608,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[100572]
[105719,"SINAPI",93244,2.9555100000000001E-2]
[105592,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[100573,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[105725,"SINAPI",73436,1.2597300000000001E-2]
[105569,"SINAPI",5903,1.01539E-2]
[101767,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105756,"SINAPI",91486,7.2039000000000001E-3]
[105565,"SINAPI",88316,1.4556700000000001E-2]
[105558,"SINAPI",88316,4.0127599999999999E-2]
[105561,"SINAPI",96464,1.6341700000000001E-2]
[105734,"SINAPI",96394,1]
[105736,"SINAPI",5903,4.31408E-2]
[105731,"SINAPI",5934,3.60252E-2]
[105750,"SINAPI",5632,9.2275599999999999E-2]
[105755,"SINAPI",5631,1.9506300000000001E-2]
[105744,"SINAPI",73436,4.5808999999999997E-3]
[105663,"SINAPI",88316,0.24229300000000001]
[105642,"SINAPI",88316,5.6787400000000002E-2]
[105648,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105664,"SINAPI",96464,5.5565999999999997E-2]
[105649,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[105662,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105665,"SINAPI",5903,5.6758000000000003E-2]
[105656,"SINAPI",105531,1]
[105577,"SINAPI",88316,0.3180096]
[105712,"SINAPI",5934,4.73827E-2]
[105693,"SINAPI",89036,7.3674900000000001E-2]
[105702,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105675,"SINAPI",105532,1]
[105694,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105694,"SINAPI-I",4721,0.6464067]
[105682]
[105688,"SINAPI",88316,3.97512E-2]
[105698,"SINAPI",5923,5.4745700000000001E-2]
[105683,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105580,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105582,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105626,"SINAPI",96464,3.8670099999999999E-2]
[105635,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105605,"SINAPI",96464,2.74498E-2]
[105627]
[105606]
[105614,"SINAPI",88316,2.5591699999999998E-2]
[105572,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105611,"SINAPI",96464,2.1085199999999998E-2]
[105619,"SINAPI",5685,1.81938E-2]
[105628,"SINAPI",5903,2.6471399999999999E-2]
[105620,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[105587,"SINAPI",5934,7.0555599999999996E-2]
[105589,"SINAPI",5934,7.0097599999999996E-2]
[105593,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105596,"SINAPI",88316,0.29529460000000002]
[105591,"SINAPI",73436,1.6032999999999999E-2]
[105568,"SINAPI",5685,2.25378E-2]
[105598,"SINAPI",5903,4.2364000000000004E-3]
[105597,"SINAPI",5932,3.0249999999999998E-4]
[102728,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[102796,"SINAPI",92743,32.25]
[102768]
[102755,"SINAPI",102727,17.9954]
[102757,"SINAPI",96620,1.587]
[102791]
[102792,"SINAPI",92756,36]
[102752,"SINAPI",102730,23.708500000000001]
[102742,"SINAPI",102734,46.195799999999998]
[102754,"SINAPI",96620,1.0326]
[102739,"SINAPI",102727,9.2667000000000002]
[102770,"SINAPI",102730,35.539200000000001]
[102771,"SINAPI",102729,356.16359999999997]
[102747,"SINAPI",96620,0.88149999999999995]
[102759,"SINAPI",102727,28.138500000000001]
[102785,"SINAPI",92756,12]
[102112,"SINAPI",88248,2.0425]
[102114,"SINAPI",88267,2.1145999999999998]
[102116,"SINAPI-I",11267,4]
[102119,"SINAPI-I",39996,0.2]
[102133,"SINAPI",88248,4.5547000000000004]
[102121,"SINAPI",88267,3.0647000000000002]
[102128,"SINAPI-I",44333,3]
[102130,"SINAPI-I",44333,3]
[101801,"SINAPI",94970,0.114]
[98108,"SINAPI-I",2692,4.1000000000000003E-3]
[98109,"SINAPI-I",4491,0.11840000000000001]
[98106,"SINAPI",5678,7.9000000000000008E-3]
[98111]
[97893,"SINAPI",5678,1.3599999999999999E-2]
[97886,"SINAPI",97734,1.7500000000000002E-2]
[97881,"SINAPI",97733,9.1000000000000004E-3]
[97885,"SINAPI-I",43433,1]
[99250,"SINAPI-I",4491,7.3999999999999996E-2]
[97901,"SINAPI",101616,0.49]
[99255]
[99255,"SINAPI-I",2692,6.7999999999999996E-3]
[99257,"SINAPI-I",4491,0.17760000000000001]
[99258,"SINAPI",87316,7.1000000000000004E-3]
[97906,"SINAPI-I",4491,0.11840000000000001]
[99262,"SINAPI-I",4517,0.17599999999999999]
[97908,"SINAPI",5679,4.02E-2]
[97898,"SINAPI-I",43437,1]
[101795,"SINAPI",89998,1.6658999999999999]
[101797,"SINAPI",88309,19.5517]
[101802,"SINAPI-I",2692,9.4999999999999998E-3]
[101803,"SINAPI",5679,7.2900000000000006E-2]
[101805,"SINAPI",97734,1.7999999999999999E-2]
[102623,"SINAPI",94672,2]
[102609,"SINAPI",88248,0.26860000000000001]
[102613,"SINAPI",88248,0.1537]
[102618,"SINAPI",88267,1.4821]
[102589,"SINAPI",88248,7.7799999999999994E-2]
[102594]
[103005]
[103006,"SINAPI-I",4517,0.17599999999999999]
[102992,"SINAPI",5632,9.7098299999999998E-2]
[102994,"SINAPI",5631,9.9930500000000005E-2]
[106007,"SINAPI",97114,0.1208333]
[106014,"SINAPI",92916,17.066700000000001]
[105999,"SINAPI",105945,1.2997000000000001]
[106002,"SINAPI",105945,1.6825000000000001]
[106019,"SINAPI",88316,1.91939E-2]
[105945,"SINAPI-I",4509,0.55000000000000004]
[98523,"SINAPI-I",44229,4.6875]
[101195,"SINAPI-I",346,0.40500000000000003]
[101189,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101198,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101202,"SINAPI-I",5076,1.2E-2]
[87907,"SINAPI",88316,3.1800000000000002E-2]
[87899]
[87891,"SINAPI",87401,1.5E-3]
[87887]
[103669,"SINAPI",90587,1.417]
[103671,"SINAPI",90586,0.17399999999999999]
[103677,"SINAPI",88262,0.59199999999999997]
[103674,"SINAPI",90587,0.17899999999999999]
[103682,"SINAPI",90586,0.94199999999999995]
[91080,"SINAPI",90651,0.60829999999999995]
[91101,"SINAPI-I",370,0.12870000000000001]
[91097,"SINAPI",88309,0.17660000000000001]
[91078,"SINAPI",90663,0.5585]
[91095,"SINAPI",88316,0.4899]
[91076,"SINAPI",90650,4.07E-2]
[91093]
[91074,"SINAPI",90776,0.3977]
[91070,"SINAPI",102726,0.25]
[91091]
[91083,"SINAPI-I",370,0.10970000000000001]
[91100,"SINAPI",88831,0.31259999999999999]
[91096,"SINAPI",90776,0.17810000000000001]
[91077,"SINAPI",88830,6.0999999999999999E-2]
[91077,"SINAPI",88377,0.17829999999999999]
[91075]
[91071,"SINAPI",88830,5.8999999999999997E-2]
[91092,"SINAPI",90657,0.93659999999999999]
[91073,"SINAPI",88830,5.8999999999999997E-2]
[91090,"SINAPI",90778,9.0955400000000006E-2]
[91086]
[104287,"SINAPI",88238,0.71289999999999998]
[104292,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104288,"SINAPI",102827,6.54E-2]
[104289,"SINAPI-I",44843,4]
[104291,"SINAPI",95140,0.54390000000000005]
[104267,"SINAPI-I",44849,1]
[104276]
[104278,"SINAPI-I",44885,1]
[104266,"SINAPI-I",44847,1]
[104306]
[104310,"SINAPI",90644,4.1000000000000003E-3]
[104303,"SINAPI",88238,9.5899999999999999E-2]
[104294,"SINAPI",88238,4.2200000000000001E-2]
[90954,"SINAPI-I",10931,1.143]
[90952]
[90940,"SINAPI",87301,6.6100000000000006E-2]
[88471,"SINAPI-I",38546,5.2999999999999999E-2]
[87684]
[87758,"SINAPI",87386,4.3099999999999999E-2]
[87643]
[87622,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87682,"SINAPI",88309,0.248]
[87745,"SINAPI-I",1379,0.5]
[103668,"SINAPI",103664,1]
[93233]
[88831,"SINAPI",88826,1]
[90656,"SINAPI",90654,1]
[102810,"SINAPI",102809,1]
[92145,"SINAPI",88284,1]
[96035,"SINAPI",96034,1]
[5961,"SINAPI",91367,1]
[92242,"SINAPI",92241,1]
[5903,"SINAPI",91398,1]
[6260,"SINAPI",88282,1]
[5892,"SINAPI",91356,1]
[91031,"SINAPI",91028,1]
[91534,"SINAPI",88297,1]
[90964,"SINAPI",90960,1]
[102827,"SINAPI",102826,1]
[103944]
[92044]
[104716,"SINAPI",104714,1]
[5632,"SINAPI",88294,1]
[91486,"SINAPI",91469,1]
[93416]
[95213,"SINAPI",88296,1]
[83765]
[93282]
[89273,"SINAPI",89269,1]
[93288,"SINAPI",88296,1]
[102851,"SINAPI",88296,1]
[105845,"SINAPI",88286,1]
[91634,"SINAPI",91632,1]
[99833,"SINAPI",99830,1]
[102275,"SINAPI",102270,1]
[105916]
[90692,"SINAPI",90690,1]
[90637,"SINAPI",90633,1]
[5932,"SINAPI",89228,1]
[102986,"SINAPI",102983,1]
[103164,"SINAPI",103159,1]
[103175,"SINAPI",103173,1]
[102868,"SINAPI",102864,1]
[104696,"SINAPI",104691,1]
[90625,"SINAPI",90623,1]
[103225,"SINAPI",103220,1]
[102975,"SINAPI",88297,1]
[95277,"SINAPI",95272,1]
[88438,"SINAPI",88435,1]
[5944,"SINAPI",89130,1]
[5681,"SINAPI",88294,1]
[5680]
[96463,"SINAPI",88303,1]
[95631]
[5879,"SINAPI",93240,1]
[102928,"SINAPI",102926,1]
[89028,"SINAPI",89025,1]
[104097,"SINAPI",104096,1]
[5849,"SINAPI",89018,1]
[96014,"SINAPI",96008,1]
[96028,"SINAPI",96024,1]
[93440,"SINAPI",88304,1]
[5884,"SINAPI",88848,1]
[106094,"SINAPI",106093,1]
[95122,"SINAPI",88316,4]
[90586,"SINAPI",90585,1]
[97623,"SINAPI",88316,6.7253999999999996]
[97629,"SINAPI",102274,1.1661999999999999]
[104803]
[104795]
[97665,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[97654,"SINAPI",93287,8.5900000000000004E-2]
[97658,"SINAPI",92717,0.88680000000000003]
[97662]
[87444]
[89223,"SINAPI-I",36397,6.9999999999999994E-5]
[90648]
[89020,"SINAPI-I",751,1.4800000000000001E-5]
[91382,"SINAPI-I",37758,5.6999999999999996E-6]
[96032,"SINAPI-I",37758,5.6999999999999996E-6]
[89880,"SINAPI-I",37763,5.6999999999999996E-6]
[92238,"SINAPI-I",37763,1.4100000000000001E-5]
[91641,"SINAPI-I",13215,1.4100000000000001E-5]
[5763,"SINAPI-I",37736,6.8899999999999994E-5]
[89264]
[5754,"SINAPI-I",37752,6.4300000000000004E-5]
[91030]
[90958,"SINAPI-I",36522,1.43E-5]
[102818,"SINAPI-I",41701,6.3999999999999997E-5]
[102825]
[95279]
[95124]
[104713,"SINAPI-I",45112,1.4800000000000001E-5]
[88904,"SINAPI-I",4221,15.03]
[91469]
[93414,"SINAPI-I",4222,1.82]
[83764]
[104684,"SINAPI-I",45094,4.0000000000000003E-5]
[93277]
[104706,"SINAPI-I",45113,5.52E-5]
[102846]
[89259,"SINAPI-I",37752,3.43E-5]
[105979]
[105981,"SINAPI-I",3365,6.8999999999999997E-5]
[90684]
[103791,"SINAPI-I",44811,5.7099999999999999E-5]
[88401,"SINAPI-I",37546,1.4800000000000001E-5]
[88395]
[53849,"SINAPI-I",4221,13.99]
[102861]
[102937]
[103168,"SINAPI-I",2705,0.76]
[93223]
[91021,"SINAPI-I",38543,5.8000000000000004E-6]
[103232,"SINAPI-I",44550,5.3300000000000001E-5]
[90628]
[91273,"SINAPI-I",1442,5.3300000000000001E-5]
[88434]
[102889,"SINAPI-I",44287,1.36E-5]
[5668,"SINAPI-I",4221,7.66]
[53786]
[73313,"SINAPI-I",14513,1.4399999999999999E-5]
[95268]
[102925,"SINAPI-I",44011,1.4100000000000001E-5]
[104094]
[89009,"SINAPI-I",7624,3.1099999999999997E-5]
[89013]
[96023,"SINAPI-I",36529,5.3300000000000001E-5]
[93435]
[100646,"SINAPI-I",4221,900]
[100637]
[93432,"SINAPI-I",4221,360]
[89240]
[103801,"SINAPI",94970,1.103]
[103926]
[103800,"SINAPI-I",4730,0.90859999999999996]
[104320,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[89866,"SINAPI-I",3529,1]
[104323,"SINAPI",88267,0.1401]
[102726,"SINAPI-I",345,8.5000000000000006E-3]
[102690,"SINAPI",90106,0.16]
[102689,"SINAPI",90106,0.16]
[102703]
[102673,"SINAPI",88629,8.0000000000000004E-4]
[102677,"SINAPI-I",367,0.79039999999999999]
[102680,"SINAPI",5679,8.5099999999999995E-2]
[102676,"SINAPI-I",367,0.81640000000000001]
[102685,"SINAPI",88309,9.2700000000000005E-2]
[102669,"SINAPI-I",4718,0.1414]
[102717,"SINAPI",88316,0.2059]
[102715,"SINAPI",88316,1.4800000000000001E-2]
[102707,"SINAPI-I",12583,1.03]
[98326]
[98390,"SINAPI-I",43900,1]
[98393,"SINAPI-I",43903,1]
[98359]
[98352,"SINAPI",88279,1.4289000000000001]
[98351]
[98383,"SINAPI",96564,1]
[98346,"SINAPI",96560,1]
[98363,"SINAPI-I",43854,1.05]
[98345,"SINAPI-I",43728,5.8461999999999996]
[98361,"SINAPI",96559,1]
[98353,"SINAPI",88279,2.8100999999999998]
[97280,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97292,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97298,"SINAPI-I",44027,4]
[97310,"SINAPI",88247,1.8067]
[97288,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97293]
[97306,"SINAPI-I",41816,1]
[97312,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97284,"SINAPI-I",44027,4]
[97302]
[97308,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97240,"SINAPI",96562,1]
[97246,"SINAPI-I",44044,0.90100000000000002]
[97254,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97249,"SINAPI-I",44344,1]
[97266]
[97271,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97257,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97260,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97272,"SINAPI",88247,1.1367]
[97316,"SINAPI",88264,0.57909999999999995]
[97320]
[97324,"SINAPI-I",43965,25.2]
[103517,"SINAPI-I",34472,1]
[103503,"SINAPI",88264,5.3900000000000003E-2]
[103506,"SINAPI-I",7568,4]
[103523,"SINAPI",88248,2.6353]
[103510,"SINAPI-I",44710,1]
[97062,"SINAPI-I",7170,1.1990000000000001]
[97041,"SINAPI-I",10567,10.794]
[104987]
[97025,"SINAPI-I",41948,0.36699999999999999]
[97033,"SINAPI-I",3993,0.44900000000000001]
[97029,"SINAPI-I",43056,0.74]
[97037,"SINAPI-I",44301,0.2]
[97018,"SINAPI-I",3993,0.121]
[97023]
[104981,"SINAPI-I",41950,2.9906200000000001E-2]
[97063]
[96999,"SINAPI",88239,0.94786459999999995]
[96996,"SINAPI-I",4430,2.2440000000000002]
[97005]
[97002,"SINAPI-I",4430,0.7773333]
[97007]
[97006,"SINAPI-I",3992,3.8664999999999998]
[97048,"SINAPI-I",39015,7.8799999999999995E-2]
[97058]
[97055,"SINAPI",88262,0.37012440000000002]
[104983,"SINAPI-I",5068,0.16700000000000001]
[95943,"SINAPI",88245,0.36599999999999999]
[102074,"SINAPI",103675,1]
[102084,"SINAPI",88316,0.78]
[102090,"SINAPI",91693,0.10100000000000001]
[101997]
[101998,"SINAPI-I",20247,3.6999999999999998E-2]
[101995,"SINAPI-I",4491,7.1879999999999997]
[101988,"SINAPI-I",4517,1.0760000000000001]
[101986]
[101987,"SINAPI-I",6189,7.1029999999999998]
[102071]
[102067,"SINAPI",92273,2.1309999999999998]
[102063,"SINAPI",88262,2.6269999999999998]
[102052,"SINAPI",88239,0.47599999999999998]
[102049,"SINAPI-I",2692,0.01]
[102047,"SINAPI-I",6193,0.41299999999999998]
[102042,"SINAPI",101995,0.84]
[102016,"SINAPI",88262,4.5419999999999998]
[102014,"SINAPI",88262,6.258]
[102012,"SINAPI-I",10749,1.669]
[102005,"SINAPI",101985,0.47]
[102003,"SINAPI",88262,3.488]
[101981,"SINAPI",88239,0.52300000000000002]
[101114,"SINAPI",89032,1.15E-2]
[101125,"SINAPI",5851,7.9000000000000008E-3]
[101134,"SINAPI",89031,1.95E-2]
[101137,"SINAPI",100974,1.25]
[101129]
[101131]
[101153,"SINAPI",88844,3.0200000000000001E-2]
[101206]
[101211,"SINAPI",88316,1.43E-2]
[101218,"SINAPI",5632,2.7000000000000001E-3]
[101259,"SINAPI",91387,3.15E-2]
[101208,"SINAPI",88907,8.6E-3]
[101226,"SINAPI",88316,9.7000000000000003E-3]
[101228,"SINAPI",89883,4.4999999999999998E-2]
[101255,"SINAPI",88908,2.5000000000000001E-3]
[101266]
[101240,"SINAPI",88316,1.12E-2]
[101269,"SINAPI",5632,2.7000000000000001E-3]
[101232,"SINAPI",89877,6.8999999999999999E-3]
[101248,"SINAPI",88907,7.3000000000000001E-3]
[101245,"SINAPI",88316,9.1000000000000004E-3]
[101276,"SINAPI",91386,7.5499999999999998E-2]
[102315,"SINAPI",88316,4.1586600000000001E-2]
[102306]
[90099,"SINAPI",88316,0.12091349999999999]
[102308,"SINAPI",5631,3.5747500000000001E-2]
[102329,"SINAPI",5679,3.9149299999999998E-2]
[102304,"SINAPI",88316,8.4423799999999993E-2]
[102309,"SINAPI",5632,2.66348E-2]
[102296,"SINAPI",88908,1.51133E-2]
[102297]
[90107,"SINAPI",88316,6.4533800000000002E-2]
[102356,"SINAPI",105916,0.66790000000000005]
[102358,"SINAPI-I",37599,1.6999999999999999E-3]
[102360]
[101603,"SINAPI",5632,4.53E-2]
[101599,"SINAPI",5631,3.5799999999999998E-2]
[101593,"SINAPI-I",5061,1.2800000000000001E-2]
[101584,"SINAPI",88316,0.30009999999999998]
[101586,"SINAPI",88262,0.4577]
[101578,"SINAPI-I",5061,2.58E-2]
[101573,"SINAPI",88262,0.56130000000000002]
[101575,"SINAPI-I",5061,1.2800000000000001E-2]
[101610,"SINAPI-I",1330,1362.25]
[101614,"SINAPI",98765,23.827000000000002]
[101612,"SINAPI",102934,3.4000000000000002E-2]
[101615,"SINAPI-I",445,10]
[101622]
[104465,"SINAPI",104190,0.5]
[104182,"SINAPI-I",44909,0.25]
[104186,"SINAPI",90650,0.77700000000000002]
[104186,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[94589,"SINAPI-I",43657,1]
[94588,"SINAPI-I",39961,0.20035710000000001]
[94573]
[100668,"SINAPI",88316,2.1176713]
[100671]
[100667,"SINAPI-I",3428,1]
[100659,"SINAPI",88261,6.8000000000000005E-2]
[91292,"SINAPI",88261,0.55200000000000005]
[100706]
[91306,"SINAPI-I",3093,1]
[91329]
[100690,"SINAPI",91304,1]
[90849,"SINAPI",100659,10]
[91321,"SINAPI",100660,10.199999999999999]
[90846,"SINAPI",90825,1]
[91013,"SINAPI",91009,1]
[91325,"SINAPI",91292,1]
[100694,"SINAPI",91304,1]
[100692,"SINAPI",91298,1]
[90796,"SINAPI",88309,1.865]
[100704]
[91338,"SINAPI-I",7568,4.8166000000000002]
[91297]
[90824,"SINAPI",88316,1.073]
[91010,"SINAPI-I",4981,1]
[91299,"SINAPI-I",2432,3]
[100699,"SINAPI",88316,1.506]
[101174,"SINAPI",92803,1.36]
[101183,"SINAPI",88309,0.27600000000000002]
[101182,"SINAPI",88316,0.81200000000000006]
[101186]
[101186,"SINAPI",90651,1.0720000000000001]
[101178,"SINAPI",90778,2.1999999999999999E-2]
[101181,"SINAPI",88309,0.33600000000000002]
[100896,"SINAPI",90778,5.1000000000000004E-3]
[100893,"SINAPI",89218,4.0000000000000001E-3]
[100891,"SINAPI-I",10997,1.4E-3]
[100658,"SINAPI",88317,0.16300000000000001]
[102649,"SINAPI",90776,0.44450000000000001]
[102645,"SINAPI",102971,6.7999999999999996E-3]
[102646,"SINAPI",90650,7.5499999999999998E-2]
[102647,"SINAPI",102971,1.6899999999999998E-2]
[102652,"SINAPI",105515,0.30099999999999999]
[102648,"SINAPI",90644,0.40960000000000002]
[100654,"SINAPI",90776,0.13320000000000001]
[100655,"SINAPI-I",43360,0.78510000000000002]
[100375]
[100376,"SINAPI-I",21142,1]
[100367]
[100359,"SINAPI",88262,14.988]
[100361,"SINAPI-I",4425,17]
[100372,"SINAPI-I",39027,2]
[100363,"SINAPI-I",6193,3]
[100379,"SINAPI-I",4430,0.55600000000000005]
[100387,"SINAPI",93281,1.06E-2]
[100386,"SINAPI-I",4425,0.19400000000000001]
[92618]
[92602,"SINAPI",88278,1.4219999999999999]
[92604,"SINAPI-I",40598,51.3]
[92590]
[92552,"SINAPI",88239,4.3230000000000004]
[92562,"SINAPI-I",39027,3]
[92563,"SINAPI-I",4415,6]
[92546]
[92557,"SINAPI-I",39027,1.375]
[92558,"SINAPI",92260,1]
[92560,"SINAPI-I",40623,1]
[92561,"SINAPI-I",4425,10.5]
[92259,"SINAPI",88262,3.3439999999999999]
[100393]
[100389]
[100394,"SINAPI",88262,0.18]
[92578]
[92573,"SINAPI",88278,0.17899999999999999]
[92574,"SINAPI-I",1330,0.45]
[92571,"SINAPI",88278,0.58799999999999997]
[92539,"SINAPI",88239,0.40699999999999997]
[92539,"SINAPI-I",40568,0.03]
[97725,"SINAPI",88316,0.98770000000000002]
[97724]
[104944,"SINAPI",88309,0.69420000000000004]
[97738,"SINAPI-I",43682,0.60740000000000005]
[97739,"SINAPI",88239,1.5631999999999999]
[97734,"SINAPI",88309,31.349900000000002]
[97733,"SINAPI",88316,31.992999999999999]
[98619,"SINAPI",90680,4.9600100000000001E-2]
[98622,"SINAPI",88309,7.5047600000000006E-2]
[98631,"SINAPI-I",43082,54.1666667]
[98641,"SINAPI",100973,1.25]
[98641,"SINAPI-I",38464,1.1212]
[98649,"SINAPI-I",44066,4.5310000000000001E-4]
[98657,"SINAPI",97913,0.34261360000000002]
[100344,"SINAPI",88245,9.2969499999999997E-2]
[100343,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[105805,"SINAPI-I",4006,5.2999999999999999E-2]
[105807,"SINAPI-I",4006,5.2999999999999999E-2]
[100351,"SINAPI",89994,8.1915000000000009E-3]
[100350,"SINAPI-I",370,0.4321429]
[105044,"SINAPI-I",4343,1.4666600000000001]
[105096,"SINAPI",88239,0.53764599999999996]
[105051,"SINAPI-I",40568,3.0550000000000001E-2]
[105055,"SINAPI-I",40568,1.5270000000000001E-2]
[105065,"SINAPI-I",2788,1.0914999999999999]
[105046,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105053,"SINAPI",88262,0.33522999999999997]
[105056,"SINAPI-I",2788,1.0915900000000001]
[105063,"SINAPI",95140,0.39673999999999998]
[105070,"SINAPI-I",45158,1.4665999999999999]
[105073,"SINAPI-I",10527,6.5129999999999995E-4]
[105076,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105071,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105077,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105101,"SINAPI-I",4335,1.1000000000000001]
[105083,"SINAPI",95140,0.290798]
[105088,"SINAPI-I",10527,9.2500000000000004E-4]
[105085,"SINAPI-I",4481,1.0915900000000001]
[93961,"SINAPI",5632,5.0900000000000001E-2]
[93961,"SINAPI",5631,4.4999999999999997E-3]
[93959,"SINAPI-I",39848,2]
[93957,"SINAPI",90626,0.46710000000000002]
[93957,"SINAPI",88316,2.2509999999999999]
[104877,"SINAPI",92717,0.17799999999999999]
[104887]
[104844,"SINAPI",90776,0.1525]
[104854,"SINAPI",5903,6.2E-2]
[104850,"SINAPI",90651,3.7699999999999997E-2]
[104888,"SINAPI",90631,2.58E-2]
[104847,"SINAPI",100981,3.1399999999999997E-2]
[104892,"SINAPI-I",44480,1.0714999999999999]
[104848,"SINAPI",5901,7.8799999999999995E-2]
[104851,"SINAPI",90650,9.0700000000000003E-2]
[95108,"SINAPI",98746,2.0500000000000001E-2]
[104859,"SINAPI",88297,0.13009999999999999]
[104856,"SINAPI",102839,2.53E-2]
[104871,"SINAPI-I",44864,5.5599999999999997E-2]
[104865,"SINAPI",90776,9.7000000000000003E-2]
[104872,"SINAPI",102828,2.24E-2]
[104866,"SINAPI-I",44836,5.7380000000000004]
[104885,"SINAPI",88316,7.46E-2]
[104867,"SINAPI",102827,5.6599999999999998E-2]
[104868,"SINAPI-I",9874,0.5171]
[104869,"SINAPI",88297,4.2299999999999997E-2]
[104881,"SINAPI",90778,5.4999999999999997E-3]
[104870,"SINAPI",88316,8.4599999999999995E-2]
[104864,"SINAPI",88297,7.6200000000000004E-2]
[104876,"SINAPI",5795,0.17530000000000001]
[105940,"SINAPI-I",45293,1]
[96121]
[96114,"SINAPI-I",39443,1.2266999999999999]
[104757,"SINAPI-I",39430,0.94099999999999995]
[96111,"SINAPI-I",39430,2.0446]
[101807,"SINAPI",101616,0.81]
[101807,"SINAPI-I",650,21.637699999999999]
[98058,"SINAPI",97738,1.54E-2]
[98088]
[98088,"SINAPI",5679,0.28689999999999999]
[98090]
[98090,"SINAPI",5679,1.4113]
[98092,"SINAPI-I",6193,2.8980000000000001]
[98093,"SINAPI-I",660,159.6]
[98072,"SINAPI",5679,0.50319999999999998]
[98074,"SINAPI",96536,3.84]
[98076,"SINAPI",89998,16.288799999999998]
[98077]
[98063]
[98094,"SINAPI-I",660,27.3]
[98101]
[98078]
[98080,"SINAPI",88316,50.989699999999999]
[98054,"SINAPI",97740,0.24]
[98055,"SINAPI-I",12567,5]
[98083]
[98084,"SINAPI",88628,0.93600000000000005]
[98085,"SINAPI",97735,0.67200000000000004]
[98087,"SINAPI",88309,73.575299999999999]
[98066,"SINAPI-I",7258,1403.8646000000001]
[98067,"SINAPI",89995,0.16]
[98068,"SINAPI-I",4491,0.59940000000000004]
[98070,"SINAPI",96536,2.72]
[98070,"SINAPI-I",4491,0.79920000000000002]
[96543,"SINAPI-I",39017,1.143]
[96557,"SINAPI",90586,9.1999999999999998E-2]
[96556,"SINAPI",90586,0.59799999999999998]
[96521]
[96540,"SINAPI-I",1358,0.33400000000000002]
[96534,"SINAPI-I",4517,0.92400000000000004]
[104929]
[104926,"SINAPI-I",4517,1.224]
[96529,"SINAPI-I",40304,4.7E-2]
[96532,"SINAPI-I",4517,6.9550000000000001]
[96542,"SINAPI-I",20247,8.9999999999999993E-3]
[105518,"SINAPI-I",2692,6.4000000000000001E-2]
[101792,"SINAPI-I",40304,1.0999999999999999E-2]
[101791,"SINAPI-I",4448,1.006]
[92269,"SINAPI",91693,0.20100000000000001]
[92269,"SINAPI",91692,0.05]
[92528,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[92508]
[92526,"SINAPI",88239,9.1999999999999998E-2]
[103762,"SINAPI",92267,0.245]
[103763,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92482,"SINAPI",92271,1.02]
[92500,"SINAPI-I",2692,8.0000000000000002E-3]
[92498,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[92506,"SINAPI-I",40270,3.7999999999999999E-2]
[92445,"SINAPI-I",40271,0.19600000000000001]
[92429,"SINAPI",88262,1.1439999999999999]
[92431,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[92415,"SINAPI",88239,0.20599999999999999]
[92413]
[92469,"SINAPI",92272,1.861]
[92453]
[92475,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92451,"SINAPI",88239,0.20499999999999999]
[92446,"SINAPI",88262,2.4820000000000002]
[92474,"SINAPI-I",40287,0.47399999999999998]
[92478,"SINAPI-I",40275,1.7390000000000001]
[92462,"SINAPI-I",40287,0.47399999999999998]
[92480,"SINAPI-I",4491,0.13200000000000001]
[92460,"SINAPI-I",40275,9.0499999999999997E-2]
[105403]
[96253,"SINAPI",88239,0.14899999999999999]
[105404]
[92751,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92749,"SINAPI",5631,0.16170000000000001]
[92746,"SINAPI-I",4460,0.56669999999999998]
[92744,"SINAPI",88316,1.6028]
[92755,"SINAPI",88316,1.0265]
[104503,"SINAPI",5940,4.99E-2]
[104509,"SINAPI",88908,9.7699999999999995E-2]
[104512,"SINAPI",5946,8.2000000000000003E-2]
[104505,"SINAPI",5632,7.8E-2]
[104491,"SINAPI",88316,0.86260000000000003]
[104492,"SINAPI",5631,0.13600000000000001]
[104497,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104498]
[104634,"SINAPI-I",3315,17.073789999999999]
[104632,"SINAPI",88269,0.96199999999999997]
[87414,"SINAPI",88316,0.11529]
[103088,"SINAPI",88238,4.9000000000000002E-2]
[90282]
[90280,"SINAPI-I",367,0.57979999999999998]
[90281]
[99859,"SINAPI",88315,1.91]
[99855,"SINAPI",88315,0.94799999999999995]
[99839,"SINAPI-I",21012,0.9]
[99851,"SINAPI-I",11002,7.4999999999999997E-2]
[99850,"SINAPI-I",547,0.14599999999999999]
[99852,"SINAPI-I",44186,9.9000000000000005E-2]
[99840,"SINAPI-I",5104,2E-3]
[99838,"SINAPI-I",44182,6.25]
[99846,"SINAPI-I",13246,5]
[94273,"SINAPI",88316,0.2296]
[94288,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[94290,"SINAPI",88309,0.3705]
[94289,"SINAPI-I",4517,0.2]
[94264,"SINAPI",92961,0.10970000000000001]
[94266,"SINAPI-I",34492,5.33E-2]
[94270,"SINAPI",92960,3.85E-2]
[105555,"SINAPI",88247,6.5250000000000002E-2]
[105553,"SINAPI",88264,2.6484000000000001]
[97607,"SINAPI-I",38775,1]
[100907,"SINAPI-I",43990,1]
[103786,"SINAPI",88247,0.15763759999999999]
[103784,"SINAPI",88264,0.53103829999999996]
[105554,"SINAPI-I",39386,1]
[98562,"SINAPI-I",123,0.4405]
[98548,"SINAPI",102811,7.0000000000000007E-2]
[98567,"SINAPI-I",38365,1.04]
[98568]
[98576]
[98551,"SINAPI",102810,0.20449999999999999]
[91926,"SINAPI",88264,2.9000000000000001E-2]
[91931,"SINAPI",88264,5.0999999999999997E-2]
[104623,"SINAPI",88247,0.22900000000000001]
[92867,"SINAPI",88629,8.9999999999999998E-4]
[92870,"SINAPI",88264,0.56899999999999995]
[97562,"SINAPI",88247,0.16200000000000001]
[91913,"SINAPI",88264,0.27200000000000002]
[91910]
[91896,"SINAPI",88264,0.27800000000000002]
[91982,"SINAPI",88264,0.23200000000000001]
[91837]
[91831,"SINAPI",88247,0.08]
[91849,"SINAPI",88247,8.5999999999999993E-2]
[91851,"SINAPI-I",43132,2.3E-3]
[91865]
[92028,"SINAPI",88264,0.57199999999999995]
[91954]
[92022,"SINAPI",88247,0.48599999999999999]
[91953,"SINAPI",91952,1]
[92027,"SINAPI",91946,1]
[91971,"SINAPI",91950,1]
[91879,"SINAPI",88247,0.108]
[91885,"SINAPI",88264,0.219]
[91949,"SINAPI",88264,0.222]
[92006]
[92018,"SINAPI-I",38101,4]
[91997]
[95783]
[95785,"SINAPI",88264,0.2898]
[95794,"SINAPI-I",44078,1]
[95797,"SINAPI-I",2575,1]
[95804,"SINAPI-I",12010,1]
[104401,"SINAPI-I",39330,1]
[95811]
[104405,"SINAPI",88247,0.53620000000000001]
[95816]
[104394,"SINAPI",88264,0.42699999999999999]
[95739,"SINAPI",88264,8.2199999999999995E-2]
[95726]
[104452]
[101938,"SINAPI",88247,1.119613]
[101938,"SINAPI",87367,8.6E-3]
[97417,"SINAPI-I",44698,1]
[97413,"SINAPI",88264,0.64400000000000002]
[93663,"SINAPI-I",34616,1]
[93655,"SINAPI-I",34653,1]
[101891,"SINAPI-I",1574,1]
[101897,"SINAPI-I",1581,3]
[93669,"SINAPI-I",1571,3]
[106027]
[97421]
[101875]
[101882,"SINAPI-I",12043,1]
[106023,"SINAPI",88247,1.9456]
[101877,"SINAPI-I",39794,1]
[97359,"SINAPI-I",43090,1]
[101554,"SINAPI",88264,0.157]
[101539,"SINAPI",88247,8.2969399999999999E-2]
[101568,"SINAPI-I",1017,1.0401]
[101501]
[101501,"SINAPI-I",39996,0.16639999999999999]
[101503,"SINAPI-I",39997,2]
[101504,"SINAPI-I",1094,1]
[101497,"SINAPI-I",39996,0.16639999999999999]
[101499,"SINAPI-I",39997,2]
[101500,"SINAPI-I",3398,1]
[101494,"SINAPI",91935,11]
[101494,"SINAPI-I",4346,3]
[101496,"SINAPI-I",11267,2]
[101489,"SINAPI",88264,3.5078]
[101490,"SINAPI-I",11267,2]
[101492,"SINAPI-I",11950,4]
[101509,"SINAPI",91872,6.05]
[101510,"SINAPI-I",11267,2]
[101512,"SINAPI-I",14153,0.06]
[101506,"SINAPI",100578,1]
[101506,"SINAPI-I",14153,0.06]
[101508,"SINAPI-I",34643,1]
[101526,"SINAPI-I",39809,1]
[101528]
[101522,"SINAPI",93666,1]
[101523,"SINAPI",91872,1.3]
[101519]
[101513,"SINAPI",93659,1]
[101514,"SINAPI",91872,1.3]
[101534]
[101536,"SINAPI",93673,1]
[101529,"SINAPI",91872,1.3]
[101531,"SINAPI-I",11950,4]
[94767]
[94783]
[94706,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[94658]
[94664,"SINAPI-I",113,1]
[94668,"SINAPI-I",122,1.7600000000000001E-2]
[105234,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[105141]
[105169,"SINAPI",88248,0.39889999999999998]
[94609]
[94738,"SINAPI",88267,0.40129999999999999]
[94726,"SINAPI-I",21114,5.33E-2]
[94736,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[94481,"SINAPI-I",10408,1]
[94481,"SINAPI-I",3148,0.36120000000000002]
[94474,"SINAPI-I",7307,7.1999999999999998E-3]
[94620,"SINAPI",88267,0.72119999999999995]
[94616,"SINAPI",88248,0.63759999999999994]
[105198,"SINAPI",88267,0.64780000000000004]
[94747,"SINAPI",88248,0.1077]
[105210,"SINAPI",88267,0.64780000000000004]
[105202,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[94675,"SINAPI-I",1957,1]
[94685,"SINAPI",88267,0.34799999999999998]
[94615,"SINAPI",88248,0.61119999999999997]
[105154,"SINAPI",88248,5.7599999999999998E-2]
[105159,"SINAPI-I",1922,1]
[94631,"SINAPI-I",38383,5.0999999999999997E-2]
[94740,"SINAPI-I",37956,1]
[96748,"SINAPI",104091,7.5899999999999995E-2]
[96751,"SINAPI",104091,0.13239999999999999]
[94674,"SINAPI-I",38383,8.3999999999999995E-3]
[94678,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[105220,"SINAPI",88248,6.4600000000000005E-2]
[105152,"SINAPI",88267,0.1933]
[105162,"SINAPI",104098,0.1386]
[105180,"SINAPI-I",122,1.18E-2]
[105143,"SINAPI",88248,5.8599999999999999E-2]
[105145,"SINAPI",88267,6.59E-2]
[94608,"SINAPI",88248,0.42509999999999998]
[94729,"SINAPI-I",21114,0.1333]
[94467,"SINAPI-I",3913,1]
[96736,"SINAPI",104092,2.12E-2]
[94671,"SINAPI",88267,0.375]
[94667,"SINAPI-I",20083,0.05]
[105177,"SINAPI-I",3148,2.9700000000000001E-2]
[105226,"SINAPI",88267,0.1033]
[94622,"SINAPI-I",39897,8.9999999999999993E-3]
[94624,"SINAPI-I",38383,0.16650000000000001]
[94760,"SINAPI-I",38014,1]
[94723,"SINAPI",88267,0.48459999999999998]
[94720,"SINAPI",88267,0.1275]
[96718,"SINAPI",88267,8.1199999999999994E-2]
[96722,"SINAPI",88248,0.15559999999999999]
[96725]
[94655,"SINAPI-I",38383,5.0299999999999997E-2]
[94702]
[94698,"SINAPI-I",38383,3.8600000000000002E-2]
[94477,"SINAPI-I",6298,1]
[96758,"SINAPI",104091,0.1172]
[94688,"SINAPI-I",122,1.06E-2]
[94694]
[105167,"SINAPI",88248,1.3515999999999999]
[96816,"SINAPI-I",38848,1]
[96827,"SINAPI-I",39280,1]
[104527,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[104528,"SINAPI-I",3148,3.3E-3]
[96878,"SINAPI",88248,0.36599999999999999]
[96874,"SINAPI-I",3148,8.0000000000000002E-3]
[96838,"SINAPI-I",3148,2.0999999999999999E-3]
[96841]
[104536]
[104568]
[96843,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[96806,"SINAPI-I",39357,1]
[104577,"SINAPI",88248,0.1226]
[96823]
[104586,"SINAPI-I",45013,1]
[104543,"SINAPI",88267,0.34200000000000003]
[104592]
[104553,"SINAPI-I",45030,1]
[104562,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[96866,"SINAPI",88248,0.3533]
[96865,"SINAPI-I",38910,1]
[96662,"SINAPI",88267,8.4900000000000003E-2]
[104191,"SINAPI",88267,0.1232]
[96657,"SINAPI",88248,8.2699999999999996E-2]
[96687,"SINAPI",88248,0.2112]
[96695,"SINAPI",104097,0.3044]
[96697,"SINAPI-I",38440,1]
[96690,"SINAPI",88248,0.30890000000000001]
[96698]
[96701]
[96707,"SINAPI",104098,9.3399999999999997E-2]
[96635,"SINAPI",104091,0.36849999999999999]
[96647]
[96646,"SINAPI",104091,0.1225]
[96681,"SINAPI-I",38984,1.0667]
[96643,"SINAPI",88267,0.2465]
[96710,"SINAPI",88267,0.23089999999999999]
[96715,"SINAPI",104097,0.40589999999999998]
[89708]
[104326,"SINAPI",88267,0.16520000000000001]
[89811,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89733,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89812]
[89743,"SINAPI",88248,0.16520000000000001]
[89726,"SINAPI-I",38383,7.1000000000000004E-3]
[89732,"SINAPI-I",296,2]
[89854]
[89801,"SINAPI",88248,3.4299999999999997E-2]
[104345,"SINAPI",88248,0.23250000000000001]
[89861]
[89827,"SINAPI",88248,4.5699999999999998E-2]
[89779,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89778,"SINAPI-I",3899,1]
[89752,"SINAPI-I",122,9.9000000000000008E-3]
[95693,"SINAPI",88248,0.24030000000000001]
[89829,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[104352,"SINAPI-I",296,1]
[104348,"SINAPI",88248,1.14E-2]
[89712,"SINAPI-I",38383,1.77E-2]
[89383,"SINAPI-I",122,5.8999999999999999E-3]
[89436,"SINAPI-I",108,1]
[104002,"SINAPI",88267,0.13059999999999999]
[89613,"SINAPI-I",20083,0.04]
[103952,"SINAPI-I",828,1]
[103959,"SINAPI",88267,9.2399999999999996E-2]
[103964,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[103966,"SINAPI-I",813,1]
[103969,"SINAPI",88267,7.8799999999999995E-2]
[89490,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89365,"SINAPI-I",1927,1]
[103983,"SINAPI",88267,0.192]
[89406,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89494]
[89369,"SINAPI",88267,0.1812]
[89517,"SINAPI-I",20083,0.05]
[89430]
[89555,"SINAPI",88267,5.7700000000000001E-2]
[89409,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89498]
[89502,"SINAPI",88267,0.12709999999999999]
[89523,"SINAPI-I",20083,0.06]
[89362]
[89492,"SINAPI",88267,8.5900000000000004E-2]
[103980,"SINAPI-I",20083,1.4E-2]
[103950]
[103950,"SINAPI-I",38383,3.15E-2]
[89381,"SINAPI-I",38383,3.15E-2]
[89979,"SINAPI-I",38383,3.7100000000000001E-2]
[89418]
[89432,"SINAPI-I",38383,3.5999999999999997E-2]
[89560,"SINAPI-I",38383,1.5699999999999999E-2]
[89419]
[89433,"SINAPI-I",38383,3.9399999999999998E-2]
[89981,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[89434]
[89378,"SINAPI-I",38383,3.3799999999999997E-2]
[89558,"SINAPI-I",122,1.18E-2]
[103995]
[103976,"SINAPI-I",38383,2.5600000000000001E-2]
[89438,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89440]
[89398,"SINAPI-I",38383,6.0499999999999998E-2]
[89629,"SINAPI-I",122,3.8800000000000001E-2]
[89355,"SINAPI",88248,0.32790000000000002]
[89357,"SINAPI-I",38383,0.1056]
[89396,"SINAPI",88267,0.17480000000000001]
[89442,"SINAPI-I",20083,1.0500000000000001E-2]
[89622,"SINAPI-I",7136,1]
[89626,"SINAPI",88267,0.1547]
[89375]
[89428,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89594]
[89615,"SINAPI-I",38383,3.0700000000000002E-2]
[89663,"SINAPI",88267,9.2999999999999999E-2]
[89689,"SINAPI",88248,0.11940000000000001]
[89831,"SINAPI",88248,6.7699999999999996E-2]
[89721,"SINAPI",88248,0.12470000000000001]
[89664,"SINAPI-I",38000,1]
[89787,"SINAPI-I",37967,1]
[89719,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89646,"SINAPI-I",21114,0.1067]
[89640,"SINAPI-I",21114,5.33E-2]
[89672]
[89682]
[89651]
[89651,"SINAPI",88267,7.3499999999999996E-2]
[104025,"SINAPI",88267,0.13300000000000001]
[104016,"SINAPI",88248,0.20269999999999999]
[104020,"SINAPI",88248,0.1353]
[104022,"SINAPI",88248,0.26600000000000001]
[89636]
[89772,"SINAPI-I",38029,1.0492999999999999]
[89847,"SINAPI",88267,0.2883]
[104027,"SINAPI",88248,0.13300000000000001]
[89661]
[89684,"SINAPI",88248,0.12909999999999999]
[89587]
[89592,"SINAPI-I",20098,1]
[95694,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89524]
[89514,"SINAPI",88267,4.7500000000000001E-2]
[89581,"SINAPI-I",20156,1]
[89699,"SINAPI-I",20078,0.23250000000000001]
[89563,"SINAPI",88248,8.09E-2]
[89565,"SINAPI-I",298,3]
[89669,"SINAPI-I",122,2.4500000000000001E-2]
[89544,"SINAPI-I",20167,1]
[89599,"SINAPI-I",38383,3.2000000000000001E-2]
[89557,"SINAPI",88248,7.4300000000000005E-2]
[104166,"SINAPI-I",9840,1.0353000000000001]
[89576,"SINAPI-I",9839,1.0353000000000001]
[89667,"SINAPI",88267,0.1158]
[104175,"SINAPI",88267,0.31790000000000002]
[104177,"SINAPI-I",20181,1]
[102250,"SINAPI",88278,0.78500000000000003]
[102238,"SINAPI",88316,0.65200000000000002]
[102253,"SINAPI",91692,8.8999999999999996E-2]
[102257,"SINAPI",91693,1.2230000000000001]
[102236,"SINAPI",91693,0.76900000000000002]
[102246,"SINAPI-I",44370,0.34599999999999997]
[102251,"SINAPI-I",44368,0.14000000000000001]
[102252,"SINAPI",88278,1.8220000000000001]
[96765,"SINAPI-I",20963,1]
[97432,"SINAPI",88267,0.46700000000000003]
[97437,"SINAPI",88267,0.70099999999999996]
[97548,"SINAPI-I",40381,1]
[97452,"SINAPI",88317,0.76600000000000001]
[97525,"SINAPI",88267,0.313]
[97489,"SINAPI-I",11002,8.8999999999999996E-2]
[97549]
[97522,"SINAPI",88248,0.22600000000000001]
[97524]
[97490,"SINAPI",88317,0.72099999999999997]
[101905,"SINAPI-I",4350,2]
[92698,"SINAPI",88248,0.25900000000000001]
[92702,"SINAPI-I",3148,1.2999999999999999E-2]
[92381,"SINAPI",88248,0.73499999999999999]
[92352,"SINAPI-I",12402,1]
[92699]
[92678,"SINAPI-I",7307,7.0000000000000001E-3]
[92386,"SINAPI-I",3458,1]
[92353,"SINAPI",88267,1.052]
[97541,"SINAPI",88267,0.19600000000000001]
[97503,"SINAPI",88267,0.13200000000000001]
[97509,"SINAPI",88317,0.17399999999999999]
[97478,"SINAPI",88267,0.48099999999999998]
[92945,"SINAPI-I",3148,1.9E-2]
[92926,"SINAPI",88248,0.53300000000000003]
[92938,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92950]
[92932,"SINAPI",88267,0.64400000000000002]
[92909,"SINAPI-I",3925,1]
[92937,"SINAPI",88267,0.82799999999999996]
[101922,"SINAPI",88248,0.8387]
[101923,"SINAPI-I",3148,4.5199999999999997E-2]
[97499]
[97508,"SINAPI",88248,0.17399999999999999]
[97511]
[101929,"SINAPI",88267,0.95450000000000002]
[92664,"SINAPI-I",3912,1]
[92370,"SINAPI",88267,0.49]
[92347,"SINAPI",88248,0.70199999999999996]
[92694]
[92694,"SINAPI",88267,0.29699999999999999]
[92667,"SINAPI-I",4182,1]
[92373,"SINAPI",88267,0.58199999999999996]
[92348,"SINAPI",88248,0.75800000000000001]
[92654,"SINAPI",88248,0.313]
[92655,"SINAPI-I",7701,1.0389999999999999]
[92366,"SINAPI",88248,0.215]
[92360,"SINAPI",88267,6.4000000000000001E-2]
[92649,"SINAPI",88248,0.15]
[92650,"SINAPI",88248,0.18]
[97529,"SINAPI",88317,0.23200000000000001]
[97458,"SINAPI",88267,1.022]
[97532,"SINAPI-I",11002,5.8999999999999997E-2]
[97534]
[92681,"SINAPI-I",7307,5.0000000000000001E-3]
[92639]
[92685,"SINAPI",88267,0.79700000000000004]
[101928,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[92906,"SINAPI",88267,0.48199999999999998]
[92902,"SINAPI",88248,0.39800000000000002]
[92890,"SINAPI-I",3148,0.03]
[100825]
[100820,"SINAPI-I",41058,1]
[100831]
[100789,"SINAPI-I",9886,1]
[100788,"SINAPI-I",4179,4]
[100795]
[100808,"SINAPI",88267,0.48420000000000002]
[100791]
[100794,"SINAPI",88248,0.1203]
[103279,"SINAPI-I",11976,10]
[103281]
[103253]
[103260,"SINAPI-I",13348,6]
[103265,"SINAPI",93287,0.2059]
[103268,"SINAPI-I",13348,4]
[103276,"SINAPI-I",13348,4]
[103271,"SINAPI-I",37591,2]
[103273,"SINAPI-I",1570,10]
[103252,"SINAPI-I",11976,6]
[103252,"SINAPI-I",7568,9]
[103257,"SINAPI-I",13246,8]
[103264,"SINAPI-I",43188,1]
[103266,"SINAPI-I",4374,6]
[103292,"SINAPI",97330,1]
[106046,"SINAPI",100308,0.45991100000000001]
[106038,"SINAPI",88243,0.91982200000000003]
[97327,"SINAPI",88243,4.4526000000000003E-2]
[103892,"SINAPI-I",39897,3.8E-3]
[103856,"SINAPI-I",39886,1]
[103864]
[93071,"SINAPI-I",39897,6.4000000000000003E-3]
[103887,"SINAPI-I",39897,3.5E-4]
[103893,"SINAPI",88248,0.13250000000000001]
[93110,"SINAPI-I",12732,2.3999999999999998E-3]
[103825,"SINAPI-I",39864,1]
[93111,"SINAPI-I",39897,5.9999999999999995E-4]
[93114]
[103807,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[93098,"SINAPI-I",12732,1.4E-3]
[103810,"SINAPI-I",38383,6.9400000000000003E-2]
[103811,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[93101,"SINAPI",88267,0.1721]
[103838,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103841,"SINAPI-I",12715,1]
[92313]
[92328,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[103885,"SINAPI-I",12732,2.8E-3]
[93089,"SINAPI",88248,0.1149]
[103822,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103828,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[103806,"SINAPI",88248,0.24279999999999999]
[93097,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[93099,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[103846,"SINAPI",88248,0.36969999999999997]
[93123,"SINAPI-I",39897,2.0999999999999999E-3]
[93063,"SINAPI-I",12732,8.3999999999999995E-3]
[93083,"SINAPI-I",39872,1]
[93052,"SINAPI",88248,5.9299999999999999E-2]
[103854,"SINAPI-I",38383,0.10150000000000001]
[93058,"SINAPI-I",12732,6.4000000000000003E-3]
[93116,"SINAPI",88248,0.20119999999999999]
[92293,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[103888,"SINAPI-I",12724,1]
[92316,"SINAPI",88248,0.12809999999999999]
[92296,"SINAPI-I",12732,1.7600000000000001E-2]
[92298,"SINAPI-I",12729,1]
[93103,"SINAPI",88248,0.1031]
[93107,"SINAPI-I",38383,7.8E-2]
[103860,"SINAPI",88267,0.2465]
[93061,"SINAPI",88248,9.6600000000000005E-2]
[92317,"SINAPI-I",39897,1.1000000000000001E-3]
[103833,"SINAPI-I",12732,7.1999999999999998E-3]
[92319]
[103835,"SINAPI-I",39747,1.0225]
[92320,"SINAPI-I",12713,1.0225]
[92309,"SINAPI",88267,0.23369999999999999]
[92321,"SINAPI",88267,0.55589999999999995]
[103804,"SINAPI",88248,0.309]
[92277]
[97340,"SINAPI",88267,0.13730000000000001]
[103866,"SINAPI-I",12734,1]
[105113,"SINAPI",91693,0.74250000000000005]
[98461,"SINAPI-I",2747,59.4]
[105126,"SINAPI",88309,0.12]
[98454,"SINAPI-I",5061,0.17299999999999999]
[98455,"SINAPI",88262,0.67200000000000004]
[98441,"SINAPI",94974,2.8999999999999998E-3]
[98443,"SINAPI",88239,0.28799999999999998]
[105125]
[105124,"SINAPI",91692,3.0499999999999999E-2]
[105131,"SINAPI-I",4491,1.2307999999999999]
[105121,"SINAPI-I",44673,1.05]
[98458,"SINAPI",94974,6.1000000000000004E-3]
[106057,"SINAPI-I",40304,2.1000000000000001E-2]
[101959,"SINAPI",92767,1.2110000000000001]
[101960,"SINAPI-I",6193,1]
[106050,"SINAPI-I",43343,1]
[106051]
[106067,"SINAPI",92273,1.58]
[106071]
[106068,"SINAPI",88316,0.55200000000000005]
[101964,"SINAPI",88316,0.39]
[101963,"SINAPI-I",3737,1]
[101948,"SINAPI",88262,0.45900000000000002]
[101952,"SINAPI",88262,0.36299999999999999]
[101954,"SINAPI-I",43356,1]
[96624,"SINAPI",91278,0.03]
[95241]
[104050]
[104037,"SINAPI",88316,0.21590000000000001]
[104051]
[104064,"SINAPI-I",1865,1]
[104082,"SINAPI-I",303,1]
[104061,"SINAPI",88316,5.4899999999999997E-2]
[104041,"SINAPI-I",44703,1]
[99821]
[99813]
[99807,"SINAPI",88316,7.2999999999999995E-2]
[88239,"SINAPI",95309,1]
[101375,"SINAPI-I",40862,1]
[88242,"SINAPI-I",37370,1]
[88243,"SINAPI-I",43491,1]
[101380,"SINAPI-I",40861,1]
[88245,"SINAPI-I",43489,1]
[93570,"SINAPI",95420,1]
[101382,"SINAPI-I",43500,1]
[101383,"SINAPI-I",40863,1]
[101385,"SINAPI",101297,1]
[101387]
[101388]
[88255,"SINAPI-I",43486,1]
[88257,"SINAPI-I",647,1]
[88260,"SINAPI-I",37372,1]
[88262,"SINAPI-I",37372,1]
[95308]
[101289,"SINAPI-I",41086,8.6899999999999998E-3]
[95419]
[95316,"SINAPI-I",247,3.7319999999999999E-2]
[101309]
[95401,"SINAPI-I",4083,2.12E-2]
[95337]
[95344,"SINAPI-I",44497,1.154E-2]
[95352]
[101341,"SINAPI-I",40978,6.2599999999999999E-3]
[95363]
[95374,"SINAPI-I",4785,1.4760000000000001E-2]
[95379]
[100299,"SINAPI-I",40943,1.7979999999999999E-2]
[88266,"SINAPI-I",43484,1]
[101402,"SINAPI-I",40863,1]
[93572,"SINAPI-I",40863,1]
[88269,"SINAPI",95337,1]
[101408,"SINAPI-I",40864,1]
[101409,"SINAPI-I",43500,1]
[88273,"SINAPI-I",37372,1]
[101412,"SINAPI-I",40864,1]
[100308,"SINAPI-I",43484,1]
[90780,"SINAPI-I",4069,1]
[101418,"SINAPI",101308,1]
[105535,"SINAPI-I",37371,1]
[93558,"SINAPI-I",43500,1]
[101422,"SINAPI-I",43500,1]
[88284,"SINAPI-I",4095,1]
[101425,"SINAPI-I",40864,1]
[88377,"SINAPI-I",37371,1]
[101430,"SINAPI-I",43500,1]
[88294,"SINAPI-I",4234,1]
[101433,"SINAPI-I",40861,1]
[101437,"SINAPI-I",43476,1]
[88300]
[101435,"SINAPI-I",40998,1]
[88303,"SINAPI-I",37373,1]
[88304,"SINAPI",95367,1]
[88307,"SINAPI-I",37372,1]
[88310,"SINAPI-I",37372,1]
[88311,"SINAPI-I",43490,1]
[101448,"SINAPI-I",40863,1]
[88313,"SINAPI-I",43464,1]
[101452,"SINAPI-I",40861,1]
[101453,"SINAPI-I",40863,1]
[100533,"SINAPI-I",43469,1]
[90781,"SINAPI-I",43493,1]
[100321,"SINAPI-I",43470,1]
[101459,"SINAPI-I",43501,1]
[100289,"SINAPI-I",34345,1]
[105009,"SINAPI-I",7356,2.5600000000000001E-2]
[105007,"SINAPI-I",4433,2.75E-2]
[105010,"SINAPI-I",5068,3.3999999999999998E-3]
[86889,"SINAPI-I",7568,6]
[86894,"SINAPI-I",37591,2]
[93442]
[100866,"SINAPI",88316,0.29880000000000001]
[86936,"SINAPI",86900,1]
[86938,"SINAPI",86877,1]
[86885,"SINAPI",88316,4.8099999999999997E-2]
[86943,"SINAPI",86906,1]
[100858]
[95545]
[86920,"SINAPI",86913,1]
[86875,"SINAPI",88316,0.4582]
[86876]
[100854,"SINAPI-I",3146,2.1000000000000001E-2]
[95469]
[95471,"SINAPI-I",4384,2]
[100878,"SINAPI-I",6138,1]
[101635,"SINAPI",88247,0.57399999999999995]
[101637,"SINAPI-I",2512,1]
[101659,"SINAPI",88264,0.2064]
[105923,"SINAPI-I",21127,4.2000000000000003E-2]
[105922,"SINAPI-I",21127,4.2000000000000003E-2]
[101633,"SINAPI-I",2510,1]
[87795,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[87791]
[87816,"SINAPI",88309,1.2789999999999999]
[87807]
[87807,"SINAPI",88316,0.65500000000000003]
[104238,"SINAPI",88316,0.53200000000000003]
[104250,"SINAPI",88316,1.0760000000000001]
[87827]
[104205,"SINAPI",90668,0.12970000000000001]
[104207,"SINAPI",87292,2.93E-2]
[104208,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[104212,"SINAPI",88309,1.2789999999999999]
[104221]
[104233]
[104256,"SINAPI",88316,1.133]
[87784]
[87809,"SINAPI",88316,1.216]
[87557,"SINAPI",87407,1.9400000000000001E-2]
[87528]
[104965,"SINAPI",87292,3.04E-2]
[87535,"SINAPI",88309,0.374]
[104956,"SINAPI",87369,3.04E-2]
[104973,"SINAPI",88309,0.46029999999999999]
[104978,"SINAPI",88316,0.32490000000000002]
[103300,"SINAPI",88316,0.57869999999999999]
[103293]
[103311]
[103299,"SINAPI",88309,5.4642999999999997]
[103315,"SINAPI-I",20204,0.64649999999999996]
[87853,"SINAPI",88309,0.55600000000000005]
[87851]
[105108]
[105106]
[98508,"SINAPI",88316,0.1812]
[98515]
[100065,"SINAPI",88238,1.4909999999999999E-3]
[100063,"SINAPI-I",39481,0.58216369999999995]
[100067,"SINAPI-I",43059,1.1100000000000001]
[91595,"SINAPI",88238,3.0286000000000002E-3]
[91600,"SINAPI-I",21141,0.77220080000000002]
[103183,"SINAPI",88309,2.004]
[99438,"SINAPI-I",34872,1.151]
[99437]
[104421]
[104423,"SINAPI-I",37595,1.7350000000000001]
[104415]
[91520,"SINAPI-I",34353,8.5000000000000006E-2]
[104412,"SINAPI",88309,0.09]
[103083]
[96368,"SINAPI",88278,0.80100000000000005]
[96364,"SINAPI-I",39437,10.093400000000001]
[104723,"SINAPI-I",39422,9.1079000000000008]
[96361,"SINAPI",88278,0.72599999999999998]
[104719,"SINAPI-I",39434,1.0978000000000001]
[104718]
[104724,"SINAPI-I",39419,1.0686]
[104721,"SINAPI-I",39443,1.2755000000000001]
[96363,"SINAPI-I",39435,20.186800000000002]
[103206,"SINAPI",88309,1.9205000000000001]
[103197,"SINAPI",102486,0.1177]
[103202,"SINAPI",102486,0.1013]
[103201,"SINAPI",88316,0.92549999999999999]
[103214,"SINAPI",5795,0.23330000000000001]
[103219,"SINAPI",5795,5.8299999999999998E-2]
[103205,"SINAPI",87298,1.6000000000000001E-3]
[103187]
[103209]
[95000,"SINAPI",88316,0.23100000000000001]
[95003,"SINAPI-I",7156,1.0815999999999999]
[95006,"SINAPI",88262,0.13009999999999999]
[104313,"SINAPI-I",44788,4.2700000000000002E-2]
[104626]
[101169,"SINAPI",5685,0.13089999999999999]
[101167,"SINAPI",88316,0.33050000000000002]
[92402,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[104436,"SINAPI",88316,0.66839999999999999]
[104432]
[104439,"SINAPI",91285,9.2799999999999994E-2]
[104430]
[104431,"SINAPI",88316,0.21290000000000001]
[92391,"SINAPI",88260,9.6299999999999997E-2]
[93680,"SINAPI",91285,9.7000000000000003E-2]
[93680,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[92400,"SINAPI-I",40524,1.0041]
[92393,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[97116,"SINAPI",88245,0.33790999999999999]
[97112,"SINAPI",97117,0.33811000000000002]
[97112,"SINAPI-I",6193,0.19583]
[103905,"SINAPI",88316,0.26291199999999998]
[103911,"SINAPI",88262,9.6933000000000005E-2]
[103906,"SINAPI",90586,9.3559999999999997E-3]
[97105,"SINAPI",97113,1]
[97107,"SINAPI",90586,1.495E-2]
[97109,"SINAPI",97120,0.56735999999999998]
[97109,"SINAPI-I",6189,0.19433]
[103915,"SINAPI-I",5069,1.7700000000000001E-3]
[103917,"SINAPI-I",42409,0.4]
[103918,"SINAPI",88309,0.20655000000000001]
[103920,"SINAPI",95283,3.1585000000000002E-2]
[103922,"SINAPI-I",44787,0.95367559999999996]
[103923,"SINAPI",90586,2.1458000000000001E-2]
[103909]
[101979,"SINAPI-I",142,9.1999999999999998E-2]
[101978,"SINAPI",91692,3.5000000000000003E-2]
[101968,"SINAPI",88316,0.435]
[103615]
[103637,"SINAPI",5901,1.9E-3]
[103593,"SINAPI-I",44526,1]
[103594,"SINAPI",103224,5.2910800000000001E-2]
[103617,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103639,"SINAPI",5901,5.1999999999999998E-3]
[103609,"SINAPI-I",43366,0.16388800000000001]
[103618,"SINAPI",88316,1.1656]
[103618,"SINAPI",5901,1.295E-2]
[103596,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103597,"SINAPI-I",44689,0.2467743]
[103642,"SINAPI",91285,0.44219999999999998]
[103598,"SINAPI",103231,0.1486016]
[103643,"SINAPI",5928,2.76E-2]
[103622,"SINAPI",90776,0.4511]
[103644,"SINAPI",103230,0.27891529999999998]
[103610,"SINAPI",5903,4.65E-2]
[103610,"SINAPI",5901,1.6000000000000001E-3]
[103623,"SINAPI-I",44436,1]
[103601,"SINAPI",91285,0.37769999999999998]
[103624]
[103602,"SINAPI",88297,0.88629999999999998]
[103647,"SINAPI",103242,0.4448491]
[103647,"SINAPI",5678,6.9999999999999999E-4]
[103633,"SINAPI-I",44521,1]
[103626,"SINAPI",88316,3.5411000000000001]
[103648,"SINAPI",91285,1.1577999999999999]
[103604,"SINAPI",5679,1.1900000000000001E-2]
[103605,"SINAPI",90776,0.61460000000000004]
[103612,"SINAPI",103242,1.9230899999999999E-2]
[103590,"SINAPI",103225,2.1750100000000001E-2]
[103650,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103629,"SINAPI",91283,2E-3]
[103651,"SINAPI",90776,1.4724999999999999]
[103613,"SINAPI-I",44524,1]
[103591,"SINAPI-I",44689,5.5767499999999998E-2]
[103630,"SINAPI",88316,4.8047000000000004]
[103608,"SINAPI",5901,0.42520000000000002]
[103636,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103592,"SINAPI",5903,2.93E-2]
[96126,"SINAPI",88310,0.3836]
[88432,"SINAPI",88310,0.48080000000000001]
[88416,"SINAPI",88316,2.2200000000000001E-2]
[95623]
[104647]
[104645,"SINAPI",88316,0.12959999999999999]
[104639,"SINAPI-I",35693,0.26779999999999998]
[102202]
[102196,"SINAPI-I",43939,0.15029999999999999]
[102217,"SINAPI-I",43776,0.21299999999999999]
[102218,"SINAPI-I",7288,0.13]
[102204,"SINAPI",88310,0.2359]
[102215]
[100717,"SINAPI-I",3768,0.3]
[100744,"SINAPI-I",7292,0.1242]
[100759,"SINAPI",88310,1.0530999999999999]
[100720]
[100751,"SINAPI-I",5330,8.3000000000000004E-2]
[100731,"SINAPI-I",44306,0.1905]
[102505,"SINAPI-I",12815,0.04]
[102500,"SINAPI",88310,8.3000000000000004E-2]
[102512,"SINAPI-I",7343,4.2999999999999997E-2]
[102491]
[102804,"SINAPI",88316,3.9E-2]
[102496,"SINAPI",88316,5.3999999999999999E-2]
[102515,"SINAPI-I",7348,0.09]
[101730,"SINAPI-I",43868,1.4E-2]
[98679,"SINAPI-I",1379,0.5]
[101734,"SINAPI-I",1379,5.93]
[101747]
[104162,"SINAPI-I",6085,0.04]
[101093,"SINAPI-I",34357,0.14000000000000001]
[98683,"SINAPI",88309,0.42199999999999999]
[101728,"SINAPI",88316,0.16200000000000001]
[98686]
[98689,"SINAPI-I",20232,1]
[100604,"SINAPI",88264,4.5451636000000004]
[100607]
[100611,"SINAPI",5928,7.7299999999999994E-2]
[100583]
[100586,"SINAPI",5928,0.1124]
[100589,"SINAPI-I",863,13.5]
[100591,"SINAPI-I",863,14]
[100597,"SINAPI",88247,2.1506908999999998]
[105975]
[105972,"SINAPI-I",45366,2]
[105974]
[105968,"SINAPI",5930,0.98652010000000001]
[100621,"SINAPI-I",14163,1]
[105962,"SINAPI",88264,4.1809909000000003]
[105958,"SINAPI",88264,2.8166726999999998]
[105955]
[105947,"SINAPI",88247,0.60938179999999997]
[100619,"SINAPI-I",12388,1]
[99278,"SINAPI",5678,0.13089999999999999]
[99288]
[97989,"SINAPI",88309,17.832899999999999]
[98409,"SINAPI",88309,0.46279999999999999]
[99241,"SINAPI",88316,14.6778]
[99291,"SINAPI",88309,29.669499999999999]
[99261,"SINAPI",88628,0.40629999999999999]
[99266,"SINAPI-I",25067,80.325000000000003]
[99289,"SINAPI-I",660,28.35]
[99299,"SINAPI",87316,0.1075]
[99307,"SINAPI",89998,2.7147999999999999]
[99325,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99304,"SINAPI",88628,0.92659999999999998]
[99306,"SINAPI",89995,0.1061]
[98009,"SINAPI",100475,0.47639999999999999]
[98017,"SINAPI",89998,3.3317999999999999]
[98019,"SINAPI",88316,25.624099999999999]
[97999,"SINAPI",89995,5.2299999999999999E-2]
[98007,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98031,"SINAPI-I",25067,127.575]
[98037,"SINAPI",88309,38.188400000000001]
[98027,"SINAPI",87316,9.9099999999999994E-2]
[98047,"SINAPI",88316,34.386200000000002]
[98039,"SINAPI-I",660,33.6]
[101809,"SINAPI-I",25067,12.0129]
[99292,"SINAPI",97740,0.1885]
[99292,"SINAPI-I",5069,3.1199999999999999E-2]
[99248,"SINAPI",92767,16.573799999999999]
[102457,"SINAPI",88309,1.9429000000000001]
[102142,"SINAPI-I",7258,289.58659999999998]
[98405,"SINAPI",92767,9.8963000000000001]
[97992,"SINAPI",88316,16.2864]
[97978,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[102139,"SINAPI",5678,0.33379999999999999]
[99244,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99256,"SINAPI-I",6193,1.9872000000000001]
[99271,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99294,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99252,"SINAPI-I",6193,1.1592]
[99259,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99267,"SINAPI",89998,4.8125999999999998]
[99267,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99279,"SINAPI",89998,6.0465999999999998]
[99286,"SINAPI",88309,37.124699999999997]
[99326,"SINAPI",89998,6.6635999999999997]
[99298,"SINAPI",92767,58.598399999999998]
[99300,"SINAPI",88316,40.466099999999997]
[99301,"SINAPI",92767,31.784400000000002]
[99312,"SINAPI",87316,7.5200000000000003E-2]
[99322,"SINAPI",88628,1.4440999999999999]
[99324,"SINAPI",94970,2.0842999999999998]
[99310,"SINAPI",88628,2.2801]
[99303,"SINAPI",88907,0.47860000000000003]
[99305,"SINAPI",97736,1.9466000000000001]
[99308,"SINAPI",88907,0.6038]
[98008,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98010,"SINAPI-I",5069,5.0299999999999997E-2]
[98012,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98016,"SINAPI",89995,0.1661]
[98018,"SINAPI-I",6193,2.6082000000000001]
[97994,"SINAPI",89995,7.3800000000000004E-2]
[98407,"SINAPI",92767,20.0124]
[98408,"SINAPI-I",6193,1.7802]
[98002,"SINAPI",89998,5.4295999999999998]
[98406,"SINAPI",87316,7.9200000000000007E-2]
[98030,"SINAPI",88309,37.240499999999997]
[98032,"SINAPI",92767,51.622399999999999]
[98034,"SINAPI",88309,46.748399999999997]
[98020,"SINAPI",87316,6.6799999999999998E-2]
[98022,"SINAPI-I",2692,2.7E-2]
[98024,"SINAPI",88316,30.407499999999999]
[98028,"SINAPI",88907,0.44169999999999998]
[98044,"SINAPI-I",4491,0.86580000000000001]
[98046,"SINAPI",88907,0.68479999999999996]
[98040,"SINAPI",88908,1.1029]
[98042,"SINAPI-I",4517,1.0296000000000001]
[98048,"SINAPI",88908,1.5607]
[97955,"SINAPI-I",4491,0.25900000000000001]
[97953,"SINAPI",5679,4.3799999999999999E-2]
[97947,"SINAPI",88309,10.8462]
[97961,"SINAPI",87316,5.8799999999999998E-2]
[97951,"SINAPI",96536,1.08]
[97973,"SINAPI-I",43440,2]
[97957,"SINAPI",87316,6.9000000000000006E-2]
[97950,"SINAPI",96536,1.28]
[97956,"SINAPI",88628,0.47460000000000002]
[97935,"SINAPI",88628,2.1499999999999998E-2]
[99319,"SINAPI",88309,9.1904000000000003]
[99272,"SINAPI",92767,5.7870999999999997]
[99268,"SINAPI",5678,7.3899999999999993E-2]
[97976,"SINAPI-I",4491,0.22670000000000001]
[97977,"SINAPI-I",6193,0.84540000000000004]
[102487,"SINAPI",88309,1.6701999999999999]
[94963,"SINAPI",88377,1.4695]
[102475,"SINAPI",88830,0.85140000000000005]
[102476,"SINAPI",88831,0.69020000000000004]
[102483,"SINAPI-I",1379,424.00880000000001]
[94972,"SINAPI-I",4721,0.5927]
[94973,"SINAPI",88316,2.0266999999999999]
[102479,"SINAPI-I",370,0.84689999999999999]
[104834,"SINAPI",88393,0.82269999999999999]
[104839,"SINAPI-I",44956,1.0998000000000001]
[103768]
[103769,"SINAPI",97064,6]
[103764,"SINAPI-I",44657,4]
[103779,"SINAPI-I",4408,2.3409]
[103775,"SINAPI-I",44684,1]
[97090,"SINAPI-I",43132,1.0999999999999999E-2]
[97083,"SINAPI",95264,2.5000000000000001E-2]
[103077,"SINAPI",97090,4.4000000000000004]
[103077,"SINAPI",96624,0.1]
[103080,"SINAPI",97083,1]
[103066,"SINAPI",97087,1]
[103074,"SINAPI",97087,1]
[103061,"SINAPI",96624,0.1]
[97103,"SINAPI",97083,1]
[103073,"SINAPI",97086,0.16]
[97086,"SINAPI-I",6193,1.38]
[91192,"SINAPI",88629,2.1299999999999999E-2]
[91192,"SINAPI",88267,0.23400000000000001]
[91186,"SINAPI",88248,0.16520000000000001]
[91172,"SINAPI-I",398,1.2345999999999999]
[91175,"SINAPI",88248,4.3700000000000003E-2]
[104762,"SINAPI",88247,0.22009999999999999]
[104774]
[104773]
[104783,"SINAPI-I",40304,2.1399999999999999E-2]
[104780,"SINAPI",91692,4.9099999999999998E-2]
[104788,"SINAPI",102275,0.1]
[104765]
[96559,"SINAPI",100308,0.32519999999999999]
[96563]
[102097,"SINAPI",91285,2.2608999999999999]
[101868,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101861,"SINAPI",91278,0.10199999999999999]
[101863,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[101852]
[104386,"SINAPI",88316,0.59319999999999995]
[101849]
[101846]
[101840]
[101838,"SINAPI",88316,0.1333]
[101832]
[101823,"SINAPI",88316,4.2000999999999999]
[101819,"SINAPI",88316,1.9013]
[101820,"SINAPI",91277,1.1299999999999999E-2]
[92994,"SINAPI-I",1017,1.0149999999999999]
[93000,"SINAPI-I",1015,1.0149999999999999]
[103491]
[97667,"SINAPI",88264,6.7199999999999996E-2]
[103492]
[93014,"SINAPI-I",1894,1]
[98297,"SINAPI-I",39599,1.05]
[98281,"SINAPI",88247,9.4424999999999995E-2]
[98263,"SINAPI",88264,5.9200000000000003E-2]
[98266,"SINAPI",88247,4.7399999999999998E-2]
[98272,"SINAPI",88264,0.16880000000000001]
[98279]
[106081,"SINAPI-I",45329,1]
[106080,"SINAPI-I",45329,1]
[100555,"SINAPI-I",43837,1]
[106077,"SINAPI",88247,0.3237912]
[103403,"SINAPI",88246,0.51959999999999995]
[103411,"SINAPI",88246,0.11550000000000001]
[103432]
[103433,"SINAPI-I",37430,1]
[103484]
[103470,"SINAPI",93422,1.7624]
[103462]
[103477,"SINAPI",103158,4.1398999999999999]
[103459,"SINAPI",93421,1.5283]
[103446,"SINAPI",103170,1.0387]
[103448,"SINAPI",93421,0.7571]
[103454,"SINAPI",103176,1.9573]
[103458]
[103428,"SINAPI-I",37428,1]
[103378]
[103383,"SINAPI",5928,1.0999999999999999E-2]
[103385,"SINAPI",5930,6.0199999999999997E-2]
[103390,"SINAPI",88316,0.13139999999999999]
[106122]
[106125]
[104589,"SINAPI-I",37595,5.24]
[104613,"SINAPI-I",34357,0.42199999999999999]
[87275,"SINAPI-I",34357,0.222]
[104616,"SINAPI-I",34357,3.38]
[104599,"SINAPI",88316,0.2351]
[104607,"SINAPI",88256,0.34279999999999999]
[87256,"SINAPI-I",1292,1.0864]
[87261,"SINAPI",88256,1.1135999999999999]
[88649,"SINAPI-I",34357,0.09]
[103741]
[103754]
[103757,"SINAPI-I",44756,1.7]
[103756]
[103747,"SINAPI-I",44775,0.5]
[103744,"SINAPI-I",44776,2.75]
[103748,"SINAPI-I",44773,0.25]
[103751,"SINAPI-I",44742,8]
[103735]
[103737,"SINAPI",88316,0.25990000000000002]
[103701]
[103704,"SINAPI",5928,4.6199999999999998E-2]
[103711]
[103718,"SINAPI-I",44640,1]
[103722,"SINAPI",5930,1.1817]
[103725,"SINAPI",88316,13.843299999999999]
[103730,"SINAPI",88316,7.0041000000000002]
[103694,"SINAPI",102486,2.24E-2]
[103693,"SINAPI-I",44622,2.8]
[104755]
[96973,"SINAPI",88264,0.24840000000000001]
[96974,"SINAPI",98463,0.66669999999999996]
[96976]
[104748,"SINAPI",88247,0.31059999999999999]
[104828]
[104995]
[104992,"SINAPI",88248,0.85360000000000003]
[95648,"SINAPI-I",37957,2]
[95651]
[95654,"SINAPI-I",38008,6]
[95657,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[95659]
[95662,"SINAPI",88248,4.6390000000000002]
[95664,"SINAPI-I",44174,8]
[95665,"SINAPI-I",38979,3.0400999999999998]
[95667,"SINAPI-I",6016,3]
[95671,"SINAPI",104091,5.0342000000000002]
[95672,"SINAPI",88267,9.5684000000000005]
[95641,"SINAPI-I",9868,5.8235999999999999]
[95644,"SINAPI-I",9869,2.9904999999999999]
[95645,"SINAPI-I",7142,1]
[95647,"SINAPI-I",9875,1.3641000000000001]
[95639,"SINAPI-I",7307,5.04E-2]
[98749,"SINAPI-I",10998,0.89]
[98524]
[100434,"SINAPI",93282,1.83E-2]
[100434,"SINAPI",93281,1.32E-2]
[94219,"SINAPI",87337,1.17E-2]
[94451,"SINAPI",93282,2.5999999999999999E-3]
[100325]
[94231,"SINAPI",88323,0.112]
[94201,"SINAPI",93282,5.16E-2]
[94447,"SINAPI",88316,0.39900000000000002]
[94442,"SINAPI",93282,3.3300000000000003E-2]
[94444,"SINAPI",93282,3.3300000000000003E-2]
[94216,"SINAPI",93282,1.1999999999999999E-3]
[102109,"SINAPI",88264,0.44359999999999999]
[103654,"SINAPI",88264,11.024100000000001]
[105473]
[105451,"SINAPI-I",45147,4.7000000000000002E-3]
[105456,"SINAPI-I",45148,3.8E-3]
[105445,"SINAPI-I",45147,5.1000000000000004E-3]
[105488]
[105428,"SINAPI",5928,0.68689999999999996]
[105425,"SINAPI",67826,2.3E-3]
[105435,"SINAPI",5930,5.5300000000000002E-2]
[105493,"SINAPI-I",45150,4.0000000000000002E-4]
[105431]
[105466,"SINAPI",88908,6.9999999999999999E-4]
[105489,"SINAPI",67826,1.38E-2]
[105458,"SINAPI-I",45149,8.0999999999999996E-3]
[105434,"SINAPI-I",45148,2.6599999999999999E-2]
[105408,"SINAPI",88316,11.394600000000001]
[100210]
[100214,"SINAPI",88316,0.19570000000000001]
[100281]
[100208,"SINAPI",88316,0.90369999999999995]
[100254]
[100245,"SINAPI",88316,0.37269999999999998]
[100234]
[100988,"SINAPI",89884,1.44E-2]
[101007,"SINAPI",6260,8.3000000000000001E-3]
[101009]
[100995,"SINAPI",88908,4.4999999999999997E-3]
[100980,"SINAPI",88908,5.5999999999999999E-3]
[100973,"SINAPI",5940,8.3000000000000001E-3]
[101014,"SINAPI",88316,0.32179999999999997]
[101469,"SINAPI",5930,4.3200000000000002E-2]
[101016,"SINAPI",88316,0.30590000000000001]
[101485]
[102568]
[100939]
[93593]
[95427,"SINAPI",89884,8.0000000000000004E-4]
[100945,"SINAPI",5826,5.0000000000000001E-3]
[100950,"SINAPI",5930,5.0000000000000001E-3]
[100955,"SINAPI",6259,1.7500000000000002E-2]
[97804,"SINAPI-I",4721,1.4999999999999999E-2]
[104389,"SINAPI",91386,5.0000000000000001E-4]
[97801,"SINAPI",89035,2.9999999999999997E-4]
[97808,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[104380,"SINAPI",91486,3.3999999999999998E-3]
[103138,"SINAPI",88248,6.2600000000000003E-2]
[103142,"SINAPI",5930,0.34939999999999999]
[103150,"SINAPI",5930,1.0269999999999999]
[103120,"SINAPI",5930,2.5133999999999999]
[103112,"SINAPI",5928,0.44069999999999998]
[103135,"SINAPI",5928,1.5573999999999999]
[103124,"SINAPI",5928,0.2356]
[103131]
[103092]
[103098,"SINAPI",88267,0.98599999999999999]
[103089,"SINAPI",88267,0.12470000000000001]
[101098,"SINAPI",88309,0.52100000000000002]
[101110,"SINAPI",95576,1.798]
[101099,"SINAPI",90776,1.4119999999999999]
[101096,"SINAPI",95576,2.585]
[101108]
[101097,"SINAPI",97913,0.375]
[101101,"SINAPI",88316,1.464]
[104363,"SINAPI",100647,9.5829999999999995E-3]
[104360,"SINAPI",100642,9.4540000000000006E-3]
[104362,"SINAPI",104688,9.5829999999999995E-3]
[104359,"SINAPI-I",370,2.7009999999999999E-2]
[96395]
[104373,"SINAPI",88316,9.0073799999999996E-2]
[104374,"SINAPI",88316,9.0073799999999996E-2]
[105530,"SINAPI",5940,1.0773400000000001E-2]
[105532,"SINAPI-I",4718,0.17203769999999999]
[105533,"SINAPI-I",1379,126]
[105523,"SINAPI",93428,5.9508E-3]
[105526,"SINAPI",5940,1.05442E-2]
[105031,"SINAPI",92802,0.79]
[105030,"SINAPI",92802,0.79]
[105028,"SINAPI-I",2692,5.0000000000000001E-3]
[105026]
[105025,"SINAPI-I",6193,0.16919999999999999]
[93187,"SINAPI",94964,4.2999999999999997E-2]
[105021,"SINAPI",87294,1.5E-3]
[102149,"SINAPI",88316,0.78400000000000003]
[102147,"SINAPI",88316,0.187]
[102160,"SINAPI-I",39961,0.56499999999999995]
[102174,"SINAPI-I",44120,0.69199999999999995]
[102173,"SINAPI-I",34391,1]
[102159,"SINAPI",88325,0.25700000000000001]
[102154,"SINAPI",88316,0.502]
[102156,"SINAPI-I",10491,1]
[102189,"SINAPI",88316,1.994]
[102186,"SINAPI-I",11950,9.6]
[102190,"SINAPI",88325,0.40100000000000002]
[103036]
[94490,"SINAPI",88248,7.9500000000000001E-2]
[94492,"SINAPI-I",38383,1.14E-2]
[94495]
[94501]
[89985]
[103049,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[94797,"SINAPI",88267,0.25650000000000001]
[95252,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[95248,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[99625,"SINAPI",88248,0.56950000000000001]
[99627,"SINAPI-I",21092,1]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"NOVO","index":1,"n_rows":58,"n_cols":4,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Novidades da Versão"]
[]
[]
["V2.0"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D7<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alteração da extensão do arquivo “Referência mm–aaaa” de xls para xlsm."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D9<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para importar os relatórios do SINAPI no novo formato."]
[null,null,{"$f":"IF(D10<>\"\",\"▪\",\"\")","v":""}]
["V2.1"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D13<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para continuar importando também no antigo formato do SINAPI."]
[]
["V2.2"]
[null,"Busca"]
[null,null,{"$f":"IF(D17<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Busca]."]
[]
["V2.3"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D21<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Substituição da função própria “@CONCATENAR” pela função “=concat()” nativa do Excel, para evitar incompatibilidade com versões antigas do MS Excel."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D23<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D25<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Fixação do nome “Composição” na coluna FONTE nas linhas de título das composições."]
[null,null,{"$f":"IF(D26<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna FONTE), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D28<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna EMPRESA e ÍNDICE RETROAÇÃO), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[]
["V2.4"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D32<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Importar Banco Qualquer]."]
[null,null,{"$f":"IF(D33<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Exibidas as colunas J:K quem apresentam os percentuais dos preços de insumos Atribuídos São Paulo (% AS)."]
[]
["V2.5"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D37<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar Banco Qualquer] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D38<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formatação, para exibir na cor vermelha, os códigos dos insumos e composições sem custo."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D40<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formação das linhas de título das composições para ajuste automático da altura da linha."]
[null,null,{"$f":"IF(D41<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na fórmula dos preços totais dos itens dos insumos/composições (alterada a função “truncar” para a função “arredondar”)."]
[null,null,{"$f":"IF(D42<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a lista suspensa nas células na coluna FONTE para exibir apenas as fontes disponíveis na aba Banco."]
[null,null,{"$f":"IF(D43<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D45<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[]
["V2.6"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D49<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de alerta de erro, na célula B4, para indicar se a extensão do arquivo está errada (diferente de \"xlsm\") e se o nome do arquivo está errado, tendo por referência a data base de preço do SINAPI (célula B3)."]
[null,null,{"$f":"IF(D50<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Limpar Banco]. Que estava ocultando a coluna H e causando erro na macro [Importar SINAPI] antigo (até 2024)."]
[null,null,{"$f":"IF(D51<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para ocultar as colunas J:K (percentual Atribuído São Paulo) para o SINAPI antigo (até 2024)."]
[]
["V2.7"]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D55<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar TXT(s)] para incluir o autoajuste da altura das linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D56<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Excluir Linhas Vazias] para execução mais rápida e para informar, na barra de status, o nº da linha que está sendo excluída."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D58<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Adicionar Linhas] para corrigir a numeração automática dos índices e empresas."]

{"sheet":"Banco","index":2,"n_rows":27061,"n_cols":12,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.7",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO",null,null,{"$f":"MID(CELL(\"nome.arquivo\"),SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))+1,SEARCH(\"]\",CELL(\"nome.arquivo\"))-SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))-1)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE",null,null,{"$f":"MID(L1,1,LEN(L1)-IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",4,5))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"09/2025",null,"BELO HORIZONTE",null,null,null,null,"C = COLETADO",null,null,{"$f":"IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",RIGHT(L1,3),RIGHT(L1,4))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"IF(L3<>\"xlsm\",\"Extensão do arquivo: xlsm\",IF(DATABASE=\"\",\"\",IF(L2<>L4,\"Nome arquivo: \" & L4,\"\")))","v":{"$error":"#N/A"}},null,"10/10/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO",null,null,{"$f":"IF(B3=\"\",\"\",_xlfn.CONCAT(\"Referência \",TEXT(B3,\"mm\"),\"-\",TEXT(B3,\"aaaa\")))","v":"Referência 09-2025"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição COMP01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNXMÊS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1087.33},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":94.88},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP02",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":240.90000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":245.31000000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP03",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1075.8199999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1143.5299999999997},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP04",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":84.03},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":90.94},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP05",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP05"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6735.5300000000007},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":7319.9299999999994},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP06",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2XMÊS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24.09},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":24.77},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Composição COMP07"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":103.69999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":104.1},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP08",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":699.59},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":703.06},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP09",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP09"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":701.11},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":704.81},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP10",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":95.41},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":97.820000000000007},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP11",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP11"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":114.15},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":116.56},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP12",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":154.49},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":157.21},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP13",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP13"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":15.91},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":17.2},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP14",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP14"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":221.88},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":230.01},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP15",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP15"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":116.99000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":118.69999999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP16",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP16"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":170.98999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":172.70000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP17",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP17"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":185.12},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":186.83},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP18",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP18"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":10.48},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":10.65},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP19",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP19"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":100.33},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":100.33},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP20",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP20"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1618.8},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1635.97},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP21",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP21"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":560.56000000000006},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":565.08000000000004},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP22",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP22"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4302.62},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":4324.93},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP23",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP23"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1615.95},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1637.5800000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP24",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP24"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1191.53},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1204.52},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP25",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP25"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":951.08999999999992},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":963.99},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP26",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP26"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTAO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1362.1799999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1383.7199999999998},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP27",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP27"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA ALUMíNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1429.4299999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1503.09},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP28",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP28"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":670.62},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":680.1},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP29",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP29"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":481.09000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":487.90000000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP30",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP30"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4\", JACKWAL OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":112.66},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":113.44},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP31",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP31"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A37)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":110.18},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":118.14000000000001},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP32",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP32"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A38)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MOLA AÉREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1828.06},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1832.15},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP33",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP33"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A39)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":328.56},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":336.01},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP34",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP34"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A40)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"GUICHÊ COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VAZADO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":729.28000000000009},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":756.88},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP35",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP35"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A41)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":34.049999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":35.950000000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP36",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP36"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A42)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":77.599999999999994},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":77.599999999999994},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP37",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP37"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A43)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.36},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":20.36},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP38",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP38"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A44)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":671.59999999999991},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":675.26},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B45,\" \",$C45)","v":"Composição COMP39"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP39"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A45)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1148.5899999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1155.1099999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP40",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP40"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A46)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":621.86},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":631.43999999999994},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP41",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP41"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A47)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":117.39},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":119.67},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP42",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP42"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A48)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1680.2},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1697.8300000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP43",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP43"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A49)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2427.71},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2428.63},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP44",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP44"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A50)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":357.17},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":358.93},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP45",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP45"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A51)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":366.83},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":373.21},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP46",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP46"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A52)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":277.43},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":279.59000000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP47",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP47"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A53)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":399.88},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":407.87},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP48",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP48"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A54)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":815.4799999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":816.78},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP49",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP49"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A55)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4\", JACKWAL OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":223.48000000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":224.26},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP50",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP50"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A56)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":106.29},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":110.22},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP51",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP51"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A57)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4\"X4\" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":520.9},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":523.09},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP52",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP52"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A58)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":74.539999999999992},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":75.039999999999992},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP53",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP53"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A59)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1073.46},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1078.94},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP54",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP54"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A60)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14368.779999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":14388.19},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP55",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP55"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A61)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29456.97},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":29666.19},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP56",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP56"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A62)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":913.69999999999993},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":917.18999999999994},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP57",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP57"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A63)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"CJ"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7097.54},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":7105.04},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP58",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP58"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A64)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":112.22},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":117.24000000000001},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP59",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP59"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A65)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":54.42},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":57.16},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP60",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP60"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A66)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":93.78},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":98.100000000000009},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP61",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP61"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A67)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":47.94},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":50.22},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP62",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP62"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A68)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":37.29},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":39.57},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP63",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP63"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A69)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":44.410000000000004},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":46.690000000000005},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP64",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP64"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A70)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":28.119999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":29.119999999999997},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP65",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP65"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A71)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22.59},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":23.79},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP66",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP66"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A72)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4152.45},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":4376.28},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP67",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP67"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A73)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":740.72},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":769.22},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP68",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP68"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A74)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":536.30999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":565.53},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP69",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP69"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A75)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":66.919999999999987},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":71.900000000000006},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP70",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP70"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A76)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUVA DUPLA PVC 100mm"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":93.389999999999986},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":97.829999999999984},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B77,\" \",$C77)","v":"Composição COMP71"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP71"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A77)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.69},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":52.97},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP72",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP72"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A78)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":67.08},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":68.710000000000008},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP73",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP73"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A79)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":106.27000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":110.37000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP74",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP74"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A80)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":381.76},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":384.96},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP75",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP75"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A81)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO \"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO\"- PLACA E5"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.59},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":18.940000000000001},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP76",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP76"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A82)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO \"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL\"- PLACA E5"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":17.23},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":17.580000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B83,\" \",$C83)","v":"Composição COMP77"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP77"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A83)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":214.09},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":214.48},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP78",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP78"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A84)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":15.899999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":16.509999999999998},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP79",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP79"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A85)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24.37},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":24.720000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP80",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP80"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A86)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":228.4},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":229.86},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP81",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP81"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A87)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":471.97999999999996},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":476.31},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP82",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP82"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A88)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) (\"SAIDA DE EMERGÊNCIA\" - SETA VERTICAL)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29.599999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":30.889999999999997},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP83",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP83"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A89)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.95},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":12.47},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP84",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP84"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A90)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.09},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2.14},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP85",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP85"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A91)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.55000000000000004},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0.60000000000000009},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP86",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP86"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A92)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.1700000000000008},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":6.6800000000000006},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP87",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP87"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A93)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHUMBADOR CB 3/8\"x2.1/2\"+ PARAFUSO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":10.98},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":11.739999999999998},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP88",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP88"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A94)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.63},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1.68},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP89",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP89"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A95)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.41},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5.51},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP90",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP90"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A96)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":19.86},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":21.31},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP91",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP91"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A97)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":126.25},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":132.88},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP92",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP92"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A98)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":249.17999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":256.39},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP93",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP93"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A99)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.21},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":19.16},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP94",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP94"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A100)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA CEGA SEM FURO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.0600000000000005},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5.29},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP95",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP95"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A101)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.7099999999999991},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":8.94},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP96",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP96"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A102)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":116.28},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":120.64999999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B103,\" \",$C103)","v":"Composição COMP97"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP97"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A103)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":184.57},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":188.39999999999998},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP98",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP98"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A104)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":105.64},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":108.26},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP99",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP99"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A105)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":293.8},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":302.53999999999996},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP100",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H106,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H106,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP100"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A106)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H106,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H106,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H106,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":427.88},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H106,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":430.29},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H106,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H106,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP101",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H107,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H107,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP101"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A107)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H107,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H107,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H107,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":533.80999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H107,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":536.05999999999995},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H107,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H107,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP102",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H108,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H108,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP102"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A108)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H108,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H108,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H108,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":318.08},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H108,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":320.49},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H108,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H108,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP103",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H109,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H109,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP103"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A109)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H109,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H109,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H109,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":427.14},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H109,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":429.76},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H109,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H109,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP104",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H110,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H110,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP104"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A110)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H110,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H110,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H110,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.14},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H110,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":12.86},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H110,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H110,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP105",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H111,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H111,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP105"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A111)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H111,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H111,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H111,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":47.82},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H111,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":50.3},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H111,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H111,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP106",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H112,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H112,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP106"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A112)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H112,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETROCALHA PERFURADA TIPO \"U\" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H112,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H112,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":46.760000000000005},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H112,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":49.14},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H112,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H112,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B113,\" \",$C113)","v":"Composição COMP107"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H113,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H113,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP107"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A113)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H113,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H113,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H113,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":16.23},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H113,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":17.11},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H113,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H113,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP108",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H114,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H114,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP108"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A114)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H114,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H114,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H114,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.09},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H114,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":6.52},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H114,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H114,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP109",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H115,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H115,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP109"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A115)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H115,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H115,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H115,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":25.060000000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H115,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":26.85},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H115,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H115,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP110",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H116,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H116,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP110"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A116)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H116,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H116,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H116,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":70.59},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H116,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":74.319999999999993},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H116,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H116,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP111",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H117,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H117,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP111"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A117)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H117,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H117,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H117,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":228.4},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H117,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":229.86},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H117,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H117,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP112",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H118,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H118,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP112"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A118)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H118,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H118,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H118,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.940000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H118,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":14.59},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H118,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H118,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP113",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H119,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H119,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP113"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A119)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H119,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H119,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H119,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":52.400000000000006},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H119,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":55.260000000000005},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H119,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H119,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP114",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H120,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H120,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP114"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A120)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H120,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H120,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H120,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":334.17},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H120,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":337.03},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H120,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H120,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP115",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H121,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H121,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP115"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A121)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H121,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H121,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H121,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":355.23},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H121,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":358.12},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H121,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H121,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP116",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H122,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H122,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP116"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A122)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H122,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H122,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H122,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":339.44},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H122,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":341.30999999999995},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H122,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H122,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP118",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H123,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H123,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP118"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A123)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H123,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H123,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H123,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":230.85000000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H123,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":233.04000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H123,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H123,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP117",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H124,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H124,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP117"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A124)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H124,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H124,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H124,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":86.13},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H124,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":90.929999999999993},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H124,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H124,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP119",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H125,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H125,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP119"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A125)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H125,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H125,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H125,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":453.54999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H125,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":458.30999999999995},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H125,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H125,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP120",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H126,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H126,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP120"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A126)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H126,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H126,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H126,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":400.07000000000005},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H126,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":404.05},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H126,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H126,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP121",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H127,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H127,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP121"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A127)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H127,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H127,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H127,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":40.99},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H127,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":41.160000000000004},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H127,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H127,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B128,\" \",$C128)","v":"Composição COMP122"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H128,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H128,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP122"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A128)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H128,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H128,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H128,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":58.160000000000004},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H128,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":58.330000000000005},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H128,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H128,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP123",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H129,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H129,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP123"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A129)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H129,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H129,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H129,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":28.93},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H129,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":29.200000000000003},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H129,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H129,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP124",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H130,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H130,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP124"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A130)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H130,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H130,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H130,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":16.509999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H130,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":16.990000000000002},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H130,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H130,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP125",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H131,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H131,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP125"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A131)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H131,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H131,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H131,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":885.61},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H131,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":892.86},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H131,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H131,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP126",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H132,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H132,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP126"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A132)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H132,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H132,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H132,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":65.7},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H132,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":68.11},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H132,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H132,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP127",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H133,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H133,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP127"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A133)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H133,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H133,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H133,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.620000000000005},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H133,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":53.44},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H133,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H133,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP128",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H134,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H134,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP128"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A134)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H134,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4\""},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H134,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H134,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":43.79},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H134,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":45.61},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H134,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H134,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP129",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H135,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H135,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP129"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A135)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H135,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8\" X 3000MM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H135,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H135,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":93.41},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H135,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":95.16},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H135,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H135,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP130",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H136,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H136,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP130"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A136)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H136,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8\" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H136,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H136,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.79},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H136,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H136,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H136,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP131",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H137,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H137,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP131"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A137)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H137,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H137,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H137,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7569.36},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H137,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":7583.13},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H137,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H137,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B138,\" \",$C138)","v":"Composição COMP132"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H138,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H138,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP132"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A138)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H138,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H138,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H138,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5388.26},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H138,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5405.6},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H138,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H138,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP133",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H139,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H139,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP133"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A139)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H139,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H139,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H139,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3182.89},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H139,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3208.41},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H139,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H139,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP134",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H140,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H140,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP134"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A140)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H140,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H140,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H140,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":259.08},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H140,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":264.18},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H140,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H140,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP135",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H141,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H141,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP135"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A141)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H141,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H141,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H141,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":23.22},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H141,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":24.15},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H141,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H141,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP136",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H142,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H142,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP136"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A142)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H142,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H142,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H142,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":198.95},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H142,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":199.61},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H142,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H142,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP137",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H143,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H143,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP137"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A143)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H143,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H143,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H143,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1312.96},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H143,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1314.69},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H143,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H143,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP138",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H144,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H144,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP138"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A144)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H144,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H144,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H144,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":869.62},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H144,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":870.91},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H144,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H144,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP139",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H145,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H145,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP139"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A145)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H145,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CORRENTE GALVANIZADA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H145,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H145,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":26.47},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H145,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":27.25},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H145,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H145,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP140",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H146,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H146,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP140"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A146)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H146,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H146,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H146,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":100.79},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H146,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":101.44},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H146,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H146,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP141",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H147,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H147,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP141"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A147)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H147,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H147,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H147,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.349999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H147,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":14.04},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H147,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H147,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B148,\" \",$C148)","v":"Cotação  008823/SBC"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H148,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H148,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 008823/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A148)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H148,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H148,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H148,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":100.21},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H148,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":100.21},"Cotações"]
["Cotação 01/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H149,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H149,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A149)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H149,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGF/M²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H149,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H149,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":67.23},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H149,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":67.23},"Cotações"]
["Cotação 02/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H150,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H150,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A150)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H150,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H150,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H150,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":85.97},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H150,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":85.97},"Cotações"]
["Cotação 03/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H151,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H151,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"03/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A151)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H151,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H151,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H151,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":122.79},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H151,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":122.79},"Cotações"]
["Cotação  12236/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H152,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H152,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 12236/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A152)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H152,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20cm, FERRO 3,4mm, PAINEL 2X3m, (0,72kg/m²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H152,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H152,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.71},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H152,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.71},"Cotações"]
["Cotação 11639/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H153,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H153,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"11639/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A153)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H153,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COBOGÓ CIMENTO, (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30X30X5 cm "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H153,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H153,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.42},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H153,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.42},"Cotações"]
["Cotação  1979/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H154,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H154,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 1979/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A154)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H154,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E= 50mm (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50mm OU SIMILAR) "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H154,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H154,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":66.790000000000006},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H154,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":66.790000000000006},"Cotações"]
["Cotação  070113/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H155,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H155,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 070113/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A155)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H155,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H155,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H155,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":95.55},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H155,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":95.55},"Cotações"]
["Cotação  080106/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H156,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H156,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 080106/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A156)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H156,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H156,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H156,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":622.70000000000005},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H156,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":622.70000000000005},"Cotações"]
["Cotação  002203/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H157,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H157,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 002203/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A157)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H157,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H157,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H157,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.85},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H157,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.85},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B158,\" \",$C158)","v":"Cotação  001349/SBC"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H158,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H158,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 001349/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A158)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H158,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H158,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H158,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":46.64},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H158,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":46.64},"Cotações"]
["Cotação  008624/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H159,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H159,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 008624/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A159)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H159,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H159,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H159,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":47.13},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H159,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":47.13},"Cotações"]
["Cotação 04/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H160,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H160,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"04/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A160)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H160,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA CURUPIXÁ, FREIJO, COM BATENTE E TRILHO NA PARTE SUPERIOR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H160,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H160,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":512.98},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H160,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":512.98},"Cotações"]
["Cotação  000699/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H161,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H161,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 000699/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A161)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H161,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H161,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H161,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":170.8},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H161,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":170.8},"Cotações"]
["Cotação 05/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H162,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H162,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"05/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A162)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H162,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L 30, TIPO VENEZIANA DE GIRO, COMPLETA COM BATENTE E FERRAGEM, SOB MEDIDA COM REFERÊNCIA 90 CM X 185 CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H162,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H162,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1040.24},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H162,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1040.24},"Cotações"]
["Cotação 01/EMOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H163,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H163,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01/EMOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A163)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H163,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H163,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H163,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":34.92},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H163,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":34.92},"Cotações"]
["Cotação  008644/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H164,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H164,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 008644/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A164)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H164,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H164,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H164,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":83.3},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H164,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":83.3},"Cotações"]
["Cotação  087329/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H165,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H165,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 087329/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A165)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H165,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H165,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H165,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":932.43},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H165,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":932.43},"Cotações"]
["Cotação  001328/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H166,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H166,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 001328/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A166)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H166,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMíNIO NATURAL LINHA 25"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H166,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H166,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":591.76},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H166,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":591.76},"Cotações"]
["Cotação  12929 /ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H167,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H167,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 12929 /ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A167)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H167,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H167,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H167,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":556.38},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H167,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":556.38},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B168,\" \",$C168)","v":"Cotação 06/CPOS/CDHU"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H168,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H168,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"06/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A168)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H168,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H168,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H168,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":403.91},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H168,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":403.91},"Cotações"]
["Cotação  2062/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H169,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H169,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 2062/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A169)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H169,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, l=40cm, d=1 1/4\" - JACKWAL OU SIMILAR "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H169,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H169,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":104.08},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H169,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":104.08},"Cotações"]
["Cotação  001609/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H170,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H170,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 001609/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A170)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H170,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H170,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H170,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.12},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H170,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.12},"Cotações"]
["Cotação  036546/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H171,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H171,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 036546/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A171)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H171,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H171,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H171,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1783},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H171,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1783},"Cotações"]
["Cotação 07/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H172,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H172,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"07/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A172)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H172,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTÓRIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA DA PADO OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H172,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H172,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":246.63},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H172,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":246.63},"Cotações"]
["Cotação  001450/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H173,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H173,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 001450/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A173)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H173,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H173,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H173,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":21.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H173,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":21.9},"Cotações"]
["Cotação  3077/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H174,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H174,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 3077/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A174)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H174,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, e=10mm, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H174,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H174,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":70},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H174,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":70},"Cotações"]
["Cotação  12112/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H175,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H175,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 12112/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A175)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H175,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, ALT=10 cm, MEIA-CANA "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H175,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H175,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.079999999999998},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H175,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.079999999999998},"Cotações"]
["Cotação  9964/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H176,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H176,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 9964/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A176)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H176,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80mm x 1,20mm (0,484kg/m)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H176,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H176,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.61},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H176,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.61},"Cotações"]
["Cotação  7119/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H177,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H177,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 7119/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A177)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H177,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"GRANITO BRANCO SIENA e=2 cm "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H177,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H177,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":616.79},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H177,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":616.79},"Cotações"]
["Cotação 08/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H178,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H178,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"08/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A178)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H178,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA - INFANTIL, REFERÊNCIA ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H178,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H178,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":868.49},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H178,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":868.49},"Cotações"]
["Cotação 09/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H179,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H179,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"09/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A179)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H179,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA SANITÁRIOS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H179,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H179,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":38.39},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H179,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":38.39},"Cotações"]
["Cotação 10/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H180,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H180,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"10/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A180)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H180,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ANEL DE BORRACHA EXPANSÃO PARA LIGAÇÃO EM BACIA SIFONADA, 100 MM (4´)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H180,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H180,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.29},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H180,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.29},"Cotações"]
["Cotação 11/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H181,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H181,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"11/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A181)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H181,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SIFONADA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H181,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H181,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.9700000000000006},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H181,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.9700000000000006},"Cotações"]
["Cotação  069512/IOPES",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H182,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H182,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 069512/IOPES"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A182)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H182,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FITA DE VEDACAO 18MM X 50M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H182,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H182,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.24},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H182,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.24},"Cotações"]
["Cotação  069506/IOPES",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H183,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H183,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 069506/IOPES"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A183)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H183,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2'' X 30CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H183,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H183,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":37.06},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H183,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":37.06},"Cotações"]
["Cotação  026550/IOPES",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H184,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H184,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 026550/IOPES"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A184)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H184,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H184,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H184,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.23},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H184,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.23},"Cotações"]
["Cotação 12/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H185,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H185,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"12/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A185)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H185,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 36CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H185,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H185,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":73.7},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H185,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":73.7},"Cotações"]
["Cotação 13/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H186,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H186,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"13/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A186)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H186,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H186,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H186,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1398.41},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H186,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1398.41},"Cotações"]
["Cotação 14/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H187,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H187,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"14/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A187)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H187,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETO USINADO FCK= 15 MPA, SLUMP 5 ± 1CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H187,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m³"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H187,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":440.17},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H187,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":440.17},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B188,\" \",$C188)","v":"Cotação  13989/ORSE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H188,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H188,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 13989/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A188)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H188,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H188,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H188,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2417.63},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H188,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2417.63},"Cotações"]
["Cotação 15/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H189,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H189,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"15/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A189)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H189,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H189,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H189,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":337.5},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H189,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":337.5},"Cotações"]
["Cotação 16/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H190,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H190,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"16/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A190)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H190,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FITA TEFLON DE 18 MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H190,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H190,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.19},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H190,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.19},"Cotações"]
["Cotação 17/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H191,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H191,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"17/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A191)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H191,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUCENTER, PROFLUX  OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H191,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H191,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":296.08999999999997},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H191,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":296.08999999999997},"Cotações"]
["Cotação  981/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H192,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H192,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 981/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A192)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H192,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FITA VEDA ROSCA 18mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H192,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H192,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.26},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H192,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.26},"Cotações"]
["Cotação  10053/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H193,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H193,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 10053/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A193)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H193,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H193,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H193,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":252.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H193,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":252.9},"Cotações"]
["Cotação 12610/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H194,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H194,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"12610/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A194)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H194,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H194,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H194,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":286.93},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H194,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":286.93},"Cotações"]
["Cotação  9833/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H195,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H195,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 9833/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A195)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H195,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H195,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H195,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":801.43},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H195,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":801.43},"Cotações"]
["Cotação  13877/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H196,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H196,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 13877/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A196)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H196,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4\", JACKWAL OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H196,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H196,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":214.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H196,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":214.9},"Cotações"]
["Cotação  000386/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H197,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H197,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 000386/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A197)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H197,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H197,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H197,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":26.05},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H197,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":26.05},"Cotações"]
["Cotação  003389/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H198,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H198,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 003389/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A198)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H198,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75 g"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H198,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H198,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":15.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H198,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":15.9},"Cotações"]
["Cotação  13302/EMOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H199,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H199,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 13302/EMOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A199)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H199,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR,  C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4\"X4\" EMB.PAREDE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H199,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H199,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":495.95},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H199,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":495.95},"Cotações"]
["Cotação  062248/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H200,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H200,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 062248/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A200)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H200,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H200,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H200,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.49},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H200,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.49},"Cotações"]
["Cotação  062090/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H201,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H201,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 062090/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A201)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H201,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H201,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H201,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":48.56},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H201,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":48.56},"Cotações"]
["Cotação 18/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H202,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H202,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"18/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A202)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H202,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H202,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H202,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1012.98},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H202,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1012.98},"Cotações"]
["Cotação  6701060/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H203,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H203,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 6701060/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A203)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H203,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H203,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H203,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14152.57},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H203,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14152.57},"Cotações"]
["Cotação 1858/AGETOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H204,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H204,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1858/AGETOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A204)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H204,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PONTALETE 3x3\""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H204,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H204,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9.2100000000000009},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H204,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9.2100000000000009},"Cotações"]
["Cotação 1263/AGETOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H205,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H205,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1263/AGETOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A205)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H205,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DESMOLDANTE PARA CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H205,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"L"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H205,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.43},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H205,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.43},"Cotações"]
["Cotação  H673/AGETOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H206,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H206,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" H673/AGETOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A206)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H206,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H206,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H206,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24802.3},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H206,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24802.3},"Cotações"]
["Cotação  13650/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H207,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H207,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 13650/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A207)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H207,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H207,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H207,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":874.81},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H207,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":874.81},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B208,\" \",$C208)","v":"Cotação 19/CPOS/CDHU"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H208,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H208,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"19/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A208)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H208,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA), ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H208,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H208,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7013.36},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H208,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7013.36},"Cotações"]
["Cotação 20/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H209,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H209,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"20/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A209)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H209,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H209,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"L"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H209,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":47.63},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H209,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":47.63},"Cotações"]
["Cotação 21/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H210,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H210,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"21/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A210)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H210,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H210,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H210,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.61},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H210,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.61},"Cotações"]
["Cotação 22/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H211,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H211,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"22/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A211)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H211,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H211,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H211,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":38.92},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H211,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":38.92},"Cotações"]
["Cotação 23/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H212,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H212,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"23/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A212)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H212,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H212,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H212,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.97},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H212,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.97},"Cotações"]
["Cotação 24/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H213,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H213,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"24/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A213)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H213,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H213,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H213,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":25.21},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H213,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":25.21},"Cotações"]
["Cotação 25/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H214,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H214,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"25/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A214)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H214,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4´)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H214,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H214,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.57},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H214,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.57},"Cotações"]
["Cotação 26/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H215,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H215,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"26/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A215)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H215,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADESIVO PARA TUBOS PVC"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H215,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H215,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":74.739999999999995},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H215,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":74.739999999999995},"Cotações"]
["Cotação 27/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H216,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H216,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"27/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A216)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H216,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H216,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H216,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.71},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H216,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.71},"Cotações"]
["Cotação 28/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H217,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H217,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"28/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A217)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H217,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H217,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H217,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.33},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H217,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.33},"Cotações"]
["Cotação 29/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H218,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H218,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"29/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A218)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H218,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H218,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H218,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.08},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H218,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.08},"Cotações"]
["Cotação 138/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H219,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H219,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"138/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A219)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H219,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H219,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H219,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":72.41},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H219,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":72.41},"Cotações"]
["Cotação  2036/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H220,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H220,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 2036/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A220)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H220,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PVC"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H220,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"L"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H220,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":69.739999999999995},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H220,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":69.739999999999995},"Cotações"]
["Cotação  2602/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H221,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H221,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 2602/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A221)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H221,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50cm "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H221,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H221,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":181.39},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H221,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":181.39},"Cotações"]
["Cotação  003694/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H222,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H222,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 003694/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A222)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H222,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H222,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H222,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.21},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H222,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.21},"Cotações"]
["Cotação  006044/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H223,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H223,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 006044/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A223)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H223,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUVA CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H223,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H223,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.59},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H223,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.59},"Cotações"]
["Cotação 30/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H224,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H224,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"30/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A224)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H224,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 100MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H224,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H224,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24.28},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H224,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24.28},"Cotações"]
["Cotação 31/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H225,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H225,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"31/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A225)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H225,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 150MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H225,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H225,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":46.52},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H225,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":46.52},"Cotações"]
["Cotação 32/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H226,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H226,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"32/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A226)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H226,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2´)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H226,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H226,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":41.53},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H226,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":41.53},"Cotações"]
["Cotação  6457/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H227,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H227,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 6457/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A227)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H227,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CURVA 45º VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN  200mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H227,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H227,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":312.12},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H227,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":312.12},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B228,\" \",$C228)","v":"Cotação  13656/ORSE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H228,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H228,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 13656/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A228)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H228,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO \"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO\" - PLACA E5 "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H228,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H228,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.41},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H228,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.41},"Cotações"]
["Cotação  13655/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H229,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H229,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 13655/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A229)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H229,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO \"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL\" -  PLACA E5"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H229,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H229,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.05},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H229,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.05},"Cotações"]
["Cotação 33/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H230,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H230,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"33/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A230)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H230,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H230,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H230,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.05},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H230,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.05},"Cotações"]
["Cotação 34/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H231,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H231,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"34/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A231)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H231,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H231,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H231,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":209.5},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H231,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":209.5},"Cotações"]
["Cotação 35/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H232,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H232,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"35/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A232)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H232,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVCOMM, 639 DA TAG SINALIZAÇÃO, P4 DA NET PLACA OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H232,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H232,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.86},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H232,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.86},"Cotações"]
["Cotação  13651/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H233,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H233,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 13651/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A233)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H233,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 cm, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIRETA) DE SAÍDA DE EMERGÊCNIA - PLACA S2 "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H233,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H233,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.190000000000001},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H233,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.190000000000001},"Cotações"]
["Cotação 36/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H234,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H234,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"36/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A234)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H234,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H234,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H234,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":212.11},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H234,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":212.11},"Cotações"]
["Cotação  11641/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H235,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H235,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 11641/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A235)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H235,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H235,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H235,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":422.46},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H235,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":422.46},"Cotações"]
["Cotação  067090/IOPES",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H236,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H236,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 067090/IOPES"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A236)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H236,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H236,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H236,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.22},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H236,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.22},"Cotações"]
["Cotação  026664/IOPES",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H237,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H237,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 026664/IOPES"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A237)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H237,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H237,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H237,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.26},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H237,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.26},"Cotações"]
["Cotação  14735/EMOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H238,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H238,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 14735/EMOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A238)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H238,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H238,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H238,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.23},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H238,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.23},"Cotações"]
["Cotação  10366/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H239,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H239,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 10366/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A239)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H239,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ ELETRODUTO 33mm, d=1 1/4 \""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H239,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H239,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.8},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H239,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.8},"Cotações"]
["Cotação  10364/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H240,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H240,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 10364/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A240)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H240,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32mm, d=1 1/4\""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H240,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H240,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.79},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H240,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.79},"Cotações"]
["Cotação  8347/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H241,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H241,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 8347/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A241)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H241,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4\""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H241,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H241,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.05},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H241,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.05},"Cotações"]
["Cotação  028055/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H242,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H242,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 028055/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A242)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H242,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARRUELA ACO 3/8\" x 1/2\""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H242,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H242,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.16},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H242,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.16},"Cotações"]
["Cotação  002375/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H243,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H243,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 002375/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A243)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H243,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHUMBADOR CB 3/8\"x2.1/2\"+ PARAFUSO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H243,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H243,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.59},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H243,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.59},"Cotações"]
["Cotação  003563/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H244,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H244,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 003563/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A244)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H244,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H244,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H244,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.94},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H244,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.94},"Cotações"]
["Cotação  036580/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H245,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H245,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 036580/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A245)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H245,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H245,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H245,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.3099999999999996},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H245,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.3099999999999996},"Cotações"]
["Cotação  004949/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H246,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H246,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 004949/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A246)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H246,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H246,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H246,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.5},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H246,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.5},"Cotações"]
["Cotação  004948/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H247,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H247,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 004948/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A247)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H247,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H247,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H247,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":167.98},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H247,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":167.98},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B248,\" \",$C248)","v":"Cotação  003595/SBC"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H248,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H248,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 003595/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A248)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H248,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H248,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H248,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.5},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H248,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.5},"Cotações"]
["Cotação  003492/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H249,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H249,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 003492/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A249)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H249,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA CEGA PARA CAIXA 4\"x2\" RETANGULAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H249,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H249,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.4900000000000002},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H249,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.4900000000000002},"Cotações"]
["Cotação  034530/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H250,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H250,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 034530/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A250)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H250,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H250,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H250,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.14},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H250,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.14},"Cotações"]
["Cotação  828/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H251,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H251,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 828/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A251)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H251,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H251,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H251,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":66.38},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H251,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":66.38},"Cotações"]
["Cotação  004892/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H252,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H252,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 004892/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A252)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H252,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H252,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H252,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":141.26},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H252,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":141.26},"Cotações"]
["Cotação 3692/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H253,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H253,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"3692/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A253)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H253,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: 5SX1 OU SIMILAR bipolar 70 A, padrão DIN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H253,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H253,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":75.7},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H253,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":75.7},"Cotações"]
["Cotação 3441/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H254,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H254,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"3441/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A254)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H254,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65 KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H254,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H254,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":194},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H254,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":194},"Cotações"]
["Cotação  036570/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H255,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H255,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 036570/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A255)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H255,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H255,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H255,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":400.8},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H255,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":400.8},"Cotações"]
["Cotação 37/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H256,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H256,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"37/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A256)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H256,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, 2 POLOS; F+N, F+T OU F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT E IT, CURVA DE ENSAIO: 10/350µS; IIMP= 60 KA; REF. SCL 275 60 KA DA CLAMPER, 810299SG DA EMBRASTEC OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H256,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H256,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":510.37},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H256,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":510.37},"Cotações"]
["Cotação  002418/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H257,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H257,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 002418/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A257)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H257,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H257,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H257,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":291},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H257,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":291},"Cotações"]
["Cotação  035753/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H258,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H258,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 035753/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A258)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H258,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4\" CHAPA 16"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H258,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H258,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3.95},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H258,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3.95},"Cotações"]
["Cotação  077790 /SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H259,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H259,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 077790 /SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A259)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H259,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H259,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H259,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":19.95},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H259,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":19.95},"Cotações"]
["Cotação  000216/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H260,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H260,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 000216/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A260)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H260,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETROCALHA PERFURADA TIPO \"U\" 100X50MM CHAPA 22"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H260,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H260,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.13},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H260,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.13},"Cotações"]
["Cotação  3980/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H261,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H261,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 3980/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A261)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H261,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE VERTICAL 100 x 75 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPAOU SIMILAR) "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H261,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H261,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.25},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H261,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.25},"Cotações"]
["Cotação  9705/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H262,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H262,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 9705/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A262)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H262,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TALA PLANA PERFURADA 50mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H262,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H262,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.1000000000000001},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H262,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.1000000000000001},"Cotações"]
["Cotação  034524/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H263,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H263,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 034524/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A263)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H263,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 100x50mm CHAPA 24"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H263,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H263,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.9000000000000004},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H263,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.9000000000000004},"Cotações"]
["Cotação 38/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H264,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H264,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"38/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A264)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H264,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1 1/4´ - NBR13057"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H264,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H264,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":27.24},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H264,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":27.24},"Cotações"]
["Cotação  8928/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H265,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H265,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 8928/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A265)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H265,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H265,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H265,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.45},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H265,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.45},"Cotações"]
["Cotação  088525/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H266,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H266,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 088525/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A266)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H266,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H266,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H266,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.23},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H266,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.23},"Cotações"]
["Cotação  017314/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H267,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H267,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 017314/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A267)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H267,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO - BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H267,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H267,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":302},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H267,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":302},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B268,\" \",$C268)","v":"Cotação  007140/SBC"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H268,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H268,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 007140/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A268)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H268,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO - BARRAMENTO TRIFASICO PARA ALTA 440V 57P DISJUNTORES DIN GELO STECK"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H268,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H268,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":322.74},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H268,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":322.74},"Cotações"]
["Cotação 39/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H269,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H269,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"39/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A269)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H269,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; REF. AL0756D.L102 DA AJALUMI, SM-755/2 LED LC DA ARM, LHT42-S4000840 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H269,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H269,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":318.33999999999997},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H269,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":318.33999999999997},"Cotações"]
["Cotação  13947/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H270,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H270,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 13947/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A270)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H270,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H270,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H270,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":205.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H270,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":205.9},"Cotações"]
["Cotação  050372/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H271,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H271,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 050372/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A271)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H271,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H271,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H271,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":31.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H271,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":31.9},"Cotações"]
["Cotação  003420/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H272,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H272,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 003420/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A272)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H272,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H272,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H272,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.06},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H272,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.06},"Cotações"]
["Cotação  036540/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H273,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H273,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 036540/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A273)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H273,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO, UDINE G20"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H273,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H273,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":399.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H273,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":399.9},"Cotações"]
["Cotação  12141/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H274,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H274,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 12141/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A274)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H274,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H274,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H274,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":356.6},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H274,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":356.6},"Cotações"]
["Cotação  012620/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H275,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H275,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 012620/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A275)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H275,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H275,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H275,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":39.1},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H275,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":39.1},"Cotações"]
["Cotação 39662/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H276,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H276,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"39662/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A276)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H276,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H276,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H276,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.61},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H276,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20.61},"Cotações"]
["Cotação 3162/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H277,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H277,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"3162/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A277)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H277,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H277,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H277,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":10.8},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H277,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":10.8},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B278,\" \",$C278)","v":"Cotação 06178/ORSE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H278,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H278,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"06178/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A278)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H278,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H278,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m²"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H278,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":450.31},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H278,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":450.31},"Cotações"]
["Cotação 04777/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H279,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H279,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"04777/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A279)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H279,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H279,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H279,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.02},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H279,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.02},"Cotações"]
["Cotação  14289/EMOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H280,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H280,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 14289/EMOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A280)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H280,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H280,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H280,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":142},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H280,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":142},"Cotações"]
["Cotação  07231/EMOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H281,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H281,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 07231/EMOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A281)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H281,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H281,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H281,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.8184},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H281,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.8184},"Cotações"]
["Cotação  14288/EMOP",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H282,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H282,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 14288/EMOP"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A282)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H282,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5\" X 15\", TROPICAL OU SIMILAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H282,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H282,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":333.04579999999999},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H282,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":333.04579999999999},"Cotações"]
["Cotação  036512/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H283,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H283,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 036512/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A283)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H283,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6\"\" 150mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H283,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H283,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29.91},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H283,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29.91},"Cotações"]
["Cotação  036510/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H284,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H284,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 036510/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A284)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H284,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 4\"\" 100mm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H284,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H284,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22.46},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H284,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22.46},"Cotações"]
["Cotação 13326/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H285,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H285,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"13326/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A285)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H285,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8\" X 3000MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H285,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H285,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":73.45},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H285,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":73.45},"Cotações"]
["Cotação  036691/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H286,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H286,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 036691/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A286)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H286,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H286,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H286,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7415},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H286,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7415},"Cotações"]
["Cotação  036694/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H287,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H287,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 036694/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A287)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H287,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H287,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H287,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5197.5},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H287,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5197.5},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B288,\" \",$C288)","v":"Cotação  006442/SBC"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H288,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H288,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 006442/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A288)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H288,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H288,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H288,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2899.99},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H288,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2899.99},"Cotações"]
["Cotação  060985/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H289,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H289,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 060985/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A289)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H289,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H289,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H289,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":202.5},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H289,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":202.5},"Cotações"]
["Cotação 40/CPOS/CDHU",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H290,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H290,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"40/CPOS/CDHU"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A290)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H290,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H290,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H290,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.72},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H290,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.72},"Cotações"]
["Cotação  016202/SBC",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H291,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H291,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 016202/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A291)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H291,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TARUGO ACO INOX 5/8\"\" (50cm)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H291,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H291,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":104},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H291,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":104},"Cotações"]
["Cotação  85001/SIURB",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H292,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H292,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 85001/SIURB"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A292)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H292,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H292,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H292,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":87.7},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H292,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":87.7},"Cotações"]
["Cotação  8985/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H293,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H293,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 8985/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A293)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H293,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H293,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H293,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1293.44},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H293,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1293.44},"Cotações"]
["Cotação 8507/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H294,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H294,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"8507/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A294)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H294,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H294,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H294,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":854.98},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H294,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":854.98},"Cotações"]
["Cotação  4686/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H295,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H295,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 4686/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A295)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H295,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO  diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H295,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H295,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":17.89},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H295,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":17.89},"Cotações"]
["Cotação  4876/ORSE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H296,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H296,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 4876/ORSE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A296)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H296,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LETRAS AÇO INOX  20 x 20cm"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H296,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H296,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":93.64},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H296,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":93.64},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H297,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H297,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A297)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H297,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H297,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H297,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H297,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B298,\" \",$C298)","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",116.68,116.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.08,1.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.21,0.21,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",1.04,1.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.18,3.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.9,2.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.87,1.87,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.53,1.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.57,1.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.17,4.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.34,3.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.58,3.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",6.68,6.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5.57,5.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.13,5.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.67,1.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.63,1.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.67,1.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",7.51,7.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.62,6.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",17.78,17.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",1.17,1.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",0.67,0.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.47,0.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",13.98,13.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",9.9499999999999993,9.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",11.41,11.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",17.64,17.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",33.81,33.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",3.93,3.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",80,80,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",20.99,20.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.2100000000000009,8.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",7.85,7.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.06,10.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.01,10.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.66,10.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.25,9.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",7.33,7.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.6,7.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",7.64,7.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",6.62,6.62,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",7.63,7.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",8.39,8.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.9600000000000009,8.9600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",8.06,8.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.11,8.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.58,7.58,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B362,\" \",$C362)","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",7.23,7.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.01,8.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",6.3,6.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",31.03,31.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",34.39,34.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",38.840000000000003,38.840000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",61.46,61.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",70.23,70.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",96.4,96.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",18.489999999999998,18.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",24.75,24.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",6.31,6.31,null,"C"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",12.37,12.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",68.989999999999995,68.989999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",53.99,53.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN",94.42,94.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",24.63,24.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",55.22,55.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",18.71,18.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",63.15,63.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",44.58,44.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.84,0.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.85,1.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",6.41,6.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",3.82,3.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",8.68,8.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",11.51,11.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",20.03,20.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",27.62,27.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.67,11.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",12.7,12.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",19.100000000000001,19.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",28.59,28.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",27.02,27.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.19,8.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",51.83,51.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",32.01,32.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",16.760000000000002,16.760000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",16.04,16.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",47.22,47.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",275.29000000000002,275.29000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",220.09,220.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",314.66000000000003,314.66000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",397.9,397.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.18,11.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",209.39,209.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",296.70999999999998,296.70999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",191.55,191.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",43.09,43.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",51.87,51.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",134.05000000000001,134.05000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",47.73,47.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",40.82,40.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",37.76,37.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.57,9.57,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",73.63,73.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",24.03,24.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",15.74,15.74,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B426,\" \",$C426)","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",13.49,13.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",30.18,30.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.44,6.44,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",15.37,15.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.38,6.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.62,6.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",16.66,16.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",3910.08,3910.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",4897.47,4897.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",6635.29,6635.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",7869.53,7869.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.74,1.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",10.49,10.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",17.649999999999999,19.739999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",3118.66,3488.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",17.649999999999999,19.739999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",3118.66,3488.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN"]
["SINAPI-I 45208","SINAPI-I",45208,"ALICATE AMPERIMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A","UN",261.33,261.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 45250","SINAPI-I",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",43.15,43.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",44.17,44.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",293.23,293.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",148.35,148.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",185.18,185.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",279.99,279.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 45197","SINAPI-I",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN",223.3,223.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",299.45,299.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 45206","SINAPI-I",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",59.16,59.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",2.12,2.12,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",399.66,399.66,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",22.36,25.01,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",3947.58,4415.7299999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",3,3,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",12.18,12.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",10.039999999999999,10.039999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",20.22,20.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",31.71,31.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",10.45,10.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",15.85,15.85,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B490,\" \",$C490)","v":"SINAPI-I 307"},"SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",40.06,40.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",65.62,65.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",90.95,90.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",89.4,89.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",6.65,6.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",2.94,2.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.36,5.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.88,5.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN",725.41,725.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN",1143.4000000000001,1143.4000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN",1605.5,1605.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN",150.08000000000001,150.08000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN",195.5,195.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN",472.96,472.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",10.82,10.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",16.34,16.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",12.3,12.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",22.07,22.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",26.34,26.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",31.41,31.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",37.26,37.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",50.79,50.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",62.58,62.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",72.599999999999994,72.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",91.21,91.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",607.78,607.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",2096.23,2096.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",735.12,735.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",987.39,987.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1382.35,1382.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",177.73,177.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN",82.94,82.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",127.91,127.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN",429.51,429.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",306.44,306.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",236.97,236.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",311.02,311.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",167.85,167.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",225.75,225.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN",592.42999999999995,592.42999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",423.86,423.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",266.58999999999997,266.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",562.80999999999995,562.80999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",691.17,691.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",967.64,967.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",3738.81,3738.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",55.27,55.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",19.440000000000001,21.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3431.6,3838.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN",1997.11,1997.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",2882.86,2882.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",2129.5,2129.5,null,"C"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",4635.38,4635.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN",5820.35,5820.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",7539.62,7539.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",9930.49,9930.49,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B554,\" \",$C554)","v":"SINAPI-I 34476"},"SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",5179.16,5179.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",6873.75,6873.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",6419.71,6419.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN",3055.3,3055.3,null,"C"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2407.38,2407.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",3573.83,3573.83,null,"C"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",4939.37,4939.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2150,2150,null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9268.39,9268.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10390.620000000001,10390.620000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",11739.19,11739.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",16134.65,16134.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",19575.48,19575.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6798.13,6798.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7320.1,7320.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",10817.69,10817.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12515.02,12515.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",13092.31,13092.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",5681.24,5681.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7041.08,7041.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",10462.879999999999,10462.879999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",10846.27,10846.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12446.89,12446.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1932.08,1932.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2090.0100000000002,2090.0100000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2780,2780,null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3100.13,3100.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3641.55,3641.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4099.46,4099.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1655.15,1655.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1822.5,1822.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5179.22,5179.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5463.03,5463.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",7249.5,7249.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",8783.73,8783.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9880.23,9880.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN",77860.240000000005,77860.240000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",24370.09,24370.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN",31450.080000000002,31450.080000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN",45757.41,45757.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5619.84,5619.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",23.51,23.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",20.82,20.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.21,1.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",19.850000000000001,19.850000000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",26.09,26.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",28.31,28.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",23.06,23.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",26.8,26.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",19.850000000000001,19.850000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 45245","SINAPI-I",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN",47.44,47.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",165,165,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",167.15,167.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",165,165,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",82.5,82.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",1893.69,1893.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.68,0.68,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.26,1.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.39,2.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.74,0.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.39,1.39,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B618,\" \",$C618)","v":"SINAPI-I 37552"},"SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",3.67,3.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",567.39,567.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3807.32,4258.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",110.11,123.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19436.71,21741.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",116.18,129.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",20506.39,22938.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",119.86,134.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",21154.27,23663.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.65,2.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.38,2.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.33,1.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.72,0.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.92,4.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",8.9600000000000009,8.9600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.86,0.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.33,1.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",12.5,12.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG",12.62,12.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG",14.95,14.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG",16.77,16.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",17.010000000000002,19.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",3004.14,3360.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",38.58,38.58,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",82.1,82.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",52.5,52.5,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",14.51,16.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2564.5100000000002,2868.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",18.43,20.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",3253.98,3639.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",28.68,32.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",5063.3100000000004,5663.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",14.47,16.190000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2557.0300000000002,2860.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",18.079999999999998,20.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",3194.35,3573.18,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B682,\" \",$C682)","v":"SINAPI-I 532"},"SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",33.549999999999997,37.520000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",5923.31,6625.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",43.27,43.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 45262","SINAPI-I",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN",12.88,12.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",23.37,26.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",4128.49,4618.1000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",446.74,446.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",618.39,618.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",751.9,751.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",673.74,673.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",239,239,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",262.63,262.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",529.55999999999995,529.55999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 45195","SINAPI-I",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN",5628.54,5628.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 45226","SINAPI-I",45226,"BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L","UN",17.57,17.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",10.6,10.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",241.6,241.6,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",302.85000000000002,302.85000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",682.46,682.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",665.51,665.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",394.91,394.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",286.3,286.3,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",380.71,380.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",551.58000000000004,551.58000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",279.86,279.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",332.78,332.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",777.67,777.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1239.07,1239.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1552.49,1552.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",267.88,267.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",14.06,14.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1171.71,1171.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1292.52,1292.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",522.29999999999995,522.29999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",797.69,797.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",854.4,854.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",8.4700000000000006,8.4700000000000006,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.0199999999999996,4.0199999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",7.96,7.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",10.38,10.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",32.590000000000003,32.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",16.170000000000002,16.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",24.3,24.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",43.73,43.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",86.59,86.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",21.64,21.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",27.08,27.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",32.42,32.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",430.41,430.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN",48.8,48.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN",53.51,53.51,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B746,\" \",$C746)","v":"SINAPI-I 39380"},"SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN",7.83,7.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",215.95,215.95,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",133.74,133.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",288.39,288.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",167.18,167.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",429.76,429.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA","KG"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",6184.5,6184.5,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",8433.98,8433.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",7735.86,7735.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",7075.48,7075.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR","UN",25157.279999999999,25157.279999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",30576.58,30576.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN",33647.870000000003,33647.870000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",19.59,21.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",3460.63,3871.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN",16.57,16.57,null,"C"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN",18.73,18.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.79,0.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.33,1.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.82,1.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.67,0.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.81,0.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.57,1.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.85,0.85,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.32,1.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.85,0.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.51,1.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.77,2.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.06,2.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.65,2.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.15,3.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",121.66,121.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",71.91,71.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.53,5.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",5.85,5.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.32,4.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",4.8099999999999996,4.8099999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.69,5.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.85,5.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.35,6.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",4.83,4.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.08,5.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",6.71,6.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",7.4,7.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",7.72,7.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",8.3699999999999992,8.3699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",8.93,8.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.98,5.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B810,\" \",$C810)","v":"SINAPI-I 44171"},"SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN",22.34,22.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",10.47,10.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",60.06,60.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",44.04,44.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.8,3.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.41,3.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.52,5.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",86.69,86.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",127.33,127.33,null,"C"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",195.05,195.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.35,3.35,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN",16.37,16.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN",15.9,15.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.8,2.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.42,3.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",71.56,71.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",78.72,78.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",81.78,81.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",129.66999999999999,129.66999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",77.48,77.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",61.34,61.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",92.54,92.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",69.95,69.95,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",77.75,77.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",110.95,110.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",69.95,69.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",83.94,83.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",60.28,60.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",219.56,219.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",1235.0999999999999,1235.0999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",17847.080000000002,17847.080000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",1202.06,1202.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1875.9,1875.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",2053.88,2053.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",2026.27,2026.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",3604.62,3604.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",11362.72,11362.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",3030.84,3030.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",5268.81,5268.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",10689.33,10689.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",2172.16,2172.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",75390.94,75390.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",80772.05,80772.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",5178.8100000000004,5178.8100000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",7446.1,7446.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",12621.77,12621.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",11983.37,11983.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",49173.93,49173.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",18085.259999999998,18085.259999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",53630.75,53630.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",5376.26,5376.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",6493.81,6493.81,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",8724.02,8724.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",48703.57,48703.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",7670.81,7670.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",12175.89,12175.89,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B874,\" \",$C874)","v":"SINAPI-I 757"},"SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",24351.78,24351.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",307045.31,307045.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",115805.93,115805.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",28.47,28.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",46.36,46.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",81.599999999999994,81.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",35.57,35.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",18.82,18.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",25.52,25.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 45203","SINAPI-I",45203,"BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM","UN",9.85,9.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.37,0.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.61,0.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",0.93,0.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",0.1,0.1,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.2,0.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.19,0.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.41,0.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.82,0.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",34.270000000000003,34.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",15.9,15.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN",16.25,16.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",16.25,16.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",10,10,null,"C"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",10,10,null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",44.67,44.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN",44.67,44.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN",44.67,44.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",44.67,44.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",27.76,27.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",27.76,27.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN",27.76,27.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",65.849999999999994,65.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",64.010000000000005,64.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN",64.33,64.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN",65.849999999999994,65.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",6.9,6.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN",121.66,121.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",121.66,121.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN",121.66,121.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN",332.99,332.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN",351.83,351.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN",377.43,377.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.61,0.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.98,0.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.17,2.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.76,3.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.03,7.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.45,3.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.9,2.9,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B938,\" \",$C938)","v":"SINAPI-I 834"},"SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.76,3.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.88,5.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.49,10.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.03,13.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.010000000000002,17.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.45,19.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",27.93,27.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",29.17,29.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",30.88,30.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",22.73,22.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",27.62,27.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",23.82,23.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",8.9600000000000009,8.9600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.17,8.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",91.62,91.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",95.71,95.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",98.7,98.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",88.17,88.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",50.89,50.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",54.46,54.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",59.69,59.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",62.09,62.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",109.54,109.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",110.42,110.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",89.16,89.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",104.74,104.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.52,7.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",174.74,174.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",178.96,178.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",169.78,169.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.21,1.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.62,3.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.5,3.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.27,1.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.42,4.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",30.21,30.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",34.75,34.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",62.38,62.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.92,5.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.02,3.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.73,2.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.36,1.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.26,7.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",11,11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.67,1.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",15.47,15.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",18.28,18.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",12.94,12.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",9.9,9.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",6.77,6.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.99,3.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",42.7,42.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",22.03,22.03,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1002,\" \",$C1002)","v":"SINAPI-I 39679"},"SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",85.1,85.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",63.67,63.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",92.55,92.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",20.38,20.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",19,19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",1.7,1.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",1.77,1.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",66.430000000000007,66.430000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",63.4,63.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",62.8,62.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",51.99,51.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",51.99,51.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",51.99,51.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",52.63,52.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",57.05,57.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",57.91,57.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",57.05,57.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",57.87,57.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",123.3,123.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.67,2.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",245.51,245.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",52.02,52.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",6.14,6.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",11.25,11.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",142.96,142.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",173.05,173.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",18.82,18.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",200.22,200.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",26.82,26.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",39.5,39.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",56.27,56.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",74.33,74.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",106.92,106.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.96,0.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.51,1.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.88,10.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",115.74,115.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",145.97,145.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.54,15.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",176.34,176.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.39,2.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",231.94,231.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",24.34,24.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.479999999999997,35.479999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.96,3.96,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",49.38,49.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.69,5.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",72.84,72.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",96.53,96.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.37,10.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",127.13,127.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",154.02000000000001,154.02000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.52,16.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",189.18,189.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",251.4,251.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",25.61,25.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",326.18,326.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",36.19,36.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1066,\" \",$C1066)","v":"SINAPI-I 39249"},"SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",438.57,438.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",53.52,53.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",524.63,524.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.33,6.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",74.87,74.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",97.21,97.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",128.82,128.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",171.28,171.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.86,16.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",213.26,213.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",279.32,279.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",26.64,26.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",36.47,36.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",50.48,50.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.41,6.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",69.61,69.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",96.09,96.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",3.62,3.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",2.77,2.77,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",5.13,5.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",7.39,7.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",19.46,19.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.41,4.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.8,10.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",15.71,15.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",6.01,6.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",14.89,14.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",22.12,22.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",8.02,8.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",19.34,19.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",29.56,29.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",6.01,6.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",34.44,34.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",538.24,538.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",54.83,54.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",9.06,9.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",94.82,94.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",131.35,131.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.96,13.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",178.33,178.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",21.37,21.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",269.10000000000002,269.10000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",336.45,336.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.66,0.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.27,1.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.35,1.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.04,2.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.17,3.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",5.81,5.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",11.04,11.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",92.67,92.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",16.149999999999999,16.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",26.12,26.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",38.229999999999997,38.229999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",57.28,57.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",14,14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",16.61,16.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",89665.38,89665.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",101820.51,101820.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",67230.759999999995,67230.759999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",81013.070000000007,81013.070000000007,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1130,\" \",$C1130)","v":"SINAPI-I 5090"},"SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",20.9,20.9,null,"C"]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",31.11,31.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",44.45,44.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",855.21,855.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",5.54,5.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",30.76,30.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",36.74,36.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",18,18,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",35.200000000000003,35.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",28.65,28.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",24.37,24.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5406.53,5406.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1081.3,1081.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",8147.58,8147.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1357.06,1357.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12871.14,12871.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2011.13,2011.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",504.05,504.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",3101.4,3101.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3862.46,3862.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",725.71,725.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",701.84,701.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",498.4,498.4,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1150.3900000000001,1150.3900000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1304.94,1304.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2249.64,2249.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",301.39999999999998,301.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",466.22,466.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN",109.59,109.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",118.48,118.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",217.22,217.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",380.14,380.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",689.2,689.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",1234.24,1234.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",182.66,182.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",335.71,335.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",426.55,426.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",94.51,94.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",156.99,156.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",304.11,304.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",631.92999999999995,631.92999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",996.28,996.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",290.58,290.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",308.8,308.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1213.57,1213.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",54.9,54.9,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN",167.85,167.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",403.62,403.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",269.64999999999998,269.64999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",341.08,341.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",282.5,282.5,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",345.09,345.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN",46.48,46.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",53.89,53.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",86.09,86.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",73.459999999999994,73.459999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",160.85,160.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.47,1.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.52,1.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN",3.21,3.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN",3.21,3.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",39.21,39.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",47.96,47.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",78.87,78.87,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1194,\" \",$C1194)","v":"SINAPI-I 43096"},"SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",261.43,261.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",158.96,158.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",234.07,234.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",88.55,88.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",52.46,52.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",620.59,620.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN",30.87,30.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN",60.68,60.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN",97.54,97.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN",145.88999999999999,145.88999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN",194.72,194.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN",235.32,235.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN",298.26,298.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN",21.65,21.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN",71.09,71.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",2.89,2.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",649.61,649.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1366.93,1366.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",58.85,58.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2670.09,2670.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",130.35,130.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",216,216,null,"CR"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",322.92,322.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",404.49,404.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2540.4299999999998,2540.4299999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",812.88,812.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",257.61,257.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",417.13,417.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",172.27,172.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",5.18,5.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN",120.46,120.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",1699.24,1699.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",2850.77,2850.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",3585.47,3585.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",89.94,89.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",213.32,213.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN",552.94000000000005,552.94000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",25.55,25.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",107.47,107.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",73.22,73.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",47.81,47.81,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",57.63,57.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",1.21,1.21,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",1.03,1.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG",0.19,0.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",15.39,17.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",2719.19,3041.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",186.54,186.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M",27.71,27.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M",27.93,27.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M",33.01,33.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M",33.01,33.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M",91.04,91.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M",35.729999999999997,35.729999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M",46.54,46.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M",27.71,27.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M",17.86,17.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",40.54,40.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",49.54,49.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",64.78,64.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",105.1,105.1,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1258,\" \",$C1258)","v":"SINAPI-I 10544"},"SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",135.94,135.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",254.05,254.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",2.0099999999999998,2.0099999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",472635.63,472635.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",504447.67,504447.67,null,"C"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",521535.27,521535.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",581705.43999999994,581705.43999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",549893.41,549893.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",572616.25,572616.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",452639.53,452639.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",453548.44,453548.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",721678.27,721678.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",698046.51,698046.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",745310.08,745310.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",684412.8,684412.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",284444,284444,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",125.34,125.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",17.03,17.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",20.12,20.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.09,3.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.71,3.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.44,6.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.35,5.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.83,6.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.91,1.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.79,2.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",4.1100000000000003,4.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",6.21,6.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",28.24,28.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",59.5,59.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",57.55,57.55,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",33.83,33.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",53.52,53.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",53.71,53.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",57.16,57.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",90.46,90.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",19.170000000000002,19.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",15.53,15.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",10.17,10.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",5.4,5.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN",5.25,5.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",49.96,49.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",27.7,27.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",71.209999999999994,71.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",6.98,6.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN",5.25,5.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",119.12,119.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.12,5.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.81,1.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14.35,14.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",70.36,70.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.87,11.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.11,2.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.05,4.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.31,7.31,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1322,\" \",$C1322)","v":"SINAPI-I 1195"},"SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.3,12.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",21.53,21.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.79,10.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5,5,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.99,8.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",38.68,38.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",9.6999999999999993,9.6999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",25.26,25.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",72.91,72.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",80.31,80.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",22.19,22.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",14.9,14.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",222.36,222.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",377.8,377.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",45.01,45.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN",68.959999999999994,68.959999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN",62.52,62.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN",120.93,120.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN",108.82,108.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",25,27.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",4415.01,4938.6000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",3807.32,4258.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",20.399999999999999,20.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN",2777.74,2777.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",252.71,252.71,null,"C"]
["SINAPI-I 45235","SINAPI-I",45235,"CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS","UN",1628.15,1628.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",20900,20900,null,"C"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",28353.84,28353.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",30692.3,30692.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",33030.76,33030.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",35369.230000000003,35369.230000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",40338.46,40338.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 45194","SINAPI-I",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",237.04,237.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN",7052.63,7052.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",721358.22,721358.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",730119.54,730119.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",830000,830000,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",841097.68,841097.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",1017786.67,1017786.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",25.21,28.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",4453.6499999999996,4981.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",7195.36,7195.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",9593.81,9593.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1671.99,1671.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",3689.92,3689.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",28.85,28.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1664.83,1664.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1109.8699999999999,1109.8699999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG",36.04,36.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG",9.15,9.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG",10.029999999999999,10.029999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG",10.68,10.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG",10.050000000000001,10.050000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG",9.31,9.31,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1386,\" \",$C1386)","v":"SINAPI-I 1318"},"SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG",9.31,9.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG",9.84,9.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG",9.84,9.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG",8.2899999999999991,8.2899999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG",11.4,11.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG",11.87,11.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG",11.37,11.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG",12.4,12.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG",10.94,10.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG",11.85,11.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG",11.92,11.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG",12.44,12.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG",14.93,14.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG",9.0299999999999994,9.0299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG",8.9499999999999993,8.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG",10.32,10.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG",9.18,9.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG",10.18,10.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG",10.52,10.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG",10.32,10.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",39.03,39.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",43.23,43.23,null,"C"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",54.86,54.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",78.8,78.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",28.53,28.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",37.29,37.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",41.03,41.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",44.77,44.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",55.58,55.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",83.95,83.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",30.78,30.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",37.65,37.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",31.42,31.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",33.14,33.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",40.43,40.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",53.76,53.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",65.540000000000006,65.540000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",18.87,18.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",25.37,25.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2",76.25,76.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2",89.03,89.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2",115.47,115.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR",100.51,100.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG",55,55,null,"C"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",88.3,88.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",51.36,51.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",63.64,63.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",73.819999999999993,73.819999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",106.34,106.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",37.32,37.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",42.47,42.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",52.14,52.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",64.69,64.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",19.829999999999998,19.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",32.85,32.85,null,"C"]
["SINAPI-I 45248","SINAPI-I",45248,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10\"","UN",79.760000000000005,79.760000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 45243","SINAPI-I",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN",257.91000000000003,257.91000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 45252","SINAPI-I",45252,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 6\"","UN",45.24,45.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 45246","SINAPI-I",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",209.63,209.63,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1450,\" \",$C1450)","v":"SINAPI-I 20971"},"SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",14.99,14.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 45247","SINAPI-I",45247,"CHAVE FIXA 19 X 22 MM","UN",30.4,30.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",105.01,105.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",26.59,26.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",13.77,13.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.54,1.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",30.19,30.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",96.5,96.5,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",312.14999999999998,312.14999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",5.08,5.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",15.17,15.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.76,0.76,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",4.05,4.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.73,0.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",164.2,164.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",136.04,136.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",46.88,46.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",159.44999999999999,159.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",25.11,25.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",25.79,25.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",22.75,22.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.87,7.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",10.119999999999999,10.119999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",12.23,12.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",11.96,11.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",17.670000000000002,17.670000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",14.97,14.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",18.059999999999999,18.059999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 45237","SINAPI-I",45237,"COLHER DE PEDREIRO 9\", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO","UN",24.26,24.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN",9900,9900,null,"C"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN",8310.9699999999993,8310.9699999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN",7173.91,7173.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN",5545.7,5545.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN",98055.69,98055.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN",12909.68,12909.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN",12267.39,12267.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",73.17,73.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",79,79,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",90.45,90.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",109.14,109.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",123.96,123.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",147.41,147.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",40.200000000000003,40.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",46.9,46.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 45300","SINAPI-I",45300,"COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO","UN",2795.73,2795.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",20.79,20.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",14.86,14.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",585.13,585.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",608.03,608.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",614.85,614.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",632.66999999999996,632.66999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",701.33,701.33,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1514,\" \",$C1514)","v":"SINAPI-I 1518"},"SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",715,715,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",626.94000000000005,626.94000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",561.39,561.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",520,520,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",538.62,538.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",617.26,617.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",626.22,626.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",579.21,579.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",534.65,534.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",555.23,555.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",614.58000000000004,614.58000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",597.03,597.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",552.48,552.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",586.28,586.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",618.77,618.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",645.20000000000005,645.20000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",614.85,614.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",570.29999999999995,570.29999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",632.66999999999996,632.66999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",594.91999999999996,594.91999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",661.07,661.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",706.3,706.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",755.31,755.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",490.99,490.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",499.01,499.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",23.25,23.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",17.88,17.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",18.149999999999999,18.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",24.06,24.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.67,13.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",19.239999999999998,19.239999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",318.95,318.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",42.66,42.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",32.1,32.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",26.18,26.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.56,15.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",62.58,62.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",173.78,173.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.59,15.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",289.5,289.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",49.34,49.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",39.19,39.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",25.32,25.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.1,15.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",75.14,75.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",222.23,222.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.100000000000001,16.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",346.72,346.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",59.11,59.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",44.43,44.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",29.91,29.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",18.45,18.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",80.09,80.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",250.05,250.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",18.57,18.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",343.13,343.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",184.1,184.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",54.82,54.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",46.99,46.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",28.63,28.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",22.37,22.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",84.66,84.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",205.91,205.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",24.52,24.52,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1578,\" \",$C1578)","v":"SINAPI-I 2584"},"SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",342.78,342.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",12.72,12.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",12.16,12.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.95,14.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",13.38,13.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",11.9,11.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",13.43,13.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",11.6,11.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",10.67,10.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",15.6,15.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",13.4,13.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",15.6,15.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",13.4,13.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.95,14.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",13.38,13.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",11.9,11.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",19.489999999999998,19.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",14.31,14.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",19.489999999999998,19.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",14.78,14.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",22.27,22.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",16.46,16.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.91,15.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",49.18,49.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",96.8,96.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",40.75,40.75,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",14.52,14.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",30.81,30.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",34.15,34.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",22.07,22.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",17.72,17.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",13.57,13.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",162.56,162.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",69.2,69.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",196.02,196.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",14.75,14.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",360.77,360.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",68.489999999999995,68.489999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",61.04,61.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",26.66,26.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",18.07,18.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",103.41,103.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",20.96,20.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",16.98,16.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",1.54,1.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",3.28,3.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",13.95,13.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",22.85,22.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",30.66,30.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",9.14,9.14,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",48.1,48.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",59.7,59.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",81.23,81.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1642,\" \",$C1642)","v":"SINAPI-I 1550"},"SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",11.33,11.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",14.16,14.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",19.86,19.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",8.02,8.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",29.65,29.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",44.82,44.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.22,12.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",7.83,7.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",5.58,5.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.67,2.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",30.76,30.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",13.55,13.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",44.68,44.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",3.13,3.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",70.02,70.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1704.2,1704.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",20.260000000000002,20.260000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",26.93,26.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",24.11,24.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",31.07,31.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",49.71,49.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",60.86,60.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",99.2,99.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",382.74,382.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",555.82000000000005,555.82000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",155.46,155.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.25,0.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",82.6,82.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",10.38,10.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",14.41,14.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN",476.91,476.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN",27000,27000,null,"C"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",2231.73,2231.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",3337.82,3337.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",233.13,233.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7532.08,7532.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",491.1,491.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",18331.3,18331.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",938.73,938.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",190.13,190.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",261.54000000000002,261.54000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN",5758.43,5758.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",8856.58,8856.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",404.78,404.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",10572.83,10572.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",723.93,723.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",25988.54,25988.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1359.43,1359.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",179.05,179.05,null,"C"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1868.06,1868.06,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1706,\" \",$C1706)","v":"SINAPI-I 14211"},"SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",57.53,57.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",6.54,6.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",423.86,423.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.43,1.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.56,2.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.64,5.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",9.23,9.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",654.67999999999995,654.67999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",34.19,34.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 45244","SINAPI-I",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",119.75,119.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",6917.1,6917.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",157620.29,157620.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",35.86,35.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",29.28,29.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",18.02,18.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",8.26,8.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",100.8,100.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",52.15,52.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",147.38,147.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",12.36,12.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",258.24,258.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",40.549999999999997,40.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",33.42,33.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",20.79,20.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",9.69,9.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",118.35,118.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",58.42,58.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",180.01,180.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",11.59,11.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",32.5,32.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",24.4,24.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",15.57,15.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",6.93,6.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",90.75,90.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",49.87,49.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",128.01,128.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",10.37,10.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",243.44,243.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN",355.21,355.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN",907.89,907.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1770,\" \",$C1770)","v":"SINAPI-I 12720"},"SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",42.42,42.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",42.41,42.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",30.23,30.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",17.66,17.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",17.66,17.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",107.71,107.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",60.83,60.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",11.65,11.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 43917","SINAPI-I",43917,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",334.69,334.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 41808","SINAPI-I",41808,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA # 22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",24.33,24.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 41817","SINAPI-I",41817,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",276.63,276.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 41819","SINAPI-I",41819,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",416.16,416.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 41815","SINAPI-I",41815,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",123.02,123.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 41816","SINAPI-I",41816,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",205.2,205.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 41812","SINAPI-I",41812,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",59.67,59.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 41813","SINAPI-I",41813,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",87.79,87.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 41806","SINAPI-I",41806,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",15.84,15.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 41807","SINAPI-I",41807,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",17.66,17.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41809","SINAPI-I",41809,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",28.9,28.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 41811","SINAPI-I",41811,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",37.020000000000003,37.020000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 41814","SINAPI-I",41814,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",10.88,10.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 41818","SINAPI-I",41818,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",12.2,12.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43919","SINAPI-I",43919,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",416.16,416.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43914","SINAPI-I",43914,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",131.81,131.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43916","SINAPI-I",43916,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",186.15,186.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43912","SINAPI-I",43912,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",59.67,59.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43913","SINAPI-I",43913,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",87.79,87.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 43908","SINAPI-I",43908,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",16.989999999999998,16.989999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43909","SINAPI-I",43909,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",19.7,19.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 43910","SINAPI-I",43910,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",28.9,28.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 43911","SINAPI-I",43911,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",37.020000000000003,37.020000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43915","SINAPI-I",43915,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",9.3800000000000008,9.3800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 43918","SINAPI-I",43918,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",11.59,11.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43907","SINAPI-I",43907,"COTOVELO HORIZONTAL RETO, 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",15.84,15.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.74,7.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",6.53,6.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",11.87,11.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",158.97,158.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",28.76,28.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN",124.57,124.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",76.64,76.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",60.03,60.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",41.28,41.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",21.5,21.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",191.5,191.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",105.85,105.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",274.85000000000002,274.85000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",29.51,29.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",126.22,126.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",158.18,158.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",207.72,207.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2\", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",228.37,228.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",10.27,10.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",55.17,55.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",44.35,44.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",7.64,7.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",12.53,12.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",53.87,53.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",47.78,47.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",273.51,273.51,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1834,\" \",$C1834)","v":"SINAPI-I 2622"},"SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.49,6.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.82,7.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",12.43,12.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",26.24,26.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",38.450000000000003,38.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",58.48,58.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",103.02,103.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",139.34,139.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",3.98,3.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.08,3.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",12.7,12.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.34,8.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",7.52,7.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",20.3,20.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",82.64,82.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",60.12,60.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",48.92,48.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",17.98,17.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",200.03,200.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",132.78,132.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",290.92,290.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",25.96,25.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",599.74,599.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",63.41,63.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",50.14,50.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",32.67,32.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",14.94,14.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",179.06,179.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",99.31,99.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",250.71,250.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",21.48,21.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.1,6.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",8.01,8.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",22.59,22.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",17.07,17.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",79.31,79.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",63.58,63.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",37.799999999999997,37.799999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",15.78,15.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",229.22,229.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",132.09,132.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",309.42,309.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",25.05,25.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",625.23,625.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1898,\" \",$C1898)","v":"SINAPI-I 1797"},"SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN",90.06,90.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN",69.08,69.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN",37.18,37.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN",16.489999999999998,16.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN",285.55,285.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN",127.77,127.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN",371.91,371.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN",22.84,22.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN",710.03,710.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN",1776.08,1776.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",74.36,74.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",61.09,61.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",35.450000000000003,35.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",15.44,15.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",209.43,209.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",124.65,124.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",299.52,299.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",21.97,21.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN",600.48,600.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",193.24,193.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.18,6.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",8.41,8.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.14,19.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",23.35,23.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",34.28,34.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",86.79,86.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",113.94,113.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.56,2.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.14,3.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.94,6.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",5.08,5.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.31,3.31,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",28.78,28.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",11.28,11.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",28.82,28.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.35,3.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",57.9,57.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.51,5.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",7.81,7.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",14.68,14.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.25,2.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.5299999999999998,2.5299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.58,5.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.56,9.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.42,15.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",31.9,31.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",38.94,38.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",189.2,189.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.1800000000000002,2.1800000000000002,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1962,\" \",$C1962)","v":"SINAPI-I 1956"},"SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.08,3.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.65,6.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.44,13.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",35.130000000000003,35.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",53.95,53.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",69.12,69.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",39.619999999999997,39.619999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",9.2799999999999994,9.2799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",10.84,10.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.07,5.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.89,6.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17,17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43955","SINAPI-I",43955,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",328.89,328.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43957","SINAPI-I",43957,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",387.36,387.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43950","SINAPI-I",43950,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",176.29,176.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43954","SINAPI-I",43954,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",224.13,224.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43945","SINAPI-I",43945,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",79.36,79.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43947","SINAPI-I",43947,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",112.49,112.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 43920","SINAPI-I",43920,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",21.51,21.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43921","SINAPI-I",43921,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",20.78,20.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43922","SINAPI-I",43922,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",35.130000000000003,35.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43923","SINAPI-I",43923,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",47.57,47.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 43924","SINAPI-I",43924,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",43.96,43.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43952","SINAPI-I",43952,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",14.23,14.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43956","SINAPI-I",43956,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",17.559999999999999,17.559999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",61.39,61.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",140.59,140.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",65.33,65.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",170.21,170.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",34.33,34.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.41,9.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.79,5.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.59,6.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",35.24,35.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",15.91,15.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 45299","SINAPI-I",45299,"DETECTOR DE TENSAO 90 V A 1000 V (CAT IV)","UN",89.13,89.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",5276.73,5276.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",486.88,486.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",5534.23,5534.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",107.32,107.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",320.16000000000003,320.16000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",214.42,214.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",22.55,22.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN",157883.15,157883.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",39.31,39.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 44043","SINAPI-I",44043,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",125.08,125.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43958","SINAPI-I",43958,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",37.5,37.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4\", SEM LUVA","M",55.94,55.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",1.99,1.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",66.22,66.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",5949.96,6655.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43964","SINAPI-I",43964,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A)","UN",5.49,5.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3807.32,4258.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",8.39,8.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",247.11,247.11,null,"C"]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",61.35,61.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",4.74,4.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",37.93,37.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38540","SINAPI-I",38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 38475","SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM (N2)","UN",61.86,61.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43612","SINAPI-I",43612,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",98.19,98.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 3080","SINAPI-I",3080,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",67.45,67.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43610","SINAPI-I",43610,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)","CJ",74.930000000000007,74.930000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 43476","SINAPI-I",43476,"FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",0.01,0.01,null,"C"]
["SINAPI-I 3119","SINAPI-I",3119,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS","UN",2.76,2.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11461","SINAPI-I",11461,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)","UN",11.12,11.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39365","SINAPI-I",39365,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)","UN",2137.2600000000002,2137.2600000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 12815","SINAPI-I",12815,"FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M","UN",15.58,15.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 4310","SINAPI-I",4310,"FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",3.06,3.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 3266","SINAPI-I",3266,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",62.73,62.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39513","SINAPI-I",39513,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2"]
["SINAPI-I 7307","SINAPI-I",7307,"FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L",52.28,52.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11599","SINAPI-I",11599,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M","UN",529.24,529.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 3314","SINAPI-I",3314,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M","M3",530.65,530.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 4021","SINAPI-I",4021,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M","M2",9.14,9.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 3315","SINAPI-I",3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL","KG",0.83,0.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 38055","SINAPI-I",38055,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN",8.51,8.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 11244","SINAPI-I",11244,"GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM","UN",205.21,205.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 11236","SINAPI-I",11236,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM","UN",199.01,199.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39590","SINAPI-I",39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN",148354.4,148354.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39836","SINAPI-I",39836,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)","JG",295.55,295.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 4316","SINAPI-I",4316,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO","UN",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37771","SINAPI-I",37771,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 12777","SINAPI-I",12777,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3\", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)","UN",3530.88,3530.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 38080","SINAPI-I",38080,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",26.47,26.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 38081","SINAPI-I",38081,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",22.45,22.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 3395","SINAPI-I",3395,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV","UN",124.65,124.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 3428","SINAPI-I",3428,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2",1076.3900000000001,1076.3900000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 37963","SINAPI-I",37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.8099999999999996,4.8099999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 3533","SINAPI-I",3533,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.82,2.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 38987","SINAPI-I",38987,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 10836","SINAPI-I",10836,"JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",22.68,22.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 3505","SINAPI-I",3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 3535","SINAPI-I",3535,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.08,6.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 3518","SINAPI-I",3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.2300000000000004,4.2300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 20158","SINAPI-I",20158,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",86.1,86.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39301","SINAPI-I",39301,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38922","SINAPI-I",38922,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 20139","SINAPI-I",20139,"JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",130.99,130.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 20140","SINAPI-I",20140,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.58,9.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39873","SINAPI-I",39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 38394","SINAPI-I",38394,"KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)","UN",236.85,236.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39486","SINAPI-I",39486,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",497.15,497.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39493","SINAPI-I",39493,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",846.34,846.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39387","SINAPI-I",39387,"LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13","UN",9.58,9.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 36521","SINAPI-I",36521,"LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)","UN",178.92,178.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37770","SINAPI-I",37770,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 4084","SINAPI-I",4084,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 10778","SINAPI-I",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES",1262.5,1262.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 42408","SINAPI-I",42408,"LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA","M2",2.4700000000000002,2.4700000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 42243","SINAPI-I",42243,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",317.36,317.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39391","SINAPI-I",39391,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W","UN",29.33,29.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 12723","SINAPI-I",12723,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 3886","SINAPI-I",3886,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.170000000000002,19.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 3827","SINAPI-I",3827,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",38.909999999999997,38.909999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 12404","SINAPI-I",12404,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",11.12,11.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 3912","SINAPI-I",3912,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",35.1,35.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 12410","SINAPI-I",12410,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",13.47,13.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 3935","SINAPI-I",3935,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",38.979999999999997,38.979999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 40355","SINAPI-I",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3850","SINAPI-I",3850,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.6,12.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1895","SINAPI-I",1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",32.9,32.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 2643","SINAPI-I",2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",9.6999999999999993,9.6999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 39858","SINAPI-I",39858,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 38447","SINAPI-I",38447,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 3837","SINAPI-I",3837,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",53.76,53.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 3855","SINAPI-I",3855,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"","UN",5.32,5.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39312","SINAPI-I",39312,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39296","SINAPI-I",39296,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 37461","SINAPI-I",37461,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4\" X *2,8* MM","M",14.23,14.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 37455","SINAPI-I",37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM","M",3.02,3.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 44333","SINAPI-I",44333,"MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4\" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA","M",104.51,104.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 42528","SINAPI-I",42528,"MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM","M2",9.24,9.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 42527","SINAPI-I",42527,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM","M2",24.42,24.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 43609","SINAPI-I",43609,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX","UN",32.06,32.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40637","SINAPI-I",40637,"MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","UN"]
["SINAPI-I 40703","SINAPI-I",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG","UN",12000,12000,null,"C"]
["SINAPI-I 43651","SINAPI-I",43651,"MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS","KG",6.8,6.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34794","SINAPI-I",34794,"MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)","H",23.29,26.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 34771","SINAPI-I",34771,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.07,3.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 41680","SINAPI-I",41680,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)","UN",20.7,20.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 36512","SINAPI-I",36512,"MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL","UN",23333.15,23333.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 41420","SINAPI-I",41420,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM","UN",9.7799999999999994,9.7799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 37520","SINAPI-I",37520,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG","UN",455398.05,455398.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11561","SINAPI-I",11561,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN",242.01,242.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 13227","SINAPI-I",13227,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","UN",1447657.77,1447657.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 4096","SINAPI-I",4096,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)","H",28.18,31.52,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B3434,\" \",$C3434)","v":"SINAPI-I 358"},"SINAPI-I",358,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M","UN",74.42,74.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 4183","SINAPI-I",4183,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",140.82,140.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 4189","SINAPI-I",4189,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",14.06,14.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40368","SINAPI-I",40368,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 41094","SINAPI-I",41094,"NIVELADOR (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 41031","SINAPI-I",41031,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)","MES",4420.93,4945.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 41026","SINAPI-I",41026,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)","MES",5899.95,6599.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 4233","SINAPI-I",4233,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)","H",33.409999999999997,37.369999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39744","SINAPI-I",39744,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM","M2"]
["SINAPI-I 4276","SINAPI-I",4276,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA","UN",182.06,182.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11960","SINAPI-I",11960,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM","UN",0.19,0.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39442","SINAPI-I",39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN",0.23,0.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 432","SINAPI-I",432,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN"]
["SINAPI-I 11054","SINAPI-I",11054,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4\")","UN",0.04,0.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 4336","SINAPI-I",4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN",6.74,6.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 4385","SINAPI-I",4385,"PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)","MIL",4736.51,4736.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39596","SINAPI-I",39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA","UN",913.2,913.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4722","SINAPI-I",4722,"PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3",119.89,119.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 4825","SINAPI-I",4825,"PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO","M",115.4,115.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43692","SINAPI-I",43692,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)","KG"]
["SINAPI-I 3678","SINAPI-I",3678,"PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM","M",186.79,186.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39572","SINAPI-I",39572,"PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)","M",3.9,3.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 45265","SINAPI-I",45265,"PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO","PAR",34.909999999999997,34.909999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 444","SINAPI-I",444,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM","UN"]
["SINAPI-I 4800","SINAPI-I",4800,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO","M2",56.75,56.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10842","SINAPI-I",10842,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM","M2",346.06,346.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40652","SINAPI-I",40652,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 39416","SINAPI-I",39416,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2",28.43,28.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39515","SINAPI-I",39515,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN"]
["SINAPI-I 37556","SINAPI-I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN",11.56,11.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 4792","SINAPI-I",4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)","M2",159.5,159.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 4907","SINAPI-I",4907,"PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",23.8,23.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 4337","SINAPI-I",4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"","UN",3.28,3.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 5088","SINAPI-I",5088,"PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2\"","UN",7,7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39025","SINAPI-I",39025,"PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","UN"]
["SINAPI-I 11365","SINAPI-I",11365,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",189,189,null,"CR"]
["SINAPI-I 5028","SINAPI-I",5028,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2",1109.8699999999999,1109.8699999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 5050","SINAPI-I",5050,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM","UN"]
["SINAPI-I 5036","SINAPI-I",5036,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN",3873.54,3873.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 41189","SINAPI-I",41189,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29","UN",23480.42,23480.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 41206","SINAPI-I",41206,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN",5078.62,5078.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 41222","SINAPI-I",41222,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5","UN",14704.53,14704.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 11844","SINAPI-I",11844,"PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",71.739999999999995,71.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 5072","SINAPI-I",5072,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)","KG",30.71,30.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 40304","SINAPI-I",40304,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG",21.54,21.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 37540","SINAPI-I",37540,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO","UN",100840.37,100840.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 43600","SINAPI-I",43600,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS","UN",54.36,54.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 5080","SINAPI-I",5080,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS","UN",21.2,21.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43100","SINAPI-I",43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN","UN",513.84,513.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43836","SINAPI-I",43836,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM","UN",2774.91,2774.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 11707","SINAPI-I",11707,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN",13.44,13.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 44023","SINAPI-I",44023,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, (400 X 300 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",52.29,52.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 20043","SINAPI-I",20043,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.02,10.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 20327","SINAPI-I",20327,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",22.8,22.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11719","SINAPI-I",11719,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM","UN",9.08,9.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 6028","SINAPI-I",6028,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2\"","UN",213.21,213.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 10640","SINAPI-I",10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP","UN"]
["SINAPI-I 34683","SINAPI-I",34683,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 36250","SINAPI-I",36250,"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M","M",4.46,4.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34680","SINAPI-I",34680,"RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM","M"]
["SINAPI-I 6069","SINAPI-I",6069,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M","UN"]
["SINAPI-I 42437","SINAPI-I",42437,"ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 4517","SINAPI-I",4517,"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 40864","SINAPI-I",40864,"SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",15.46,15.46,null,"C"]
["SINAPI-I 6110","SINAPI-I",6110,"SERRALHEIRO (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38638","SINAPI-I",38638,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2\"","UN",232.99,232.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39914","SINAPI-I",39914,"SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM","KG"]
["SINAPI-I 20249","SINAPI-I",20249,"SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM","M",31.94,31.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 21045","SINAPI-I",21045,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")","UN",53.19,53.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37591","SINAPI-I",37591,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO","UN"]
["SINAPI-I 6178","SINAPI-I",6178,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM","M2"]
["SINAPI-I 10740","SINAPI-I",10740,"TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW","UN",8035.71,8035.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39350","SINAPI-I",39350,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ","UN",4.33,4.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 21090","SINAPI-I",21090,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN",567.67999999999995,567.67999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 11688","SINAPI-I",11688,"TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM","UN",571.28,571.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 20271","SINAPI-I",20271,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L","UN",623.46,623.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 3587","SINAPI-I",3587,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",43.45,43.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 40397","SINAPI-I",40397,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 12733","SINAPI-I",12733,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 6296","SINAPI-I",6296,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN",33.04,33.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 20182","SINAPI-I",20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",32.840000000000003,32.840000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 6315","SINAPI-I",6315,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",370.59,370.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 7106","SINAPI-I",7106,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",146.74,146.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 7130","SINAPI-I",7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.24,15.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38018","SINAPI-I",38018,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",12.73,12.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 44028","SINAPI-I",44028,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",29.76,29.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 38019","SINAPI-I",38019,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",8.06,8.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 7122","SINAPI-I",7122,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.35,11.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38907","SINAPI-I",38907,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 7143","SINAPI-I",7143,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",31.9,31.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39289","SINAPI-I",39289,"TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 6175","SINAPI-I",6175,"TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)","H",23.37,26.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39508","SINAPI-I",39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2",9.48,9.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 44529","SINAPI-I",44529,"TELA DE ANIAGEM (JUTA)","M2",13.02,13.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 7175","SINAPI-I",7175,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 34458","SINAPI-I",34458,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN",125.53,125.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 7224","SINAPI-I",7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)","UN",207.67,207.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 7212","SINAPI-I",7212,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)","UN",297.19,297.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1574","SINAPI-I",1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39320","SINAPI-I",39320,"TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",19.600000000000001,19.600000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1594","SINAPI-I",1594,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN",53.09,53.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 34400","SINAPI-I",34400,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)","UN",4.62,4.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 44326","SINAPI-I",44326,"TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569)","UN",1702.03,1702.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 7304","SINAPI-I",7304,"TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA","L",100,100,null,"CR"]
["SINAPI-I 35692","SINAPI-I",35692,"TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA","L",20.94,20.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38082","SINAPI-I",38082,"TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",18.73,18.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 11765","SINAPI-I",11765,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN",66.44,66.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 36792","SINAPI-I",36792,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA","UN",180.76,180.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 7619","SINAPI-I",7619,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7610","SINAPI-I",7610,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7625","SINAPI-I",7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3","UN",1421253.69,1421253.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 36514","SINAPI-I",36514,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG","UN",321355.12,321355.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 20999","SINAPI-I",20999,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M","M",15,15,null,"CR"]
["SINAPI-I 13141","SINAPI-I",13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.","M"]
["SINAPI-I 7661","SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M","M"]
["SINAPI-I 7691","SINAPI-I",7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)","M",26.65,26.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 41930","SINAPI-I",41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)","M",149.35,149.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 41783","SINAPI-I",41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M",831.95,831.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 38031","SINAPI-I",38031,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",229.46,229.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39749","SINAPI-I",39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 12713","SINAPI-I",12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",121.44,121.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 7752","SINAPI-I",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",156,156,null,"CR"]
["SINAPI-I 12578","SINAPI-I",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M",306.08999999999997,306.08999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 7744","SINAPI-I",7744,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M",585.52,585.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 37451","SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",116.21,116.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 7785","SINAPI-I",7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",129.72,129.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1031","SINAPI-I",1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M","UN",16.64,16.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 9815","SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)","M"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM","M"]
["SINAPI-I 44176","SINAPI-I",44176,"TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 38985","SINAPI-I",38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 9854","SINAPI-I",9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M"]
["SINAPI-I 36378","SINAPI-I",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M",30.02,30.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 9862","SINAPI-I",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M",32.29,32.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",4.28,4.28,null,"C"]
["SINAPI-I 12429","SINAPI-I",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"","UN",418.53,418.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 36313","SINAPI-I",36313,"UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 9906","SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.23,8.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 20974","SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",137.99,137.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 13895","SINAPI-I",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO","UN"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2\", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO","UN",69.209999999999994,69.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 10234","SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO","UN",91.29,91.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 10415","SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",883.94,883.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38109","SINAPI-I",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)","UN",70.75,70.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO","M2",6.8,6.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39400","SINAPI-I",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN"]
["SINAPI-I 34390","SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2",391.99,391.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 10499","SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO","M2",87.49,87.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2",226.96,226.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 4481","SINAPI-I",4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",73.59,73.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 44981","SINAPI-I",44981,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M"]
["SINAPI-I 44234","SINAPI-I",44234,"FIXADOR PARA GRADIL EM POLIAMIDA, ACOMPANHA TAMPA ACABAMENTO (NAO INCLUI PARAFUSO ALLEN)","UN"]
["SINAPI-I 44164","SINAPI-I",44164,"TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44864","SINAPI-I",44864,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B5346,\" \",$C5346)","v":"SINAPI-I 44870"},"SINAPI-I",44870,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 6 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44847","SINAPI-I",44847,"CAP ABERTO PARA ANCORAGEM ATIVA DE PROTENSAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44838","SINAPI-I",44838,"CORDOALHA NUA PARA PROTENSAO, ACO CP 210 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 12,70 MM","KG"]
["SINAPI-I 44758","SINAPI-I",44758,"BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO","UN"]
["SINAPI-I 44332","SINAPI-I",44332,"MACACO PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, MP 5-7-B, ESFORCO MAXIMO DE 115 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 44009","SINAPI-I",44009,"MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, TRACAO MANUAL, POTENCIA DE 4 CV, PRESSAO MAX 3300 PSI","UN"]
["SINAPI-I 44440","SINAPI-I",44440,"MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W","UN"]
["SINAPI-I 43728","SINAPI-I",43728,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA BOPP, L = 50 MM","M"]
["SINAPI-I 43855","SINAPI-I",43855,"CLAVO AUTOADESIVO PARA FIXACAO (INCLUSO PROTECAO)","UN"]
["SINAPI-I 44725","SINAPI-I",44725,"AQUECEDOR SOLAR COMPACTO A VACUO/ KIT COM 1 SUPORTE PARA FIXACAO NO TELHADO, 1 COLETOR SOLAR A VACUO 30 TUBOS, 1 RESERVATORIO TERMICO/BOILER EM ACO INOX 300 L E 1 RESERVATORIO DE AGUA FRIA 20 L","UN"]
["SINAPI-I 44721","SINAPI-I",44721,"INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO, ON GRID, 2000 W (2 KW), 220 V, MONOFASICO, 1 MPPT, PARA 1 STRING, DE SOBREPOR, EM POLICARBONATO (NAO INCLUI PARAFUSOS E BUCHAS)","UN"]
["SINAPI-I 41963","SINAPI-I",41963,"FITA PLANA EM POLIAMIDA OU POLIESTER, ALTA RESISTENCIA, LARGURA 50 MM, CARGA DE RUPTURA MINIMA 15 KN","M"]
["SINAPI-I 41949","SINAPI-I",41949,"GRAMPO LEVE REFORCADO EM ACO MALEAVEL 1020 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8\") (DIN 741)","UN"]
["SINAPI-I 45142","SINAPI-I",45142,"CORDA TRANCADA DE POLIETILENO (NYLON), FIO COM DIAMETRO 4 MM, CARGA DE RUPTURA DE 7,5 KN, PARA REDE DE PROTECAO E OUTROS","M"]
["SINAPI-I 44200","SINAPI-I",44200,"JANELA / REQUADRO FIXO EM PVC, COM VIDRO, BATENTE / REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR","M2"]
["SINAPI-I 44198","SINAPI-I",44198,"JANELA MAXIM-AR, DE PVC, 60 X 60 CM (A X L), COM VIDRO, BATENTE / REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR","UN"]
["SINAPI-I 45123","SINAPI-I",45123,"TERCA DE CONCRETO PROTENDIDO PRE-FABRICADO, SECAO T, 20 X 30 X 720 CM (L X A X C)","M3"]
["SINAPI-I 40543","SINAPI-I",40543,"PLACA DE APOIO PARA BARRAS, DIMENSOES 20 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 45295","SINAPI-I",45295,"PORCELANATO RETIFICADO EXTRA PARA REVESTIMENTO DE FACHADA, MONOCOLOR, NATURAL, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 E MENOR OU IGUAL A 10000 CM2, E = *1* CM","M2"]
["SINAPI-I 45130","SINAPI-I",45130,"FORMA PLASTICA MODULAR PARA PILAR CIRCULAR, DIAMETRO DE 80 CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE TRAVAMENTO","M"]
["SINAPI-I 44931","SINAPI-I",44931,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RENTAGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44181","SINAPI-I",44181,"TUBO QUADRADO DE ACO GALVANIZADO, 25 X 25 MM, E = 1,20 MM","M"]
["SINAPI-I 45214","SINAPI-I",45214,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, LAMPADAS LED (24 W A 48 W) E DRIVER BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 43992","SINAPI-I",43992,"LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE *18* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)","UN"]
["SINAPI-I 45225","SINAPI-I",45225,"PERFIL DE EMBUTIR, *30,2 X 9,6* MM, ALUMINIO, COM DIFUSOR","M"]
["SINAPI-I 44083","SINAPI-I",44083,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44089","SINAPI-I",44089,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 40 MM (1 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 44103","SINAPI-I",44103,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 1000 A","UN"]
["SINAPI-I 45392","SINAPI-I",45392,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC)","UN"]
["SINAPI-I 44215","SINAPI-I",44215,"CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS","UN"]
["SINAPI-I 44138","SINAPI-I",44138,"FLANGE CURTA EM COBRE, 104 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN"]
["SINAPI-I 44145","SINAPI-I",44145,"FLANGE CURTA EM COBRE, 66 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45043","SINAPI-I",45043,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45052","SINAPI-I",45052,"JOELHO /COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45019","SINAPI-I",45019,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45039","SINAPI-I",45039,"TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44372","SINAPI-I",44372,"PAINEL EM PVC, E = 35 MM, *1,20 X 2,10* M","M2"]
["SINAPI-I 44303","SINAPI-I",44303,"DIVISORIA SANITARIA TS CONFIGURACAO PAINEL + PORTA, INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO E FERRAGENS SEM INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44270","SINAPI-I",44270,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, 32 MM X 1\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 40989","SINAPI-I",40989,"LUVA / UNIAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 16 MM","UN"]
["SINAPI-I 44417","SINAPI-I",44417,"AR CONDICIONADO JANELA, 12000 BTUS/H, CICLO FRIO","UN"]
["SINAPI-I 44410","SINAPI-I",44410,"PORCA PARA CONEXAO DO TUBO DE COBRE NO AR CONDICIONADO, 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 43343","SINAPI-I",43343,"LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 45316","SINAPI-I",45316,"LAJE EM PAINEL TRELICADO L=25, COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) H5, PTN-12, TRELICA DE 8 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,5 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 45306","SINAPI-I",45306,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X 24 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 25 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 8 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44217","SINAPI-I",44217,"BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 3,50 M","UN"]
["SINAPI-I 44455","SINAPI-I",44455,"BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 82 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2\", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO PARAFUSADA","UN"]
["SINAPI-I 44160","SINAPI-I",44160,"MUDA DE ARVORE FRUTIFERA JABOTICABEIRA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *3* M","UN"]
["SINAPI-I 44193","SINAPI-I",44193,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, T-138, (1,49 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2"]
["SINAPI-I 44423","SINAPI-I",44423,"GANGORRA PARA PARQUINHO, SIMPLES 1 PRANCHA (2 LUGARES), ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHA EM MADEIRA PINTADA","UN"]
["SINAPI-I 44913","SINAPI-I",44913,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO RETANGULAR, PODOTATIL, DIRECIONAL E ALERTA, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 44688","SINAPI-I",44688,"DISPERSANTE QUIMICO PARA REMOCAO DE ARGILAS E MATERIAIS COLOIDAIS ATIVOS","KG"]
["SINAPI-I 43953","SINAPI-I",43953,"TINTA ACRILICA SPRAY, COR PRETA - 400 ML","UN"]
["SINAPI-I 43986","SINAPI-I",43986,"GABARITO /MOLDE DE PICTOGRAMA \"GESTANTE\" PARA PINTURA / DEMARCACAO EM PISO, EM CHAPA DE POLIESTIRENO (OS), E = 1 MM, *120X120*","UN"]
["SINAPI-I 45366","SINAPI-I",45366,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA ESTAIS OU CABOS DE ACO DE 9,5 MM","UN"]
["SINAPI-I 45345","SINAPI-I",45345,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *110* MM","UN"]
["SINAPI-I 45341","SINAPI-I",45341,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 8 M, DIAMETRO INFERIOR *140* MM","UN"]
["SINAPI-I 44659","SINAPI-I",44659,"PAR DE ESTRUTURAS EM TRELICA METALICA APOIADA NO PISO PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, FORMATO EM L, DIAMETRO 1\" E AVANCO 2,2 M, DIMENSOES DA BASE 1,8 M X 1,05 M, FIXACAO COM CHUMBADOR MECANICO, NAO INCLUI TABELA","UN"]
["SINAPI-I 44680","SINAPI-I",44680,"GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA","M2"]
["SINAPI-I 43928","SINAPI-I",43928,"SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ACO REVESTIDO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, EM MODULOS DE 1200 MM","M2xMES"]
["SINAPI-I 44485","SINAPI-I",44485,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 6\", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M"]
["SINAPI-I 45325","SINAPI-I",45325,"RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE ACO, 19\", PROFUNDIDADE DE 570 MM","UN"]
["SINAPI-I 44740","SINAPI-I",44740,"PARAFUSO M16 INOX, CABECA SEXTAVADA, ROSCA INTEIRA, COMPRIMENTO 50 MM, DIAMETRO 16 MM","UN"]
["SINAPI-I 44761","SINAPI-I",44761,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO C PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) SIMPLES","UN"]
["SINAPI-I 44621","SINAPI-I",44621,"ABRACADEIRA PARA PLACAS VIARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA","UN"]
["SINAPI-I 44634","SINAPI-I",44634,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 17 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44647","SINAPI-I",44647,"SEMI-PORTICO DUPLO METALICO PARA VAO DE 6,0 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA CENTRAL H = *7,5* M, VIGA TRELICADA ESPACIAL PARA AS LATERAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44622","SINAPI-I",44622,"SUPORTE (POSTE) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2\", PARA FIXAR PLACAS DE SINALIZACAO","M"]
["SINAPI-I 45078","SINAPI-I",45078,"SUPORTE ISOLADOR /ABRACADEIRA, SIMPLES, 2 DESCIDAS, PARA MASTRO 1 1/2\" (INCLUSOS PARAFUSOS E PORCAS)","UN"]
["SINAPI-I 45149","SINAPI-I",45149,"LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO","DIA"]
["SINAPI-I 43816","SINAPI-I",43816,"VALVULA ESTABILIZADORA DE VAZAO/ AUTOFLOW 1\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43826","SINAPI-I",43826,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 2\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 44602","SINAPI-I",44602,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 350 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44617","SINAPI-I",44617,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 300 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44557","SINAPI-I",44557,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 250 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44553","SINAPI-I",44553,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44569","SINAPI-I",44569,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 500 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI 105003","SINAPI",105003,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",1164.1099999999999,1221.06,null,null,5.4399999999999997E-2,5.1900000000000002E-2]
["SINAPI 89472","SINAPI",89472,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",127.07,130.13,null,null,0,0]
["SINAPI 89455","SINAPI",89455,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",114.14,116.33,null,null,0,0]
["SINAPI 103363","SINAPI",103363,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",101,105.71,null,null,0,0]
["SINAPI 103364","SINAPI",103364,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",51.73,53.85,null,null,0,0]
["SINAPI 103327","SINAPI",103327,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",95.56,99.26,null,null,0,0]
["SINAPI 103342","SINAPI",103342,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",123.04,127.09,null,null,0,0]
["SINAPI 101160","SINAPI",101160,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLÓGICO) DE 7X15X30CM (ESPESSURA 15CM). AF_05/2020","M2",0,0]
["SINAPI 87384","SINAPI",87384,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",1457.84,1463.94,null,null,0,0]
["SINAPI 88627","SINAPI",88627,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",719.54,734.64,null,null,0,0]
["SINAPI 100463","SINAPI",100463,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 105515","SINAPI",105515,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3",892.89,909.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100461","SINAPI",100461,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 100480","SINAPI",100480,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",857.59,872.9,null,null,0,0]
["SINAPI 87298","SINAPI",87298,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",764.29,775.03,null,null,0,0]
["SINAPI 87296","SINAPI",87296,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",630.05999999999995,639.07000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 87378","SINAPI",87378,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",650.53,668.87,null,null,0,0]
["SINAPI 88631","SINAPI",88631,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",659.22,673.48,null,null,0,0]
["SINAPI 87376","SINAPI",87376,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",619.66999999999996,638.25,null,null,0,0]
["SINAPI 87346","SINAPI",87346,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",651,662.64,null,null,0,0]
["SINAPI 100456","SINAPI",100456,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87281","SINAPI",87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",520.09,529.9,null,null,0,0]
["SINAPI 92919","SINAPI",92919,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.62,11.86,null,null,0,0]
["SINAPI 92769","SINAPI",92769,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.28,12.54,null,null,0,0]
["SINAPI 104105","SINAPI",104105,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022","KG",10.35,10.37,null,null,0,0]
["SINAPI 92884","SINAPI",92884,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.79,11.97,null,null,0,0]
["SINAPI 92876","SINAPI",92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG",8.83,8.9,null,null,0,0]
["SINAPI 95607","SINAPI",95607,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN",22.08,23.21,null,null,0,0]
["SINAPI 104372","SINAPI",104372,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",0,0]
["SINAPI 90735","SINAPI",90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.4800000000000004,4.87,null,null,0,0]
["SINAPI 102269","SINAPI",102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",175.73,189.92,null,null,0,0]
["SINAPI 94871","SINAPI",94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",152.69,152.82,null,null,0,0]
["SINAPI 105373","SINAPI",105373,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",9.7100000000000009,10.26,null,null,0,0]
["SINAPI 105395","SINAPI",105395,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",33.020000000000003,35.049999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 105318","SINAPI",105318,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",26.75,28.39,null,null,0,0]
["SINAPI 105360","SINAPI",105360,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",14.62,15.78,null,null,0,0]
["SINAPI 105252","SINAPI",105252,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",24.2,25.66,null,null,0,0]
["SINAPI 105305","SINAPI",105305,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",59.51,62.97,null,null,0,0]
["SINAPI 105275","SINAPI",105275,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",127.23,134.65,null,null,0,0]
["SINAPI 105319","SINAPI",105319,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",32.700000000000003,34.67,null,null,0,0]
["SINAPI 105322","SINAPI",105322,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",53.53,56.82,null,null,0,0]
["SINAPI 105366","SINAPI",105366,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",29.25,31.55,null,null,0,0]
["SINAPI 105387","SINAPI",105387,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",24.23,26.09,null,null,0,0]
["SINAPI 97176","SINAPI",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",75.03,79.22,null,null,0,0]
["SINAPI 97147","SINAPI",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",15.13,16.13,null,null,0,0]
["SINAPI 97167","SINAPI",97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",22.02,23.37,null,null,0,0]
["SINAPI 97136","SINAPI",97136,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",9.1300000000000008,9.6999999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 97133","SINAPI",97133,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",21.38,22.74,null,null,0,0]
["SINAPI 105314","SINAPI",105314,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",4.96,5.34,null,null,0,0]
["SINAPI 105286","SINAPI",105286,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",31.64,32.619999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 106108","SINAPI",106108,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",86.2,86.53,null,null,0,0]
["SINAPI 92834","SINAPI",92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",19.690000000000001,20.27,null,null,0,0]
["SINAPI 92828","SINAPI",92828,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",107.04,112.28,null,null,0,0]
["SINAPI 92810","SINAPI",92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",43.82,46.05,null,null,0,0]
["SINAPI 92814","SINAPI",92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",86.1,90.33,null,null,0,0]
["SINAPI 92849","SINAPI",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",220.46,221.15,null,null,0,0]
["SINAPI 92841","SINAPI",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",652.87,654.41999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 92219","SINAPI",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",162.44999999999999,164.37,null,null,0,0]
["SINAPI 92224","SINAPI",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",557.51,562.19000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 93368","SINAPI",93368,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",21.12,22.01,null,null,2.8E-3,2.7000000000000001E-3]
["SINAPI 93381","SINAPI",93381,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",13.56,14.29,null,null,4.4000000000000003E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 105730","SINAPI",105730,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",214.31,215,null,null,2.5499999999999998E-2,2.5399999999999999E-2]
["SINAPI 96399","SINAPI",96399,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",147.84,148.4,null,null,3.39E-2,3.3799999999999997E-2]
["SINAPI 105646","SINAPI",105646,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",268.36,269.08999999999997,null,null,2.2100000000000002E-2,2.2100000000000002E-2]
["SINAPI 105706","SINAPI",105706,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",182.22,182.95,null,null,3.2599999999999997E-2,3.2500000000000001E-2]
["SINAPI 105673","SINAPI",105673,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",246.8,247.64,null,null,2.8400000000000002E-2,2.8299999999999999E-2]
["SINAPI 105718","SINAPI",105718,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",118.27,119.46,null,null,6.3799999999999996E-2,6.3100000000000003E-2]
["SINAPI 105599","SINAPI",105599,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",51.68,52.31,null,null,9.3700000000000006E-2,9.2499999999999999E-2]
["SINAPI 105592","SINAPI",105592,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",126.12,127.65,null,null,7.6300000000000007E-2,7.5399999999999995E-2]
["SINAPI 105569","SINAPI",105569,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",7.39,7.59,null,null,0.27200000000000002,0.26479999999999998]
["SINAPI 105560","SINAPI",105560,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",12.29,12.72,null,null,0.18310000000000001,0.1769]
["SINAPI 105733","SINAPI",105733,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",292.73,293.95999999999998,null,null,3.56E-2,3.5499999999999997E-2]
["SINAPI 105755","SINAPI",105755,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",198.48,199.59,null,null,2.0899999999999998E-2,2.07E-2]
["SINAPI 105670","SINAPI",105670,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",230.2,231.32,null,null,2.93E-2,2.9100000000000001E-2]
["SINAPI 105656","SINAPI",105656,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",299.75,300.61,null,null,2.3E-2,2.29E-2]
["SINAPI 105694","SINAPI",105694,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",228.57,230.3,null,null,4.5699999999999998E-2,4.53E-2]
["SINAPI 105613","SINAPI",105613,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",116.09,116.76,null,null,4.3799999999999999E-2,4.3499999999999997E-2]
["SINAPI 105574","SINAPI",105574,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",54.48,55.15,null,null,7.6499999999999999E-2,7.5600000000000001E-2]
["SINAPI 105628","SINAPI",105628,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",88.56,89.23,null,null,4.7100000000000003E-2,4.6699999999999998E-2]
["SINAPI 105567","SINAPI",105567,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",14.73,15.18,null,null,0.29060000000000002,0.28189999999999998]
["SINAPI 102731","SINAPI",102731,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",9.61,9.7799999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 102768","SINAPI",102768,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",47337.86,48393.55,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102764","SINAPI",102764,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",38951.71,39832.239999999998,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102740","SINAPI",102740,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",5560.47,5698.15,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102771","SINAPI",102771,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",40083.85,41035.33,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102758","SINAPI",102758,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",13429.88,13735.35,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102116","SINAPI",102116,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",2324.36,2337.35,null,null,2.5000000000000001E-3,2.3999999999999998E-3]
["SINAPI 102126","SINAPI",102126,"BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",12854.2,12875.53,null,null,0,0]
["SINAPI 102131","SINAPI",102131,"MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",1011.97,1043.75,null,null,0,0]
["SINAPI 97892","SINAPI",97892,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN",397.36,417.18,null,null,1.2999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3]
["SINAPI 97886","SINAPI",97886,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN",167.86,176.89,null,null,1.6999999999999999E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 97901","SINAPI",97901,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",297.41000000000003,312.52999999999997,null,null,1.2999999999999999E-3,1.2999999999999999E-3]
["SINAPI 101796","SINAPI",101796,"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R2, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,52X1,07X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 102623","SINAPI",102623,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",822.99,832.64,null,null,0,0]
["SINAPI 102621","SINAPI",102621,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",13477.86,13494.2,null,null,3.2099999999999997E-2,3.2099999999999997E-2]
["SINAPI 102591","SINAPI",102591,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN",4.3,4.7,null,null,0,0]
["SINAPI 102989","SINAPI",102989,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",54.76,55.84,null,null,0,0]
["SINAPI 102993","SINAPI",102993,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",179.22,181.08,null,null,0,0]
["SINAPI 106009","SINAPI",106009,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,50 M; H=0,50 M. AF_05/2025","M",394.28,411.94,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B7503,\" \",$C7503)","v":"SINAPI 106001"},"SINAPI",106001,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=1,0 M; B2=0,40 M; H=0,30 M. AF_05/2025","M",149.29,153.15,null,null,0,0]
["SINAPI 106018","SINAPI",106018,"GRELHA PARA CALHA DE PISO 20X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","UN",0,0]
["SINAPI 101191","SINAPI",101191,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",84.46,86.81,null,null,0,0]
["SINAPI 87908","SINAPI",87908,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2",6.5,6.84,null,null,0.1323,0.12570000000000001]
["SINAPI 104411","SINAPI",104411,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2",5.33,5.57,null,null,8.8200000000000001E-2,8.4400000000000003E-2]
["SINAPI 87886","SINAPI",87886,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",15.26,15.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103687","SINAPI",103687,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",1095.94,1131.83,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 103674","SINAPI",103674,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",701.41,706.86,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
["SINAPI 91089","SINAPI",91089,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",312.75,332.03,null,null,4.07E-2,3.8399999999999997E-2]
["SINAPI 91090","SINAPI",91090,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",237.9,249.88,null,null,8.1500000000000003E-2,7.7600000000000002E-2]
["SINAPI 104283","SINAPI",104283,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104272","SINAPI",104272,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104306","SINAPI",104306,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,0]
["SINAPI 104299","SINAPI",104299,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 90943","SINAPI",90943,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",153.9,156.29,null,null,0,0]
["SINAPI 87769","SINAPI",87769,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",125.13,128.5,null,null,0,0]
["SINAPI 87704","SINAPI",87704,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",137.25,139.83000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 87755","SINAPI",87755,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",53.72,56.27,null,null,0,0]
["SINAPI 87700","SINAPI",87700,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",58.2,60.02,null,null,0,0]
["SINAPI 103667","SINAPI",103667,"BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 106100","SINAPI",106100,"BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2025","CHP",0,0]
["SINAPI 92139","SINAPI",92139,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",47.1,49.73,null,null,0,0]
["SINAPI 67827","SINAPI",67827,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",67.95,71.06,null,null,0,0]
["SINAPI 92106","SINAPI",92106,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",353.07,356.07,null,null,0.1527,0.15140000000000001]
["SINAPI 5896","SINAPI",5896,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",61.61,64.61,null,null,0,0]
["SINAPI 102971","SINAPI",102971,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 95128","SINAPI",95128,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",63.02,66.5,null,null,0.44919999999999999,0.42570000000000002]
["SINAPI 95721","SINAPI",95721,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",115.11,118.9,null,null,0,0]
["SINAPI 88907","SINAPI",88907,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",250.54,254.33,null,null,0,0]
["SINAPI 89243","SINAPI",89243,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",362.3,365.29,null,null,0.91549999999999998,0.90800000000000003]
["SINAPI 83766","SINAPI",83766,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",46.6,49.54,null,null,0,0]
["SINAPI 93427","SINAPI",93427,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",170.69,170.69,null,null,0,0]
["SINAPI 104711","SINAPI",104711,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 5928","SINAPI",5928,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",275.29000000000002,278.68,null,null,7.5300000000000006E-2,7.4399999999999994E-2]
["SINAPI 105916","SINAPI",105916,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHP DIURNO. AF_02/2025","CHP",27.51,29.9,null,null,0,0]
["SINAPI 88404","SINAPI",88404,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",1.21,1.21,null,null,0,0]
["SINAPI 103243","SINAPI",103243,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 102862","SINAPI",102862,"MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 103176","SINAPI",103176,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 93224","SINAPI",93224,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP",1067.74,1071.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102975","SINAPI",102975,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017","CHI",144.91,148.38999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 88430","SINAPI",88430,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",7.94,7.94,null,null,0,0]
["SINAPI 102892","SINAPI",102892,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP",0,0]
["SINAPI 102959","SINAPI",102959,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHI DIURNO. AF_02/2021","CHI",0,0]
["SINAPI 5685","SINAPI",5685,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",65.010000000000005,67.260000000000005,null,null,0.62529999999999997,0.60440000000000005]
["SINAPI 91692","SINAPI",91692,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",36.49,39.97,null,null,0,0]
["SINAPI 102947","SINAPI",102947,"TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 96021","SINAPI",96021,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",66.5,69.98,null,null,6.3500000000000001E-2,6.0299999999999999E-2]
["SINAPI 96028","SINAPI",96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",145.29,148.77000000000001,null,null,5.4199999999999998E-2,5.2900000000000003E-2]
["SINAPI 93434","SINAPI",93434,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",337.04,347.92,null,null,0.63580000000000003,0.6159]
["SINAPI 89258","SINAPI",89258,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",116.99,119.98,null,null,0.73819999999999997,0.7198]
["SINAPI 97630","SINAPI",97630,"DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",0,0]
["SINAPI 97636","SINAPI",97636,"DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",22.75,23.85,null,null,0,0]
["SINAPI 97640","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",1.92,2.08,null,null,0,0]
["SINAPI 97652","SINAPI",97652,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",188.89,204.97,null,null,0,0]
["SINAPI 97656","SINAPI",97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",304.88,320.41000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 92714","SINAPI",92714,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.28999999999999998,0.28999999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 102950","SINAPI",102950,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 89222","SINAPI",89222,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",0.37,0.37,null,null,0,0]
["SINAPI 90653","SINAPI",90653,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",1.1100000000000001,1.1100000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90641","SINAPI",90641,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",8.1,8.1,null,null,0,0]
["SINAPI 92135","SINAPI",92135,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",1.7,1.7,null,null,0,0]
["SINAPI 91383","SINAPI",91383,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",53.94,53.94,null,null,0,0]
["SINAPI 89880","SINAPI",89880,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",5.97,5.97,null,null,0,0]
["SINAPI 91367","SINAPI",91367,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",22.85,22.85,null,null,0,0]
["SINAPI 92102","SINAPI",92102,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023","H",14.2,14.2,null,null,0.307,0.307]
["SINAPI 91390","SINAPI",91390,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",19.690000000000001,19.690000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 53797","SINAPI",53797,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",112.53,112.53,null,null,0,0]
["SINAPI 91026","SINAPI",91026,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",25.28,25.28,null,null,0,0]
["SINAPI 91532","SINAPI",91532,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",6.2,6.2,null,null,0,0]
["SINAPI 90992","SINAPI",90992,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",8.35,8.35,null,null,1,1]
["SINAPI 90961","SINAPI",90961,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H",1.88,1.88,null,null,1,1]
["SINAPI 102825","SINAPI",102825,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 91279","SINAPI",91279,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.46,0.46,null,null,0,0]
["SINAPI 102912","SINAPI",102912,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 104713","SINAPI",104713,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023","H",15.26,15.26,null,null,0,0]
["SINAPI 88570","SINAPI",88570,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H",1.55,1.55,null,null,1,1]
["SINAPI 91485","SINAPI",91485,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",149.52000000000001,149.52000000000001,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8463,\" \",$C8463)","v":"SINAPI 89237"},"SINAPI",89237,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H",77.75,77.75,null,null,1,1]
["SINAPI 88856","SINAPI",88856,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H",0.88,0.88,null,null,1,1]
["SINAPI 93271","SINAPI",93271,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",10.93,10.93,null,null,0,0]
["SINAPI 104687","SINAPI",104687,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",434.19,434.19,null,null,0,0]
["SINAPI 102840","SINAPI",102840,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102842","SINAPI",102842,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102847","SINAPI",102847,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 93398","SINAPI",93398,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H",9.5399999999999991,9.5399999999999991,null,null,0.15409999999999999,0.15409999999999999]
["SINAPI 105841","SINAPI",105841,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF_01/2025","H",0,0]
["SINAPI 98760","SINAPI",98760,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H",0.06,0.06,null,null,0,0]
["SINAPI 104517","SINAPI",104517,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022","H",0,0]
["SINAPI 104655","SINAPI",104655,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.79,0.79,null,null,0,0]
["SINAPI 90691","SINAPI",90691,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",38.49,38.49,null,null,0,0]
["SINAPI 88387","SINAPI",88387,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",1.04,1.04,null,null,0,0]
["SINAPI 103239","SINAPI",103239,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 5693","SINAPI",5693,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",20.7,20.7,null,null,0,0]
["SINAPI 92956","SINAPI",92956,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",4.37,4.37,null,null,1,1]
["SINAPI 93405","SINAPI",93405,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\", MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023","H",1.98,1.98,null,null,1,1]
["SINAPI 103161","SINAPI",103161,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102867","SINAPI",102867,"MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.79,0.79,null,null,0,0]
["SINAPI 104692","SINAPI",104692,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023","H",0.21,0.21,null,null,0,0]
["SINAPI 102871","SINAPI",102871,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019","H",89.96,89.96,null,null,0,0]
["SINAPI 102878","SINAPI",102878,"PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",579.07000000000005,579.07000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 103226","SINAPI",103226,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",324.66000000000003,324.66000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 95705","SINAPI",95705,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H",13.71,13.71,null,null,0,0]
["SINAPI 102884","SINAPI",102884,"PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102979","SINAPI",102979,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 89131","SINAPI",89131,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H",13.79,13.79,null,null,0,0]
["SINAPI 5667","SINAPI",5667,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",30.33,30.33,null,null,0,0]
["SINAPI 53786","SINAPI",53786,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",49.3,49.3,null,null,0,0]
["SINAPI 7052","SINAPI",7052,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H",12,12,null,null,1,1]
[{"$f":"CONCATENATE($B8847,\" \",$C8847)","v":"SINAPI 5089"},"SINAPI",5089,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",41.71,41.71,null,null,1,1]
["SINAPI 95266","SINAPI",95266,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.61,0.61,null,null,1,1]
["SINAPI 89023","SINAPI",89023,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",3.82,3.82,null,null,1,1]
["SINAPI 7032","SINAPI",7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",4.7,4.7,null,null,1,1]
["SINAPI 104094","SINAPI",104094,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H",0.01,0.01,null,null,0,0]
["SINAPI 53806","SINAPI",53806,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",79.02,79.02,null,null,0,0]
["SINAPI 5722","SINAPI",5722,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",209.46,209.46,null,null,0,0]
["SINAPI 7064","SINAPI",7064,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H",5.87,5.87,null,null,0,0]
["SINAPI 102908","SINAPI",102908,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 88847","SINAPI",88847,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",27.62,27.62,null,null,1,1]
["SINAPI 100637","SINAPI",100637,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",201.34,201.34,null,null,1,1]
["SINAPI 95119","SINAPI",95119,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H",23.19,23.19,null,null,1,1]
["SINAPI 90585","SINAPI",90585,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",0.6,0.6,null,null,0,0]
["SINAPI 103801","SINAPI",103801,"CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3",714.12,732.54,null,null,1.1999999999999999E-3,1.1000000000000001E-3]
["SINAPI 103799","SINAPI",103799,"PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3",469.96,483.98,null,null,0,0]
["SINAPI 102724","SINAPI",102724,"DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",30.17,31.05,null,null,0,0]
["SINAPI 102703","SINAPI",102703,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",179.09,180.55,null,null,0,0]
["SINAPI 102684","SINAPI",102684,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",181.27,182.53,null,null,5.9200000000000003E-2,5.8799999999999998E-2]
["SINAPI 102661","SINAPI",102661,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",46.03,46.6,null,null,0.2331,0.2303]
["SINAPI 102711","SINAPI",102711,"JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",81.7,84.66,null,null,0,0]
["SINAPI 98326","SINAPI",98326,"FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98342","SINAPI",98342,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98350","SINAPI",98350,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98334","SINAPI",98334,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97279","SINAPI",97279,"COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97299","SINAPI",97299,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97284","SINAPI",97284,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97238","SINAPI",97238,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97251","SINAPI",97251,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97269","SINAPI",97269,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500X400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97268","SINAPI",97268,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600X500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97323","SINAPI",97323,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 103506","SINAPI",103506,"INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103512","SINAPI",103512,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 104979","SINAPI",104979,"FECHAMENTO METÁLICO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97035","SINAPI",97035,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97014","SINAPI",97014,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",72.790000000000006,74.290000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 97049","SINAPI",97049,"PLACA INDICATIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PREGOS. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97007","SINAPI",97007,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO TERCIÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97059","SINAPI",97059,"REDE DE PROTEÇÃO TIPO SLQA INTERMEDIÁRIO PARA EDIFÍCIOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 95943","SINAPI",95943,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",22,23.23,null,null,0,0]
["SINAPI 102075","SINAPI",102075,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",4537.03,4688.21,null,null,0,0]
["SINAPI 101997","SINAPI",101997,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",205.4,209.2,null,null,0,0]
["SINAPI 101986","SINAPI",101986,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",149.99,153.33000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102069","SINAPI",102069,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",248.32,259.95999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 102052","SINAPI",102052,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",186.51,196.24,null,null,0,0]
["SINAPI 102040","SINAPI",102040,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",477.42,495.54,null,null,0,0]
["SINAPI 102001","SINAPI",102001,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",495.71,513.61,null,null,0,0]
["SINAPI 101124","SINAPI",101124,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3",15.4,15.76,null,null,0,0]
["SINAPI 101135","SINAPI",101135,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3",15.31,15.64,null,null,0,0]
["SINAPI 101122","SINAPI",101122,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3",6.52,6.6,null,null,0,0]
["SINAPI 101151","SINAPI",101151,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",16.48,16.79,null,null,0,0]
["SINAPI 101258","SINAPI",101258,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",24.39,24.78,null,null,0,0]
["SINAPI 101229","SINAPI",101229,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",25.32,25.6,null,null,0,0]
["SINAPI 101224","SINAPI",101224,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",28.79,29.15,null,null,0,0]
["SINAPI 101270","SINAPI",101270,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",23.4,23.76,null,null,0,0]
["SINAPI 101267","SINAPI",101267,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",11.07,11.26,null,null,0,0]
["SINAPI 90082","SINAPI",90082,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",9.5,9.7899999999999991,null,null,0,0]
["SINAPI 102282","SINAPI",102282,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",14,14.44,null,null,0,0]
["SINAPI 90084","SINAPI",90084,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",9.1999999999999993,9.48,null,null,0,0]
["SINAPI 90101","SINAPI",90101,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",13.51,14.06,null,null,0,0]
["SINAPI 90092","SINAPI",90092,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",5.79,5.97,null,null,0,0]
["SINAPI 102277","SINAPI",102277,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.4600000000000009,8.7200000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 102355","SINAPI",102355,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",180.7,188.71,null,null,0.1726,0.1653]
["SINAPI 101601","SINAPI",101601,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",25.76,26.92,null,null,0,0]
["SINAPI 101598","SINAPI",101598,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101578","SINAPI",101578,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",40.15,41.63,null,null,0,0]
["SINAPI 101570","SINAPI",101570,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",25.72,27.24,null,null,0,0]
["SINAPI 101614","SINAPI",101614,"FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M). AF_08/2020","UN",0,0]
["SINAPI 104482","SINAPI",104482,"ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H",30.27,32.92,null,null,0,0]
["SINAPI 104181","SINAPI",104181,"PERFURAÇÃO DE SOLO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PONTEIRAS PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES EM OBRAS ITINERANTES. AF_12/2022","M",0,0]
["SINAPI 94562","SINAPI",94562,"JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",626.36,631.25,null,null,0.90510000000000002,0.89810000000000001]
["SINAPI 100662","SINAPI",100662,"JANELA DE PVC BRANCO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 100X200 CM, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 91287","SINAPI",91287,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN",250.1,260.72000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 91332","SINAPI",91332,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",953.85,980.21,null,null,0,0]
["SINAPI 91333","SINAPI",91333,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",835.22,861.61,null,null,0,0]
["SINAPI 91312","SINAPI",91312,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",858.55,886.79,null,null,0,0]
["SINAPI 91322","SINAPI",91322,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1043.3900000000001,1072.0999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91016","SINAPI",91016,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",993.44,1020.36,null,null,0,0]
["SINAPI 90794","SINAPI",90794,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",695,701.57,null,null,0,0]
["SINAPI 100701","SINAPI",100701,"PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019","M2",532.59,534.35,null,null,0,0]
["SINAPI 91296","SINAPI",91296,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",366.8,372.26,null,null,0,0]
["SINAPI 100697","SINAPI",100697,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN",81.98,89.28,null,null,0,0]
["SINAPI 101184","SINAPI",101184,"ESTACA CIRCULAR ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANTE (ESTACÃO), DIÂMETRO DE 140CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 100897","SINAPI",100897,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M",122.52,123.49,null,null,0,0]
["SINAPI 100656","SINAPI",100656,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",124.19,125.8,null,null,0.81289999999999996,0.80249999999999999]
["SINAPI 100651","SINAPI",100651,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",144.52000000000001,146.26,null,null,0,0]
["SINAPI 100362","SINAPI",100362,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3259.01,3351.77,null,null,1.7899999999999999E-2,1.7399999999999999E-2]
["SINAPI 92596","SINAPI",92596,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1893.84,1925.62,null,null,0.77800000000000002,0.7651]
["SINAPI 92584","SINAPI",92584,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",824.98,838.27,null,null,0.75800000000000001,0.746]
["SINAPI 92562","SINAPI",92562,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2976.28,3067.13,null,null,1.9599999999999999E-2,1.9E-2]
["SINAPI 92546","SINAPI",92546,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1501.87,1548.62,null,null,3.8899999999999997E-2,3.7699999999999997E-2]
["SINAPI 92262","SINAPI",92262,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",801.09,835.17,null,null,7.2900000000000006E-2,6.9900000000000004E-2]
["SINAPI 100388","SINAPI",100388,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",22.77,23.72,null,null,0,0]
["SINAPI 92579","SINAPI",92579,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",37.799999999999997,38.25,null,null,0.8135,0.80389999999999995]
["SINAPI 104944","SINAPI",104944,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TESOURAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 98622","SINAPI",98622,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025","M2",440.38,445.15,null,null,1.5E-3,1.5E-3]
["SINAPI 98657","SINAPI",98657,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/FUNDAÇÃO, PARA LAMELAS ATÉ 0,80 M DE LARGURA. AF_02/2025","M",715.57,738.62,null,null,0,0]
["SINAPI 100342","SINAPI",100342,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",16.600000000000001,17.27,null,null,0,0]
["SINAPI 105044","SINAPI",105044,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105055","SINAPI",105055,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105062","SINAPI",105062,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105101","SINAPI",105101,"VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024","M",199.98,203.64,null,null,0,0]
["SINAPI 105080","SINAPI",105080,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024","M",76.349999999999994,78.05,null,null,0,0]
["SINAPI 104878","SINAPI",104878,"EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN",2346.81,2356.59,null,null,0.90680000000000005,0.90300000000000002]
["SINAPI 104890","SINAPI",104890,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",57.88,59.3,null,null,1.11E-2,1.0800000000000001E-2]
["SINAPI 104886","SINAPI",104886,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",57.41,58.79,null,null,1.11E-2,1.09E-2]
["SINAPI 104860","SINAPI",104860,"INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 36 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, DIÂMETRO DE 200 MM, INCLUSIVE PRODUÇÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104869","SINAPI",104869,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 32 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 96122","SINAPI",96122,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023","M",55.73,56.91,null,null,0,0]
["SINAPI 96110","SINAPI",96110,"FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",72.41,74.62,null,null,0,0]
["SINAPI 101806","SINAPI",101806,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN",558.79,587.84,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 98065","SINAPI",98065,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",7581.85,7645.69,null,null,8.0999999999999996E-3,8.0000000000000002E-3]
["SINAPI 98053","SINAPI",98053,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",2866.08,2902.52,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 98068","SINAPI",98068,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",8799.33,9167.1200000000008,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 104922","SINAPI",104922,"ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",10.69,10.83,null,null,0,0]
["SINAPI 96527","SINAPI",96527,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",102.24,110.9,null,null,0,0]
["SINAPI 96528","SINAPI",96528,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2",153.81,159.91999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 96541","SINAPI",96541,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",180.11,192.61,null,null,0,0]
["SINAPI 101793","SINAPI",101793,"ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3",26.06,27.01,null,null,0,0]
["SINAPI 92536","SINAPI",92536,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",61.23,63.11,null,null,8.2500000000000004E-2,0.08]
["SINAPI 92514","SINAPI",92514,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",52.45,54.35,null,null,9.6299999999999997E-2,9.2899999999999996E-2]
["SINAPI 92502","SINAPI",92502,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",58.04,60.62,null,null,8.6999999999999994E-2,8.3299999999999999E-2]
["SINAPI 92443","SINAPI",92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",49.54,51.62,null,null,0,0]
["SINAPI 92469","SINAPI",92469,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",143.83000000000001,148.9,null,null,0,0]
["SINAPI 92475","SINAPI",92475,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",86.05,89.17,null,null,0,0]
["SINAPI 92466","SINAPI",92466,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",226.15,231.83,null,null,0,0]
["SINAPI 105403","SINAPI",105403,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024","M2",188.75,191.61,null,null,0,0]
["SINAPI 92744","SINAPI",92744,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",616.24,625.21,null,null,0,0]
["SINAPI 104512","SINAPI",104512,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104491","SINAPI",104491,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",4033.9,4040.37,null,null,0,0]
["SINAPI 104497","SINAPI",104497,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",8172.83,8185,null,null,1.52E-2,1.5100000000000001E-2]
["SINAPI 104632","SINAPI",104632,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",48.47,51.55,null,null,0,0]
["SINAPI 87424","SINAPI",87424,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",39.799999999999997,42.1,null,null,0,0]
["SINAPI 90283","SINAPI",90283,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",613.64,621.63,null,null,0,0]
["SINAPI 99860","SINAPI",99860,"CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99845","SINAPI",99845,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3\", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 104930","SINAPI",104930,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER (FINCADINHA) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X608X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",0,0]
["SINAPI 104931","SINAPI",104931,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER, FINCADINHA, EM TRECHO CURVO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X08X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",0,0]
["SINAPI 94265","SINAPI",94265,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M",48.63,50.18,null,null,1.23E-2,1.2E-2]
["SINAPI 105550","SINAPI",105550,"CÂMERA IP SPEED DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100913","SINAPI",100913,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100908","SINAPI",100908,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105554","SINAPI",105554,"LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",15.36,16.14,null,null,0,0]
["SINAPI 98569","SINAPI",98569,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023","M2",88.32,92.89,null,null,0,0]
["SINAPI 106110","SINAPI",106110,"TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023","UN",0,0]
["SINAPI 91926","SINAPI",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",4.5199999999999996,4.6500000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 104625","SINAPI",104625,"CAIXA ELÉTRICA 4\"X4\" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",0,0]
["SINAPI 92868","SINAPI",92868,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",17.440000000000001,18.8,null,null,0,0]
["SINAPI 91889","SINAPI",91889,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",12.49,13.34,null,null,0,0]
["SINAPI 91899","SINAPI",91899,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",10.54,11.19,null,null,0,0]
["SINAPI 91908","SINAPI",91908,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",18.059999999999999,19.149999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91847","SINAPI",91847,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",13.35,13.75,null,null,0,0]
["SINAPI 91867","SINAPI",91867,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",10.220000000000001,10.66,null,null,0,0]
["SINAPI 91980","SINAPI",91980,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",37.56,39.43,null,null,0,0]
["SINAPI 92033","SINAPI",92033,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",77.92,82.37,null,null,0,0]
["SINAPI 91957","SINAPI",91957,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",50.92,53.79,null,null,0,0]
["SINAPI 92026","SINAPI",92026,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",54.36,57.41,null,null,0,0]
["SINAPI 91977","SINAPI",91977,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",110.87,116.65,null,null,0,0]
["SINAPI 91950","SINAPI",91950,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.62,16.32,null,null,0,0]
["SINAPI 92007","SINAPI",92007,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.590000000000003,42.55,null,null,0,0]
["SINAPI 92004","SINAPI",92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",55.26,58.53,null,null,0,0]
["SINAPI 95780","SINAPI",95780,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",37.020000000000003,38.21,null,null,0,0]
["SINAPI 95793","SINAPI",95793,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95801","SINAPI",95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",45.95,47.81,null,null,0,0]
["SINAPI 104395","SINAPI",104395,"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",23.26,24.27,null,null,0,0]
["SINAPI 95817","SINAPI",95817,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",39.869999999999997,41.96,null,null,0,0]
["SINAPI 104394","SINAPI",104394,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104449","SINAPI",104449,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 97414","SINAPI",97414,"COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 97412","SINAPI",97412,"COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO, 550A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 93654","SINAPI",93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",14.44,14.61,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B10959,\" \",$C10959)","v":"SINAPI 101896"},"SINAPI",101896,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",781.97,787.67,null,null,0,0]
["SINAPI 106027","SINAPI",106027,"DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",92.93,93.55,null,null,0,0]
["SINAPI 97375","SINAPI",97375,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",0,0]
["SINAPI 101883","SINAPI",101883,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",579.48,587.44000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 101946","SINAPI",101946,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",118.11,120.55,null,null,0,0]
["SINAPI 101538","SINAPI",101538,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",42.11,43.18,null,null,0.68720000000000003,0.67020000000000002]
["SINAPI 101551","SINAPI",101551,"CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101495","SINAPI",101495,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1720.11,1761.43,null,null,1.9300000000000001E-2,1.89E-2]
["SINAPI 101507","SINAPI",101507,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2272.2600000000002,2320.21,null,null,1.46E-2,1.43E-2]
["SINAPI 101522","SINAPI",101522,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1323.33,1347.77,null,null,0,0]
["SINAPI 101535","SINAPI",101535,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1635.48,1656.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101548","SINAPI",101548,"ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",7.87,8.0399999999999991,null,null,0,0]
["SINAPI 94713","SINAPI",94713,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",236.87,238.11,null,null,0,0]
["SINAPI 105140","SINAPI",105140,"BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",26.11,26.61,null,null,0,0]
["SINAPI 94613","SINAPI",94613,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 104 MM X 4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94736","SINAPI",94736,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",576.34,577.49,null,null,0,0]
["SINAPI 94480","SINAPI",94480,"CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½\") E DN RECALQUE 50 MM (2\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",3095.16,3142.43,null,null,0,0]
["SINAPI 105197","SINAPI",105197,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",157.08000000000001,159.22999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 94753","SINAPI",94753,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94677","SINAPI",94677,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",19.489999999999998,19.95,null,null,0,0]
["SINAPI 105148","SINAPI",105148,"CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",22.98,23.49,null,null,0.755,0.73860000000000003]
["SINAPI 96755","SINAPI",96755,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",349.44,352.25,null,null,0.90969999999999995,0.90249999999999997]
["SINAPI 94686","SINAPI",94686,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",251.77,254.34,null,null,0,0]
["SINAPI 105151","SINAPI",105151,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",22.63,23.33,null,null,0.65400000000000003,0.63439999999999996]
["SINAPI 105179","SINAPI",105179,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",9.67,10,null,null,0,0]
["SINAPI 105145","SINAPI",105145,"LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",11.85,12.15,null,null,0,0]
["SINAPI 94727","SINAPI",94727,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",11.97,12.18,null,null,0,0]
["SINAPI 96737","SINAPI",96737,"LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",6.03,6.36,null,null,0.37809999999999999,0.35849999999999999]
["SINAPI 105177","SINAPI",105177,"NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",139.68,141.38,null,null,0,0]
["SINAPI 94760","SINAPI",94760,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",108.81,109.78,null,null,0,0]
["SINAPI 94762","SINAPI",94762,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",285.54000000000002,287.83999999999997,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11343,\" \",$C11343)","v":"SINAPI 96728"},"SINAPI",96728,"TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",22.09,22.6,null,null,0.74780000000000002,0.73099999999999998]
["SINAPI 96724","SINAPI",96724,"TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",69.77,70.98,null,null,0.80459999999999998,0.79090000000000005]
["SINAPI 94650","SINAPI",94650,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",19.3,19.670000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 105164","SINAPI",105164,"TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.62,11.24,null,null,0.3569,0.3372]
["SINAPI 94688","SINAPI",94688,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",6.89,7.24,null,null,0,0]
["SINAPI 96812","SINAPI",96812,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",19.440000000000001,20.29,null,null,0.51800000000000002,0.49630000000000002]
["SINAPI 104532","SINAPI",104532,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96881","SINAPI",96881,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",232.23,234.66,null,null,0.81710000000000005,0.80859999999999999]
["SINAPI 96853","SINAPI",96853,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",25.05,26.16,null,null,0.50939999999999996,0.48780000000000001]
["SINAPI 104538","SINAPI",104538,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96805","SINAPI",96805,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",221.13,223.53,null,null,0.88090000000000002,0.87150000000000005]
["SINAPI 104578","SINAPI",104578,"LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",23.21,23.98,null,null,0.63419999999999999,0.61380000000000001]
["SINAPI 104583","SINAPI",104583,"LUVA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",30.27,31.11,null,null,0.69469999999999998,0.67600000000000005]
["SINAPI 104552","SINAPI",104552,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 20 X 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96864","SINAPI",96864,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",52.15,53.83,null,null,0.64539999999999997,0.62529999999999997]
["SINAPI 96866","SINAPI",96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",67.95,70.02,null,null,0.66559999999999997,0.64600000000000002]
["SINAPI 96700","SINAPI",96700,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",17.239999999999998,17.760000000000002,null,null,0.65890000000000004,0.63959999999999995]
["SINAPI 96685","SINAPI",96685,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",11.9,12.68,null,null,0.25879999999999997,0.2429]
["SINAPI 104199","SINAPI",104199,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",7.54,8.0399999999999991,null,null,0.2626,0.24629999999999999]
["SINAPI 96692","SINAPI",96692,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",43.92,45.65,null,null,0.55989999999999995,0.53869999999999996]
["SINAPI 96668","SINAPI",96668,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",18.47,18.8,null,null,0.79810000000000003,0.78400000000000003]
["SINAPI 96636","SINAPI",96636,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",44.75,47.27,null,null,0.36919999999999997,0.34949999999999998]
["SINAPI 104192","SINAPI",104192,"TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",29.6,30.72,null,null,0.57569999999999999,0.55469999999999997]
["SINAPI 104202","SINAPI",104202,"TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.21,11.87,null,null,0.33810000000000001,0.31929999999999997]
["SINAPI 104326","SINAPI",104326,"RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",21.16,21.91,null,null,0,0]
["SINAPI 89742","SINAPI",89742,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",42.37,43.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89726","SINAPI",89726,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",10.99,11.56,null,null,0,0]
["SINAPI 104347","SINAPI",104347,"JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",50.22,51.34,null,null,0,0]
["SINAPI 104343","SINAPI",104343,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",35.409999999999997,36.36,null,null,0,0]
["SINAPI 89754","SINAPI",89754,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",22.08,22.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104344","SINAPI",104344,"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",42.65,43.71,null,null,0,0]
["SINAPI 104351","SINAPI",104351,"TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",25.15,25.34,null,null,0,0]
["SINAPI 103992","SINAPI",103992,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.68,12.22,null,null,0,0]
["SINAPI 103952","SINAPI",103952,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.94,6.32,null,null,0,0]
["SINAPI 103966","SINAPI",103966,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.82,10.119999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 103972","SINAPI",103972,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",29.28,29.75,null,null,0,0]
["SINAPI 89527","SINAPI",89527,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",57.03,57.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89499","SINAPI",89499,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.71,20.2,null,null,0,0]
["SINAPI 89359","SINAPI",89359,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.68,9.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89498","SINAPI",89498,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.46,13.95,null,null,0,0]
["SINAPI 103984","SINAPI",103984,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.87,20.92,null,null,0,0]
["SINAPI 89374","SINAPI",89374,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.28,10.65,null,null,0,0]
["SINAPI 89564","SINAPI",89564,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.69,15.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89373","SINAPI",89373,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.28,7.71,null,null,0,0]
["SINAPI 89389","SINAPI",89389,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.71,12.21,null,null,0,0]
["SINAPI 89575","SINAPI",89575,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.83,12.22,null,null,0,0]
["SINAPI 104011","SINAPI",104011,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.6,26.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89625","SINAPI",89625,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.1,23.87,null,null,0,0]
["SINAPI 89396","SINAPI",89396,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",20.74,21.53,null,null,0,0]
["SINAPI 104005","SINAPI",104005,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",36.78,38.06,null,null,0,0]
["SINAPI 89390","SINAPI",89390,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",21.65,22.2,null,null,0,0]
["SINAPI 89656","SINAPI",89656,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.19,24.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89758","SINAPI",89758,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",39.840000000000003,40.270000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89749","SINAPI",89749,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.04,18.420000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 89777","SINAPI",89777,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",27.77,28.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89729","SINAPI",89729,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",31.82,32.61,null,null,0,0]
["SINAPI 89659","SINAPI",89659,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.61,19.03,null,null,0,0]
["SINAPI 104025","SINAPI",104025,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",30.59,31.2,null,null,0,0]
["SINAPI 104020","SINAPI",104020,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",60.28,60.9,null,null,0,0]
["SINAPI 104022","SINAPI",104022,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",74.47,75.680000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 89767","SINAPI",89767,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.83,23.58,null,null,0,0]
["SINAPI 89769","SINAPI",89769,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",59.68,60.73,null,null,0,0]
["SINAPI 89535","SINAPI",89535,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",44.76,45.34,null,null,0,0]
["SINAPI 89520","SINAPI",89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",16.489999999999998,16.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89574","SINAPI",89574,"JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",165.01,166.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89671","SINAPI",89671,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",47.06,47.89,null,null,0,0]
["SINAPI 104170","SINAPI",104170,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",73.709999999999994,74.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104166","SINAPI",104166,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",81.349999999999994,82.51,null,null,0,0]
["SINAPI 89667","SINAPI",89667,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",46.33,46.86,null,null,0,0]
["SINAPI 104177","SINAPI",104177,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",191.5,193.09,null,null,0,0]
["SINAPI 102262","SINAPI",102262,"PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102241","SINAPI",102241,"PORTA/PAINEL PARA DIVISÓRIA MDF, LINHA 90 MM, *0,80 X 2,10* M - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, INCLUSO PORTAL, BATENTES, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 97517","SINAPI",97517,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",55.65,56.95,null,null,0.72219999999999995,0.70569999999999999]
["SINAPI 97527","SINAPI",97527,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",697.07,699.81,null,null,0.94899999999999995,0.94530000000000003]
["SINAPI 97482","SINAPI",97482,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",86.67,88.84,null,null,0.70879999999999999,0.6915]
["SINAPI 97457","SINAPI",97457,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",658.91,665.89,null,null,0.87519999999999998,0.86599999999999999]
["SINAPI 92698","SINAPI",92698,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",21.52,22.7,null,null,0,0]
["SINAPI 92699","SINAPI",92699,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",20.190000000000001,21.37,null,null,0,0]
["SINAPI 92674","SINAPI",92674,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",58.44,60.75,null,null,0,0]
["SINAPI 92388","SINAPI",92388,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",99.16,103.56,null,null,0,0]
["SINAPI 97478","SINAPI",97478,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",300.86,304.45999999999998,null,null,0.85,0.83989999999999998]
["SINAPI 92925","SINAPI",92925,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",47.41,49.83,null,null,0,0]
["SINAPI 92950","SINAPI",92950,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",89.23,91.05,null,null,0,0]
["SINAPI 92948","SINAPI",92948,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",57.88,59.53,null,null,0,0]
["SINAPI 97543","SINAPI",97543,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",56.43,59.28,null,null,0.42249999999999999,0.4022]
["SINAPI 97505","SINAPI",97505,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",60.7,61.84,null,null,0.76590000000000003,0.75180000000000002]
["SINAPI 92695","SINAPI",92695,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",23.51,24.87,null,null,0,0]
["SINAPI 92372","SINAPI",92372,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",46.03,48.45,null,null,0,0]
["SINAPI 92667","SINAPI",92667,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",110.3,112.28,null,null,0,0]
["SINAPI 97536","SINAPI",97536,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",76.3,78.510000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 97498","SINAPI",97498,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",60.18,60.92,null,null,0,0]
["SINAPI 92645","SINAPI",92645,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",74.72,75.459999999999994,null,null,0.88949999999999996,0.88070000000000004]
["SINAPI 92338","SINAPI",92338,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",150.35,153.19,null,null,0.79220000000000002,0.77749999999999997]
["SINAPI 97492","SINAPI",97492,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",135.49,138.38,null,null,0.74929999999999997,0.73360000000000003]
["SINAPI 101926","SINAPI",101926,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",397.21,404.86,null,null,0,0]
["SINAPI 92685","SINAPI",92685,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",167.28,170.92,null,null,0,0]
["SINAPI 92892","SINAPI",92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",58.27,60.5,null,null,0,0]
["SINAPI 100818","SINAPI",100818,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100826","SINAPI",100826,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM X 1/2'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100817","SINAPI",100817,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100797","SINAPI",100797,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",0,0]
["SINAPI 100802","SINAPI",100802,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",45.51,46.83,null,null,0.68640000000000001,0.66710000000000003]
["SINAPI 100841","SINAPI",100841,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 103244","SINAPI",103244,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",2349.54,2361.08,null,null,1.7299999999999999E-2,1.72E-2]
["SINAPI 103269","SINAPI",103269,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",7354.12,7374.56,null,null,6.4000000000000003E-3,6.4000000000000003E-3]
["SINAPI 103287","SINAPI",103287,"GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103289","SINAPI",103289,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M",32.81,33.200000000000003,null,null,0.64219999999999999,0.63460000000000005]
["SINAPI 106037","SINAPI",106037,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1 5/8\"\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",0,0]
["SINAPI 103864","SINAPI",103864,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",23,24.03,null,null,0.48909999999999998,0.46820000000000001]
["SINAPI 98602","SINAPI",98602,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",19.12,19.420000000000002,null,null,0.82220000000000004,0.8095]
["SINAPI 93111","SINAPI",93111,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",26.19,26.79,null,null,0.73770000000000002,0.72119999999999995]
["SINAPI 103807","SINAPI",103807,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",23.16,23.88,null,null,0.65110000000000001,0.63149999999999995]
["SINAPI 103844","SINAPI",103844,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",36.51,37.450000000000003,null,null,0.70830000000000004,0.6905]
["SINAPI 93082","SINAPI",93082,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",25.41,25.86,null,null,0.79810000000000003,0.78420000000000001]
["SINAPI 103822","SINAPI",103822,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",58.96,60.23,null,null,0.7571,0.74119999999999997]
["SINAPI 93097","SINAPI",93097,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",14.26,14.96,null,null,0.4446,0.42380000000000001]
["SINAPI 103882","SINAPI",103882,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",38.11,39.61,null,null,0.56230000000000002,0.54100000000000004]
["SINAPI 93052","SINAPI",93052,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",552.95000000000005,553.22,null,null,0.99439999999999995,0.99390000000000001]
["SINAPI 93058","SINAPI",93058,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",608.30999999999995,608.66,null,null,0.99350000000000005,0.9929]
["SINAPI 103847","SINAPI",103847,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",11.8,12.5,null,null,0.33389999999999997,0.31519999999999998]
["SINAPI 93103","SINAPI",93103,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",9.2899999999999991,9.76,null,null,0.42730000000000001,0.40679999999999999]
["SINAPI 93061","SINAPI",93061,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",33.81,34.25,null,null,0.85150000000000003,0.84060000000000001]
["SINAPI 92318","SINAPI",92318,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30,31.05,null,null,0.60699999999999998,0.58650000000000002]
["SINAPI 92323","SINAPI",92323,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",66.599999999999994,68.38,null,null,0.50109999999999999,0.48799999999999999]
["SINAPI 92306","SINAPI",92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",65.290000000000006,66.010000000000005,null,null,0.87929999999999997,0.86970000000000003]
["SINAPI 92307","SINAPI",92307,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",81.650000000000006,82.45,null,null,0.89229999999999998,0.88370000000000004]
["SINAPI 92278","SINAPI",92278,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",147.22,147.62,null,null,0.97050000000000003,0.96789999999999998]
["SINAPI 105127","SINAPI",105127,"INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",26.01,26.37,null,null,0,0]
["SINAPI 105126","SINAPI",105126,"INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",28.77,29.22,null,null,0,0]
["SINAPI 105117","SINAPI",105117,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98459","SINAPI",98459,"TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2",79.42,82.47,null,null,0,0]
["SINAPI 106066","SINAPI",106066,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 106070","SINAPI",106070,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 101947","SINAPI",101947,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 96621","SINAPI",96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3",262.57,270.22000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 96616","SINAPI",96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024","M3",877.14,908.52,null,null,0,0]
["SINAPI 104034","SINAPI",104034,"COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",32.19,33.03,null,null,0,0]
["SINAPI 104076","SINAPI",104076,"SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",48.59,49.61,null,null,0,0]
["SINAPI 104074","SINAPI",104074,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",0,0]
["SINAPI 99813","SINAPI",99813,"LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2",0.97,1.05,null,null,0,0]
["SINAPI 99822","SINAPI",99822,"LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019","M2",0.98,1.06,null,null,0,0]
["SINAPI 88241","SINAPI",88241,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.43,26.54,null,null,0,0]
["SINAPI 90766","SINAPI",90766,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.85,27.51,null,null,0,0]
["SINAPI 93569","SINAPI",93569,"ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",19992.7,22312.19,null,null,0,0]
["SINAPI 88249","SINAPI",88249,"AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",31.29,34.72,null,null,0,0]
["SINAPI 101395","SINAPI",101395,"CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4110.32,4455.37,null,null,0,0]
["SINAPI 101291","SINAPI",101291,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",25,27.97,null,null,0,0]
["SINAPI 95394","SINAPI",95394,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.91,1.02,null,null,0,0]
["SINAPI 101295","SINAPI",101295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",28.51,31.89,null,null,0,0]
["SINAPI 95318","SINAPI",95318,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.23,0.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101307","SINAPI",101307,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",23.62,26.43,null,null,0,0]
["SINAPI 95411","SINAPI",95411,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",27.62,30.9,null,null,0,0]
["SINAPI 101322","SINAPI",101322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",34.07,38.11,null,null,0,0]
["SINAPI 100295","SINAPI",100295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.52,0.57999999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 95348","SINAPI",95348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101339","SINAPI",101339,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",27.67,30.95,null,null,0,0]
["SINAPI 101342","SINAPI",101342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",27.67,30.95,null,null,0,0]
["SINAPI 95365","SINAPI",95365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.2,0.23,null,null,0,0]
["SINAPI 95370","SINAPI",95370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.31,0.35,null,null,0,0]
["SINAPI 101361","SINAPI",101361,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",57.54,64.36,null,null,0,0]
["SINAPI 101368","SINAPI",101368,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",40.6,45.42,null,null,0,0]
["SINAPI 88267","SINAPI",88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.88,30.48,null,null,0,0]
["SINAPI 101408","SINAPI",101408,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5111.13,5569.86,null,null,0,0]
["SINAPI 102919","SINAPI",102919,"INSTALADOR DE PISO ELEVADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0,0]
["SINAPI 101417","SINAPI",101417,"MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4319.95,4684.29,null,null,0,0]
["SINAPI 88284","SINAPI",88284,"MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.55,30.18,null,null,0,0]
["SINAPI 101429","SINAPI",101429,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4595.8500000000004,5020.3999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 101437","SINAPI",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6952.87,7656.95,null,null,0,0]
["SINAPI 101439","SINAPI",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5464.59,5992.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101451","SINAPI",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5083.41,5538.85,null,null,0,0]
["SINAPI 88324","SINAPI",88324,"TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",34.71,38.19,null,null,0,0]
["SINAPI 101460","SINAPI",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4280.74,4643.18,null,null,0,0]
["SINAPI 105007","SINAPI",105007,"LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024","UN",38.24,41.52,null,null,0,0]
["SINAPI 86893","SINAPI",86893,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",527.21,532.99,null,null,7.6899999999999996E-2,7.6100000000000001E-2]
["SINAPI 100869","SINAPI",100869,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",374.3,377.28,null,null,0.56950000000000001,0.56499999999999995]
["SINAPI 86901","SINAPI",86901,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",162.66,165.43,null,null,0,0]
["SINAPI 95546","SINAPI",95546,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",144.47,150.44,null,null,0,0]
["SINAPI 100859","SINAPI",100859,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1152.72,1159.3599999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 86929","SINAPI",86929,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",431.26,434.78,null,null,0,0]
["SINAPI 86906","SINAPI",86906,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",72.86,73.16,null,null,0,0]
["SINAPI 100878","SINAPI",100878,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",745.11,749.56,null,null,0,0]
["SINAPI 101636","SINAPI",101636,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",139.4,142.91999999999999,null,null,0.28999999999999998,0.28289999999999998]
["SINAPI 101655","SINAPI",101655,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",308.06,309.86,null,null,1.5299999999999999E-2,1.52E-2]
["SINAPI 104219","SINAPI",104219,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",77.27,79.97,null,null,0,0]
["SINAPI 87820","SINAPI",87820,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",138.46,144.5,null,null,0,0]
["SINAPI 87777","SINAPI",87777,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",60.24,63.79,null,null,0,0]
["SINAPI 87815","SINAPI",87815,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",100.07,106.91,null,null,0,0]
["SINAPI 104224","SINAPI",104224,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",73.89,77.37,null,null,9.6199999999999994E-2,9.1899999999999996E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B13647,\" \",$C13647)","v":"SINAPI 104208"},"SINAPI",104208,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",63.26,66.040000000000006,null,null,9.06E-2,8.6800000000000002E-2]
["SINAPI 104225","SINAPI",104225,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",75.88,79.8,null,null,0,0]
["SINAPI 104260","SINAPI",104260,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",102.37,107.82,null,null,0.1095,0.104]
["SINAPI 87557","SINAPI",87557,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",38.83,39.869999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 104966","SINAPI",104966,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",46.14,48.73,null,null,0,0]
["SINAPI 104967","SINAPI",104967,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",40.74,43.41,null,null,0,0]
["SINAPI 104969","SINAPI",104969,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",35.96,38.200000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 104977","SINAPI",104977,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",51.27,54.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103311","SINAPI",103311,"INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103314","SINAPI",103314,"INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2",343.68,346.53,null,null,0,0]
["SINAPI 87839","SINAPI",87839,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2",122.61,124.67,null,null,0,0]
["SINAPI 105108","SINAPI",105108,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRUA ASCENSIONAL, UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE DERRICK. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98504","SINAPI",98504,"PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024","M2",13.34,13.64,null,null,0,0]
["SINAPI 91599","SINAPI",91599,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024","KG",8.0500000000000007,8.09,null,null,0,0]
["SINAPI 105814","SINAPI",105814,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS","KG",10.06,10.08,null,null,0,0]
["SINAPI 105538","SINAPI",105538,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105827","SINAPI",105827,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",10.27,11.13,null,null,0,0]
["SINAPI 105817","SINAPI",105817,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",4.51,4.8600000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 104416","SINAPI",104416,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",1.67,1.81,null,null,0,0]
["SINAPI 103085","SINAPI",103085,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM PAREDES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 96367","SINAPI",96367,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",159.97999999999999,162.34,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B13903,\" \",$C13903)","v":"SINAPI 96363"},"SINAPI",96363,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",131.38,133.41999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 103199","SINAPI",103199,"INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103192","SINAPI",103192,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",2541.9299999999998,2548.5,null,null,0.95389999999999997,0.95140000000000002]
["SINAPI 95002","SINAPI",95002,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104312","SINAPI",104312,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 40 X 40 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104434","SINAPI",104434,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104430","SINAPI",104430,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 92400","SINAPI",92400,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2",106.88,108.04,null,null,0,0]
["SINAPI 97119","SINAPI",97119,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",14.25,14.48,null,null,0,0]
["SINAPI 103919","SINAPI",103919,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14031,\" \",$C14031)","v":"SINAPI 101970"},"SINAPI",101970,"CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",0,0]
["SINAPI 103615","SINAPI",103615,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103639","SINAPI",103639,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 180 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103598","SINAPI",103598,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103632","SINAPI",103632,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 32 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103611","SINAPI",103611,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 50 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103650","SINAPI",103650,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 630 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 96132","SINAPI",96132,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",19.239999999999998,20.100000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 88424","SINAPI",88424,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",26,26.7,null,null,0,0]
["SINAPI 95625","SINAPI",95625,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",27.17,28.81,null,null,0,0]
["SINAPI 88485","SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",4.47,4.68,null,null,0,0]
["SINAPI 95306","SINAPI",95306,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",16.43,17.11,null,null,0,0]
["SINAPI 102207","SINAPI",102207,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",9.64,10.130000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102209","SINAPI",102209,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",9.4600000000000009,9.9499999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 102213","SINAPI",102213,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",22.33,23.55,null,null,0,0]
["SINAPI 100742","SINAPI",100742,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",27.24,28.99,null,null,0,0]
["SINAPI 100739","SINAPI",100739,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",13.26,13.42,null,null,0,0]
["SINAPI 100723","SINAPI",100723,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",14.49,14.65,null,null,0,0]
["SINAPI 100727","SINAPI",100727,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",33.479999999999997,33.64,null,null,0,0]
["SINAPI 102510","SINAPI",102510,"PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",0,0]
["SINAPI 102804","SINAPI",102804,"PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102516","SINAPI",102516,"PINTURA DE SÍMBOLO \"GESTANTE\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 98676","SINAPI",98676,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO, COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101751","SINAPI",101751,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2",344.36,346.26,null,null,0.86009999999999998,0.85540000000000005]
["SINAPI 101729","SINAPI",101729,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2",337.75,339.07,null,null,0.87690000000000001,0.87350000000000005]
["SINAPI 100605","SINAPI",100605,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1146.01,1181.03,null,null,1.0699999999999999E-2,1.03E-2]
["SINAPI 100612","SINAPI",100612,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1191.6099999999999,1227.74,null,null,1.03E-2,0.01]
["SINAPI 100590","SINAPI",100590,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",920.25,949.46,null,null,1.41E-2,1.37E-2]
["SINAPI 100597","SINAPI",100597,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1230.23,1263.96,null,null,1.0800000000000001E-2,1.0500000000000001E-2]
["SINAPI 105967","SINAPI",105967,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 100621","SINAPI",100621,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",2817.56,2825.65,null,null,0.66949999999999998,0.66759999999999997]
[{"$f":"CONCATENATE($B14415,\" \",$C14415)","v":"SINAPI 100619"},"SINAPI",100619,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",577.29,589.51,null,null,0.42,0.4113]
["SINAPI 99283","SINAPI",99283,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",1147.19,1202.17,null,null,0,0]
["SINAPI 99263","SINAPI",99263,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M",2414.83,2522.58,null,null,0,0]
["SINAPI 99299","SINAPI",99299,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M",3499.91,3656.45,null,null,0,0]
["SINAPI 98009","SINAPI",98009,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M",1951.14,2035.45,null,null,0,0]
["SINAPI 98001","SINAPI",98001,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M",2225.3200000000002,2321.59,null,null,0,0]
["SINAPI 98021","SINAPI",98021,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M",2524.69,2633.92,null,null,0,0]
["SINAPI 99248","SINAPI",99248,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",3887.75,4037.92,null,null,1.11E-2,1.06E-2]
["SINAPI 99265","SINAPI",99265,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",4134.46,4288.17,null,null,9.4000000000000004E-3,9.1000000000000004E-3]
["SINAPI 99326","SINAPI",99326,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",8694.35,8981.65,null,null,1.17E-2,1.14E-2]
["SINAPI 98014","SINAPI",98014,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7132.66,7378.11,null,null,1.09E-2,1.0500000000000001E-2]
["SINAPI 98006","SINAPI",98006,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7193.1,7450.87,null,null,1.03E-2,9.9000000000000008E-3]
["SINAPI 98040","SINAPI",98040,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",13367.48,13785.88,null,null,1.2200000000000001E-2,1.18E-2]
["SINAPI 97947","SINAPI",97947,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN",1826.21,1881.28,null,null,0,0]
["SINAPI 99272","SINAPI",99272,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1120.81,1167.75,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 101799","SINAPI",101799,"TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",680.5,687.15,null,null,0,0]
["SINAPI 102477","SINAPI",102477,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",777.09,785.16,null,null,0,0]
["SINAPI 94973","SINAPI",94973,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",637.66,644.26,null,null,0,0]
["SINAPI 103768","SINAPI",103768,"PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA AÉREA, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103776","SINAPI",103776,"PISO MODULAR INTERNO DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103775","SINAPI",103775,"REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103077","SINAPI",103077,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",201.53,203.96,null,null,0,0]
["SINAPI 103064","SINAPI",103064,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 97103","SINAPI",97103,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",269.42,272.38,null,null,0,0]
["SINAPI 96564","SINAPI",96564,"FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4\", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M",0,0]
["SINAPI 104785","SINAPI",104785,"FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",11.6,12.21,null,null,0,0]
["SINAPI 90438","SINAPI",90438,"FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",58.18,63.53,null,null,0,0]
["SINAPI 104776","SINAPI",104776,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN",6.29,6.78,null,null,0,0]
["SINAPI 90455","SINAPI",90455,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",8.34,8.83,null,null,0,0]
["SINAPI 90447","SINAPI",90447,"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",8.35,9.1,null,null,0,0]
["SINAPI 90446","SINAPI",90446,"RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS","M",23.98,26.13,null,null,0,0]
["SINAPI 104388","SINAPI",104388,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101862","SINAPI",101862,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",36.93,39.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101850","SINAPI",101850,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",65.39,68.3,null,null,0.14149999999999999,0.13539999999999999]
["SINAPI 101848","SINAPI",101848,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",244.51,245.54,null,null,3.0300000000000001E-2,3.0099999999999998E-2]
["SINAPI 101816","SINAPI",101816,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",80.790000000000006,83.91,null,null,0,0]
["SINAPI 92994","SINAPI",92994,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",136.66,137.34,null,null,0,0]
["SINAPI 92992","SINAPI",92992,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",105.12,105.7,null,null,0,0]
["SINAPI 93012","SINAPI",93012,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",72.7,73.69,null,null,0,0]
["SINAPI 93014","SINAPI",93014,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",19.8,21,null,null,0,0]
["SINAPI 98299","SINAPI",98299,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",20.88,20.91,null,null,0,0]
["SINAPI 98285","SINAPI",98285,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",9.4600000000000009,10.01,null,null,0,0]
["SINAPI 98278","SINAPI",98278,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",19.18,19.39,null,null,0,0]
["SINAPI 98301","SINAPI",98301,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",610.69000000000005,634.76,null,null,0,0]
["SINAPI 100555","SINAPI",100555,"RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",1408.32,1412.3,null,null,0,0]
["SINAPI 103404","SINAPI",103404,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",37.22,40.4,null,null,0,0]
["SINAPI 103400","SINAPI",103400,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",16.75,18.170000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 103422","SINAPI",103422,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",117.28,127.27,null,null,0,0]
["SINAPI 103467","SINAPI",103467,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103470","SINAPI",103470,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103447","SINAPI",103447,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103428","SINAPI",103428,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",260.61,263.79000000000002,null,null,0.85719999999999996,0.8468]
["SINAPI 104806","SINAPI",104806,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103374","SINAPI",103374,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103437","SINAPI",103437,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",184.42,186.43,null,null,0.87290000000000001,0.86350000000000005]
["SINAPI 104588","SINAPI",104588,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2",229.29,233.47,null,null,0,0]
["SINAPI 104613","SINAPI",104613,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",62.42,64.680000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 104616","SINAPI",104616,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",365.01,368.7,null,null,0,0]
["SINAPI 87262","SINAPI",87262,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2",121.35,123.97,null,null,0,0]
["SINAPI 88650","SINAPI",88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023","M",11.72,12.02,null,null,0,0]
["SINAPI 103749","SINAPI",103749,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL DUPLA, SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103702","SINAPI",103702,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103708","SINAPI",103708,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103718","SINAPI",103718,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103730","SINAPI",103730,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103693","SINAPI",103693,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104743","SINAPI",104743,"CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",0,0]
["SINAPI 96983","SINAPI",96983,"SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104994","SINAPI",104994,"CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 95649","SINAPI",95649,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1146.08,1159.18,null,null,0,0]
["SINAPI 95654","SINAPI",95654,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",2159.77,2181.7800000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 95669","SINAPI",95669,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",460.68,473.41,null,null,0.49719999999999998,0.4839]
["SINAPI 95637","SINAPI",95637,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",587.52,606.82000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 98524","SINAPI",98524,"LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024","M2",4.46,4.82,null,null,0,0]
["SINAPI 94232","SINAPI",94232,"AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN",2.98,3.24,null,null,0,0]
["SINAPI 100327","SINAPI",100327,"RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M",63.8,64.66,null,null,0,0]
["SINAPI 94441","SINAPI",94441,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",71.680000000000007,72.77,null,null,0,0]
["SINAPI 102105","SINAPI",102105,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",19773.64,19817.990000000002,null,null,0.97199999999999998,0.9698]
["SINAPI 103654","SINAPI",103654,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN",65334.87,65387.26,null,null,0.99070000000000003,0.9899]
["SINAPI 105487","SINAPI",105487,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105445","SINAPI",105445,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105498","SINAPI",105498,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105496","SINAPI",105496,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105499","SINAPI",105499,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105466","SINAPI",105466,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105469","SINAPI",105469,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105446","SINAPI",105446,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 100207","SINAPI",100207,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM",488.74,508.28,null,null,0,0]
["SINAPI 100213","SINAPI",100213,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",2.66,2.88,null,null,0,0]
["SINAPI 100199","SINAPI",100199,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",0.32,0.34,null,null,0,0]
["SINAPI 100284","SINAPI",100284,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",12.45,12.83,null,null,0.52690000000000003,0.51129999999999998]
["SINAPI 100250","SINAPI",100250,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",4.33,4.68,null,null,0,0]
["SINAPI 100239","SINAPI",100239,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",6.49,7.03,null,null,0,0]
["SINAPI 100261","SINAPI",100261,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",5.3,5.73,null,null,0,0]
["SINAPI 100265","SINAPI",100265,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",0.8,0.87,null,null,0,0]
["SINAPI 101004","SINAPI",101004,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",7.41,7.49,null,null,0,0]
["SINAPI 101000","SINAPI",101000,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.95,6.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100979","SINAPI",100979,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.76,6.87,null,null,0,0]
["SINAPI 101478","SINAPI",101478,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",11.15,11.45,null,null,6.8199999999999997E-2,6.6400000000000001E-2]
["SINAPI 101488","SINAPI",101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",84.33,86.57,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7100000000000007E-2]
["SINAPI 101005","SINAPI",101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",18.649999999999999,18.93,null,null,4.4499999999999998E-2,4.3799999999999999E-2]
["SINAPI 95878","SINAPI",95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.68,1.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100944","SINAPI",100944,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.77,3.81,null,null,0,0]
["SINAPI 97912","SINAPI",97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.8,3.89,null,null,0,0]
["SINAPI 100945","SINAPI",100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.84,2.89,null,null,0,0]
["SINAPI 102333","SINAPI",102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.73,0.73,null,null,1.37E-2,1.37E-2]
["SINAPI 100965","SINAPI",100965,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.75,1.77,null,null,2.86E-2,2.8199999999999999E-2]
["SINAPI 103142","SINAPI",103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",109.26,114.23,null,null,6.7599999999999993E-2,6.4699999999999994E-2]
["SINAPI 103107","SINAPI",103107,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",83.06,86.73,null,null,6.9699999999999998E-2,6.6799999999999998E-2]
["SINAPI 103114","SINAPI",103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",386.04,404.82,null,null,6.3100000000000003E-2,6.0199999999999997E-2]
["SINAPI 103126","SINAPI",103126,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",290.82,304.87,null,null,6.3700000000000007E-2,6.0699999999999997E-2]
["SINAPI 103091","SINAPI",103091,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",19.8,20.8,null,null,6.0600000000000001E-2,5.7700000000000001E-2]
["SINAPI 101106","SINAPI",101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1214.78,1257.33,null,null,0,0]
["SINAPI 101099","SINAPI",101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1135.73,1181.1199999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 96394","SINAPI",96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025","M3",264.95999999999998,265.3,null,null,6.6E-3,6.6E-3]
["SINAPI 105759","SINAPI",105759,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. AF_09/2025","M3",56.96,57.3,null,null,3.0499999999999999E-2,3.04E-2]
["SINAPI 93205","SINAPI",93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",71.48,73.56,null,null,0,0]
["SINAPI 105025","SINAPI",105025,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",61.24,62.79,null,null,0,0]
["SINAPI 105021","SINAPI",105021,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",26.84,27.43,null,null,0,0]
["SINAPI 102170","SINAPI",102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",336.79,339.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102163","SINAPI",102163,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",389.29,392.12,null,null,0,0]
["SINAPI 102168","SINAPI",102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",333.38,334.67,null,null,0,0]
["SINAPI 102184","SINAPI",102184,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1616.84,1628.62,null,null,0,0]
["SINAPI 103040","SINAPI",103040,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",70.680000000000007,72.22,null,null,0,0]
["SINAPI 94500","SINAPI",94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",564.54999999999995,567.15,null,null,0,0]
["SINAPI 103046","SINAPI",103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",16.89,17.38,null,null,0,0]
["SINAPI 94798","SINAPI",94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",117.4,118.99,null,null,0,0]
["SINAPI 95252","SINAPI",95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",237.72,238.92,null,null,0,0]
["SINAPI 99630","SINAPI",99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",149.08000000000001,150,null,null,0,0]
["SINAPI 103016","SINAPI",103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",588.49,589.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103020","SINAPI",103020,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103574","SINAPI",103574,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103558","SINAPI",103558,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103534","SINAPI",103534,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103539","SINAPI",103539,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103556","SINAPI",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SICRO M0009","SICRO","M0009","Aço CP 175 RB","kg",9.2904]
["SICRO M0020","SICRO","M0020","Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,3 mm","kg",7.3432000000000004]
["SICRO M0043","SICRO","M0043","Óleo diesel","l",5.4223999999999997]
["SICRO M0068","SICRO","M0068","Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm","m",11.12]
[{"$f":"CONCATENATE($B16134,\" \",$C16134)","v":"SICRO M0085"},"SICRO","M0085","Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",381.52850000000001]
["SICRO M0086","SICRO","M0086","Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",481.48259999999999]
["SICRO M0112","SICRO","M0112","Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.000 mm","un",5879.8966]
["SICRO M0121","SICRO","M0121","Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 400 mm","m",2091.8784999999998]
["SICRO M0130","SICRO","M0130","Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",1707.654]
["SICRO M0148","SICRO","M0148","Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm","un",80.615099999999998]
[{"$f":"CONCATENATE($B16198,\" \",$C16198)","v":"SICRO M0161"},"SICRO","M0161","Barra de fibra de vidro (vergalhão) - D = 25,0 mm","m",58.386099999999999]
["SICRO M0217","SICRO","M0217","Enxofre","kg",3.3616000000000001]
["SICRO M0236","SICRO","M0236","Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m","m²",201.0966]
["SICRO M0267","SICRO","M0267","Módulo de torre de elevador de cremalheira","un",3507.9614000000001]
["SICRO M0296","SICRO","M0296","Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU)","un",123472.0454]
["SICRO M0347","SICRO","M0347","Disco de aço para bomba de projeção via úmida","un",1497.9327000000001]
["SICRO M0413","SICRO","M0413","Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 25,0 mm","un",29.8673]
["SICRO M0443","SICRO","M0443","Compensado plastificado - E = 12 mm","m²",43.730499999999999]
["SICRO M0453","SICRO","M0453","Concreto usinado - fck = 30 MPa (comercial)","m³","-"]
["SICRO M0505","SICRO","M0505","Broca de widia - D = 6,5 mm e C = 100 mm","un",5.2732999999999999]
["SICRO M0562","SICRO","M0562","Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm","un",56.968499999999999]
["SICRO M0571","SICRO","M0571","Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm","un",350.80369999999999]
["SICRO M0641","SICRO","M0641","Capa do bico para corte a plasma CNC - 130A","un",1541.6110000000001]
["SICRO M0666","SICRO","M0666","Martelo de fundo DTH - DN = 76 mm (3\")","un",8881.8034000000007]
["SICRO M0714","SICRO","M0714","Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante bicomponente","l",110.5016]
["SICRO M0756","SICRO","M0756","Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 300 t","m",884.16610000000003]
["SICRO M0831","SICRO","M0831","Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 40 m/s","un",108649.1357]
["SICRO M0852","SICRO","M0852","Poste de concreto - carga nominal de 800 daN, H = 15 m e D = 520 mm","un",6969.0263999999997]
["SICRO M0958","SICRO","M0958","Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 50,80 mm","un",7.5247000000000002]
["SICRO M0967","SICRO","M0967","Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm","un",2.4146000000000001]
["SICRO M1001","SICRO","M1001","Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm","m²",60.736600000000003]
["SICRO M1134","SICRO","M1134","Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm","m",196.78700000000001]
["SICRO M1210","SICRO","M1210","Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 35 m/s","un",97844.217900000003]
["SICRO M1307","SICRO","M1307","Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.400 mm","un",529217.20070000004]
["SICRO M1318","SICRO","M1318","Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.100 mm","un",368791.82490000001]
["SICRO M1351","SICRO","M1351","Muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m","un",54.426200000000001]
["SICRO M1387","SICRO","M1387","Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade","kg",64.338999999999999]
["SICRO M1401","SICRO","M1401","Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi","un",8.3085000000000004]
["SICRO M1450","SICRO","M1450","Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 150 kN/m","m²",30.744499999999999]
["SICRO M1459","SICRO","M1459","Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 460 cm²","m²",40.960299999999997]
["SICRO M1520","SICRO","M1520","Coroa diamantada - D = 76,20 mm (3\")","un",554.41759999999999]
["SICRO M1556","SICRO","M1556","Terra vegetal produzida","m³","-"]
["SICRO M1618","SICRO","M1618","Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4\")","m",146.85429999999999]
["SICRO M1650","SICRO","M1650","Coroa de botões esféricos para tirante autoinjetável - D = 87 mm (3 7/16\")","un",836.94989999999996]
["SICRO M1729","SICRO","M1729","Haste linha R25 para martelete perfurador e rompedor - D = 25 mm (1\") e C = 1,00 m","un",1422.4181000000001]
["SICRO M1751","SICRO","M1751","Válvula manchete - D = 73 mm","un",6.3371000000000004]
["SICRO M1779","SICRO","M1779","Ancoragem regulável para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",143248.09150000001]
["SICRO M1789","SICRO","M1789","Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",4968.2430999999997]
["SICRO M1876","SICRO","M1876","Válvula manchete - D = 32 mm","un",2.4228000000000001]
["SICRO M1895","SICRO","M1895","Coroa de botões esféricos linha R25 - D = 48 mm (1 7/8\")","un",437.05700000000002]
["SICRO M1920","SICRO","M1920","Duto flexível de poliéster aluminizado sem isolamento para exaustão - D = 263 mm","m",33.5229]
["SICRO M1945","SICRO","M1945","Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100","t","-"]
["SICRO M1970","SICRO","M1970","Dente de corte para fresadora de 155 kW","un",37.921599999999998]
["SICRO M1983","SICRO","M1983","Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm","un",130.30770000000001]
["SICRO M2000","SICRO","M2000","Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.370 mm","un",262789.10720000003]
["SICRO M2004","SICRO","M2004","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.830 mm","un",273525.74070000002]
["SICRO M2027","SICRO","M2027","Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária","l",31.876100000000001]
["SICRO M2036","SICRO","M2036","Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária","l",19.626300000000001]
["SICRO M2051","SICRO","M2051","Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m","m²",6.7980999999999998]
["SICRO M2061","SICRO","M2061","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.440 mm","un",280618.77370000002]
["SICRO M2093","SICRO","M2093","Material fresado","m³","-"]
["SICRO M2094","SICRO","M2094","Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 49 mm e C = 60 mm","un",66.045100000000005]
["SICRO M2143","SICRO","M2143","Nonel de ligação - C = 6,0 m","un",16.470500000000001]
["SICRO M2152","SICRO","M2152","Aditivo de cura para concreto","kg",11.4617]
["SICRO M2170","SICRO","M2170","Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,60 m","m",408.82650000000001]
["SICRO M2179","SICRO","M2179","Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m","m",710.13329999999996]
["SICRO M2204","SICRO","M2204","Trilho TR68 em aço-carbono - C = 12 m","t",10114.757]
["SICRO M2210","SICRO","M2210","Retensor para via férrea de TR57","un",49.898499999999999]
["SICRO M2240","SICRO","M2240","AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola métrica","un",552908.63119999995]
["SICRO M2251","SICRO","M2251","AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola larga","un",551309.35400000005]
["SICRO M2263","SICRO","M2263","AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola larga","un",1211611.2967999999]
["SICRO M2272","SICRO","M2272","AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola mista","un",1221390.2424999999]
["SICRO M2298","SICRO","M2298","AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola mista","un",881940.05810000002]
["SICRO M2320","SICRO","M2320","Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 mm, peso 67 kg/m","m",1226.7585999999999]
["SICRO M2328","SICRO","M2328","Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 44 mm","un",107.4452]
["SICRO M2364","SICRO","M2364","Broca para furar trilho - D = 29 mm (1 1/8\")","un",1354.11]
["SICRO M2434","SICRO","M2434","Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",155.4205]
["SICRO M2435","SICRO","M2435","Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",149.8058]
["SICRO M2456","SICRO","M2456","Ancoragem passiva aderente para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",22.798100000000002]
["SICRO M2467","SICRO","M2467","Bainha metálica para protensão - D = 50 mm","m",15.5875]
["SICRO M2479","SICRO","M2479","Bainha metálica para protensão - D = 120 mm","m",38.430399999999999]
["SICRO M2490","SICRO","M2490","Cinta para elevação de cargas tipo sling com 1 ramal - C = 2 m a 3 m, capacidade de carga de 1.000 kg, F. S. = 7:1","un",34.599800000000002]
["SICRO M2512","SICRO","M2512","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,6 m","m",10640.805700000001]
["SICRO M2529","SICRO","M2529","Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 3,0 m","m",8233.1723000000002]
["SICRO M2543","SICRO","M2543","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m","m",3626.8805000000002]
["SICRO M2544","SICRO","M2544","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m","m",4231.2474000000002]
["SICRO M2565","SICRO","M2565","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m","m",17618.297200000001]
["SICRO M2585","SICRO","M2585","Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 520 MPa, tensão de ruptura = 690 MPa e D = 25 mm","m",72.78]
["SICRO M2603","SICRO","M2603","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN","un",11693.890799999999]
["SICRO M2612","SICRO","M2612","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN","un",25286.0514]
["SICRO M2625","SICRO","M2625","Marco em PVC para grelha de piso - L = 2,50 m","un",85.939599999999999]
["SICRO M2635","SICRO","M2635","Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,20 m","m",114.3751]
["SICRO M2657","SICRO","M2657","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m","m",2625.1579999999999]
["SICRO M2658","SICRO","M2658","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m","m",2836.8597]
["SICRO M2676","SICRO","M2676","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m","m",8260.0172000000002]
["SICRO M2693","SICRO","M2693","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m","m",55811.06]
["SICRO M2703","SICRO","M2703","Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo IV","m",2945.4674]
["SICRO M2712","SICRO","M2712","Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VI","m",4739.1953000000003]
["SICRO M2720","SICRO","M2720","Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VII","m",7294.4081999999999]
["SICRO M2735","SICRO","M2735","Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 1,5 m","m",3116.7285999999999]
["SICRO M2756","SICRO","M2756","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN","un",73783.291299999997]
["SICRO M2761","SICRO","M2761","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN","un",16048.992399999999]
["SICRO M2781","SICRO","M2781","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,4 m","m",4043.4544000000001]
["SICRO M2794","SICRO","M2794","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,0 m","m",15440.8441]
["SICRO M2803","SICRO","M2803","Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,8 m","m",5691.6891999999998]
["SICRO M2810","SICRO","M2810","Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,2 m","m",11984.7426]
["SICRO M2826","SICRO","M2826","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 3,00 m e vão = 4,60 m","m",16741.1132]
["SICRO M2835","SICRO","M2835","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,25 m","m",33041.815999999999]
["SICRO M2851","SICRO","M2851","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,00 m e vão = 5,25 m","m",27185.0838]
["SICRO M2858","SICRO","M2858","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 6,30 m","m",27647.869200000001]
["SICRO M2879","SICRO","M2879","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,41 m e vão = 9,65 m","m",41796.063300000002]
["SICRO M2892","SICRO","M2892","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 7,16 m e vão = 11,58 m","m",69502.357600000003]
["SICRO M2894","SICRO","M2894","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,87 m e vão = 7,31 m","m",57714.034200000002]
["SICRO M3127","SICRO","M3127","Luva para bainha metálica - D = 30 mm","un",3.0933999999999999]
["SICRO M3140","SICRO","M3140","Luva para bainha metálica - D = 95 mm","un",8.3239999999999998]
["SICRO M3149","SICRO","M3149","Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 55 mm","un",8.7220999999999993]
["SICRO M3186","SICRO","M3186","Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 315 mm","m",555.22109999999998]
["SICRO M3192","SICRO","M3192","Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",2815.5423000000001]
["SICRO M3213","SICRO","M3213","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",2454.9034000000001]
["SICRO M3232","SICRO","M3232","Película retrorrefletiva tipo X + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)","m²",608.80089999999996]
["SICRO M3242","SICRO","M3242","Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 4 x 6 mm²","m",19.732199999999999]
["SICRO M3277","SICRO","M3277","Ancoragem regulável para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",134521.9915]
["SICRO M3368","SICRO","M3368","Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 8 mn","un",12254.0524]
["SICRO M3512","SICRO","M3512","Material demolido - concreto armado","m³","-"]
["SICRO M3520","SICRO","M3520","Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente","l",96.188100000000006]
["SICRO M3529","SICRO","M3529","Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - D = 57,2 mm (2 1/4\")","un",1190.8471]
["SICRO M3772","SICRO","M3772","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 15,0 cm e H = 23,0 cm","m",350.16340000000002]
["SICRO M3801","SICRO","M3801","Animais de grande porte mortos em rodovia","t","-"]
["SICRO M3810","SICRO","M3810","Veículos de médio porte tombados em rodovia","un","-"]
["SICRO M3831","SICRO","M3831","Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo III","un",22.833500000000001]
["SICRO M3842","SICRO","M3842","Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo II","un",37.1051]
["SICRO M3852","SICRO","M3852","Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo II","un",35.073300000000003]
["SICRO M3865","SICRO","M3865","Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo III","un",16.552499999999998]
["SICRO M3914","SICRO","M3914","Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45A/65A","un",167.8475]
["SICRO M3925","SICRO","M3925","Tinta fosfatizante para fundo preparador de pintura","l",61.026800000000001]
["SICRO M3949","SICRO","M3949","Desmoldante para fôrmas metálicas","l",17.111999999999998]
["SUDECAP 54.05.10","SUDECAP","54.05.10","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5519]
["SUDECAP 54.13.42","SUDECAP","54.13.42","ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 100HP PESO OPERACIONAL 11000KG OU EQUIVALENTE","UN",560000]
["SUDECAP 54.20.09","SUDECAP","54.20.09","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 88 HP, CAÇAMBA CARREGADEIRA CAPACIDADE MÍNIMA 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAPACIDADE 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁXIMA. 4,37 M REF 36531","UN",402000]
["SUDECAP 54.34.02","SUDECAP","54.34.02","ROÇADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC","UN",1018.71]
["SUDECAP 54.41.20","SUDECAP","54.41.20","PULVERIZADOR TIPO COSTAL","H",3]
["SUDECAP 55.05.15","SUDECAP","55.05.15","OPERADOR 1","H",30.56]
["SUDECAP 55.10.10","SUDECAP","55.10.10","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO/ELETRICISTA","H",17.5]
["SUDECAP 55.10.67","SUDECAP","55.10.67","MONTADOR","H",21.88]
["SUDECAP 55.10.88","SUDECAP","55.10.88","SERVENTE DE OBRAS","H",17.559999999999999]
["SUDECAP 55.20.07","SUDECAP","55.20.07","ENGENHEIRO TRAINEE (CARGA HORÁRIA 6H/DIA)","MES",9840]
[{"$f":"CONCATENATE($B17872,\" \",$C17872)","v":"SUDECAP 56.11.02"},"SUDECAP","56.11.02","ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO","H",207.99]
["SUDECAP 56.11.11","SUDECAP","56.11.11","ARQUITETO SÊNIOR PROJETO","H",169.05]
["SUDECAP 56.13.03","SUDECAP","56.13.03","PROJETISTA JÚNIOR - PROJETO","H",30.92]
["SUDECAP 57.21.01","SUDECAP","57.21.01","ENGENHEIRO CONSULTOR - SUPERVISÃO","H",189.08]
["SUDECAP 57.22.02","SUDECAP","57.22.02","AUXILIAR DE ARQUITETURA PARA OBRAS","H",24.19]
["SUDECAP 57.34.01","SUDECAP","57.34.01","MOTORISTA - SUPERVISÃO","H",29.23]
["SUDECAP 60.05.52","SUDECAP","60.05.52","AÇO CA-60, 6,0MM, VERGALHÃO REF 43059","KG",7.44]
["SUDECAP 60.06.10","SUDECAP","60.06.10","BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM","UN",68.2]
["SUDECAP 60.15.15","SUDECAP","60.15.15","BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1\" X 1/4\" (L X E), 1,2265 KG/M","KG",8.1]
["SUDECAP 60.17.18","SUDECAP","60.17.18","CANTONEIRA DE FERRO 1  3/4\" X 1/8\"","KG",7.93]
["SUDECAP 60.30.27","SUDECAP","60.30.27","TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H= 2 M REF 7167","M2",20.100000000000001]
["SUDECAP 60.33.07","SUDECAP","60.33.07","TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","KG",8.0500000000000007]
["SUDECAP 60.35.14","SUDECAP","60.35.14","ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,11 MM (0,026 KG/M) REF 43130","KG",15.72]
["SUDECAP 61.20.01","SUDECAP","61.20.01","CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA REF 38365","M2",1.5]
["SUDECAP 62.05.01","SUDECAP","62.05.01","BARITA PARA REVESTIMENTO","KG",1.38]
["SUDECAP 63.02.22","SUDECAP","63.02.22","AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE (BRITA GRADUADA SIMPLES), INCLUSIVE FRETE","T",131.13999999999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B18064,\" \",$C18064)","v":"SUDECAP 65.01.16"},"SUDECAP","65.01.16","PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA DE 70 X 210CM, E= 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA REF 10554","UN",279.89999999999998]
["SUDECAP 65.70.19","SUDECAP","65.70.19","FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAÇANETA E ROSETA EM AÇO INOX, CILINDRO EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQUINA 55MM - 135X83X22MM (AXLXP) REF. 557 R 170 MZ340 OU EQUIVALENTE","UN",166.99]
["SUDECAP 65.85.12","SUDECAP","65.85.12","SUPORTE EM LATÃO CROMADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE MÁRMORE/GRANITO 40,5X50X31,5MM OU EQUIVALENTE","UN",95]
["SUDECAP 66.05.10","SUDECAP","66.05.10","LOCAÇÃO DE CRUZETA PARA ESCORA METÁLICA","UNMES",6.71]
["SUDECAP 67.02.11","SUDECAP","67.02.11","TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM (2,44 X 1,10 OU OUTRA DIMENSÃO) REF 7194","M2",24.16]
["SUDECAP 67.85.95","SUDECAP","67.85.95","SOLDA BRANCA 50x50","KG",184.7]
["SUDECAP 68.09.21","SUDECAP","68.09.21","EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","T",3441.7]
["SUDECAP 71.04.03","SUDECAP","71.04.03","PECA DE PARAJU BRUTO  6X5,5 CM","M",14]
["SUDECAP 71.14.06","SUDECAP","71.14.06","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM REF 43681","M2",21.5]
["SUDECAP 73.02.03","SUDECAP","73.02.03","TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32MM (1\") REF 9869","M",7.24]
["SUDECAP 73.03.05","SUDECAP","73.03.05","TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 E= 3,35MM DN 1\" COM COSTURA","M",28.98]
["SUDECAP 73.07.15","SUDECAP","73.07.15","TUBO DE COBRE CLASSE E DN 35MM (1 1/4\")","M",112.16]
["SUDECAP 73.07.21","SUDECAP","73.07.21","TUBO DE COBRE CLASSE A DN 28MM (1\") REF 39749","M",95.12]
["SUDECAP 73.24.66","SUDECAP","73.24.66","TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR-7362 D= 250MM X 6M","UN",840.06]
["SUDECAP 73.27.02","SUDECAP","73.27.02","ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50MM","UN",1.06]
[{"$f":"CONCATENATE($B18256,\" \",$C18256)","v":"SUDECAP 73.41.73"},"SUDECAP","73.41.73","TUBO LIGAÇÃO ÁGUA - VASO PVC CROMADO COM SOBRECANOPLA","UN",14.8]
["SUDECAP 73.45.15","SUDECAP","73.45.15","REGISTRO PARA GÁS D= 1/2\" NTP X 3/8\" BM REF 11756","UN",15.98]
["SUDECAP 73.46.42","SUDECAP","73.46.42","REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO C-1509-DL D=1\" FABRIMAR OU EQUIVALENTE REF 6013","UN",93.41]
["SUDECAP 73.51.08","SUDECAP","73.51.08","TORNEIRA COZINHA MISTURADOR BANCA 1256-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE","UN",213.9]
["SUDECAP 73.51.15","SUDECAP","73.51.15","TORNEIRA PRESSÃO PRESMATIC REF.17160606 DOCOL/EQUIVALENTE","UN",179.9]
["SUDECAP 73.51.44","SUDECAP","73.51.44","TORNEIRA PARA TANQUE 1153-JR 1/2\" FABRIMAR/EQUIVALENTE","UN",39.51]
["SUDECAP 73.52.74","SUDECAP","73.52.74","VÁLVULA PVC PARA LAVATÓRIO SEM UNHO NÚMERO 11","UN",5.49]
["SUDECAP 73.55.20","SUDECAP","73.55.20","ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM","UN",356.02]
["SUDECAP 73.55.37","SUDECAP","73.55.37","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA FARÓIS DUPLOS HALOGÊNIO 55W WETZEL/EQUIVALENTE","UN",199]
["SUDECAP 73.57.11","SUDECAP","73.57.11","CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA E PORTA GRELHA REDONDA BRANCA 100 X 100 X 50MM (DIÂMETRO X H X DIÂMETRO SAÍDA)","UN",13.84]
["SUDECAP 73.58.02","SUDECAP","73.58.02","BOMBA 1 HP D= 1\" DANCOR MODELO CAM W-6 OU EQUIVALENTE","UN",1349.9]
["SUDECAP 73.65.40","SUDECAP","73.65.40","LAVATÓRIO DE LOUÇA SOBRE COLUNA LINHA VOGUE PLUS/EQUIVALENTE","UN",577.21]
["SUDECAP 73.66.06","SUDECAP","73.66.06","ASSENTO SANITÁRIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE","UN",199.89]
["SUDECAP 73.73.16","SUDECAP","73.73.16","CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO REF 37399","UN",13.42]
["SUDECAP 73.80.36","SUDECAP","73.80.36","MANGOTE ESPIRAFLEX PARA BOMBA D= 3\" COR LARANJA","M",64.14]
["SUDECAP 74.01.24","SUDECAP","74.01.24","ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO, 40MM (1 1/4\") REF 39247","M",3.47]
["SUDECAP 74.02.16","SUDECAP","74.02.16","ELETRODUTO GALVANIZADO À QUENTE, PESADO, PAREDE 3,35MM, 2 1/2\"","M",103.32]
["SUDECAP 74.04.01","SUDECAP","74.04.01","TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 100MM","M",8.6]
["SUDECAP 74.04.46","SUDECAP","74.04.46","CURVA OU COTOVELO HORIZONTAL OU VERTICAL 90° GALVANIZADA PARA ELETROCALHA 200X50MM","UN",27.8]
["SUDECAP 74.05.30","SUDECAP","74.05.30","PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16\"X1/2\"","UN",0.56999999999999995]
["SUDECAP 74.08.16","SUDECAP","74.08.16","CAIXA DE PASSAGEM NÚMERO 3, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRÁS, DIMENSÕES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO","UN",98.53]
["SUDECAP 74.08.43","SUDECAP","74.08.43","CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 200X200X100mm","UN",77.989999999999995]
["SUDECAP 74.10.32","SUDECAP","74.10.32","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 175A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V","UN",425.9]
["SUDECAP 74.10.45","SUDECAP","74.10.45","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, BIPOLAR 25A, CURVA B, TENSÃO MÁXIMA DE 240V REF 34616","UN",46.37]
["SUDECAP 74.10.56","SUDECAP","74.10.56","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 10A, CURVA B, TENSÃO MÁXIMA DE 240V  REF 34709","UN",77.83]
["SUDECAP 74.13.27","SUDECAP","74.13.27","RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA RM-10 220V","UN",23.05]
["SUDECAP 74.16.03","SUDECAP","74.16.03","CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4MM2 REF 981","M",2.9]
["SUDECAP 74.16.12","SUDECAP","74.16.12","CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 120MM2 REF 39237","M",114.86]
["SUDECAP 74.16.45","SUDECAP","74.16.45","CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 50MM2 REF 1018","M",53.39]
["SUDECAP 74.19.02","SUDECAP","74.19.02","CABO TELEFÔNICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO REF 11919","M",8.61]
["SUDECAP 74.24.05","SUDECAP","74.24.05","INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, SEM PLACA OU EQUIVALENTE REF 38112","UN",10.88]
["SUDECAP 74.24.20","SUDECAP","74.24.20","INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS) REF 38073","UN",21.55]
["SUDECAP 74.24.76","SUDECAP","74.24.76","MÓDULO SAÍDA DE FIO D=11mm","UN",1.64]
["SUDECAP 74.25.10","SUDECAP","74.25.10","PLACA TERMOPLÁSTICA CEGA PARA CAIXA 4X4\" REF 38095","UN",4.74]
["SUDECAP 74.26.16","SUDECAP","74.26.16","PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" E 2 U DE ALTURA","UN",813.99]
["SUDECAP 74.28.07","SUDECAP","74.28.07","CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 50MM2","UN",16.64]
["SUDECAP 74.31.30","SUDECAP","74.31.30","LUMINÁRIA EMBUTIR 1 X 28W COM SOQUETE REF2837 ITAIM/EQUIVALENTE","UN",66.069999999999993]
["SUDECAP 74.32.05","SUDECAP","74.32.05","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO 30 X 15CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40 / 60W (NÃO INCLUI LÂMPADA) REF 38769","UN",39.43]
["SUDECAP 74.38.22","SUDECAP","74.38.22","LÂMPADA MILHO LED 16W 1400 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE","UN",14.34]
["SUDECAP 74.44.95","SUDECAP","74.44.95","CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1 1/4\" REF 1099","UN",5.57]
["SUDECAP 74.46.68","SUDECAP","74.46.68","POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA6 - D=127MM / H=7,OM  / E=5MM","UN",1135.99]
["SUDECAP 74.51.11","SUDECAP","74.51.11","GRAMPO TIPO \"X\" EM COBRE DE 35MM2 - 50MM2","UN",33.5]
["SUDECAP 74.51.14","SUDECAP","74.51.14","CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE ESTANHADO COM 1 PARAFUSO PARA CABOS DE 16 - 70MM2","UN",21.98]
["SUDECAP 74.51.32","SUDECAP","74.51.32","CONECTOR DE PRESSÃO 35MM2 (SPLIT-BOLT) REF 11854","UN",11.15]
["SUDECAP 75.01.04","SUDECAP","75.01.04","TINTA ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO","L",24.72]
["SUDECAP 75.13.08","SUDECAP","75.13.08","TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DILUÍDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS, METAL E MADEIRA","L",24.99]
["SUDECAP 76.08.23","SUDECAP","76.08.23","LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, COM TRELIÇA METÁLICA TR16 E ENCHIMENTO EM EPS, SC=300KGF/M2, VÃO ATÉ 6 METROS, SEM COLOCAÇÃO","M2",120]
["SUDECAP 76.15.12","SUDECAP","76.15.12","BLOQUETE / PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA / 16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO / PAVER / HOLANDÊS / PARALELEPÍPEDO, 20 X 10 CM, E= 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COLORIDO REF 36154","M2",84.8]
["SUDECAP 76.31.09","SUDECAP","76.31.09","CAIXA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO 30X30X30CM (CXLXH), SEM FUNDO, COM TAMPA","UN",52.9]
["SUDECAP 77.05.54","SUDECAP","77.05.54","CHUMBADOR, 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM REF 11976","UN",1.44]
["SUDECAP 77.10.02","SUDECAP","77.10.02","PARAFUSO DE 4,20 X 38MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.32]
["SUDECAP 78.05.03","SUDECAP","78.05.03","PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO REF 34360","KG",32.049999999999997]
["SUDECAP 78.50.01","SUDECAP","78.50.01","BARRA APOIO DEFICIENTE FÍSICO TUBO D= 1 1/2\" - CROMADA","M",55.85]
["SUDECAP 79.10.15","SUDECAP","79.10.15","BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO DE 14 X 19 X 39 CM E 6,0 MPA COM FRETE REF 34588","UN",2.6]
["SUDECAP 80.04.53","SUDECAP","80.04.53","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PONTA E BOLSA, DN 400MM REF 7745","M",125]
["SUDECAP 80.04.84","SUDECAP","80.04.84","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PONTA E BOLSA, DN 1500MM REF 7767","M",1010]
["SUDECAP 80.04.91","SUDECAP","80.04.91","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PONTA E BOLSA, DN 600MM REF 12578","M",260]
["SUDECAP 80.37.41","SUDECAP","80.37.41","GRELHA FF MALHA QUADRICULADA 100X30CM COM PARAFUSO","M",309.75]
["SUDECAP 80.40.28","SUDECAP","80.40.28","CANTONEIRA DE CONCRETO","UN",85.66]
["SUDECAP 81.06.03","SUDECAP","81.06.03","VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, E=15 MM (5+5+5) REF 10504","M2",1192.24]
["SUDECAP 82.07.23","SUDECAP","82.07.23","PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, DIMENSÕES 30 X 60CM","M2",48.27]
["SUDECAP 82.15.05","SUDECAP","82.15.05","PISO / REVESTIMENTO EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025CM2, E= 2CM REF 4822","M2",310]
["SUDECAP 82.44.05","SUDECAP","82.44.05","RODAPÉ OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA / QUARTZ / CASTELO / CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H= 10 CM, E= 2,0CM REF 20231","M",40.5]
["SUDECAP 83.11.29","SUDECAP","83.11.29","SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA)","UN",1822.2]
["SUDECAP 83.17.26","SUDECAP","83.17.26","PLACA 1,20 X 1,30M COM MOLDURA TUBO D= 50MM CHAPA 90CM","UN",1600]
["SUDECAP 83.17.52","SUDECAP","83.17.52","PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 30X10 CM (ATÉ 3 PALAVRAS)","UN",40]
["SUDECAP 83.17.70","SUDECAP","83.17.70","FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM, EXCLUSIVE INSTALAÇÃO","UN",60.99]
["SUDECAP 83.25.51","SUDECAP","83.25.51","SMARTPHONE","UN",899]
["SUDECAP 83.30.04","SUDECAP","83.30.04","CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319","UN",32830.76]
["SUDECAP 83.41.01","SUDECAP","83.41.01","PAPEL HIGIÊNICO (ROLO - 300M)","UN",8.74]
["SUDECAP 89.05.01","SUDECAP","89.05.01","SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40M3 REF 44535","M3",53.46]
["SUDECAP 89.20.05","SUDECAP","89.20.05","CONFECCAO DE ESTACA STRAUSS D= 250MM / 320MM - 25T / 35T","M",38]
["SUDECAP 89.20.97","SUDECAP","89.20.97","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO ESTACA RAIZ D=20CM SOLO COM PRESENÇA DE ROCHA","M",515]
["SUDECAP 89.34.20","SUDECAP","89.34.20","SUPERFOSFATO SIMPLES","KG",4.92]
["SUDECAP 89.34.31","SUDECAP","89.34.31","ADUBO ORGÂNICO","M3",490]
["SUDECAP 89.34.45","SUDECAP","89.34.45","ÁRVORE - IPÊ AMARELO - HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS - H= 2,50M","UN",140]
["SUDECAP 89.34.58","SUDECAP","89.34.58","FORRAÇÃO - SINGÔNIO - SYNGONIUM ANGUSTATUM (25 CM) - SOMBRA","UN",4.37]
["SUDECAP 89.50.02","SUDECAP","89.50.02","LOCAÇÃO CONTAINER 6,00X2,40X2,82M COM ISOLAMENTO TÉRMICO","MES",1000]
["SUDECAP 89.51.01","SUDECAP","89.51.01","LICENÇA ANUAL DE AMBIENTE COMUM DE DADOS, TRIMBLE CONNECT BUSINESS OU EQUIVALENTE","UN",1095]
["SUDECAP 94.15.02","SUDECAP","94.15.02","PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A3 MÍNIMO 75G/M2","UN",4]
["SUDECAP 94.18.04","SUDECAP","94.18.04","DIGITALIZAÇÃO DE FORMATO A4 (PDF OU EQUIVALENTE) ","UN",1]
["SUDECAP 95.03.01","SUDECAP","95.03.01","POÇO DE INSPEÇÃO EM SOLO, SEÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA 100CM OU CIRCULAR 120CM (NBR 9604:2016)","M3",1500]
["SUDECAP 97.01.06","SUDECAP","97.01.06","DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017)","UN",150]
["SUDECAP 97.01.21","SUDECAP","97.01.21","DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS GRANULARES À CARGA CONSTANTE (NBR 13292:2021)","UN",320.47000000000003]
["SUDECAP 97.01.31","SUDECAP","97.01.31","ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO RÁPIDO EM SOLOS (NBR ISO 12957-1:2013), MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA","UN",1200]
["SUDECAP 97.02.06","SUDECAP","97.02.06","DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADOS MIUDOS POR MEIO DO FRASCO CHAPMAN (DNER-ME 194/98)","UN",980]
["SUDECAP CONST. 01.02.32","SUDECAP CONST.","01.02.32","VESTIÁRIO PARA ATÉ 40 PESSOAS","M2",284.61]
["SUDECAP CONST. 01.04.09","SUDECAP CONST.","01.04.09","TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE","M",12.26]
["SUDECAP CONST. 01.06","SUDECAP CONST.","01.06","INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - CONCESSIONÁRIA"]
["SUDECAP CONST. 01.09.03","SUDECAP CONST.","01.09.03","CONTAINER COM SANITÁRIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO","MES",1750]
[{"$f":"CONCATENATE($B19359,\" \",$C19359)","v":"SUDECAP CONST. 01.09.21"},"SUDECAP CONST.","01.09.21","CONTAINER SIMPLES","MES",1000]
["SUDECAP CONST. 01.11.03","SUDECAP CONST.","01.11.03","PLACA 0,50 X 0,50M DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 22 EM CAVALETE","UNMES",19.11]
["SUDECAP CONST. 01.12","SUDECAP CONST.","01.12","VISTORIA CAUTELAR"]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 01.14.34","SUDECAP CONST.","01.14.34","TORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M","UN",1222.29]
["SUDECAP CONST. 01.14.54","SUDECAP CONST.","01.14.54","INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SANITÁRIO ATÉ 22M2","UN",1074.32]
["SUDECAP CONST. 01.29.03","SUDECAP CONST.","01.29.03","MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063","M2",7.5]
["SUDECAP CONST. 02.04","SUDECAP CONST.","02.04","REMOÇÃO DE FORRO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO"]
["SUDECAP CONST. 02.06.05","SUDECAP CONST.","02.06.05","REMOÇÃO DE ESQUADRIA, ALIZAR","CJ",3]
["SUDECAP CONST. 02.11.02","SUDECAP CONST.","02.11.02","DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO","M2",12.68]
["SUDECAP CONST. 02.12","SUDECAP CONST.","02.12","CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO"]
["SUDECAP CONST. 02.15","SUDECAP CONST.","02.15","REMOÇÃO DE MEIO-FIO"]
["SUDECAP CONST. 02.21","SUDECAP CONST.","02.21","REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS"]
["SUDECAP CONST. 02.27.02","SUDECAP CONST.","02.27.02","CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO","M3",2.2200000000000002]
["SUDECAP CONST. 02.28.02","SUDECAP CONST.","02.28.02","TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO, 1KM < DMT <= 2KM","M3",8.7799999999999994]
["SUDECAP CONST. 03.05.05","SUDECAP CONST.","03.05.05","ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM PÁ CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  ","M3",1.75]
["SUDECAP CONST. 03.05.09","SUDECAP CONST.","03.05.09","ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA EM VIAS URBANAS","M3",4.03]
["SUDECAP CONST. 03.18.02","SUDECAP CONST.","03.18.02","ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, 1,5M < H <= 3,0M, COM DESCARGA LATERAL ","M3",6.84]
["SUDECAP CONST. 03.22.01","SUDECAP CONST.","03.22.01","REATERRO MANUAL DE VALA","M3",52.68]
["SUDECAP CONST. 03.24.01","SUDECAP CONST.","03.24.01","TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 50,0M","M3",26.34]
["SUDECAP CONST. 04.04","SUDECAP CONST.","04.04","ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO"]
["SUDECAP CONST. 04.10.15","SUDECAP CONST.","04.10.15","ESTACA RAIZ, SOLO SEM ROCHA, D=40CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO","M",662.72]
["SUDECAP CONST. 04.10.16","SUDECAP CONST.","04.10.16","ESTACA RAIZ, SOLO SEM ROCHA, D=45CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO","M",756.86]
["SUDECAP CONST. 04.13.41","SUDECAP CONST.","04.13.41","FORMA PARA SAPATA EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96535","M2",117.97]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 04.19.02","SUDECAP CONST.","04.19.02","CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO REF 102487","M3",766.3]
["SUDECAP CONST. 04.23","SUDECAP CONST.","04.23","CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO"]
["SUDECAP CONST. 04.31","SUDECAP CONST.","04.31","ARRASAMENTO DE ESTACAS"]
["SUDECAP CONST. 05.01.02","SUDECAP CONST.","05.01.02","ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO - ARRUMADA","M3",332.96]
["SUDECAP CONST. 05.07.15","SUDECAP CONST.","05.07.15","CONCRETO FCK >= 15MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES","M3",620.59]
["SUDECAP CONST. 05.09.03","SUDECAP CONST.","05.09.03","ENCHIMENTO DE DRENO COM AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO)","M3",240.01]
[{"$f":"CONCATENATE($B19743,\" \",$C19743)","v":"SUDECAP CONST. 05.13.10"},"SUDECAP CONST.","05.13.10","TUBO PARA LIGAÇAO DE DRENO EM LATERAL DE GALERIA, DN 200MM","M",87.83]
["SUDECAP CONST. 05.17.13","SUDECAP CONST.","05.17.13","ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSÃO B= 2.40M, PADRÃO SUDECAP","UN",19690.349999999999]
["SUDECAP CONST. 05.20.09","SUDECAP CONST.","05.20.09","GABIÃO TIPO COLCHÃO MALHA 6 X 8CM FIO 2MM ZN/AL + PVC COM ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H= 17CM","M3",1497.55]
["SUDECAP CONST. 06.01.30","SUDECAP CONST.","06.01.30","FORMA PARA PILAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92411","M2",141.77000000000001]
["SUDECAP CONST. 06.01.36","SUDECAP CONST.","06.01.36","FORMA PARA VIGA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92448","M2",131.77000000000001]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 06.03.22","SUDECAP CONST.","06.03.22","ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 8,0MM (LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA","KG",10.4]
["SUDECAP CONST. 06.03.23","SUDECAP CONST.","06.03.23","ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 10,0MM (LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA","KG",9.3699999999999992]
["SUDECAP CONST. 06.04.04","SUDECAP CONST.","06.04.04","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-61","KG",12.23]
["SUDECAP CONST. 06.04.18","SUDECAP CONST.","06.04.18","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-385","KG",10.28]
["SUDECAP CONST. 06.09","SUDECAP CONST.","06.09","CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA"]
["SUDECAP CONST. 06.12.46","SUDECAP CONST.","06.12.46","LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, SOBRECARGA 300KGF/M2, TRELIÇA TR16, VÃO ATÉ 6 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=20CM","M2",213.64]
["SUDECAP CONST. 07.04.01","SUDECAP CONST.","07.04.01","ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 6,0 MPA DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) ADP 89298","M2",74.25]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 07.32.12","SUDECAP CONST.","07.32.12","TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADP REF 102255","M2",1093.2]
["SUDECAP CONST. 07.35.05","SUDECAP CONST.","07.35.05","CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 10 CM","M",23.04]
["SUDECAP CONST. 07.41.03","SUDECAP CONST.","07.41.03","ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO","M2",112.58]
["SUDECAP CONST. 08.01.03","SUDECAP CONST.","08.01.03","ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU, PARA COBERTURA CERÂMICA, CAIBROS E RIPAS","M2",78.09]
["SUDECAP CONST. 08.12","SUDECAP CONST.","08.12","COBERTURA EM TELHA METÁLICA"]
["SUDECAP CONST. 08.22","SUDECAP CONST.","08.22","FORRO DE GESSO"]
["SUDECAP CONST. 08.85.45","SUDECAP CONST.","08.85.45","CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO= 66CM","M",102.66]
["SUDECAP CONST. 08.87.41","SUDECAP CONST.","08.87.41","RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO= 15CM","M",27.79]
["SUDECAP CONST. 09.07.07","SUDECAP CONST.","09.07.07","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562","M2",41.96]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 10.03.03","SUDECAP CONST.","10.03.03","TUBO PVC ÁGUA D= 32MM (1\"), SOLDÁVEL, CLASSE 15, INCLUSIVE CONEXÕES","M",12.24]
["SUDECAP CONST. 10.05","SUDECAP CONST.","10.05","TUBO DE COBRE SOLDADO CLASSE A, INCLUSIVE CONEXÕES"]
["SUDECAP CONST. 10.06.05","SUDECAP CONST.","10.06.05","TUBO DE COBRE CLASSE E, D= 42MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",171.45]
["SUDECAP CONST. 10.12.01","SUDECAP CONST.","10.12.01","TUBO PVC ESGOTO, D= 40MM, PONTA E BOLSA, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES","M",15.17]
["SUDECAP CONST. 10.18.03","SUDECAP CONST.","10.18.03","ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA D= 1\"","UN",30.62]
["SUDECAP CONST. 10.22.07","SUDECAP CONST.","10.22.07","REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 2 1/2\" DECA/EQUIVALENTE","UN",325.29000000000002]
["SUDECAP CONST. 10.24.09","SUDECAP CONST.","10.24.09","TORNEIRA PARA PIA BANCADA SAÍDA LATERAL 1167-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE","UN",740.91]
["SUDECAP CONST. 10.24.36","SUDECAP CONST.","10.24.36","TORNEIRA DE BÓIA 1350 D= 1\" DECA/EQUIVALENTE","UN",134.74]
["SUDECAP CONST. 10.25.56","SUDECAP CONST.","10.25.56","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO D= 1\"","UN",72.790000000000006]
["SUDECAP CONST. 10.27","SUDECAP CONST.","10.27","CHUVEIRO, LIGAÇÃO E SIFÃO"]
["SUDECAP CONST. 10.27.51","SUDECAP CONST.","10.27.51","TUBO LIGAÇÃO ÁGUA - VASO METAL CROMADO COM SOBRECANOPLA","UN",37.03]
["SUDECAP CONST. 10.29.02","SUDECAP CONST.","10.29.02","KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4\" COPASA","UN",209.95]
["SUDECAP CONST. 10.35.51","SUDECAP CONST.","10.35.51","CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 500L","UN",314.45999999999998]
["SUDECAP CONST. 10.40.01","SUDECAP CONST.","10.40.01","CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM),CELITE/EQUIVALENTE","UN",170.46]
["SUDECAP CONST. 10.40.54","SUDECAP CONST.","10.40.54","LAVATÓRIO CANTO LINHA IZY BRANCO REF 101 DECA/EQUIVALENTE","UN",260.82]
["SUDECAP CONST. 10.45.04","SUDECAP CONST.","10.45.04","CUBA EM AÇO INOX Nº2 (56 X 33 X 15CM) COM VÁLVULA E SIFÃO","UN",282.73]
["SUDECAP CONST. 10.47.22","SUDECAP CONST.","10.47.22","BEBEDOURO ACESSÍVEL PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, REVESTIMENTO EM GRANITO","UN",3310.78]
["SUDECAP CONST. 10.48.12","SUDECAP CONST.","10.48.12","CABIDE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D= 1/2\" FIXADO EM ALVENARIA","UN",51.97]
["SUDECAP CONST. 10.48.15","SUDECAP CONST.","10.48.15","ASSENTO BRANCO PARA VASO","UN",20.94]
["SUDECAP CONST. 10.71.01","SUDECAP CONST.","10.71.01","CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ-FABRICADA CONCRETO 0,3 X 0,3 X 0,3 (C X L X H) DRENAGEM ADP REF 97895","UN",6.3]
["SUDECAP CONST. 10.71.27","SUDECAP CONST.","10.71.27","ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,3X0,3 (CXL)","M",286.25]
["SUDECAP CONST. 10.71.42","SUDECAP CONST.","10.71.42","ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,8X0,8 (CXL)","M",644.07000000000005]
["SUDECAP CONST. 10.74","SUDECAP CONST.","10.74","CAIXA SIFONADA DE ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO PADRÃO SUDECAP"]
["SUDECAP CONST. 10.74.06","SUDECAP CONST.","10.74.06","CAIXA SIFONADA DE ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO TIPO 1 - 100 X  40 X  80 CM (C X L X H)","UN",816.81]
["SUDECAP CONST. 10.90.19","SUDECAP CONST.","10.90.19","ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO D= 38MM","UN",81.63]
["SUDECAP CONST. 10.90.48","SUDECAP CONST.","10.90.48","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 (LAMP 8W) - SAÍDA","UN",29.48]
["SUDECAP CONST. 11.06.01","SUDECAP CONST.","11.06.01","ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 20MM (1/2\"), INSTALADO EM FORRO REF 91831","M",6.7]
["SUDECAP CONST. 11.06.14","SUDECAP CONST.","11.06.14","ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4\"), INSTALADO EM LAJE REF 91844","M",4.4800000000000004]
["SUDECAP CONST. 11.06.23","SUDECAP CONST.","11.06.23","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1\"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91868","M",14.1]
["SUDECAP CONST. 11.07.01","SUDECAP CONST.","11.07.01","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2\"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 95726","M",7.26]
["SUDECAP CONST. 11.07.06","SUDECAP CONST.","11.07.06","ELETRODUTO RÍGIDO, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, DN 32MM (1 1/4\"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 104408","M",59.37]
["SUDECAP CONST. 11.11","SUDECAP CONST.","11.11","ELETROCALHA"]
["SUDECAP CONST. 11.11.88","SUDECAP CONST.","11.11.88","DERIVAÇÃO \"T\" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 200X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97318","UN",131.29]
["SUDECAP CONST. 11.14.68","SUDECAP CONST.","11.14.68","CONDULETE APARENTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4'') REF 95784","UN",72.34]
["SUDECAP CONST. 11.18.07","SUDECAP CONST.","11.18.07","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V-60HRZ) - MONOPOLAR 5KA 40A - PADRÃO NEMA","UN",32.28]
["SUDECAP CONST. 11.19.01","SUDECAP CONST.","11.19.01","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V-60HRZ) - MONOPOLAR 10A - PADRÃO DIN","UN",18.79]
["SUDECAP CONST. 11.19.12","SUDECAP CONST.","11.19.12","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V-60HRZ) - BIPOLAR 25A - PADRÃO DIN","UN",67.52]
["SUDECAP CONST. 11.19.20","SUDECAP CONST.","11.19.20","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V-60HRZ) - TRIPOLAR 25A - PADRÃO DIN","UN",103.21]
["SUDECAP CONST. 11.22.03","SUDECAP CONST.","11.22.03","BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO","UN",18.190000000000001]
["SUDECAP CONST. 11.23.08","SUDECAP CONST.","11.23.08","FIO CONDUTOR #10,0MM2, COM ISOLAMENTO, NÃO HALOGENADO 750V","M",11.32]
["SUDECAP CONST. 11.24.15","SUDECAP CONST.","11.24.15","CABO FLEXÍVEL #120,0MM2, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO","M",142.36000000000001]
["SUDECAP CONST. 11.30.38","SUDECAP CONST.","11.30.38","CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES REFERÊNCIA 2000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE","UN",21.85]
["SUDECAP CONST. 11.30.52","SUDECAP CONST.","11.30.52","PLACA TERMOPLÁSTICA CINZA PARA CAIXA 4\" X 4\"","UN",8.1199999999999992]
["SUDECAP CONST. 11.31.11","SUDECAP CONST.","11.31.11","PULSADOR PARA CAMPAINHA (1 MÓDULO) 2A-250V R.61002 PIAL/EQUIVALENTE","UN",11.81]
["SUDECAP CONST. 11.37.22","SUDECAP CONST.","11.37.22","LUMINÁRIA 2X18W COMPLETA 60CM (LÂMPADA LED E SOQUETE)","CJ",231.43]
["SUDECAP CONST. 11.38.04","SUDECAP CONST.","11.38.04","LUMINÁRIA 1X32W SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO REFERÊNCIA 2540 ITAIM/EQUIVALENTE","UN",88.36]
["SUDECAP CONST. 11.45.46","SUDECAP CONST.","11.45.46","ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR/EQUIVALENTE","UN",65.680000000000007]
["SUDECAP CONST. 11.60.06","SUDECAP CONST.","11.60.06","LÂMPADA MILHO LED 9W 800 LUMENS BASE E27","UN",17.77]
["SUDECAP CONST. 11.60.19","SUDECAP CONST.","11.60.19","LÂMPADA BULBO LED 9W 800 LUMENS BASE E27","UN",10.16]
["SUDECAP CONST. 11.62.04","SUDECAP CONST.","11.62.04","PADRÃO CEMIG AÉREO EM MURETA - TIPO A3, CARGA INSTALADA DE 6,3KW ATÉ 10,0KW (1F+N) - MESMO LADO DA REDE","UN",1284.5]
["SUDECAP CONST. 11.62.13","SUDECAP CONST.","11.62.13","PADRÃO CEMIG AÉREO EM MURETA - TIPO C7, DEMANDA PROVÁVEL DE 57,1 ATÉ 66,0KW (3F+N) - MESMO LADO DA REDE","UN",6819.61]
["SUDECAP CONST. 11.80.20","SUDECAP CONST.","11.80.20","CABO UTP 4 PARES - CATEGORIA 5E - FURUKAWA/EQUIVALENTE","M",6.34]
["SUDECAP CONST. 11.82.07","SUDECAP CONST.","11.82.07","CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS","M",10.29]
["SUDECAP CONST. 11.82.54","SUDECAP CONST.","11.82.54","GUIA DE CABOS PARA RACK 1U","UN",36.69]
["SUDECAP CONST. 11.83","SUDECAP CONST.","11.83","ATERRAMENTO PARA INSTALAÇÃO"]
["SUDECAP CONST. 11.85.02","SUDECAP CONST.","11.85.02","CAIXA INTERNA METAL - EMBUTIR/SOBREPOR - TELEFONIA Nº3 (40 X 40 X 12)CM, COM PORTA E FUNDO DE MADEIRA","UN",126.03]
["SUDECAP CONST. 11.92.02","SUDECAP CONST.","11.92.02","CONECTOR DE BRONZE COM FURO VERTICAL PARA CAPTOR","UN",38.11]
["SUDECAP CONST. 11.92.20","SUDECAP CONST.","11.92.20","TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO TEL-5035/EQUIVALENTE","UN",5.33]
["SUDECAP CONST. 11.92.43","SUDECAP CONST.","11.92.43","MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTÉRMICA","UN",223.86]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 12.50.01","SUDECAP CONST.","12.50.01","FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90830","UN",309.92]
["SUDECAP CONST. 12.50.06","SUDECAP CONST.","12.50.06","TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705","UN",36.909999999999997]
["SUDECAP CONST. 13.01.05","SUDECAP CONST.","13.01.05","JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS(2 VENEZIANAS FIXAS, 2 DE CORRER, 2 COM VIDRO) BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94580","M2",409.63]
["SUDECAP CONST. 13.40","SUDECAP CONST.","13.40","GUARDA-CORPO E CORRIMÃO"]
["SUDECAP CONST. 13.55.02","SUDECAP CONST.","13.55.02","ALÇAPÃO - 80 X 80CM, CAIXILHO CHAPA 18","UN",326.77999999999997]
["SUDECAP CONST. 13.93.03","SUDECAP CONST.","13.93.03","GRELHA DE AÇO 0,8X0,8 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 0,6X0,6 (CXL)","UN",1342.35]
["SUDECAP CONST. 14.05.27","SUDECAP CONST.","14.05.27","EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:3, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM ADP REF 104233","M2",31.2]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 14.17.27","SUDECAP CONST.","14.17.27","REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM PORCELANATO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 60CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REF 87273","M2",84.75]
["SUDECAP CONST. 14.21.05","SUDECAP CONST.","14.21.05","ARDOSIA 40 X 40 CM","M2",87.68]
["SUDECAP CONST. 15.05.16","SUDECAP CONST.","15.05.16","PISO CIMENTO DESEMPENADO FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, E= 2,5CM, COM JUNTA DE 1 X 1M","M2",51.24]
["SUDECAP CONST. 15.08","SUDECAP CONST.","15.08","PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA"]
["SUDECAP CONST. 15.20","SUDECAP CONST.","15.20","PISO DE PEDRA EM PLACAS"]
["SUDECAP CONST. 15.35.02","SUDECAP CONST.","15.35.02","PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, ARGAMASSA 2CM), JUNTA MANUAL A CADA 2M","M2",73.760000000000005]
["SUDECAP CONST. 15.37","SUDECAP CONST.","15.37","CALÇADA PORTUGUESA"]
["SUDECAP CONST. 15.54.02","SUDECAP CONST.","15.54.02","SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, E= 2CM","M2",403.72]
["SUDECAP CONST. 15.60.20","SUDECAP CONST.","15.60.20","PEITORIL DE CONCRETO, FCK >= 20MPA, L= 20CM","M",45.07]
["SUDECAP CONST. 16.02.30","SUDECAP CONST.","16.02.30","VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102171","M2",630.11]
["SUDECAP CONST. 16.02.40","SUDECAP CONST.","16.02.40","VIDRO LAMINADO, E = 8 MM, FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL EM CORTINA DE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 102173","M2",554.39]
["SUDECAP CONST. 17.03.02","SUDECAP CONST.","17.03.02","EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, ADP REF 96135","M2",29.47]
["SUDECAP CONST. 17.04.05","SUDECAP CONST.","17.04.05","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS REF 88484","M2",3.38]
["SUDECAP CONST. 17.06.01","SUDECAP CONST.","17.06.01","PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA REF 102488","M2",4.83]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 17.10.21","SUDECAP CONST.","17.10.21","PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102218","M2",13.63]
["SUDECAP CONST. 18.02.08","SUDECAP CONST.","18.02.08","TRAVE FUTEBOL DE CAMPO D= 100MM COM REDE NYLON DUPLO","UN",3724.38]
["SUDECAP CONST. 18.05.03","SUDECAP CONST.","18.05.03","PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45 X 20CM","UN",136.80000000000001]
["SUDECAP CONST. 18.06.01","SUDECAP CONST.","18.06.01","PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRÍLICO 30 X 10CM <= 3 PALAVRAS","UN",43.97]
["SUDECAP CONST. 18.09.09","SUDECAP CONST.","18.09.09","PRATELEIRA DE ARDÓSIA, E= 2CM, FIXADA EM PAREDES","M2",314.10000000000002]
["SUDECAP CONST. 18.10.54","SUDECAP CONST.","18.10.54","CONJUNTO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO DE MESA PARA JOGOS E 2 BANCOS","CJ",1143.49]
["SUDECAP CONST. 18.52.27","SUDECAP CONST.","18.52.27","AMARELINHA - PINTADA NO PISO","UN",37.43]
["SUDECAP CONST. 18.72","SUDECAP CONST.","18.72","REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO "]
["SUDECAP CONST. 18.76.04","SUDECAP CONST.","18.76.04","CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD","UN",1012.75]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 19.10.06","SUDECAP CONST.","19.10.06","ALA DE REDE TUBULAR, D= 900MM","UN",1655.98]
["SUDECAP CONST. 19.12","SUDECAP CONST.","19.12","ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO"]
["SUDECAP CONST. 19.15.04","SUDECAP CONST.","19.15.04","CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, D= 700MM - PADRÃO SUDECAP","UN",1899.91]
["SUDECAP CONST. 19.16.04","SUDECAP CONST.","19.16.04","CAIXA DE PASSAGEM TIPO B, D= 700MM - PADRÃO SUDECAP","UN",2508.83]
["SUDECAP CONST. 19.17.02","SUDECAP CONST.","19.17.02","CAIXA DE PASSAGEM TIPO C, D= 500MM - PADRÃO SUDECAP","UN",2309.5500000000002]
["SUDECAP CONST. 19.18.04","SUDECAP CONST.","19.18.04","POÇO DE VISITA TIPO A, D= 700MM - PADRÃO SUDECAP","UN",2412.09]
["SUDECAP CONST. 19.19.03","SUDECAP CONST.","19.19.03","POÇO DE VISITA TIPO B, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP","UN",2923.35]
["SUDECAP CONST. 19.21.01","SUDECAP CONST.","19.21.01","CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - TIPO A - ALVENARIA E= 20CM REVESTIDA, COM DEGRAUS EM AÇO CA25","M",1079.71]
["SUDECAP CONST. 19.23.08","SUDECAP CONST.","19.23.08","DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 1100MM - PADRÃO SUDECAP","M",1480.85]
["SUDECAP CONST. 19.24.04","SUDECAP CONST.","19.24.04","DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA, D= 700MM - PADRÃO SUDECAP","M",649.94000000000005]
["SUDECAP CONST. 19.27","SUDECAP CONST.","19.27","BARRAGEM - PADRÃO SUDECAP"]
["SUDECAP CONST. 19.31.07","SUDECAP CONST.","19.31.07","CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM GRELHA AÇO CA-25 - PADRÃO SUDECAP","M",430.25]
["SUDECAP CONST. 19.33.01","SUDECAP CONST.","19.33.01","ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15CM - PADRÃO SUDECAP","M2",111.42]
["SUDECAP CONST. 19.53","SUDECAP CONST.","19.53","LASTRO DE PEDRA"]
["SUDECAP CONST. 19.70.03","SUDECAP CONST.","19.70.03","TUBO PVC RÍGIDO D= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",28.37]
["SUDECAP CONST. 20.01.01","SUDECAP CONST.","20.01.01","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM ROLO COMPACTADOR","M2",2.83]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 20.10.03","SUDECAP CONST.","20.10.03","TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM","TxKM",1.32]
["SUDECAP CONST. 20.13.32","SUDECAP CONST.","20.13.32","APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C COM ASFALTO BORRACHA, CAMADA DE ROLAMENTO ","T",42.41]
[{"$f":"CONCATENATE($B21471,\" \",$C21471)","v":"SUDECAP CONST. 20.17.04"},"SUDECAP CONST.","20.17.04","REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO COM PEDRAS GNAISSE E COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA","M2",166.48]
["SUDECAP CONST. ","SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 20.24","SUDECAP CONST.","20.24","PAVIMENTO DE CONCRETO"]
["SUDECAP CONST. 20.26","SUDECAP CONST.","20.26","TELA DE AÇO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO"]
["SUDECAP CONST. 21.31.08","SUDECAP CONST.","21.31.08","PLANTIO DE FORRAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO BERÇOS REF 98505","M2",5.51]
[{"$f":"CONCATENATE($B21535,\" \",$C21535)","v":"SUDECAP CONST. 21.32.02"},"SUDECAP CONST.","21.32.02","ADUBO ORGÂNICO","M3",490]
["SUDECAP CONST. 21.32.14","SUDECAP CONST.","21.32.14","SOLUÇÃO DE GEL DE PLANTIO","KG",29.8]
["SUDECAP CONST. 21.33.12","SUDECAP CONST.","21.33.12","ÁRVORE - JEQUITIBÁ BRANCO - CARINIANA ESTRELLENSIS - H>=1,80 METROS","UN",140]
["SUDECAP CONST. 21.33.27","SUDECAP CONST.","21.33.27","ÁRVORE FRUTÍFERA - ACEROLA - MALPIGHIA GLABRA - H>=1,80 METROS","UN",175.95]
["SUDECAP CONST. 21.33.48","SUDECAP CONST.","21.33.48","FORRAÇÃO - PELO DE URSO - OPHIOPOGUM JAPONICUS (15 CM) - SOMBRA","UN",1.59]
["SUDECAP CONST. 21.36.03","SUDECAP CONST.","21.36.03","APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA ADP REF 105521","M3",252.48]
["SUDECAP CONST. 40.08.19","SUDECAP CONST.","40.08.19","CONCRETO FCK >= 15 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94963","M3",468.52]
["SUDECAP CONST. 40.16.02","SUDECAP CONST.","40.16.02","LANÇAMENTO DE CONCRETO BOMBEADO EM FUNDAÇÕES","M3",30.84]
["SUDECAP CONST. 40.22.20","SUDECAP CONST.","40.22.20","ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO","KG",12.35]
["SUDECAP CONST. 40.24.23","SUDECAP CONST.","40.24.23","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7","M3",417.08]
["SUDECAP CONST. 40.30.30","SUDECAP CONST.","40.30.30","ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, A REVESTIR","M2",66.59]
["SUDECAP CONST. 40.31.03","SUDECAP CONST.","40.31.03","CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A PENEIRA","M2",12.25]
["SUDECAP CONST. 40.32.09","SUDECAP CONST.","40.32.09","ESCAVACAO MANUAL H > 3,0 M","M3",87.8]
["SUDECAP CONST. 40.32.32","SUDECAP CONST.","40.32.32","REATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO","M3",5.51]
["SUDECAP CONST. 40.40.01","SUDECAP CONST.","40.40.01","AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)","M3",240.01]
["SUDECAP CONST. 40.43.01","SUDECAP CONST.","40.43.01","CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO","M",2.2400000000000002]
["SUDECAP CONST. 43","SUDECAP CONST.","43","SERVICOS TECNICOS"]
["SUDECAP CONST. 43.01","SUDECAP CONST.","43.01","TOPOGRAFIA"]
["SUDECAP CONST. 44.01.17","SUDECAP CONST.","44.01.17","ENGENHEIRO JUNIOR (CH 7 H/DIA)","MES",16872.419999999998]
["SUDECAP CONST. 45.01","SUDECAP CONST.","45.01","VEICULOS"]
["SUDECAP CONST. 45.02.01","SUDECAP CONST.","45.02.01","GASOLINA","L",5.75]
[{"$f":"CONCATENATE($B21791,\" \",$C21791)","v":"SUDECAP CONST. "},"SUDECAP CONST."]
["SUDECAP CONST. 50.06","SUDECAP CONST.","50.06","BOMBA D'AGUA E LAMA"]
["SUDECAP CONST. 50.10.51","SUDECAP CONST.","50.10.51","CHI/CAMINHÃO TANQUE, 10.000L, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CV","H",61.79]
["SUDECAP CONST. 50.13.23","SUDECAP CONST.","50.13.23","CHI/ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 57 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M OU EQUIVALENTE","H",71.44]
["SUDECAP CONST. 50.13.45","SUDECAP CONST.","50.13.45","CHI/ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE","H",62.12]
[{"$f":"CONCATENATE($B21855,\" \",$C21855)","v":"SUDECAP CONST. 50.14.11"},"SUDECAP CONST.","50.14.11","CHI/COMPRESSOR PORTÁTIL, MOTOR DIESEL, 275 PCM, 7 BAR, 54,4KW, OU EQUIVALENTE","H",16.93]
["SUDECAP CONST. 50.19.67","SUDECAP CONST.","50.19.67","CHP/MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, 2.000 W,  1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 62 E 69 J, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE","H",25.81]
["SUDECAP CONST. 50.20.11","SUDECAP CONST.","50.20.11","CHP/MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG","H",92.73]
["SUDECAP CONST. 50.21.02","SUDECAP CONST.","50.21.02","CHI/ROÇADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC","H",19.93]
["SUDECAP CONST. 50.31","SUDECAP CONST.","50.31","MAQUINA E APARELHO DE SOLDA"]
["SUDECAP CONST. 50.36.09","SUDECAP CONST.","50.36.09","CHI/TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3","H",238.39]
["SUDECAP CONST. 50.39.20","SUDECAP CONST.","50.39.20","CHP/RÉGUA VIBRATÓRIA PARA CONCRETO COMPRIMENTO 4 METROS A GASOLINA","H",9.4700000000000006]
["SETOP ED-8143","SETOP","ED-8143","RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL","m2",0.93]
["SETOP ED-48506","SETOP","ED-48506","REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL","m",7.11]
["SETOP ED-48499","SETOP","ED-48499","REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL","m",9.6999999999999993]
["SETOP ED-48497","SETOP","ED-48497","REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL","m2",19.39]
["SETOP 8713","SETOP",8713,"DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE DIVISÓRIA E BANCADA"]
["SETOP ED-28338","SETOP","ED-28338","DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL","m2",17.329999999999998]
["SETOP ED-48487","SETOP","ED-48487","DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO","m2",43.64]
["SETOP ED-48505","SETOP","ED-48505","DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO","m",2.86]
["SETOP ED-48516","SETOP","ED-48516","REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL","m2",6.82]
["SETOP 8724","SETOP",8724,"INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA E ENERGIA"]
["SETOP ED-50131","SETOP","ED-50131","BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG","un",12194.19]
["SETOP ED-16360","SETOP","ED-16360","LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16352)","un",1177.6400000000001]
["SETOP ED-16352","SETOP","ED-16352","LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS","mês",1349.81]
["SETOP ED-50162","SETOP","ED-50162","PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS","m2",167.24]
["SETOP 8729","SETOP",8729,"ANDAIME"]
[{"$f":"CONCATENATE($B22127,\" \",$C22127)","v":"SETOP ED-51124"},"SETOP","ED-51124","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO","m2",2.74]
["SETOP ED-51112","SETOP","ED-51112","ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA","m3",7.85]
["SETOP ED-51097","SETOP","ED-51097","COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL","m3",71.42]
["SETOP ED-29712","SETOP","ED-29712","ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO","m2",110.73]
["SETOP ED-49730","SETOP","ED-49730","CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (20X20)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 50T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA","m",210.21]
["SETOP ED-49768","SETOP","ED-49768","CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR-37, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA","m",420.97]
[{"$f":"CONCATENATE($B22191,\" \",$C22191)","v":"SETOP ED-15801"},"SETOP","ED-15801","ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO COM TUBO DE CONCRETO (MANILHA), DIÂMETRO 90CM, INCLUSIVE TRANSPORTE E FORNECIMENTO","m",228.58]
["SETOP ED-26525","SETOP","ED-26525","EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 45CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL","m",48.25]
["SETOP ED-49808","SETOP","ED-49808","FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)","m3",811.61]
["SETOP ED-49786","SETOP","ED-49786","FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)","m3",728.96]
["SETOP ED-49778","SETOP","ED-49778","CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO","m3",460.89]
["SETOP 8668","SETOP",8668,"ESTRUTURA DE CONCRETO"]
["SETOP ED-29548","SETOP","ED-29548","CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR","Kg",13.64]
["SETOP ED-49644","SETOP","ED-49644","FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO","m2",68.28]
["SETOP ED-31581","SETOP","ED-31581","FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO","m2",63.18]
["SETOP ED-31564","SETOP","ED-31564","FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO","m2",87.42]
["SETOP ED-49629","SETOP","ED-49629","FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO","m3",758.53]
["SETOP ED-49632","SETOP","ED-49632","FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO","m3",810.17]
["SETOP ED-49617","SETOP","ED-49617","FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 18MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO","m3",753.44]
["SETOP ED-49665","SETOP","ED-49665","FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO","Kg",25.24]
["SETOP ED-50249","SETOP","ED-50249","LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO","m2",146.58000000000001]
["SETOP ED-50619","SETOP","ED-50619","POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)","m2",14.08]
["SETOP 8669","SETOP",8669,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"]
["SETOP 8760","SETOP",8760,"ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO)"]
["SETOP 8764","SETOP",8764,"ELEMENTO VAZADO"]
["SETOP ED-48208","SETOP","ED-48208","ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO,  COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO","m2",206.95]
[{"$f":"CONCATENATE($B22447,\" \",$C22447)","v":"SETOP ED-48534"},"SETOP","ED-48534","DIVISÓRIA EM MARMORITE, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS","m2",923.52]
["SETOP 8774","SETOP",8774,"JANELA DE ALUMÍNIO"]
["SETOP ED-29452","SETOP","ED-29452","FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA","un",137.91]
["SETOP 8778","SETOP",8778,"PORTA DE MADEIRA"]
["SETOP ED-49611","SETOP","ED-49611","RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 5CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/VERNIZ","un",92.57]
["SETOP ED-50988","SETOP","ED-50988","PORTA CORTA-FOGO, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA\n","un",1760.09]
["SETOP ED-27549","SETOP","ED-27549","FECHADURA TIPO TUBULAR, EM DIVISÓRIA, COM MAÇANETA E ACABAMENTO EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES","un",103.86]
["SETOP ED-23033","SETOP","ED-23033","FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3\"X2.1/2\"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA","un",140.75]
["SETOP ED-33940","SETOP","ED-33940","ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL (CANALETE 49 OU 90/KALHETA/ KALHETÃO), EXCLUSIVE TELHAS","m2",37.049999999999997]
["SETOP ED-48427","SETOP","ED-48427","COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA ESTRUTURAL, LARGURA 90CM, (CANALETE 90/KALHETÃO), COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL","m2",167.2]
["SETOP 8790","SETOP",8790,"COBERTURA COM TELHA CERÂMICA"]
["SETOP 8792","SETOP",8792,"CALHA GALVANIZADA"]
["SETOP ED-50659","SETOP","ED-50659","CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL","m",88.05]
["SETOP ED-50683","SETOP","ED-50683","RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL","m",28.81]
["SETOP ED-49961","SETOP","ED-49961","RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL","un",49.69]
["SETOP 10529","SETOP",10529,"MANTA ALUMINIZADA"]
["SETOP ED-13279","SETOP","ED-13279","PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO","m2",33.369999999999997]
["SETOP 8807","SETOP",8807,"PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE"]
["SETOP 8809","SETOP",8809,"PISO DE ARDÓSIA"]
["SETOP ED-50541","SETOP","ED-50541","REVESTIMENTO COM CERÂMICA VERMELHO NATURAL PARA PISO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO","m2",123.29]
["SETOP ED-50609","SETOP","ED-50609","REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO","m2",381.13]
["SETOP ED-7414","SETOP","ED-7414","APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 5MM DE ESPESSURA","m2",34.049999999999997]
["SETOP ED-17862","SETOP","ED-17862","CALAFETAÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA (7X21)CM, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ/RESINA","m2",20.74]
["SETOP ED-50548","SETOP","ED-50548","PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA","m2",66.680000000000007]
["SETOP ED-50613","SETOP","ED-50613","PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO","m2",166.36]
["SETOP ED-9320","SETOP","ED-9320","PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO","m2",142.41999999999999]
["SETOP ED-50599","SETOP","ED-50599","LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 20MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO","m2",129.15]
["SETOP ED-50624","SETOP","ED-50624","PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO","m2",199.13]
["SETOP 8674","SETOP",8674,"RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL"]
["SETOP ED-50785","SETOP","ED-50785","RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO","m",55.86]
["SETOP ED-6254","SETOP","ED-6254","RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM, ASSENTADO COM COLA, INCLUSIVE CALAFETAÇÃO COM SILICONE","m",33.75]
["SETOP ED-50993","SETOP","ED-50993","PEITORIL DE ARDÓSIA COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO","m2",259.89]
["SETOP ED-50731","SETOP","ED-50731","CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO","m2",16.2]
["SETOP 8846","SETOP",8846,"REVESTIMENTO INTERNO DE GESSO"]
["SETOP ED-50743","SETOP","ED-50743","LITOCERÂMICA, DIMENSÃO DA PEÇA (6X22,5)CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO","m2",132.33000000000001]
["SETOP ED-50740","SETOP","ED-50740","REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (25X25)CM COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA","m2",93.38]
["SETOP ED-50742","SETOP","ED-50742","REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO","m2",149.84]
["SETOP ED-14752","SETOP","ED-14752","REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 55MM E MENOR OU IGUAL A 60MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","m2",220.66]
["SETOP ED-28728","SETOP","ED-28728","FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA","m2",58.08]
["SETOP ED-31997","SETOP","ED-31997","CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO DE 1.1/2\", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2\", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1\"X1/2\"), EXCLUSIVE PINTURA","m",315.54000000000002]
["SETOP ED-50920","SETOP","ED-50920","ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2\" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2\") - CONFORME DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)","m",595.71]
["SETOP ED-50925","SETOP","ED-50925","ALÇAPÃO (70X70)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1\"X 1/8\", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8\"X 1/8\" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA","un",423.1]
["SETOP ED-49583","SETOP","ED-49583","PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS","m",159.22]
["SETOP ED-50485","SETOP","ED-50485","EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA","m2",18.86]
["SETOP ED-50484","SETOP","ED-50484","EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA","m2",13.46]
["SETOP ED-50504","SETOP","ED-50504","PINTURA LÁTEX (PVA) EM RODAPÉ OU MOLDURAS, ALTURA DE 5 CM A 7C M, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO","m",5.36]
["SETOP ED-50470","SETOP","ED-50470","PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL","m2",18.940000000000001]
["SETOP 11637","SETOP",11637,"FUNDO PARA PINTURA"]
["SETOP 8878","SETOP",8878,"PINTURA ESMALTE SOBRE METAIS"]
["SETOP ED-9934","SETOP","ED-9934","PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI","m2",55.49]
["SETOP ED-9937","SETOP","ED-9937","PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE","m2",25.77]
["SETOP ED-50461","SETOP","ED-50461","PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL","m2",12.98]
["SETOP 8886","SETOP",8886,"BOJO EM AÇO INOX "]
["SETOP ED-50283","SETOP","ED-50283","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL","un",427.46]
["SETOP ED-50330","SETOP","ED-50330","TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO","un",118.43]
["SETOP ED-50331","SETOP","ED-50331","TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA","un",68.37]
["SETOP ED-50298","SETOP","ED-50298","BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO","un",1065.29]
["SETOP ED-50348","SETOP","ED-50348","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO","un",281.36]
["SETOP ED-50316","SETOP","ED-50316","DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2\" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS","un",155.6]
["SETOP ED-48185","SETOP","ED-48185","MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO","un",46.63]
["SETOP ED-50333","SETOP","ED-50333","TUBO LONGO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA, EM PVC, TIPO SOBREPOR, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2\"), COMPRIMENTO 160CM, INCLUSIVE BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS","un",41.77]
["SETOP ED-48163","SETOP","ED-48163","BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4\", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO","un",139]
["SETOP 8903","SETOP",8903,"BANCADA EM ARDÓSIA"]
["SETOP ED-21633","SETOP","ED-21633","BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL","m2",377.15]
["SETOP ED-21979","SETOP","ED-21979","TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA","m",188.76]
["SETOP ED-21971","SETOP","ED-21971","FAIXA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA","m",122.3]
["SETOP ED-50696","SETOP","ED-50696","PRATELEIRA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO","m2",380.35]
["SETOP ED-48976","SETOP","ED-48976","CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V","m",33.33]
["SETOP ED-49025","SETOP","ED-49025","CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 185MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV","m",206.35]
["SETOP ED-48995","SETOP","ED-48995","CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV","m",10.07]
["SETOP ED-49187","SETOP","ED-49187","CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4\"X2\", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",10.24]
["SETOP ED-49196","SETOP","ED-49196","CAIXA ESTANQUE DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4\"X2\", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",83.23]
["SETOP ED-49154","SETOP","ED-49154","CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (25X25)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA","un",118.87]
["SETOP ED-49185","SETOP","ED-49185","CAIXA DE TELEFONIA/REDE/CFTV, DIMENSÃO (80X80)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO DE EMBUTIR, COM FECHO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO","un",841.73]
["SETOP ED-15783","SETOP","ED-15783","CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4\"X4\" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA","un",75.2]
["SETOP ED-15787","SETOP","ED-15787","CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4\"X4\" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA","un",96.17]
["SETOP ED-15784","SETOP","ED-15784","CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4\"X4\" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA","un",85.47]
["SETOP ED-15733","SETOP","ED-15733","CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4\"X2\" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA","un",31.7]
["SETOP ED-49483","SETOP","ED-49483","CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 3\"X3\", TIPO REDONDA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO","un",6.76]
["SETOP ED-5633","SETOP","ED-5633","MÓDULO CEGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE","un",2.5299999999999998]
["SETOP ED-5628","SETOP","ED-5628","MÓDULO TOMADA USB (CONECTOR USB TIPO A), CORRENTE 1A, TENSÃO 5V, (1A-5V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE","un",81.400000000000006]
["SETOP ED-49070","SETOP","ED-49070","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO \"C\", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4\" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",34.79]
["SETOP ED-17963","SETOP","ED-17963","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO \"LB\", DIÂMETRO DE SAÍDA 2\" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",93.24]
["SETOP ED-49090","SETOP","ED-49090","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO \"T\", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4\" (32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",61.67]
["SETOP ED-49100","SETOP","ED-49100","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO \"X\", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2\" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",81.099999999999994]
["SETOP ED-17993","SETOP","ED-17993","PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2\" (40MM), EXCLUSIVE CONDULETE","un",10.57]
["SETOP ED-17952","SETOP","ED-17952","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4\"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO","m",5.2]
["SETOP ED-49307","SETOP","ED-49307","ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 16MM (1/2\"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES","m",19.329999999999998]
["SETOP ED-49318","SETOP","ED-49318","ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1\"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES","m",29.25]
["SETOP ED-49446","SETOP","ED-49446","PERFILADO LISO (38X19)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE","m",44.75]
["SETOP ED-19517","SETOP","ED-19517","ELETROCALHA LISA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS","m",158.12]
["SETOP ED-19523","SETOP","ED-19523","ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS","m",120.89]
["SETOP ED-15970","SETOP","ED-15970","VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 5/16\", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO","m",18.22]
["SETOP ED-27079","SETOP","ED-27079","LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA","un",154.30000000000001]
["SETOP ED-27086","SETOP","ED-27086","LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA","un",235.98]
["SETOP ED-27076","SETOP","ED-27076","LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA","un",422.97]
["SETOP ED-27061","SETOP","ED-27061","LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA","un",120.58]
["SETOP ED-13343","SETOP","ED-13343","LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA","un",10.92]
["SETOP ED-49295","SETOP","ED-49295","DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2\"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO","m",29.16]
["SETOP ED-20583","SETOP","ED-20583","ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 23,1KVA ATÉ 27KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS","un",2924.11]
["SETOP ED-20588","SETOP","ED-20588","ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS","un",5014.16]
["SETOP ED-49211","SETOP","ED-49211","CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-18, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE BARRAMENTO PARA DISJUNTOR DE 1000A ATÉ 1250A E INSTALAÇÃO","un",6182.49]
["SETOP 8943","SETOP",8943,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO"]
["SETOP ED-14199","SETOP","ED-14199","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A","un",1380.74]
["SETOP 8944","SETOP",8944,"DISJUNTOR"]
["SETOP ED-15114","SETOP","ED-15114","DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS","un",136.76]
["SETOP ED-34461","SETOP","ED-34461","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS","un",17.89]
["SETOP ED-34502","SETOP","ED-34502","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 160A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO","un",594.51]
["SETOP ED-34508","SETOP","ED-34508","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 400A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO","un",1456.28]
["SETOP ED-34495","SETOP","ED-34495","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS","un",187.26]
["SETOP ED-7433","SETOP","ED-7433","QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 1,00CV MONOFÁSICA, EM PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E DETECÇÃO DE FALTA DE FASE","un",1003.44]
["SETOP ED-22216","SETOP","ED-22216","POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO","un",1848.65]
["SETOP ED-22378","SETOP","ED-22378","POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 9M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 300W CADA, DOIS (2) BRAÇOS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE, RELÉ E FUNDAÇÃO","un",3145.92]
["SETOP 8955","SETOP",8955,"FIO E CABO TELEFÔNICO"]
["SETOP ED-48934","SETOP","ED-48934","CABO TELEFÔNICO, PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM BLINDAGEM EM ALUMÍNIO E POLIETILENO, COM CINQUENTA (50) PARES, DIÂMETRO DO CONDUTOR DE 0,50MM (CI-50.50)","m",48]
["SETOP ED-15752","SETOP","ED-15752","CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4\"X2\" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA","un",71.55]
["SETOP ED-5629","SETOP","ED-5629","MÓDULO PARA TELEFONE (CONECTOR RJ11), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE","un",23.3]
["SETOP ED-48378","SETOP","ED-48378","TAMPA CEGA, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19\"\", EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE","cj",24]
["SETOP 8963","SETOP",8963,"ATERRAMENTO"]
["SETOP ED-51051","SETOP","ED-51051","CURVA DE COBRE, DIMENSÃO 3/4\"X3/16\", COMPRIMENTO DE 30CM","un",39.01]
["SETOP ED-13938","SETOP","ED-13938","CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR","m",25.71]
["SETOP ED-34433","SETOP","ED-34433","TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 150MM2","un",22.39]
["SETOP ED-34434","SETOP","ED-34434","TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 300MM2","un",52.42]
["SETOP ED-15206","SETOP","ED-15206","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2\") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO","un",367.3]
["SETOP ED-50111","SETOP","ED-50111","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 400 MM (16\"), INCLUSIVE CONEXÕES","m",551.37]
["SETOP ED-8845","SETOP","ED-8845","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2\"), INCLUSIVE CONEXÕES","m",23.43]
["SETOP ED-50018","SETOP","ED-50018","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2\"), INCLUSIVE CONEXÕES","m",21.15]
["SETOP ED-50083","SETOP","ED-50083","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 2\" (60 MM), INCLUSIVE CONEXÕES","m",108.22]
["SETOP ED-50057","SETOP","ED-50057","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 12 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 50 MM (NBR 15813)","m",52.9]
["SETOP ED-50072","SETOP","ED-50072","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 25 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 40 MM (NBR 15813)","m",64.86]
["SETOP 8984","SETOP",8984,"TUBULAÇÃO DE COBRE"]
["SETOP ED-50094","SETOP","ED-50094","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE \"A\" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 79 MM (3\")","m",553.55999999999995]
["SETOP ED-50102","SETOP","ED-50102","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE \"E\" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 66 MM (2 1/2\")","m",487.44]
["SETOP ED-50003","SETOP","ED-50003","REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2\"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO","un",42.47]
["SETOP ED-49988","SETOP","ED-49988","REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2\" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS","un",95.05]
["SETOP ED-49964","SETOP","ED-49964","REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2\" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS","un",83.4]
["SETOP ED-50344","SETOP","ED-50344","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, D = 65 MM (2 1/2\")","U",422.22]
["SETOP ED-50012","SETOP","ED-50012","CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM","un",128.19]
["SETOP ED-50812","SETOP","ED-50812","GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO, DIMENSÃO (20X20)CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE CAIXILHO, EXCLUSIVE CAIXA COLETORA","un",51.07]
["SETOP ED-49940","SETOP","ED-49940","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","un",363.35]
["SETOP ED-49880","SETOP","ED-49880","CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","un",615.95000000000005]
["SETOP ED-49893","SETOP","ED-49893","CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X110CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","un",1107.5]
["SETOP ED-49901","SETOP","ED-49901","CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","un",1380.53]
["SETOP ED-49907","SETOP","ED-49907","CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","un",365.03]
["SETOP ED-49920","SETOP","ED-49920","CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","un",1190.51]
["SETOP ED-49863","SETOP","ED-49863","BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 0,5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",808.73]
[{"$f":"CONCATENATE($B24239,\" \",$C24239)","v":"SETOP ED-50306"},"SETOP","ED-50306","TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/4\", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA","un",282.23]
["SETOP ED-48149","SETOP","ED-48149","FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO","un",4982.76]
["SETOP ED-14721","SETOP","ED-14721","CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","m",99.11]
["SETOP ED-14719","SETOP","ED-14719","CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO  PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","m",193.5]
["SETOP ED-14744","SETOP","ED-14744","CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 60X60CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","m",652.24]
["SETOP ED-9203","SETOP","ED-9203","TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE","m",129.94999999999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B24303,\" \",$C24303)","v":"SETOP ED-9208"},"SETOP","ED-9208","TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 500MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE","m",230.63]
["SETOP ED-48620","SETOP","ED-48620","ALA DE GALERIA CELULAR B = 2,10 M, EXCLUSIVE BOTA FORA","m",15117.09]
["SETOP ED-48543","SETOP","ED-48543","ALA DE REDE TUBULAR DN 900, EXCLUSIVE BOTA FORA","U",1842.75]
["SETOP ED-48632","SETOP","ED-48632","POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 700, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA","U",2462.0300000000002]
["SETOP ED-48656","SETOP","ED-48656","POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA","U",4724.1000000000004]
["SETOP ED-48659","SETOP","ED-48659","POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 1300, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA","U",5936.31]
["SETOP ED-48574","SETOP","ED-48574","CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B D = 500 MM","U",2021.73]
["SETOP ED-48586","SETOP","ED-48586","CAIXA RETENTORA DE AREIA (50X60X70)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO","un",729.6]
["SETOP ED-48600","SETOP","ED-48600","DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 700, EXCLUSIVE BOTA FORA","m",693.31]
["SETOP ED-48693","SETOP","ED-48693","VALA DE INFILTRAÇÃO E DRENAGEM 60 X 180 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA","U",468.25]
["SETOP ED-22714","SETOP","ED-22714","ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO \"INCÊNDIO\", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1316.01]
["SETOP ED-50192","SETOP","ED-50192","EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG","U",196.73]
["SETOP ED-4855","SETOP","ED-4855","CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME","un",923.27]
["SETOP 8688","SETOP",8688,"INSTALAÇÕES DE GASES"]
["SETOP ED-48278","SETOP","ED-48278","VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1 1/2\" NPT","U",234.42]
["SETOP ED-48282","SETOP","ED-48282","VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4\" NPT","U",82.87]
["SETOP ED-49821","SETOP","ED-49821","MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8\" X 1,50 M","U",30.63]
["SETOP 9039","SETOP",9039,"ESPELHO"]
["SETOP 9045","SETOP",9045,"PLACA DE INAUGURAÇÃO"]
["SETOP ED-50639","SETOP","ED-50639","PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (3X3)CM, PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",9.0399999999999991]
["SETOP ED-29387","SETOP","ED-29387","PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO \"A5\", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",16.86]
["SETOP ED-32247","SETOP","ED-32247","PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO \"M2\", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",38.630000000000003]
["SETOP ED-29411","SETOP","ED-29411","PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO \"S17\", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",14.24]
["SETOP ED-50203","SETOP","ED-50203","PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO \"S9\", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",26.13]
["SETOP ED-50221","SETOP","ED-50221","PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2\"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA","un",137.85]
["SETOP 9054","SETOP",9054,"PONTO DE TELEFONIA"]
["SETOP ED-25264","SETOP","ED-25264","FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-BRANCO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO","un",137.94]
["SETOP ED-25497","SETOP","ED-25497","FORNECIMENTO DE ÁRVORE OITI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO","un",104.38]
["SETOP ED-31449","SETOP","ED-31449","ARGILA EXPANDIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL","m3",1479.27]
["SETOP ED-50707","SETOP","ED-50707","RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2\" A 1\"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO","m",3.69]
["SETOP ED-50236","SETOP","ED-50236","ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM","m",6.82]
[{"$f":"CONCATENATE($B24687,\" \",$C24687)","v":"SETOP ED-29128"},"SETOP","ED-29128","FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 158MM (6.1/4\") E MENORES QUE 210MM(8.1/4\"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA","m",252]
["SETOP ED-29119","SETOP","ED-29119","FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 56MM (2.1/4\") E MENORES QUE 82MM(3.1/4\"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA","m",193]
["SETOP 9068","SETOP",9068,"MURO DIVISÓRIO"]
["SETOP ED-50404","SETOP","ED-50404","COLOCAÇÃO DE DEFENSAS SOBRE O MURO FERRO CANTONEIRA L - 1\" X 1/8\" COMPRIMENTO = 85 CM, ESPAÇAMENTO 1,50 M E 5 FIADAS DE ARAME FARPADO","m",31.55]
["SETOP 9072","SETOP",9072,"CORDÃO DE CONCRETO"]
["SETOP ED-49574","SETOP","ED-49574","TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA","un",2488.39]
["SETOP ED-49577","SETOP","ED-49577","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","un",1380.76]
["SETOP ED-50266","SETOP","ED-50266","LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA","m2",7.78]
["SETOP ED-8915","SETOP","ED-8915","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO","m2",88.51]
["SETOP ED-50412","SETOP","ED-50412","PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA","m2",44.66]
["SETOP ED-51131","SETOP","ED-51131","CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE","m3",41.88]
["SETOP ED-7539","SETOP","ED-7539","TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA","TxKM",1.1299999999999999]
["SETOP ED-7540","SETOP","ED-7540","TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA","TxKM",0.94]
["SETOP ED-50840","SETOP","ED-50840","COMPENSADO PINTADO PARA FECHAMENTO BALCÃO SECRETARIA, INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO NA ALVENARIA E TAMPO. CONFORME DETALHE 33-D AGOSTO 2001 PROJETO PADRÃO DER-MG","m2",107.93]
["SETOP ED-50900","SETOP","ED-50900","GF3 - (340 X 60 CM ) GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, EM BARRA DE FERRO QUADRADO DE 1/2\" E QUADRO DE FERRO CHATO DE 1/2\"X 1/8\", COLOCADA","U",807.49]
["SETOP ED-50885","SETOP","ED-50885","JB3 - (345 X 80 CM) BASCULANTE DE FERRO ASSENTADA COM PARAFUSOS E BUCHA,CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÕES","U",1295.99]
["SETOP ED-50894","SETOP","ED-50894","JB8 - (135 X 40 CM) BASCULANTE DE FERRO ASSENTADA COM PARAFUSOS E BUCHA,CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÕES","U",253.56]
["SETOP ED-49598","SETOP","ED-49598","PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (100X160)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AÇO COM ABAS IGUAIS, LARGURA DE 1.1/4\" (31,75MM), ESP. 1/8\" (3,17MM), TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ","un",536.94000000000005]
["SETOP ED-50978","SETOP","ED-50978","PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA","un",436.84]
["SETOP ED-50849","SETOP","ED-50849","LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA","m2",203.36]
["SETOP ED-50845","SETOP","ED-50845","PAREDE 15 CM CONCRETO 20 MPa COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FÔRMA, DESFORMA (PAREDE DA CAIXA DÁGUA)","m2",359.91]
["SETOP ED-50870","SETOP","ED-50870","QUADRO DE AVISO COMPLETO, COM PORTA DE VIDRO 50 X 80 X 8 CM","U",742.25]
["SETOP ED-50867","SETOP","ED-50867","QUADRO PARA GIZ E CARTAZES, 557 X 126 CM - MOLDURA EM MADEIRA","U",2019.59]
["SETOP ED-32033","SETOP","ED-32033","JANELA BASCULANTE (JF), CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE EQ14), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, VIDRO ESP. 3MM E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO","m2",1055.83]
["SETOP ED-32023","SETOP","ED-32023","JANELA DE GRADE E TELA, MEDIDAS (24X95)CM, CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE EQ17C), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO","un",860.32]
["SETOP ED-29578","SETOP","ED-29578","PORTA DE GRADE (PG), CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE EQ6), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FERRAGENS E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO","m2",1283.43]
["SETOP ED-29253","SETOP","ED-29253","TRAVA DE SEGURANÇA, INSTALADA EM ALVENARIA, CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE E5), INCLUSIVE INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO","un",153.44]
["SETOP ED-50824","SETOP","ED-50824","BANCADA COM TANQUE EM CONCRETO 140 X 55 CM, (D12), EXCETO ALVENARIA, BARRADO EM AZULEJO E PINTURA - PADRÃO SEDS","U",1626.86]
["SETOP ED-48212","SETOP","ED-48212","ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)","m2",181.71]
["SETOP ED-48308","SETOP","ED-48308","ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO","m3",597.57000000000005]
["SETOP ED-8495","SETOP","ED-8495","CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE \"A\", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)","m3",552.20000000000005]
["SETOP ED-48312","SETOP","ED-48312","CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE \"B\", COM FCK 9MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)","m3",541.67999999999995]
["SETOP ED-8567","SETOP","ED-8567","FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)","m2",124.13]
["SETOP ED-48330","SETOP","ED-48330","PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 8 CM, PRÉ MOLDADA","m2",261.5]
["SETOP ED-50361","SETOP","ED-50361","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",22.9]
["SETOP ED-21770","SETOP","ED-21770","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","mês",21419.360000000001]
["SETOP ED-21773","SETOP","ED-21773","ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","mês",20720.29]
["SETOP ED-50386","SETOP","ED-50386","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",27.91]
["SETOP CÓDIGO","SETOP","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DO SERVIÇO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO"]
["SETOP RO-00002","SETOP","RO-00002","Corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m (Exclui carga e transporte para bota-fora) ","m3",12.29]
["SETOP RO-00047","SETOP","RO-00047","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de    200 a    400 m","m3",6.93]
["SETOP RO-00060","SETOP","RO-00060","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de    200 a    400 m","m3",6.44]
["SETOP RO-00075","SETOP","RO-00075","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de    600 a    800 m","m3",6.72]
["SETOP RO-00092","SETOP","RO-00092","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m","m3",12.23]
["SETOP RO-00093","SETOP","RO-00093","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m","m3",12.51]
["SETOP RO-00114","SETOP","RO-00114","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de    400 a    600 m","m3",9.1300000000000008]
["SETOP RO-00119","SETOP","RO-00119","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m","m3",10.07]
["SETOP RO-00137","SETOP","RO-00137","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m","m3",53.07]
["SETOP RO-00146","SETOP","RO-00146","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m","m3",45.09]
["SETOP RO-00160","SETOP","RO-00160","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m","m3",44.67]
["SETOP RO-00169","SETOP","RO-00169","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m","m3",44.17]
["SETOP RO-00190","SETOP","RO-00190","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de      50 a    200 m","m3",38.520000000000003]
["SETOP RO-00191","SETOP","RO-00191","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de    200 a    400 m","m3",38.96]
["SETOP RO-00009","SETOP","RO-00009","Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de    600 a    800 m","m3",22.08]
["SETOP RO-00028","SETOP","RO-00028","Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m","m3",22.6]
["SETOP RO-00037","SETOP","RO-00037","Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m","m3",21.25]
["SETOP RO-00222","SETOP","RO-00222","Escavação de vala em material de 3ª categoria (Exclui carga e transporte)","m3",144.91]
["SETOP RO-00220","SETOP","RO-00220","Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria","m3",6.83]
["SETOP RO-3870","SETOP","RO-3870","Transporte em caminhão basculante com capacidade de 12 m3 - rodovia em leito natural","TxKM",1]
["SETOP RO-8484","SETOP","RO-8484","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 2,50 m com esconsidade de 0º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",28810.38]
["SETOP RO-8495","SETOP","RO-8495","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 3,00 m com esconsidade de 15º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",35527.879999999997]
["SETOP RO-8516","SETOP","RO-8516","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 2,50 x 3,00 m com esconsidade de 45º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",48214.92]
["SETOP RO-8529","SETOP","RO-8529","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 2,50 m com esconsidade de 30º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",35953.449999999997]
["SETOP RO-8537","SETOP","RO-8537","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 3,00 m com esconsidade de 30º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",46716.36]
["SETOP RO-8549","SETOP","RO-8549","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 3,50 x 2,50 m com esconsidade de 45º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",41524.97]
["SETOP RO-8562","SETOP","RO-8562","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 3,50 x 3,50 m com esconsidade de 30º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",61402.13]
["SETOP RO-8571","SETOP","RO-8571","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 4,00 x 3,00 m com esconsidade de 30º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",47866.76]
["SETOP RO-8581","SETOP","RO-8581","Boca de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 4,00 x 3,50 m com esconsidade de 45º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",70869.39]
["SETOP RO-00718","SETOP","RO-00718","Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","un",4053.64]
["SETOP RO-8232","SETOP","RO-8232","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 1,50 x 1,50 m com esconsidade de 0º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",12193.95]
["SETOP RO-8245","SETOP","RO-8245","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 2,00 m com esconsidade de 45º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",23653.03]
["SETOP RO-8258","SETOP","RO-8258","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 3,00 m com esconsidade de 15º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",31203.89]
["SETOP RO-8264","SETOP","RO-8264","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 2,50 x 2,50 m com esconsidade de 0º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",23458.98]
["SETOP RO-8277","SETOP","RO-8277","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 2,50 x 3,00 m com esconsidade de 45º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",44110.2]
["SETOP RO-8286","SETOP","RO-8286","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 2,00 m com esconsidade de 45º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",23881.759999999998]
["SETOP RO-8300","SETOP","RO-8300","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 3,00 m com esconsidade de 30º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",35934.39]
["SETOP RO-8309","SETOP","RO-8309","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 3,50 x 2,50 m com esconsidade de 45º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",35810.39]
["SETOP RO-8330","SETOP","RO-8330","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 4,00 x 3,00 m com esconsidade de 15º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",35369.42]
["SETOP RO-8342","SETOP","RO-8342","Boca de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 4,00 x 4,00 m com esconsidade de 45º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",70362.66]
["SETOP RO-00666","SETOP","RO-00666","Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","un",1649.56]
["SETOP RO-00679","SETOP","RO-00679","Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","un",3057.82]
["SETOP RO-00683","SETOP","RO-00683","Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","un",2795.2]
["SETOP RO-8625","SETOP","RO-8625","Boca de Bueiro triplo celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 2,00 m com esconsidade de 15º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",26951.21]
["SETOP RO-8641","SETOP","RO-8641","Boca de Bueiro triplo celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 2,00 m com esconsidade de 45º - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",37283.74]
["SETOP RO-8650","SETOP","RO-8650","Boca de Bueiro triplo celular de concreto moldado em loco, de 3,50 x 3,50 m com esconsidade de 0º - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","un",52628.87]
["SETOP RO-00771","SETOP","RO-00771","Boca de Bueiro Triplo Tubular de Concreto D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","un",7033.03]
["SETOP RO-8353","SETOP","RO-8353","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 2,00 m com altura de aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",4527.82]
["SETOP RO-8362","SETOP","RO-8362","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 2,50 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",5831.61]
["SETOP RO-8378","SETOP","RO-8378","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 2,50 x 2,50 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",7494.35]
["SETOP RO-8385","SETOP","RO-8385","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 2,50 x 3,00 m com altura de aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",7255.9]
["SETOP RO-8394","SETOP","RO-8394","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 2,00 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",8474.58]
["SETOP RO-8407","SETOP","RO-8407","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 3,00 m com altura de aterro de 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",7419.94]
["SETOP RO-8425","SETOP","RO-8425","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 3,50 x 3,00 m com altura de aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",10001.719999999999]
["SETOP RO-8430","SETOP","RO-8430","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 3,50 x 3,50 m com altura de aterro de 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",10122.92]
["SETOP RO-8463","SETOP","RO-8463","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 4,00 x 3,50 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",14482.98]
["SETOP RO-8465","SETOP","RO-8465","Corpo de Bueiro duplo celular de concreto moldado em loco, de 4,00 x 3,50 m com altura de aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",16116.52]
["SETOP RO-00701","SETOP","RO-00701","Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","m",4260.6000000000004]
["SETOP RO-8062","SETOP","RO-8062","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 1,50 x 1,50 m com altura de aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",1783.15]
["SETOP RO-8072","SETOP","RO-8072","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 2,00 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",3188.72]
["SETOP RO-8129","SETOP","RO-8129","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 3,00 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",3709.48]
["SETOP RO-8140","SETOP","RO-8140","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 2,50 x 2,50 m com altura de aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",3740.87]
["SETOP RO-8166","SETOP","RO-8166","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 2,00 m com altura de aterro de 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",4043.79]
["SETOP RO-8187","SETOP","RO-8187","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 3,00 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",5584.07]
["SETOP RO-8194","SETOP","RO-8194","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 3,50 x 2,50 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",6837.06]
["SETOP RO-8211","SETOP","RO-8211","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 3,50 x 3,50 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",7880.57]
["SETOP RO-8220","SETOP","RO-8220","Corpo de Bueiro simples celular de concreto moldado em loco, de 4,00 x 3,00 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",8251.5]
["SETOP RO-00646","SETOP","RO-00646","Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","m",479.14]
["SETOP RO-00631","SETOP","RO-00631","Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","m",1061.4100000000001]
["SETOP RO-00642","SETOP","RO-00642","Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","m",1367.35]
["SETOP RO-8594","SETOP","RO-8594","Corpo de Bueiro triplo celular de concreto moldado em loco, de 2,00 x 2,00 m com altura de aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",7281.91]
["SETOP RO-8608","SETOP","RO-8608","Corpo de Bueiro triplo celular de concreto moldado em loco, de 3,00 x 3,00 m com altura de aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Bueiros Celulares RT 01.45)","m",13327.09]
["SETOP RO-00740","SETOP","RO-00740","Corpo de Bueiro Triplo Tubular de Concreto D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","m",2786.58]
["SETOP RO-00755","SETOP","RO-00755","Corpo de Bueiro Triplo Tubular de Concreto D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","m",6982.12]
["SETOP RO-00783","SETOP","RO-00783","Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","un",31.7]
["SETOP RO-00801","SETOP","RO-00801","Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)","un",159.37]
["SETOP RO-00330","SETOP","RO-00330","Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes até a usina e pista)","m3",142.94999999999999]
["SETOP RO-00334","SETOP","RO-00334","Base estabilizada granulometricamente executada com recicladora com mistura solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)","m3",146.85]
["SETOP RO-00342","SETOP","RO-00342","Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)","m3",93.44]
["SETOP RO-00468","SETOP","RO-00468","Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)","t",224.96]
["SETOP RO-00475","SETOP","RO-00475","Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com borracha - faixa C - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da brita e massa, exclui o transporte da  brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)","t",198.38]
["SETOP RO-00280","SETOP","RO-00280","Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 4,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)","m3",92.16]
["SETOP RO-00374","SETOP","RO-00374","Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita produzida (Execução, incluído o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e fornecimento e transporte do material betuminoso)","m3",124.16]
["SETOP RO-00405","SETOP","RO-00405","Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)","m2",3.34]
["SETOP RO-00448","SETOP","RO-00448","Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)","m3",316.66000000000003]
["SETOP RO-00364","SETOP","RO-00364","Reciclagem com adição de 25% de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base - compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)","m3",90.51]
["SETOP RO-00368","SETOP","RO-00368","Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 30% de material de jazida (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)","m3",31.54]
["SETOP RO-00316","SETOP","RO-00316","Sub-base de concreto usinada em central de concreto de 150 m3/h e compactada com rolo - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento, brita e concreto)","m3",172.86]
["SETOP RO-00292","SETOP","RO-00292","Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)","m3",66.3]
["SETOP RO-00503","SETOP","RO-00503","Transporte de areia extraída ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado","TxKM",0.66]
["SETOP RO-7710","SETOP","RO-7710","Transporte de areia extraída ou comercial para execução de tratamento antipó com caminhão basculante de 12 m3 em piso de leito natural","TxKM",1]
["SETOP RO-00515","SETOP","RO-00515","Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado","TxKM",0.66]
["SETOP RO-00513","SETOP","RO-00513","Transporte de brita produzida ou comercial até a usina de solos com caminhão basculante de 12 m3 em piso com revestimento primário","TxKM",0.8]
["SETOP RO-7724","SETOP","RO-7724","Transporte de brita produzida ou comercial para usinagem de concreto asfáltico com caminhão basculante de 12 m3 em piso com revestimento primário","TxKM",0.8]
["SETOP RO-7740","SETOP","RO-7740","Transporte de cimento ou cal a granel até o canteiro, usina de asfalto ou solos com caminhão tipo silo de 30 m3 em piso de leito natural","TxKM",0.77]
["SETOP RO-00499","SETOP","RO-00499","Transporte de material de jazida até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso de leito natural","TxKM",1]
["SETOP RO-00491","SETOP","RO-00491","Transporte de material fresado até o depósito com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado","TxKM",0.66]
["SETOP RO-00427","SETOP","RO-00427","Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)","m2",3.97]
["SETOP RO-00420","SETOP","RO-00420","Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)","m2",1.92]
["SETOP RO-00484","SETOP","RO-00484","Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimento da areia e da brita, exclui o transporte do cimento da areia e da brita)","m3",563.04]
["SETOP RO-00481","SETOP","RO-00481","Pavimento de concreto usinado em central de concreto de 150 m3/h e aplicado com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo o fornecimento e carga do cimeno, areia, brita e do concreto, exclui o transporte do cimento. areia, brita e concreto)","m3",326.32]
["SETOP RO-19875","SETOP","RO-19875","Aplicação de primer promotor de aderência em pavimento de concreto com sistema a frio para recebimento de pintura de setas e zebrados (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",7.24]
[{"$f":"CONCATENATE($B26415,\" \",$C26415)","v":"SETOP RO-19866"},"SETOP","RO-19866","Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",6.51]
["SETOP RO-19872","SETOP","RO-19872","Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2,00 mm - fornecimento e implantação (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",19.510000000000002]
["SETOP RO-00553","SETOP","RO-00553","Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 1,25% de silicato de alumínio - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia, exclui transporte da areia)","m3",400.52]
["SETOP RO-00560","SETOP","RO-00560","Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 Mpa - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia, brita e pedra de mão, exclui transporte da areia, da brita e da pedra de mão)","m3",241.4]
["SETOP RO-00585","SETOP","RO-00585","Concreto com 8% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e brita, exclui o lançamento do concreto e o transporte da areia e da brita)","m3",480.11]
["SETOP RO-00595","SETOP","RO-00595","Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e brita, exclui o lançamento do concreto e o transporte da areia e da brita)","m3",352.46]
["SETOP RO-00811","SETOP","RO-00811","Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)","m3",617.98]
["SETOP RO-00603","SETOP","RO-00603","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e brita, exclui o lançamento do concreto e o transporte da areia e da brita)","m3",387.03]
["SETOP RO-00609","SETOP","RO-00609","Lançamento manual de concreto usinado em central dosadora de 30 m3/h","m3",10.58]
["SETOP RO-00948","SETOP","RO-00948","Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 1,25% de silicato de alumínio - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",505.66]
["SETOP RO-00836","SETOP","RO-00836","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido","t",3.16]
["SETOP RO-00847","SETOP","RO-00847","Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre","t",2.84]
["SETOP RO-00849","SETOP","RO-00849","Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre","t",17.52]
["SETOP RO-00850","SETOP","RO-00850","Carga, manobra e descarga de cimento ou cal a granel em caminhão silo de 30 m³","t",15.09]
["SETOP RO-00851","SETOP","RO-00851","Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de asfalto 120 t/h e descarga em vibroacabadora","t",8.39]
["SETOP RO-00852","SETOP","RO-00852","Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira de 8 m³ - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre","t",18.62]
["SETOP RO-00853","SETOP","RO-00853","Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira de 8 m³ - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre","t",17.07]
["SETOP RO-6135","SETOP","RO-6135","Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora","t",3.27]
["SETOP RO-6139","SETOP","RO-6139","Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 2,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",3.86]
["SETOP RO-6140","SETOP","RO-6140","Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 3,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",2.97]
["SETOP RO-6141","SETOP","RO-6141","Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 4,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",2.5299999999999998]
["SETOP RO-6142","SETOP","RO-6142","Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta - espessura de 5,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",2.66]
["SETOP RO-6143","SETOP","RO-6143","Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 2,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",7.19]
["SETOP RO-6144","SETOP","RO-6144","Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 3,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",5.36]
["SETOP RO-6145","SETOP","RO-6145","Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 4,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",4.47]
["SETOP RO-6146","SETOP","RO-6146","Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta - espessura de 5,0 cm em caminhão basculante de 12 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",4.42]
["SETOP RO-00854","SETOP","RO-00854","Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m","t",25.24]
["SETOP RO-00855","SETOP","RO-00855","Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m","t",22.12]
["SETOP RO-00856","SETOP","RO-00856","Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m","t",33.340000000000003]
["SETOP RO-00857","SETOP","RO-00857","Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais","t",33.35]
["SETOP RO-00858","SETOP","RO-00858","Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais","t",29.39]
["SETOP RO-00859","SETOP","RO-00859","Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais","t",26.83]
["SETOP RO-00860","SETOP","RO-00860","Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre","t",3.03]
["SETOP RO-00861","SETOP","RO-00861","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora","t",10.86]
["SETOP RO-00862","SETOP","RO-00862","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora","t",8.81]
["SETOP RO-00863","SETOP","RO-00863","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual","t",25.31]
["SETOP RO-00864","SETOP","RO-00864","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de asfalto 120 t/h e descarga em vibroacabadora","t",7.46]
["SETOP RO-00865","SETOP","RO-00865","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 120 t/h e descarga em vibroacabadora","t",5.33]
["SETOP RO-00866","SETOP","RO-00866","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 120 t/h e descarga manual","t",22.12]
["SETOP RO-00867","SETOP","RO-00867","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de asfalto de 120 t/h e descarga manual","t",31.93]
["SETOP RO-00868","SETOP","RO-00868","Carga, manobra e descarga de trituração de galhos e troncos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com trituradora e descarga livre","t",98.28]
["SETOP RO-00872","SETOP","RO-00872","Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t","un",4160.9399999999996]
["SETOP RO-00869","SETOP","RO-00869","Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t","un",8839.2000000000007]
["SETOP RO-00870","SETOP","RO-00870","Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t","un",4229.2700000000004]
["SETOP RO-00871","SETOP","RO-00871","Carga, manobra e descarga de vigas pré-moldadas de 750 a 1.000 kN em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t","un",8567.56]
["SETOP RO-00991","SETOP","RO-00991","Concreto autoadensável com silicato de alumínio confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",533.29]
["SETOP RO-00992","SETOP","RO-00992","Concreto autoadensável com silicato de alumínio confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",422.28]
["SETOP RO-00955","SETOP","RO-00955","Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 Mpa - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",386.54]
["SETOP RO-00956","SETOP","RO-00956","Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 Mpa - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",259.35000000000002]
["SETOP RO-00957","SETOP","RO-00957","Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",400.4]
["SETOP RO-00958","SETOP","RO-00958","Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 Mpa - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",274.3]
["SETOP RO-00987","SETOP","RO-00987","Concreto com 10% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 45 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",562.99]
["SETOP RO-00988","SETOP","RO-00988","Concreto com 10% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 45 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",449.16]
["SETOP RO-00985","SETOP","RO-00985","Concreto com 8% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",519.54999999999995]
["SETOP RO-00986","SETOP","RO-00986","Concreto com 8% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",403.16]
["SETOP RO-00959","SETOP","RO-00959","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",433.34]
["SETOP RO-00960","SETOP","RO-00960","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",312.5]
[{"$f":"CONCATENATE($B26607,\" \",$C26607)","v":"SETOP RO-00961"},"SETOP","RO-00961","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",453.02]
["SETOP RO-00962","SETOP","RO-00962","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",333.74]
["SETOP RO-00963","SETOP","RO-00963","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",475.09]
["SETOP RO-00964","SETOP","RO-00964","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",357.54]
["SETOP RO-00965","SETOP","RO-00965","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",499.67]
["SETOP RO-00966","SETOP","RO-00966","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",384.07]
["SETOP RO-00969","SETOP","RO-00969","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual para pré-moldados (mourões) com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",494.33]
["SETOP RO-24324","SETOP","RO-24324","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual para pré-moldados (mourões) com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e brita, exclui transporte da areia e da brita)","m3",456.64]
["SETOP RO-00970","SETOP","RO-00970","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual para pré-moldados (mourões) com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",383.39]
["SETOP RO-24325","SETOP","RO-24325","Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual para pré-moldados (mourões) com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e brita, exclui transporte da areia e da brita)","m3",368.16]
["SETOP RO-00971","SETOP","RO-00971","Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",397.63]
["SETOP RO-00972","SETOP","RO-00972","Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",277.95]
["SETOP RO-00973","SETOP","RO-00973","Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",412.42]
["SETOP RO-00974","SETOP","RO-00974","Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",293.95]
["SETOP RO-00975","SETOP","RO-00975","Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",431.72]
["SETOP RO-00976","SETOP","RO-00976","Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",314.81]
["SETOP RO-00993","SETOP","RO-00993","Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fctm,k = 4,5 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)","m3",464.81]
["SETOP RO-00994","SETOP","RO-00994","Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fctm,k = 4,5 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)","m3",351.34]
["SETOP RO-00995","SETOP","RO-00995","Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",393.22]
["SETOP RO-00996","SETOP","RO-00996","Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",273.54000000000002]
["SETOP RO-00997","SETOP","RO-00997","Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",407.98]
["SETOP RO-00998","SETOP","RO-00998","Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",289.5]
["SETOP RO-00999","SETOP","RO-00999","Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",427.32]
["SETOP RO-01000","SETOP","RO-01000","Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",310.41000000000003]
["SETOP RO-00953","SETOP","RO-00953","Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",422.31]
["SETOP RO-00954","SETOP","RO-00954","Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",305.01]
["SETOP RO-00977","SETOP","RO-00977","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",438.99]
["SETOP RO-00978","SETOP","RO-00978","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",336.71]
["SETOP RO-00979","SETOP","RO-00979","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",461.7]
["SETOP RO-00980","SETOP","RO-00980","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",351.5]
["SETOP RO-00981","SETOP","RO-00981","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 35 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",490.96]
["SETOP RO-00982","SETOP","RO-00982","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 35 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",383.1]
["SETOP RO-00983","SETOP","RO-00983","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",523.61]
["SETOP RO-00984","SETOP","RO-00984","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",418.38]
["SETOP RO-01001","SETOP","RO-01001","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",404.73]
["SETOP RO-01002","SETOP","RO-01002","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",302.45]
["SETOP RO-01003","SETOP","RO-01003","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",424.49]
["SETOP RO-01004","SETOP","RO-01004","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",314.27999999999997]
["SETOP RO-01005","SETOP","RO-01005","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 35 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",449.85]
["SETOP RO-01006","SETOP","RO-01006","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 35 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",342]
["SETOP RO-01007","SETOP","RO-01007","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 40 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",478.21]
["SETOP RO-01008","SETOP","RO-01008","Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 40 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",372.98]
["SETOP RO-00967","SETOP","RO-00967","Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",437.55]
["SETOP RO-24322","SETOP","RO-24322","Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e brita, exclui transporte da areia e da brita)","m3",411.82]
["SETOP RO-00968","SETOP","RO-00968","Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",362.6]
["SETOP RO-24323","SETOP","RO-24323","Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e brita, exclui transporte da areia e da brita)","m3",352.21]
["SETOP RO-00989","SETOP","RO-00989","Concreto submerso confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",533.95000000000005]
["SETOP RO-00990","SETOP","RO-00990","Concreto submerso confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)","m3",375.35]
["SETOP RO-01136","SETOP","RO-01136","Confecção de canaleta meia cana D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",8.94]
["SETOP RO-01137","SETOP","RO-01137","Confecção de canaleta meia cana D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",7.59]
["SETOP RO-01138","SETOP","RO-01138","Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",11.85]
["SETOP RO-01139","SETOP","RO-01139","Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",9.89]
["SETOP RO-01140","SETOP","RO-01140","Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",18.64]
["SETOP RO-01141","SETOP","RO-01141","Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",15.14]
["SETOP RO-01142","SETOP","RO-01142","Confecção de canaleta meia cana D = 0,50 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",27.42]
["SETOP RO-01143","SETOP","RO-01143","Confecção de canaleta meia cana D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",21.92]
["SETOP RO-01144","SETOP","RO-01144","Confecção de canaleta meia cana D = 0,60 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",35.36]
["SETOP RO-01145","SETOP","RO-01145","Confecção de canaleta meia cana D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",28.12]
["SETOP RO-01104","SETOP","RO-01104","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",124.65]
["SETOP RO-01105","SETOP","RO-01105","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",108.79]
["SETOP RO-01114","SETOP","RO-01114","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",136.68]
["SETOP RO-01115","SETOP","RO-01115","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",120.83]
["SETOP RO-01124","SETOP","RO-01124","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",197.13]
["SETOP RO-01125","SETOP","RO-01125","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",181.28]
[{"$f":"CONCATENATE($B26671,\" \",$C26671)","v":"SETOP RO-01106"},"SETOP","RO-01106","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",190.17]
["SETOP RO-01107","SETOP","RO-01107","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",164.92]
["SETOP RO-01116","SETOP","RO-01116","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",238.29]
["SETOP RO-01117","SETOP","RO-01117","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",213.09]
["SETOP RO-01126","SETOP","RO-01126","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",335.06]
["SETOP RO-01127","SETOP","RO-01127","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",306.86]
["SETOP RO-01108","SETOP","RO-01108","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",328.87]
["SETOP RO-01109","SETOP","RO-01109","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",294.24]
["SETOP RO-01118","SETOP","RO-01118","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",376.99]
["SETOP RO-01119","SETOP","RO-01119","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",342.42]
["SETOP RO-01128","SETOP","RO-01128","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",476.04]
["SETOP RO-01129","SETOP","RO-01129","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",431.92]
["SETOP RO-01110","SETOP","RO-01110","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",449.44]
["SETOP RO-01111","SETOP","RO-01111","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",399.01]
["SETOP RO-01120","SETOP","RO-01120","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",557.70000000000005]
["SETOP RO-01121","SETOP","RO-01121","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",507.41]
["SETOP RO-01130","SETOP","RO-01130","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",734.73]
["SETOP RO-01131","SETOP","RO-01131","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",667.57]
["SETOP RO-01112","SETOP","RO-01112","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",725.42]
["SETOP RO-01113","SETOP","RO-01113","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",646.66]
["SETOP RO-01122","SETOP","RO-01122","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",893.83]
["SETOP RO-01123","SETOP","RO-01123","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",815.28]
["SETOP RO-01132","SETOP","RO-01132","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",1177.93]
["SETOP RO-01133","SETOP","RO-01133","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",1073.96]
["SETOP RO-01134","SETOP","RO-01134","Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",16.86]
["SETOP RO-01135","SETOP","RO-01135","Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",15.13]
["SETOP RO-01094","SETOP","RO-01094","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",17.72]
["SETOP RO-01095","SETOP","RO-01095","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",15.01]
["SETOP RO-01096","SETOP","RO-01096","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,30 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",23.52]
["SETOP RO-01097","SETOP","RO-01097","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",19.600000000000001]
["SETOP RO-01098","SETOP","RO-01098","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,40 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",37.08]
["SETOP RO-01099","SETOP","RO-01099","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",30.08]
["SETOP RO-01100","SETOP","RO-01100","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,50 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",54.62]
["SETOP RO-01101","SETOP","RO-01101","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",43.62]
["SETOP RO-01102","SETOP","RO-01102","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,60 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",70.67]
["SETOP RO-01103","SETOP","RO-01103","Confecção de tubos de concreto simples D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",56.2]
["SETOP RO-17513","SETOP","RO-17513","Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4,00 a 8,00 mm","m",1.57]
["SETOP RO-8815","SETOP","RO-8815","Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9,00 a 25,00 mm","m",6.72]
["SETOP RO-17514","SETOP","RO-17514","Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,50 mm","m",1.73]
["SETOP RO-17506","SETOP","RO-17506","Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno","cm2",7.0000000000000007E-2]
["SETOP RO-17508","SETOP","RO-17508","Corte de cantoneira de alumínio","un",0.12]
["SETOP RO-8816","SETOP","RO-8816","Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica","m",2.44]
["SETOP RO-2164","SETOP","RO-2164","Corte de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.1499999999999999]
["SETOP RO-17512","SETOP","RO-17512","Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.4]
["SETOP RO-17509","SETOP","RO-17509","Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno","m",0.77]
["SETOP RO-17510","SETOP","RO-17510","Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno","m",0.85]
["SETOP RO-17511","SETOP","RO-17511","Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno","m",0.92]
["SETOP RO-2162","SETOP","RO-2162","Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.01]
["SETOP RO-2163","SETOP","RO-2163","Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.1100000000000001]
["SETOP RO-5952","SETOP","RO-5952","Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4\"","un",0.25]
["SETOP RO-14075","SETOP","RO-14075","Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8\"","un",0.19]
["SETOP RO-6790","SETOP","RO-6790","Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno","cm2",0.02]
["SETOP RO-17515","SETOP","RO-17515","Dobramento de chapas metálicas com espessuras de 6,30 a 10,00 mm","m",3.52]
["SETOP RO-2165","SETOP","RO-2165","Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,50 kg/m, espaçadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,20 a 0,40 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação","m",1.99]
["SETOP RO-2169","SETOP","RO-2169","Estroncas para valas com D = 15,00 cm - madeira sem reaproveitamento","m",38.53]
["SETOP RO-01156","SETOP","RO-01156","Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",80.010000000000005]
["SETOP RO-5959","SETOP","RO-5959","Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m",113.09]
["SETOP RO-8539","SETOP","RO-8539","Junta de dilatação de bueiros celulares","m",1.1200000000000001]
["SETOP RO-7883","SETOP","RO-7883","Lançamento manual de concreto na vertical para os serviços de drenagem","m3",82.1]
["SETOP RO-01077","SETOP","RO-01077","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",17.899999999999999]
["SETOP RO-01078","SETOP","RO-01078","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",28]
["SETOP RO-01079","SETOP","RO-01079","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",38.71]
["SETOP RO-01080","SETOP","RO-01080","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação","un",49.05]
["SETOP RO-01081","SETOP","RO-01081","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação","un",74.349999999999994]
[{"$f":"CONCATENATE($B26735,\" \",$C26735)","v":"SETOP RO-01082"},"SETOP","RO-01082","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",20.61]
["SETOP RO-01083","SETOP","RO-01083","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",28.16]
["SETOP RO-01084","SETOP","RO-01084","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",39.22]
["SETOP RO-01085","SETOP","RO-01085","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação","un",64.89]
["SETOP RO-01086","SETOP","RO-01086","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação","un",144.43]
["SETOP RO-00952","SETOP","RO-00952","Microconcreto confeccionado em misturador e lançamento manual para reparos e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)","m3",3310.54]
["SETOP RO-17516","SETOP","RO-17516","Solda de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno","m",63.95]
["SETOP RO-2170","SETOP","RO-2170","Solda de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno","m",127.78]
["SETOP RO-2166","SETOP","RO-2166","Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno","m",17.87]
["SETOP RO-2167","SETOP","RO-2167","Solda de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno","m",25.5]
["SETOP RO-2168","SETOP","RO-2168","Solda de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno","m",34.770000000000003]
["SETOP RO-01090","SETOP","RO-01090","Solda de conectores de cisalhamento tipo \"stud bolt\" em telhafôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto","m2",0.1]
["SETOP RO-6136","SETOP","RO-6136","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX","Kg",75.67]
["SETOP RO-2171","SETOP","RO-2171","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX","Kg",36.090000000000003]
["SETOP RO-17519","SETOP","RO-17519","Solda tipo MIG/MAG semiautomática","Kg",73.680000000000007]
["SETOP RO-01087","SETOP","RO-01087","Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm - fornecimento e instalação","m2",140.54]
["SETOP RO-01088","SETOP","RO-01088","Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,95 mm - fornecimento e instalação","m2",167.17]
["SETOP RO-01089","SETOP","RO-01089","Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 1,25 mm - fornecimento e instalação","m2",214.9]
["SETOP RO-00876","SETOP","RO-00876","Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural","TxKM",1]
["SETOP RO-00877","SETOP","RO-00877","Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário","TxKM",0.8]
["SETOP RO-00878","SETOP","RO-00878","Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada","TxKM",0.66]
["SETOP RO-00879","SETOP","RO-00879","Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural","TxKM",1.26]
["SETOP RO-00880","SETOP","RO-00880","Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário","TxKM",1]
["SETOP RO-00881","SETOP","RO-00881","Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada","TxKM",0.82]
["SETOP RO-00882","SETOP","RO-00882","Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em leito natural","TxKM",1.06]
["SETOP RO-00883","SETOP","RO-00883","Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em revestimento primário","TxKM",0.85]
["SETOP RO-00884","SETOP","RO-00884","Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia pavimentada","TxKM",0.7]
["SETOP RO-00885","SETOP","RO-00885","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural","TxKM",2.15]
["SETOP RO-00886","SETOP","RO-00886","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário","TxKM",1.72]
["SETOP RO-00887","SETOP","RO-00887","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada","TxKM",1.41]
["SETOP RO-00888","SETOP","RO-00888","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural","TxKM",2.69]
["SETOP RO-00889","SETOP","RO-00889","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário","TxKM",2.15]
["SETOP RO-00890","SETOP","RO-00890","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada","TxKM",1.76]
["SETOP RO-00891","SETOP","RO-00891","Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural","TxKM",1.1200000000000001]
["SETOP RO-00892","SETOP","RO-00892","Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário","TxKM",0.89]
["SETOP RO-00893","SETOP","RO-00893","Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada","TxKM",0.73]
["SETOP RO-00894","SETOP","RO-00894","Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural","TxKM",1.78]
["SETOP RO-00895","SETOP","RO-00895","Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário","TxKM",1.42]
["SETOP RO-00896","SETOP","RO-00896","Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada","TxKM",1.1599999999999999]
["SETOP RO-00897","SETOP","RO-00897","Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural","TxKM",1.1499999999999999]
["SETOP RO-00898","SETOP","RO-00898","Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário","TxKM",0.92]
["SETOP RO-00899","SETOP","RO-00899","Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada","TxKM",0.75]
["SETOP RO-00900","SETOP","RO-00900","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural","TxKM",0.67]
["SETOP RO-00901","SETOP","RO-00901","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário","TxKM",0.54]
["SETOP RO-00902","SETOP","RO-00902","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada","TxKM",0.44]
["SETOP RO-00903","SETOP","RO-00903","Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural","TxKM",2.0099999999999998]
["SETOP RO-00904","SETOP","RO-00904","Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário","TxKM",1.61]
["SETOP RO-00905","SETOP","RO-00905","Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada","TxKM",1.31]
["SETOP RO-00906","SETOP","RO-00906","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em leito natural","TxKM",1.98]
["SETOP RO-00907","SETOP","RO-00907","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em revestimento primário","TxKM",1.59]
["SETOP RO-00908","SETOP","RO-00908","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada","TxKM",1.3]
["SETOP RO-00909","SETOP","RO-00909","Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural","TxKM",0.77]
["SETOP RO-00910","SETOP","RO-00910","Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário","TxKM",0.62]
["SETOP RO-00911","SETOP","RO-00911","Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada","TxKM",0.5]
["SETOP RO-6259","SETOP","RO-6259","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural","t",1.05]
["SETOP RO-6260","SETOP","RO-6260","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário","t",0.84]
["SETOP RO-6261","SETOP","RO-6261","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada","t",0.7]
["SETOP RO-00912","SETOP","RO-00912","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural","TxKM",1.76]
["SETOP RO-00913","SETOP","RO-00913","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário","TxKM",1.41]
["SETOP RO-00914","SETOP","RO-00914","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada","TxKM",1.1499999999999999]
["SETOP RO-00918","SETOP","RO-00918","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural","TxKM",7.0000000000000007E-2]
["SETOP RO-00919","SETOP","RO-00919","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","TxKM",0.05]
["SETOP RO-00920","SETOP","RO-00920","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada","TxKM",0.04]
["SETOP RO-00921","SETOP","RO-00921","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural","TxKM",1.83]
[{"$f":"CONCATENATE($B26799,\" \",$C26799)","v":"SETOP RO-00922"},"SETOP","RO-00922","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário","TxKM",1.46]
["SETOP RO-00923","SETOP","RO-00923","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada","TxKM",1.2]
["SETOP RO-00924","SETOP","RO-00924","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural","km",71.75]
["SETOP RO-00925","SETOP","RO-00925","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário","km",57.38]
["SETOP RO-00926","SETOP","RO-00926","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada","km",46.88]
["SETOP RO-00927","SETOP","RO-00927","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural","km",85.7]
["SETOP RO-00928","SETOP","RO-00928","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primário","km",68.53]
["SETOP RO-00929","SETOP","RO-00929","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada","km",55.99]
["SETOP RO-00930","SETOP","RO-00930","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural","km",164.08]
["SETOP RO-00931","SETOP","RO-00931","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário","km",131.19999999999999]
["SETOP RO-00932","SETOP","RO-00932","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada","km",107.2]
["SETOP RO-00933","SETOP","RO-00933","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural","km",210.28]
["SETOP RO-00934","SETOP","RO-00934","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário","km",168.14]
["SETOP RO-00935","SETOP","RO-00935","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada","km",137.38]
["SETOP 2501","SETOP",2501,"Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais"]
["SETOP RO-19772","SETOP","RO-19772","Fôrma em chapa metálica 1/8\" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",21.47]
["SETOP 2502","SETOP",2502,"Obras de Arte Especiais sem Aço"]
["SETOP RO-19756","SETOP","RO-19756"," Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",65.75]
["SETOP RO-19777","SETOP","RO-19777","Fôrma de papelão para pilar de concreto - D = 600,00 mm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m",22.58]
["SETOP RO-19766","SETOP","RO-19766","Fôrmas curvas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",91.25]
["SETOP RO-19767","SETOP","RO-19767","Fôrmas curvas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",91.34]
["SETOP RO-19746","SETOP","RO-19746","Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",90.21]
["SETOP RO-19750","SETOP","RO-19750","Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",65.75]
["SETOP RO-19751","SETOP","RO-19751","Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",58.97]
["SETOP RO-19752","SETOP","RO-19752","Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",90.21]
["SETOP RO-19753","SETOP","RO-19753","Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",65.75]
["SETOP RO-19754","SETOP","RO-19754","Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",58.97]
["SETOP RO-19755","SETOP","RO-19755","Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",90.21]
["SETOP RO-19757","SETOP","RO-19757","Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",58.97]
["SETOP RO-19758","SETOP","RO-19758","Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",90.3]
["SETOP RO-19759","SETOP","RO-19759","Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",65.849999999999994]
["SETOP RO-19760","SETOP","RO-19760","Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",59.07]
["SETOP RO-19761","SETOP","RO-19761","Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",90.3]
["SETOP RO-19762","SETOP","RO-19762","Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",65.849999999999994]
["SETOP RO-19763","SETOP","RO-19763","Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",59.07]
["SETOP RO-19764","SETOP","RO-19764","Fôrmas de compensado resinado 14,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",147.28]
["SETOP RO-19765","SETOP","RO-19765","Fôrmas de compensado resinado 14,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",95.76]
["SETOP RO-19768","SETOP","RO-19768","Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)","m2",165.09]
["SETOP ","SETOP"]
["SETOP \n\n\n\n\nTABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA CONSULTORIA E PROJETOS\n\n\n\n\n","SETOP","\n\n\n\n\nTABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA CONSULTORIA E PROJETOS\n\n\n\n\n"]
["SETOP ","SETOP"]
["SETOP TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA CONSULTORIA E PROJETOS","SETOP","TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA CONSULTORIA E PROJETOS"]
["SETOP Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração","SETOP","Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração"]
["SETOP JULHO/2025","SETOP","JULHO/2025"]
["SETOP ","SETOP"]
["SETOP ","SETOP"]
["SETOP CÓDIGO","SETOP","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DO SERVIÇO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO"]
["SETOP 10","SETOP",10,"CONSULTORIA"]
["SETOP 15","SETOP",15,"PROFISSIONAIS/CONSULTORES"]
["SETOP CO-33060","SETOP","CO-33060","ADVOGADO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",52.96]
["SETOP CO-33061","SETOP","CO-33061","ADVOGADO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",68.86]
["SETOP CO-33062","SETOP","CO-33062","ADVOGADO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",122.01]
["SETOP CO-33116","SETOP","CO-33116","AJUDANTE DE TOPÓGRAFO/BALIZA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",21.05]
["SETOP CO-28409","SETOP","CO-28409","AJUDANTE ESPECIALIZADO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",32.869999999999997]
["SETOP CO-33089","SETOP","CO-33089","ANTROPÓLOGO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",38.92]
["SETOP CO-33090","SETOP","CO-33090","ANTROPÓLOGO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",50.01]
["SETOP CO-33091","SETOP","CO-33091","ANTROPÓLOGO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",76.599999999999994]
["SETOP CO-33092","SETOP","CO-33092","ARQUEÓLOGO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",33.72]
["SETOP CO-33093","SETOP","CO-33093","ARQUEÓLOGO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",43.02]
["SETOP CO-33095","SETOP","CO-33095","ARQUEÓLOGO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",61.75]
["SETOP CO-33063","SETOP","CO-33063","ASSISTENTE SOCIAL, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",37.85]
["SETOP CO-33064","SETOP","CO-33064","ASSISTENTE SOCIAL, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",48.56]
["SETOP CO-33065","SETOP","CO-33065","ASSISTENTE SOCIAL, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",78.459999999999994]
["SETOP CO-33067","SETOP","CO-33067","AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",23.82]
[{"$f":"CONCATENATE($B26863,\" \",$C26863)","v":"SETOP CO-33068"},"SETOP","CO-33068","AUXILIAR DE LABORATÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",20.65]
["SETOP CO-33069","SETOP","CO-33069","AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",21.05]
["SETOP CO-33066","SETOP","CO-33066","AUXILIAR/AJUDANTE DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",21.68]
["SETOP CO-33070","SETOP","CO-33070","BIÓLOGO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",36.53]
["SETOP CO-33071","SETOP","CO-33071","BIÓLOGO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",46.78]
["SETOP CO-33072","SETOP","CO-33072","BIÓLOGO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",80.400000000000006]
["SETOP CO-33073","SETOP","CO-33073","COORDENADOR AMBIENTAL, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",176.83]
["SETOP CO-33107","SETOP","CO-33107","DESENHISTA/MODELADOR TÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",31.88]
["SETOP CO-33074","SETOP","CO-33074","ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",126.52]
["SETOP CO-33075","SETOP","CO-33075","ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",135.41999999999999]
["SETOP CO-33076","SETOP","CO-33076","ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",144.32]
["SETOP CO-33077","SETOP","CO-33077","ENGENHEIRO AGRÔNOMO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",126.52]
["SETOP CO-33078","SETOP","CO-33078","ENGENHEIRO AGRÔNOMO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",134.61000000000001]
["SETOP CO-33079","SETOP","CO-33079","ENGENHEIRO AGRÔNOMO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",142.71]
["SETOP CO-33080","SETOP","CO-33080","ENGENHEIRO AMBIENTAL, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",126.52]
["SETOP CO-33081","SETOP","CO-33081","ENGENHEIRO AMBIENTAL, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",138.33000000000001]
["SETOP CO-33082","SETOP","CO-33082","ENGENHEIRO AMBIENTAL, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",150.13999999999999]
["SETOP CO-27337","SETOP","CO-27337","ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL CONSULTOR ESPECIAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",251.15]
["SETOP CO-27339","SETOP","CO-27339","ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",219.92]
["SETOP CO-27342","SETOP","CO-27342","ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL COORDENADOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",188.83]
["SETOP CO-27348","SETOP","CO-27348","ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",126.52]
["SETOP CO-27347","SETOP","CO-27347","ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",144]
["SETOP CO-27344","SETOP","CO-27344","ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",161.47999999999999]
["SETOP CO-13791","SETOP","CO-13791","PESQUISADOR TRÁFEGO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",24.22]
["SETOP 215","SETOP",215,"DIÁRIA"]
["SETOP CO-24324","SETOP","CO-24324","DIÁRIA DE VIAGEM COM OU SEM PERNOITE, INCLUSIVE ALIMENTAÇÃO","un",258]
["SETOP 23","SETOP",23,"VEÍCULOS PARA VISTORIA/SUPERVISÃO"]
["SETOP CO-27674","SETOP","CO-27674","VEÍCULO TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE PARA SETE (7) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)","mês",2087.61]
["SETOP CO-27675","SETOP","CO-27675","VEÍCULO TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE PARA SETE (7) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL)","km",1.42]
["SETOP CO-28364","SETOP","CO-28364","VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)","mês",1853.59]
["SETOP CO-28366","SETOP","CO-28366","VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL)","km",1.02]
["SETOP CO-27676","SETOP","CO-27676","VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA QUINZE (15) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)","mês",4506.0600000000004]
["SETOP CO-27677","SETOP","CO-27677","VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA QUINZE (15) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL)","km",1.45]
["SETOP 31","SETOP",31,"PROJETO"]
["SETOP 33","SETOP",33,"LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO"]
["SETOP CO-27369","SETOP","CO-27369","LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE 50.001 M2","m2",0.35]
["SETOP CO-27361","SETOP","CO-27361","LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO ATÉ 2.000 M2","un",1284.52]
["SETOP CO-27367","SETOP","CO-27367","LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M2","m2",0.45]
["SETOP CO-27363","SETOP","CO-27363","LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2","un",3068.04]
["SETOP 34","SETOP",34,"PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS"]
["SETOP CO-27397","SETOP","CO-27397","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",1.22]
["SETOP CO-27390","SETOP","CO-27390","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",4.97]
["SETOP CO-27391","SETOP","CO-27391","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2","m2",4.32]
["SETOP CO-27392","SETOP","CO-27392","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",3.74]
["SETOP CO-27394","SETOP","CO-27394","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",3.1]
["SETOP CO-27395","SETOP","CO-27395","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",2.4500000000000002]
["SETOP CO-27396","SETOP","CO-27396","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",1.87]
["SETOP CO-27413","SETOP","CO-27413","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA","m2",0.14000000000000001]
["SETOP CO-27388","SETOP","CO-27388","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA ACIMA DE 16.000 M2","m2",0.14000000000000001]
["SETOP CO-27382","SETOP","CO-27382","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 11.001 M2 ATÉ 13.000 M2","m2",0.28999999999999998]
["SETOP CO-27385","SETOP","CO-27385","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 13.001 M2 ATÉ 16.000 M2","m2",0.22]
["SETOP CO-27375","SETOP","CO-27375","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 6.001 M2 ATÉ 7.000 M2","m2",0.5]
["SETOP CO-27378","SETOP","CO-27378","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 7.001 M2 ATÉ 9.000 M2","m2",0.43]
["SETOP CO-27380","SETOP","CO-27380","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 9.001 M2 ATÉ 11.000 M2","m2",0.36]
["SETOP CO-27372","SETOP","CO-27372","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ 6.000 M2","m2",0.57999999999999996]
["SETOP CO-27405","SETOP","CO-27405","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",1.01]
["SETOP CO-27400","SETOP","CO-27400","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2","m2",3.6]
["SETOP CO-27401","SETOP","CO-27401","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",3.02]
["SETOP CO-27402","SETOP","CO-27402","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",2.52]
["SETOP CO-27403","SETOP","CO-27403","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",2.02]
["SETOP CO-27404","SETOP","CO-27404","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",1.51]
["SETOP CO-27399","SETOP","CO-27399","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",4.0999999999999996]
["SETOP CO-27412","SETOP","CO-27412","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",1.51]
["SETOP CO-27406","SETOP","CO-27406","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",6.12]
[{"$f":"CONCATENATE($B26927,\" \",$C26927)","v":"SETOP CO-27407"},"SETOP","CO-27407","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2","m2",5.33]
["SETOP CO-27408","SETOP","CO-27408","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",4.6100000000000003]
["SETOP CO-27409","SETOP","CO-27409","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",3.82]
["SETOP CO-27410","SETOP","CO-27410","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",3.02]
["SETOP CO-27411","SETOP","CO-27411","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",2.2999999999999998]
["SETOP 35","SETOP",35,"PROJETOS DE EDIFICAÇÃO"]
["SETOP CO-27417","SETOP","CO-27417","ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA > 3.000 M2","un",13524.38]
["SETOP CO-27414","SETOP","CO-27414","ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA <= 600 M2","un",3937.07]
["SETOP CO-27416","SETOP","CO-27416","ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 1.500 M2 < ÁREA <= 3.000 M2","un",11809.41]
["SETOP CO-27415","SETOP","CO-27415","ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 600 M2 < ÁREA <= 1.500 M2","un",7874.14]
["SETOP CO-27418","SETOP","CO-27418","ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PADRÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO < = 600 M2","un",2587.59]
["SETOP CO-27421","SETOP","CO-27421","ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PADRÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO > 3.000 M2","un",10712.55]
["SETOP CO-27420","SETOP","CO-27420","ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PADRÃO COM 1.500 < ÁREA DE PROJEÇÃO <= 3.000 M2","un",8142.91]
["SETOP CO-27419","SETOP","CO-27419","ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PADRÃO COM 600 M2 < ÁREA DE PROJEÇÃO = 1.500 M2","un",4078.69]
["SETOP CO-27493","SETOP","CO-27493","COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ACIMA DE 100.000 M2","m2",0.74]
["SETOP CO-27487","SETOP","CO-27487","COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2","m2",2.8]
["SETOP CO-27488","SETOP","CO-27488","COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M2 ATÉ 20.000 M2","m2",2.46]
["SETOP CO-27489","SETOP","CO-27489","COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2","m2",2.1]
["SETOP CO-27490","SETOP","CO-27490","COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 40.001 M2 ATÉ 60.000 M2","m2",1.77]
["SETOP CO-27491","SETOP","CO-27491","COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 60.001 M2 ATÉ 80.000 M2","m2",1.43]
["SETOP CO-27492","SETOP","CO-27492","COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 80.001 M2 ATÉ 100.000 M2","m2",1.0900000000000001]
["SETOP CO-27494","SETOP","CO-27494","COORDENAÇÃO DE PROJETOS","%",6]
["SETOP CO-27486","SETOP","CO-27486","DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES","PR A1",493.63]
["SETOP CO-27470","SETOP","CO-27470","DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS","PR A1",442.79]
["SETOP CO-27423","SETOP","CO-27423","DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO","PR A1",532.27]
["SETOP CO-27482","SETOP","CO-27482","DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES","PR A1",540.51]
["SETOP CO-27483","SETOP","CO-27483","PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM","un",1576.39]
["SETOP CO-27485","SETOP","CO-27485","PLANTA HUMANIZADA COLORIDA (50X70)CM","PR A1",1036.49]
["SETOP CO-4092","SETOP","CO-4092","PROJETO DE ANDAIME FACHADEIRO COM EMISSÃO DE ART","PR A1",413.41]
["SETOP CO-4091","SETOP","CO-4091","PROJETO DE ELEVADOR COM MEMORIAL DESCRITIVO","PR A1",766.22]
["SETOP CO-27471","SETOP","CO-27471","PROJETO DE LAYOUT","PR A1",932.27]
["SETOP CO-27477","SETOP","CO-27477","PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA","PR A1",1574.51]
["SETOP CO-27478","SETOP","CO-27478","PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE","PR A1",1334.69]
["SETOP CO-27429","SETOP","CO-27429","PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO","PR A1",1808.2]
["SETOP CO-27422","SETOP","CO-27422","PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA","PR A1",2020.53]
["SETOP CO-3952","SETOP","CO-3952","PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO","PR A1",1651.48]
["SETOP CO-27432","SETOP","CO-27432","PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO","PR A1",1939.48]
["SETOP CO-27426","SETOP","CO-27426","PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL","PR A1",1352.47]
["SETOP CO-3951","SETOP","CO-3951","PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA","PR A1",767.81]
["SETOP CO-27473","SETOP","CO-27473","PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO","PR A1",1349.38]
["SETOP CO-4093","SETOP","CO-4093","PROJETO EXECUTIVO DE ESQUADRIAS","PR A1",976.18]
["SETOP CO-27427","SETOP","CO-27427","PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO","PR A1",1480.18]
["SETOP CO-27428","SETOP","CO-27428","PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA","PR A1",2180.8200000000002]
["SETOP CO-27480","SETOP","CO-27480","PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS","PR A1",1438.06]
["SETOP CO-4094","SETOP","CO-4094","PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA","PR A1",1202]
["SETOP CO-27481","SETOP","CO-27481","PROJETO EXECUTIVO DE GLP","PR A1",1296.44]
["SETOP CO-27475","SETOP","CO-27475","PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO","PR A1",1664.2]
["SETOP CO-27433","SETOP","CO-27433","PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO","PR A1",1000.1]
["SETOP CO-4089","SETOP","CO-4089","PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO ESTACIONAMENTO","PR A1",584.72]
["SETOP CO-27431","SETOP","CO-27431","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","PR A1",1808.2]
["SETOP CO-27479","SETOP","CO-27479","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES FLUIDO MECÂNICAS","PR A1",1438.06]
["SETOP CO-27430","SETOP","CO-27430","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS","PR A1",1730.34]
["SETOP CO-27474","SETOP","CO-27474","PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO","PR A1",1652.48]
["SETOP CO-4086","SETOP","CO-4086","PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA","PR A1",957.99]
["SETOP CO-4088","SETOP","CO-4088","PROJETO EXECUTIVO DE LOGÍSTICA","PR A1",485.17]
["SETOP CO-27476","SETOP","CO-27476","PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO","PR A1",1386.12]
["SETOP CO-27468","SETOP","CO-27468","PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO","PR A1",1730.34]
["SETOP CO-27469","SETOP","CO-27469","PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL","PR A1",1249.02]
["SETOP CO-4090","SETOP","CO-4090","PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA INTERNA, HORIZONTAL E VERTICAL (ESTACIONAMENTO)","PR A1",625.09]
["SETOP CO-3953","SETOP","CO-3953","PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV","PR A1",1793.1]
["SETOP CO-27434","SETOP","CO-27434","PROJETO EXECUTIVO DE SPDA","PR A1",1300.72]
["SETOP CO-27424","SETOP","CO-27424","PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA","PR A1",1202]
["SETOP CO-27425","SETOP","CO-27425","PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES","PR A1",592.48]
["SETOP CO-27472","SETOP","CO-27472","PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO","PR A1",774.86]
[{"$f":"CONCATENATE($B26991,\" \",$C26991)","v":"SETOP CO-27484"},"SETOP","CO-27484","VISTA TRATADA COLORIDA (50X70)CM","PR A1",1036.49]
["SETOP 37","SETOP",37,"VISTORIA E CADASTRO"]
["SETOP CO-27499","SETOP","CO-27499","DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL","km",1.25]
["SETOP CO-27498","SETOP","CO-27498","TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",38.93]
["SETOP 38","SETOP",38,"RELATÓRIO TÉCNICO"]
["SETOP CO-27379","SETOP","CO-27379","COMO CONSTRUÍDO (\"AS BUILT\") DE PROJETOS COM  ACIMA DE 100.000 M2","m2",0.24]
["SETOP CO-27389","SETOP","CO-27389","COMO CONSTRUÍDO (\"AS BUILT\") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2","m2",0.87]
["SETOP CO-27387","SETOP","CO-27387","COMO CONSTRUÍDO (\"AS BUILT\") DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M2 ATÉ 20.000 M2","m2",0.76]
["SETOP CO-27386","SETOP","CO-27386","COMO CONSTRUÍDO (\"AS BUILT\") DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2","m2",0.65]
["SETOP CO-27384","SETOP","CO-27384","COMO CONSTRUÍDO (\"AS BUILT\") DE PROJETOS COM ÁREA DE 40.001 M2 ATÉ 60.000 M2","m2",0.55000000000000004]
["SETOP CO-27383","SETOP","CO-27383","COMO CONSTRUÍDO (\"AS BUILT\") DE PROJETOS COM ÁREA DE 60.001 M2 ATÉ 80.000 M2","m2",0.45]
["SETOP CO-27381","SETOP","CO-27381","COMO CONSTRUÍDO (\"AS BUILT\") DE PROJETOS COM ÁREA DE 80.001 M2 ATÉ 100.000 M2","m2",0.34]
["SETOP CO-27439","SETOP","CO-27439","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO  PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA","m2",0.09]
["SETOP CO-27454","SETOP","CO-27454","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",0.61]
["SETOP CO-27460","SETOP","CO-27460","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",2.44]
["SETOP CO-27459","SETOP","CO-27459","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2","m2",2.14]
["SETOP CO-27458","SETOP","CO-27458","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",1.83]
["SETOP CO-27457","SETOP","CO-27457","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",1.53]
["SETOP CO-27456","SETOP","CO-27456","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",1.22]
["SETOP CO-27455","SETOP","CO-27455","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",0.92]
["SETOP CO-27461","SETOP","CO-27461","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA ACIMA DE 16.000 M2","m2",0.09]
["SETOP CO-27463","SETOP","CO-27463","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 11.001 M2 ATÉ 13.000 M2","m2",0.15]
["SETOP CO-27462","SETOP","CO-27462","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 13.001 M2 ATÉ 16.000 M2","m2",0.12]
["SETOP CO-27466","SETOP","CO-27466","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 6.001 M2 ATÉ 7.000 M2","m2",0.24]
["SETOP CO-27465","SETOP","CO-27465","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 7.001 M2 ATÉ 9.000 M2","m2",0.21]
["SETOP CO-27464","SETOP","CO-27464","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA DE 9.001 M2 ATÉ 11.000 M2","m2",0.18]
["SETOP CO-27467","SETOP","CO-27467","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ 6.000 M2","m2",0.27]
["SETOP CO-27447","SETOP","CO-27447","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",0.52]
["SETOP CO-27452","SETOP","CO-27452","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2","m2",1.77]
["SETOP CO-27451","SETOP","CO-27451","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",1.5]
["SETOP CO-27450","SETOP","CO-27450","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",1.25]
["SETOP CO-27449","SETOP","CO-27449","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",1.01]
["SETOP CO-27448","SETOP","CO-27448","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",0.76]
["SETOP CO-27453","SETOP","CO-27453","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",1.99]
["SETOP CO-27440","SETOP","CO-27440","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",0.76]
["SETOP CO-27446","SETOP","CO-27446","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",2.99]
["SETOP CO-27445","SETOP","CO-27445","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2","m2",2.6]
["SETOP CO-27444","SETOP","CO-27444","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",2.23]
["SETOP CO-27443","SETOP","CO-27443","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",1.86]
["SETOP CO-27442","SETOP","CO-27442","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",1.5]
["SETOP CO-27441","SETOP","CO-27441","ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",1.1299999999999999]
["SETOP CO-27368","SETOP","CO-27368","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",0.19]
["SETOP CO-27377","SETOP","CO-27377","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",0.72]
["SETOP CO-27376","SETOP","CO-27376","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2","m2",0.65]
["SETOP CO-27374","SETOP","CO-27374","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",0.57999999999999996]
["SETOP CO-27373","SETOP","CO-27373","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",0.43]
["SETOP CO-27371","SETOP","CO-27371","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",0.36]
["SETOP CO-27370","SETOP","CO-27370","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",0.28999999999999998]
["SETOP CO-27349","SETOP","CO-27349","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",0.16]
["SETOP CO-27365","SETOP","CO-27365","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2","m2",0.53]
["SETOP CO-27364","SETOP","CO-27364","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",0.46]
["SETOP CO-27362","SETOP","CO-27362","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",0.36]
["SETOP CO-27359","SETOP","CO-27359","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",0.28999999999999998]
["SETOP CO-27353","SETOP","CO-27353","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",0.24]
["SETOP CO-27366","SETOP","CO-27366","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",0.62]
["SETOP CO-27336","SETOP","CO-27336","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2","m2",0.23]
["SETOP CO-27345","SETOP","CO-27345","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2\n","m2",0.79]
["SETOP CO-27341","SETOP","CO-27341","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2","m2",0.57999999999999996]
["SETOP CO-27340","SETOP","CO-27340","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 6.001 M2 A 8.000 M2","m2",0.48]
["SETOP CO-27338","SETOP","CO-27338","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2","m2",0.35]
["SETOP CO-27346","SETOP","CO-27346","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS- ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",0.94]
["SETOP CO-27343","SETOP","CO-27343","MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS- ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2","m2",0.68]
["SETOP 39","SETOP",39,"CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DE PRANCHA"]
["SETOP CO-27352","SETOP","CO-27352","CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A0","% A1",170]
[{"$f":"CONCATENATE($B27055,\" \",$C27055)","v":"SETOP CO-27355"},"SETOP","CO-27355","CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A1 ALONGADO","% A1",130]
["SETOP CO-27356","SETOP","CO-27356","CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A2","% A1",50]
["SETOP CO-27358","SETOP","CO-27358","CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A3","% A1",25]
["SETOP 245","SETOP",245,"SONDAGEM"]
["SETOP CO-28390","SETOP","CO-28390","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)","un",873.6]
["SETOP CO-28389","SETOP","CO-28389","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO","km",2.04]
["SETOP CO-28388","SETOP","CO-28388","SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2\", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","m",79.09]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":894,"n_cols":24,"rows_kept":894,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[892,8,892,9],[893,8,893,9],[892,4,892,7],[893,4,893,7],[891,1,891,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cores das células:",null,null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(_xlfn._xlws.FILTER(OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000),OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000)<>\"\"))","v":"Composição"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher",null,"Cotação"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SINAPI-I"]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS",null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções",null,"SINAPI"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNXMÊS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1087.33},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":94.88},"Composições",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SICRO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUDECAP"]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUDECAP CONST."]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B8,\" \",$C8),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L8),$H8=\"\",$H8=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!O8)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!P8)-6)),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,"SETOP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Composição COMP01"},"Composição","COMP01","LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2","UNXMÊS",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":1087.33},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":94.88},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":1087.33},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":94.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(I12,2),2)","v":27.61},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(J12,2),2)","v":29.88},1.32,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B12,\" \",$C12),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G12*P12,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"H"},31.03,33.69,1.32,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B13,\" \",$C13),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H14*ROUND(I14,2),2)","v":28.69},31.31,0.99,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B14,\" \",$C14),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!O14)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!P14)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F14*O14,2)","v":0},0]
[null,"SUDECAP","89.50.02",{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":"LOCAÇÃO CONTAINER 6,00X2,40X2,82M COM ISOLAMENTO TÉRMICO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":"MES"},{"$f":"ROUND($H15*ROUND(I15,2),2)","v":1000},0,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":1000},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B15,\" \",$C15),Banco!$A:$A,0)","v":19194},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!O15)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!P15)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F15*O15,2)","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K16,-1,0),$K$1:$K16,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B17,\" \",$C17)","v":"Composição COMP02"},"Composição","COMP02","BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO","M2",{"$f":"IF($L17>0,SUM(OFFSET(F17,1,0,$L17),0))","v":240.90000000000003},{"$f":"IF($L17>0,SUM(OFFSET(G17,1,0,$L17),0))","v":245.31000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F17),0,F17)","v":240.90000000000003},{"$f":"IF(ISERROR(G17),0,G17)","v":245.31000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K17,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K17+1,K:K,0))-ROW(L17)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I17<>0,J17<>0),N17=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","94207",{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H18*ROUND(I18,2),2)","v":40.67},{"$f":"ROUND($H18*ROUND(J18,2),2)","v":41.25},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":40.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":41.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B18,\" \",$C18),Banco!$A:$A,0)","v":15357},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F18*O18,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G18*P18,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","100382",{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H19*ROUND(I19,2),2)","v":29.39},29.86,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":29.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":29.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B19,\" \",$C19),Banco!$A:$A,0)","v":9927},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F19*O19,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","101747",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H20*ROUND(I20,2),2)","v":78.239999999999995},78.61,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":78.239999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":78.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B20,\" \",$C20),Banco!$A:$A,0)","v":14305},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":1E-4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":1E-4},{"$f":"ROUND(F20*O20,2)","v":0.01},0.01]
[null,"SINAPI","92562",{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":"UN"},89.29,92.01,0.03,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":2976.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":3067.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B21,\" \",$C21),Banco!$A:$A,0)","v":9954},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":1.9599999999999999E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":1.9E-2},1.75,1.75]
[null,"SINAPI","97083",{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!D22)-1),\"\")","v":"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!E22)-1),\"\")","v":"M2"},3.31,3.58,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!I22)-4)),0)","v":3.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!J22)-4)),0)","v":3.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B22,\" \",$C22),Banco!$A:$A,0)","v":14660},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L22),$H22=\"\",$H22=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K22,$K$1:$K22,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!O22)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!P22)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K23,-1,0),$K$1:$K23,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B24,\" \",$C24)","v":"Composição COMP03"},"Composição","COMP03","BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO","M2",{"$f":"IF($L24>0,SUM(OFFSET(F24,1,0,$L24),0))","v":1075.8199999999997},{"$f":"IF($L24>0,SUM(OFFSET(G24,1,0,$L24),0))","v":1143.5299999999997},null,{"$f":"IF(ISERROR(F24),0,F24)","v":1075.8199999999997},{"$f":"IF(ISERROR(G24),0,G24)","v":1143.5299999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K24,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K24+1,K:K,0))-ROW(L24)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I24<>0,J24<>0),N24=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H25*ROUND(I25,2),2)","v":237.16},{"$f":"ROUND($H25*ROUND(J25,2),2)","v":258.88},8.4190000000000005,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":28.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":30.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B25,\" \",$C25),Banco!$A:$A,0)","v":13123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!O25)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!P25)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F25*O25,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G25*P25,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H26*ROUND(I26,2),2)","v":273.07},295.52,13.053000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B26,\" \",$C26),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F26*O26,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"H"},276.52,300.06,12.074999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B27,\" \",$C27),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","7213",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"M2"},12.87,12.87,0.84,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":15.32},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":15.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B28,\" \",$C28),Banco!$A:$A,0)","v":4600},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","20205",{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":"RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H29*ROUND(I29,2),2)","v":22.67},22.67,4.9489999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":4.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":4.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B29,\" \",$C29),Banco!$A:$A,0)","v":4142},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F29*O29,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","4491",{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":"M"},79.75,79.75,10.119999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":7.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":7.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B30,\" \",$C30),Banco!$A:$A,0)","v":3818},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","2420",{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":"UN"},6.3,6.3,0.48,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":13.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":13.12},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B31,\" \",$C31),Banco!$A:$A,0)","v":2124},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39027",{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":"KG"},29.3,29.3,1.68,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":17.440000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":17.440000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B32,\" \",$C32),Banco!$A:$A,0)","v":3972},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","43614",{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":"M"},130.83000000000001,130.83000000000001,6.26,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":20.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":20.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B33,\" \",$C33),Banco!$A:$A,0)","v":4291},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","5068",{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":"KG"},7.35,7.35,0.42099999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":17.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":17.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B34,\" \",$C34),Banco!$A:$A,0)","v":3964},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!O34)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!P34)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K35,-1,0),$K$1:$K35,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B36,\" \",$C36)","v":"Composição COMP04"},"Composição","COMP04","REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL","M3",{"$f":"IF($L36>0,SUM(OFFSET(F36,1,0,$L36),0))","v":84.03},{"$f":"IF($L36>0,SUM(OFFSET(G36,1,0,$L36),0))","v":90.94},null,{"$f":"IF(ISERROR(F36),0,F36)","v":84.03},{"$f":"IF(ISERROR(G36),0,G36)","v":90.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K36,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K36+1,K:K,0))-ROW(L36)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I36<>0,J36<>0),N36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H37*ROUND(I37,2),2)","v":12.55},{"$f":"ROUND($H37*ROUND(J37,2),2)","v":13.58},0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B37,\" \",$C37),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!O37)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!P37)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F37*O37,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G37*P37,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","106122",{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":"REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":"M3"},71.48,77.36,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":71.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":77.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B38,\" \",$C38),Banco!$A:$A,0)","v":15075},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!O38)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!P38)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K39,-1,0),$K$1:$K39,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B40,\" \",$C40)","v":"Composição COMP05"},"Composição","COMP05","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO","UN",{"$f":"IF($L40>0,SUM(OFFSET(F40,1,0,$L40),0))","v":6735.5300000000007},{"$f":"IF($L40>0,SUM(OFFSET(G40,1,0,$L40),0))","v":7319.9299999999994},null,{"$f":"IF(ISERROR(F40),0,F40)","v":6735.5300000000007},{"$f":"IF(ISERROR(G40),0,G40)","v":7319.9299999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K40,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K40+1,K:K,0))-ROW(L40)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I40<>0,J40<>0),N40=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88325",{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H41*ROUND(I41,2),2)","v":294.66000000000003},{"$f":"ROUND($H41*ROUND(J41,2),2)","v":319.54000000000002},12.756,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":23.1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":25.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B41,\" \",$C41),Banco!$A:$A,0)","v":13439},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F41*O41,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G41*P41,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":"H"},573.17999999999995,627.57000000000005,18.07,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B42,\" \",$C42),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88273",{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":"H"},180.24,196.83,6.3780000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":28.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":30.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B43,\" \",$C43),Banco!$A:$A,0)","v":13340},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":"H"},418.27,454.06,13.818,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":30.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":32.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B44,\" \",$C44),Banco!$A:$A,0)","v":13409},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":"H"},831.73,907.78,28.7,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B45,\" \",$C45),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!D46)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!E46)-1),\"\")","v":"H"},2111.12,2284.69,100.914,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!I46)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!J46)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B46,\" \",$C46),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L46),$H46=\"\",$H46=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K46,$K$1:$K46,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!O46)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!P46)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!D47)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!E47)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H47*ROUND(I47,2),2)","v":1349.47},1464.85,57.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!I47)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!J47)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B47,\" \",$C47),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L47),$H47=\"\",$H47=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K47,$K$1:$K47,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!O47)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!P47)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F47*O47,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":"H"},413.8,449.04,18.07,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B48,\" \",$C48),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":"H"},563.05999999999995,615.57000000000005,20.196000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B49,\" \",$C49),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K50,-1,0),$K$1:$K50,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B51,\" \",$C51)","v":"Composição COMP06"},"Composição","COMP06","LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM","M2XMÊS",{"$f":"IF($L51>0,SUM(OFFSET(F51,1,0,$L51),0))","v":24.09},{"$f":"IF($L51>0,SUM(OFFSET(G51,1,0,$L51),0))","v":24.77},null,{"$f":"IF(ISERROR(F51),0,F51)","v":24.09},{"$f":"IF(ISERROR(G51),0,G51)","v":24.77},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K51,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K51+1,K:K,0))-ROW(L51)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I51<>0,J51<>0),N51=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","97063",{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H52*ROUND(I52,2),2)","v":7.59},{"$f":"ROUND($H52*ROUND(J52,2),2)","v":8.27},0.41599999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":18.239999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":19.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B52,\" \",$C52),Banco!$A:$A,0)","v":9303},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!O52)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!P52)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F52*O52,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G52*P52,2)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","20193",{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":"M2XMES"},16.5,16.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":16.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":16.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B53,\" \",$C53),Banco!$A:$A,0)","v":2938},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!O53)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!P53)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K54,-1,0),$K$1:$K54,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B55,\" \",$C55)","v":"Composição COMP07"},"Composição","COMP07","CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS","M3",{"$f":"IF($L55>0,SUM(OFFSET(F55,1,0,$L55),0))","v":103.69999999999999},{"$f":"IF($L55>0,SUM(OFFSET(G55,1,0,$L55),0))","v":104.1},null,{"$f":"IF(ISERROR(F55),0,F55)","v":103.69999999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G55),0,G55)","v":104.1},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K55,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K55+1,K:K,0))-ROW(L55)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I55<>0,J55<>0),N55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","90776",{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H56*ROUND(I56,2),2)","v":2.4300000000000002},{"$f":"ROUND($H56*ROUND(J56,2),2)","v":2.71},3.9E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":62.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":69.459999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B56,\" \",$C56),Banco!$A:$A,0)","v":13323},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F56*O56,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G56*P56,2)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","2707",{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":"H"},1.06,1.18,8.9999999999999993E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":117.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":131.52000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B57,\" \",$C57),Banco!$A:$A,0)","v":2254},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 008823/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":"ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":"UN"},100.21,100.21,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":100.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":100.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B58,\" \",$C58),Banco!$A:$A,0)","v":148},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!O58)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!P58)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K59,-1,0),$K$1:$K59,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B60,\" \",$C60)","v":"Composição COMP08"},"Composição","COMP08","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",{"$f":"IF($L60>0,SUM(OFFSET(F60,1,0,$L60),0))","v":699.59},{"$f":"IF($L60>0,SUM(OFFSET(G60,1,0,$L60),0))","v":703.06},null,{"$f":"IF(ISERROR(F60),0,F60)","v":699.59},{"$f":"IF(ISERROR(G60),0,G60)","v":703.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K60,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K60+1,K:K,0))-ROW(L60)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I60<>0,J60<>0),N60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H61*ROUND(I61,2),2)","v":6.41},{"$f":"ROUND($H61*ROUND(J61,2),2)","v":6.99},0.224,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B61,\" \",$C61),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F61*O61,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G61*P61,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":"H"},6.31,6.89,0.224,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":28.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":30.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B62,\" \",$C62),Banco!$A:$A,0)","v":13123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!O62)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!P62)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":"H"},28.14,30.45,1.345,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B63,\" \",$C63),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!O63)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!P63)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","90587",{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":"CHI"},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,0.13,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B64,\" \",$C64),Banco!$A:$A,0)","v":8122},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!O64)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!P64)-6)),0)","v":1},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[null,"SINAPI","90586",{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":"CHP"},0.14000000000000001,0.14000000000000001,9.4E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":1.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":1.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B65,\" \",$C65),Banco!$A:$A,0)","v":8123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!O65)-6)),0)","v":0.60529999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!P65)-6)),0)","v":0.60529999999999995},0.08,0.08]
[null,"SINAPI-I","1525",{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":"M3"},658.52,658.52,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":597.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":597.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B66,\" \",$C66),Banco!$A:$A,0)","v":1525},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K67,-1,0),$K$1:$K67,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B68,\" \",$C68)","v":"Composição COMP09"},"Composição","COMP09","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",{"$f":"IF($L68>0,SUM(OFFSET(F68,1,0,$L68),0))","v":701.11},{"$f":"IF($L68>0,SUM(OFFSET(G68,1,0,$L68),0))","v":704.81},null,{"$f":"IF(ISERROR(F68),0,F68)","v":701.11},{"$f":"IF(ISERROR(G68),0,G68)","v":704.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K68,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K68+1,K:K,0))-ROW(L68)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I68<>0,J68<>0),N68=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H69*ROUND(I69,2),2)","v":3.52},{"$f":"ROUND($H69*ROUND(J69,2),2)","v":3.84},0.125,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":28.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":30.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B69,\" \",$C69),Banco!$A:$A,0)","v":13123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F69*O69,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G69*P69,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!D70)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!E70)-1),\"\")","v":"H"},17.28,18.7,0.82599999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!I70)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!J70)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B70,\" \",$C70),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L70),$H70=\"\",$H70=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K70,$K$1:$K70,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!O70)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!P70)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","90587",{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":"CHI"},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,0.13100000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B71,\" \",$C71),Banco!$A:$A,0)","v":8122},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!O71)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!P71)-6)),0)","v":1},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[null,"SINAPI","90586",{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":"CHP"},0.18,0.18,0.12,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":1.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":1.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B72,\" \",$C72),Banco!$A:$A,0)","v":8123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!O72)-6)),0)","v":0.60529999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!P72)-6)),0)","v":0.60529999999999995},0.11,0.11]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":"H"},21.54,23.5,0.753,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B73,\" \",$C73),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!O73)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!P73)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","1525",{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":"M3"},658.52,658.52,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":597.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":597.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B74,\" \",$C74),Banco!$A:$A,0)","v":1525},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!O74)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!P74)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K75,-1,0),$K$1:$K75,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B76,\" \",$C76)","v":"Composição COMP10"},"Composição","COMP10","LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO ","M2",{"$f":"IF($L76>0,SUM(OFFSET(F76,1,0,$L76),0))","v":95.41},{"$f":"IF($L76>0,SUM(OFFSET(G76,1,0,$L76),0))","v":97.820000000000007},null,{"$f":"IF(ISERROR(F76),0,F76)","v":95.41},{"$f":"IF(ISERROR(G76),0,G76)","v":97.820000000000007},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K76,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K76+1,K:K,0))-ROW(L76)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I76<>0,J76<>0),N76=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H77*ROUND(I77,2),2)","v":11.44},{"$f":"ROUND($H77*ROUND(J77,2),2)","v":12.48},0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B77,\" \",$C77),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!O77)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!P77)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F77*O77,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G77*P77,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":"H"},16.739999999999998,18.11,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B78,\" \",$C78),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!O78)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!P78)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","01/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGF/M²"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":"m²"},67.23,67.23,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":67.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":67.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B79,\" \",$C79),Banco!$A:$A,0)","v":149},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!O79)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!P79)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K80,-1,0),$K$1:$K80,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B81,\" \",$C81)","v":"Composição COMP11"},"Composição","COMP11","LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO ","M2",{"$f":"IF($L81>0,SUM(OFFSET(F81,1,0,$L81),0))","v":114.15},{"$f":"IF($L81>0,SUM(OFFSET(G81,1,0,$L81),0))","v":116.56},null,{"$f":"IF(ISERROR(F81),0,F81)","v":114.15},{"$f":"IF(ISERROR(G81),0,G81)","v":116.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K81,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K81+1,K:K,0))-ROW(L81)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I81<>0,J81<>0),N81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!D82)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!E82)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H82*ROUND(I82,2),2)","v":11.44},12.48,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!I82)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!J82)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B82,\" \",$C82),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L82),$H82=\"\",$H82=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K82,$K$1:$K82,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!O82)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!P82)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F82*O82,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!D83)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!E83)-1),\"\")","v":"H"},16.739999999999998,18.11,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!I83)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!J83)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B83,\" \",$C83),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L83),$H83=\"\",$H83=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K83,$K$1:$K83,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!O83)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!P83)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","02/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"m²"},85.97,85.97,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":85.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":85.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B84,\" \",$C84),Banco!$A:$A,0)","v":150},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!O84)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!P84)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K85,-1,0),$K$1:$K85,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B86,\" \",$C86)","v":"Composição COMP12"},"Composição","COMP12","LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO ","M2",{"$f":"IF($L86>0,SUM(OFFSET(F86,1,0,$L86),0))","v":154.49},{"$f":"IF($L86>0,SUM(OFFSET(G86,1,0,$L86),0))","v":157.21},null,{"$f":"IF(ISERROR(F86),0,F86)","v":154.49},{"$f":"IF(ISERROR(G86),0,G86)","v":157.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K86,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K86+1,K:K,0))-ROW(L86)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I86<>0,J86<>0),N86=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H87*ROUND(I87,2),2)","v":12.87},14.04,0.45,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B87,\" \",$C87),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!O87)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!P87)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F87*O87,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":"H"},18.829999999999998,20.38,0.9,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B88,\" \",$C88),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","03/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":"LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":"m²"},122.79,122.79,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":122.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":122.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B89,\" \",$C89),Banco!$A:$A,0)","v":151},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K90,-1,0),$K$1:$K90,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B91,\" \",$C91)","v":"Composição COMP13"},"Composição","COMP13","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR","M2",{"$f":"IF($L91>0,SUM(OFFSET(F91,1,0,$L91),0))","v":15.91},{"$f":"IF($L91>0,SUM(OFFSET(G91,1,0,$L91),0))","v":17.2},null,{"$f":"IF(ISERROR(F91),0,F91)","v":15.91},{"$f":"IF(ISERROR(G91),0,G91)","v":17.2},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K91,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K91+1,K:K,0))-ROW(L91)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I91<>0,J91<>0),N91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88245",{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H92*ROUND(I92,2),2)","v":14.2},15.49,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B92,\" \",$C92),Banco!$A:$A,0)","v":13085},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!O92)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!P92)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F92*O92,2)","v":0},0]
[null,"Cotação"," 12236/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":"TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20cm, FERRO 3,4mm, PAINEL 2X3m, (0,72kg/m²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":"m²"},1.71,1.71,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":1.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":1.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B93,\" \",$C93),Banco!$A:$A,0)","v":152},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!O93)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!P93)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B95,\" \",$C95)","v":"Composição COMP14"},"Composição","COMP14","COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA","M2",{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":221.88},{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(G95,1,0,$L95),0))","v":230.01},null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":221.88},{"$f":"IF(ISERROR(G95),0,G95)","v":230.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H96*ROUND(I96,2),2)","v":53.77},58.67,1.88,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B96,\" \",$C96),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F96*O96,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":"H"},39.33,42.56,1.88,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B97,\" \",$C97),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","1379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":"KG"},1.1200000000000001,1.1200000000000001,1.47,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B98,\" \",$C98),Banco!$A:$A,0)","v":1461},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!O98)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!P98)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":"M3"},0.67,0.67,4.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B99,\" \",$C99),Banco!$A:$A,0)","v":608},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!O99)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!P99)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","11639/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":"COBOGÓ CIMENTO, (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30X30X5 cm "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H100*ROUND(I100,2),2)","v":126.99},{"$f":"ROUND($H100*ROUND(J100,2),2)","v":126.99},11.12,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":11.42},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":11.42},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B100,\" \",$C100),Banco!$A:$A,0)","v":153},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!O100)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!P100)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K101,-1,0),$K$1:$K101,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B102,\" \",$C102)","v":"Composição COMP15"},"Composição","COMP15","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",{"$f":"IF($L102>0,SUM(OFFSET(F102,1,0,$L102),0))","v":116.99000000000001},{"$f":"IF($L102>0,SUM(OFFSET(G102,1,0,$L102),0))","v":118.69999999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F102),0,F102)","v":116.99000000000001},{"$f":"IF(ISERROR(G102),0,G102)","v":118.69999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K102,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K102+1,K:K,0))-ROW(L102)-2","v":11},{"$f":"IF(AND(OR(I102<>0,J102<>0),N102=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H103*ROUND(I103,2),2)","v":4.08},4.41,0.19500000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B103,\" \",$C103),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F103*O103,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88278",{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":"H"},14.92,16.3,0.59499999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":25.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":27.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B104,\" \",$C104),Banco!$A:$A,0)","v":13354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39434",{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":"KG"},4,4,1.0978000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":3.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":3.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B105,\" \",$C105),Banco!$A:$A,0)","v":3305},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39419",{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!D106)-1),\"\")","v":"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!E106)-1),\"\")","v":"M"},5.75,5.75,0.91169999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!I106)-4)),0)","v":6.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!J106)-4)),0)","v":6.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B106,\" \",$C106),Banco!$A:$A,0)","v":3676},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L106),$H106=\"\",$H106=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K106,$K$1:$K106,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!O106)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!P106)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39435",{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!D107)-1),\"\")","v":"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!E107)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H107*ROUND(I107,2),2)","v":2.62},{"$f":"ROUND($H107*ROUND(J107,2),2)","v":2.62},20.186800000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!I107)-4)),0)","v":0.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!J107)-4)),0)","v":0.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B107,\" \",$C107),Banco!$A:$A,0)","v":3558},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L107),$H107=\"\",$H107=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K107,$K$1:$K107,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!O107)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!P107)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","39422",{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H108*ROUND(I108,2),2)","v":20.86},20.86,2.9138999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":7.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":7.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B108,\" \",$C108),Banco!$A:$A,0)","v":3680},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F108*O108,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","39443",{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":"UN"},0.17,0.17,0.54410000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B109,\" \",$C109),Banco!$A:$A,0)","v":3565},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!O109)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!P109)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39432",{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":"FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":"M"},2.31,2.31,0.79249999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":2.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":2.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B110,\" \",$C110),Banco!$A:$A,0)","v":2450},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!O110)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!P110)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39431",{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":"M"},0.83,0.83,2.5026999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B111,\" \",$C111),Banco!$A:$A,0)","v":2449},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!O111)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!P111)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","37586",{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":"PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":"CENTO"},3.05,3.05,2.9600000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":103.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":103.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B112,\" \",$C112),Banco!$A:$A,0)","v":3712},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!O112)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!P112)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39417",{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":"M2"},58.4,58.4,2.1059999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":27.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":27.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B113,\" \",$C113),Banco!$A:$A,0)","v":3762},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!O113)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!P113)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K114,-1,0),$K$1:$K114,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B115,\" \",$C115)","v":"Composição COMP16"},"Composição","COMP16","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.","M2",{"$f":"IF($L115>0,SUM(OFFSET(F115,1,0,$L115),0))","v":170.98999999999998},{"$f":"IF($L115>0,SUM(OFFSET(G115,1,0,$L115),0))","v":172.70000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F115),0,F115)","v":170.98999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G115),0,G115)","v":172.70000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K115,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K115+1,K:K,0))-ROW(L115)-2","v":12},{"$f":"IF(AND(OR(I115<>0,J115<>0),N115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88278",{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H116*ROUND(I116,2),2)","v":14.92},16.3,0.59499999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":25.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":27.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B116,\" \",$C116),Banco!$A:$A,0)","v":13354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F116*O116,2)","v":0},0]
[null,"Cotação"," 1979/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":"ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E= 50mm (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50mm OU SIMILAR) "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":"m²"},68.13,68.13,1.02,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":66.790000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":66.790000000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B117,\" \",$C117),Banco!$A:$A,0)","v":154},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!D118)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!E118)-1),\"\")","v":"H"},4.08,4.41,0.19500000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!I118)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!J118)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B118,\" \",$C118),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L118),$H118=\"\",$H118=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K118,$K$1:$K118,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!O118)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!P118)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39419",{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!D119)-1),\"\")","v":"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!E119)-1),\"\")","v":"M"},5.75,5.75,0.91169999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!I119)-4)),0)","v":6.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!J119)-4)),0)","v":6.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B119,\" \",$C119),Banco!$A:$A,0)","v":3676},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L119),$H119=\"\",$H119=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K119,$K$1:$K119,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!O119)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!P119)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39431",{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H120*ROUND(I120,2),2)","v":0.83},0.83,2.5026999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":0.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":0.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B120,\" \",$C120),Banco!$A:$A,0)","v":2449},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!O120)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!P120)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F120*O120,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","39413",{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":"M2"},44.27,44.27,2.1059999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":21.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":21.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B121,\" \",$C121),Banco!$A:$A,0)","v":3768},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39422",{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":"M"},20.86,20.86,2.9138999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":7.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":7.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B122,\" \",$C122),Banco!$A:$A,0)","v":3680},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!O122)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!P122)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39432",{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":"FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":"M"},2.31,2.31,0.79249999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":2.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":2.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B123,\" \",$C123),Banco!$A:$A,0)","v":2450},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!O123)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!P123)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39434",{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":"KG"},4,4,1.0978000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":3.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":3.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B124,\" \",$C124),Banco!$A:$A,0)","v":3305},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!O124)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!P124)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","37586",{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":"PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":"CENTO"},3.05,3.05,2.9600000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":103.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":103.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B125,\" \",$C125),Banco!$A:$A,0)","v":3712},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!O125)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!P125)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39443",{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":"UN"},0.17,0.17,0.54410000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B126,\" \",$C126),Banco!$A:$A,0)","v":3565},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39435",{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H127*ROUND(I127,2),2)","v":2.62},{"$f":"ROUND($H127*ROUND(J127,2),2)","v":2.62},20.186800000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B127,\" \",$C127),Banco!$A:$A,0)","v":3558},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!O127)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!P127)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K128,-1,0),$K$1:$K128,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B129,\" \",$C129)","v":"Composição COMP17"},"Composição","COMP17","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.","M2",{"$f":"IF($L129>0,SUM(OFFSET(F129,1,0,$L129),0))","v":185.12},{"$f":"IF($L129>0,SUM(OFFSET(G129,1,0,$L129),0))","v":186.83},null,{"$f":"IF(ISERROR(F129),0,F129)","v":185.12},{"$f":"IF(ISERROR(G129),0,G129)","v":186.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K129,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K129+1,K:K,0))-ROW(L129)-2","v":12},{"$f":"IF(AND(OR(I129<>0,J129<>0),N129=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88278",{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!D130)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!E130)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H130*ROUND(I130,2),2)","v":14.92},16.3,0.59499999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!I130)-4)),0)","v":25.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!J130)-4)),0)","v":27.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B130,\" \",$C130),Banco!$A:$A,0)","v":13354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L130),$H130=\"\",$H130=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K130,$K$1:$K130,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!O130)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!P130)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F130*O130,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!D131)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!E131)-1),\"\")","v":"H"},4.08,4.41,0.19500000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!I131)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!J131)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B131,\" \",$C131),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L131),$H131=\"\",$H131=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K131,$K$1:$K131,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!O131)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!P131)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 1979/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":"ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E= 50mm (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50mm OU SIMILAR) "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":"m²"},68.13,68.13,1.02,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":66.790000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":66.790000000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B132,\" \",$C132),Banco!$A:$A,0)","v":154},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!O132)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!P132)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39443",{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H133*ROUND(I133,2),2)","v":0.17},0.17,0.54410000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":0.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":0.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B133,\" \",$C133),Banco!$A:$A,0)","v":3565},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!O133)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!P133)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F133*O133,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","39431",{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":"M"},0.83,0.83,2.5026999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":0.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":0.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B134,\" \",$C134),Banco!$A:$A,0)","v":2449},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!O134)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!P134)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39434",{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":"KG"},4,4,1.0978000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":3.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":3.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B135,\" \",$C135),Banco!$A:$A,0)","v":3305},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!O135)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!P135)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","37586",{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":"PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":"CENTO"},3.05,3.05,2.9600000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":103.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":103.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B136,\" \",$C136),Banco!$A:$A,0)","v":3712},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!O136)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!P136)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39422",{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":"M"},20.86,20.86,2.9138999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":7.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":7.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B137,\" \",$C137),Banco!$A:$A,0)","v":3680},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!O137)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!P137)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39419",{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":"M"},5.75,5.75,0.91169999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":6.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":6.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B138,\" \",$C138),Banco!$A:$A,0)","v":3676},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!O138)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!P138)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39432",{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":"FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":"M"},2.31,2.31,0.79249999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":2.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":2.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B139,\" \",$C139),Banco!$A:$A,0)","v":2450},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!O139)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!P139)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39435",{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":"UN"},2.62,2.62,20.186800000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":0.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":0.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B140,\" \",$C140),Banco!$A:$A,0)","v":3558},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!O140)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!P140)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39417",{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H141*ROUND(I141,2),2)","v":58.4},{"$f":"ROUND($H141*ROUND(J141,2),2)","v":58.4},2.1059999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":27.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":27.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B141,\" \",$C141),Banco!$A:$A,0)","v":3762},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!O141)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!P141)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K142,-1,0),$K$1:$K142,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B143,\" \",$C143)","v":"Composição COMP18"},"Composição","COMP18","ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","KG",{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(F143,1,0,$L143),0))","v":10.48},{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(G143,1,0,$L143),0))","v":10.65},null,{"$f":"IF(ISERROR(F143),0,F143)","v":10.48},{"$f":"IF(ISERROR(G143),0,G143)","v":10.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":18},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K143,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K143+1,K:K,0))-ROW(L143)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I143<>0,J143<>0),N143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","93287",{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":"CHP"},{"$f":"ROUND($H144*ROUND(I144,2),2)","v":0.52},0.53,1.4423000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":360.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":364.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B144,\" \",$C144),Banco!$A:$A,0)","v":7895},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!O144)-6)),0)","v":0.85750000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!P144)-6)),0)","v":0.84889999999999999},{"$f":"ROUND(F144*O144,2)","v":0.45},0.45]
[null,"SINAPI","100719",{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H145*ROUND(I145,2),2)","v":2.99},3.02,0.2218956,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":13.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":13.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B145,\" \",$C145),Banco!$A:$A,0)","v":14237},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!O145)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!P145)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F145*O145,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88240",{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":"H"},0.04,0.05,1.9082999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":21.87},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":23.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B146,\" \",$C146),Banco!$A:$A,0)","v":13071},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!O146)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!P146)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88278",{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":"H"},0.24,0.27,9.6968000000000002E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":25.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":27.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B147,\" \",$C147),Banco!$A:$A,0)","v":13354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!O147)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!P147)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","93288",{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":"CHI"},0.22,0.23,1.1982E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":185.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":188.77},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B148,\" \",$C148),Banco!$A:$A,0)","v":7894},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!O148)-6)),0)","v":0.80459999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!P148)-6)),0)","v":0.78910000000000002},0.18,0.18]
[null,"SINAPI","100716",{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":"M2"},5.48,5.56,0.2218956,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":24.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":25.07},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B149,\" \",$C149),Banco!$A:$A,0)","v":14209},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!O149)-6)),0)","v":0.80310000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!P149)-6)),0)","v":0.79059999999999997},4.4000000000000004,4.4000000000000004]
[null,"SINAPI-I","1334",{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":"KG"},0.76,0.76,7.4439199999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":10.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":10.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B150,\" \",$C150),Banco!$A:$A,0)","v":1404},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!O150)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!P150)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","11977",{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":"UN"},0.23,0.23,1.6908400000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":13.77},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":13.77},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B151,\" \",$C151),Banco!$A:$A,0)","v":1454},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!O151)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!P151)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4777",{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":"KG"},0,0,0.18521480000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B152,\" \",$C152),Banco!$A:$A,0)","v":1291},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!O152)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!P152)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","10966",{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":"KG"},{"$f":"ROUND($H153*ROUND(I153,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H153*ROUND(J153,2),2)","v":0},0.83134600000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B153,\" \",$C153),Banco!$A:$A,0)","v":3664},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!O153)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!P153)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":18},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K154,-1,0),$K$1:$K154,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B155,\" \",$C155)","v":"Composição COMP19"},"Composição","COMP19","COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM","M2",{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(F155,1,0,$L155),0))","v":100.33},{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(G155,1,0,$L155),0))","v":100.33},null,{"$f":"IF(ISERROR(F155),0,F155)","v":100.33},{"$f":"IF(ISERROR(G155),0,G155)","v":100.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":19},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K155,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K155+1,K:K,0))-ROW(L155)-2","v":1},{"$f":"IF(AND(OR(I155<>0,J155<>0),N155=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"Cotação"," 070113/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":"CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":"m²"},{"$f":"ROUND($H156*ROUND(I156,2),2)","v":100.33},100.33,1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":95.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":95.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B156,\" \",$C156),Banco!$A:$A,0)","v":155},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!O156)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!P156)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F156*O156,2)","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":19},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K157,-1,0),$K$1:$K157,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B158,\" \",$C158)","v":"Composição COMP20"},"Composição","COMP20","PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M","UN",{"$f":"IF($L158>0,SUM(OFFSET(F158,1,0,$L158),0))","v":1618.8},{"$f":"IF($L158>0,SUM(OFFSET(G158,1,0,$L158),0))","v":1635.97},null,{"$f":"IF(ISERROR(F158),0,F158)","v":1618.8},{"$f":"IF(ISERROR(G158),0,G158)","v":1635.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":20},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K158,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K158+1,K:K,0))-ROW(L158)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I158<>0,J158<>0),N158=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!D159)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!E159)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H159*ROUND(I159,2),2)","v":120.35},131.77000000000001,3.794,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!I159)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!J159)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B159,\" \",$C159),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L159),$H159=\"\",$H159=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K159,$K$1:$K159,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!O159)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!P159)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F159*O159,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":"H"},67.58,73.33,2.9510000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B160,\" \",$C160),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!O160)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!P160)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":"M3"},2.67,2.67,1.6E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B161,\" \",$C161),Banco!$A:$A,0)","v":608},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!O161)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!P161)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 080106/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":"PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H162*ROUND(I162,2),2)","v":622.70000000000005},622.70000000000005,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":622.70000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":622.70000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B162,\" \",$C162),Banco!$A:$A,0)","v":156},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!O162)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!P162)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F162*O162,2)","v":0},0]
[null,"Cotação"," 002203/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":"TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":"UN"},6.8,6.8,8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":0.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":0.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B163,\" \",$C163),Banco!$A:$A,0)","v":157},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!O163)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!P163)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001349/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!D164)-1),\"\")","v":"ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!E164)-1),\"\")","v":"m"},520.5,520.5,11.16,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!I164)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!J164)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B164,\" \",$C164),Banco!$A:$A,0)","v":158},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L164),$H164=\"\",$H164=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K164,$K$1:$K164,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!O164)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!P164)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 008624/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!D165)-1),\"\")","v":"ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!E165)-1),\"\")","v":"m"},271,271,5.75,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!I165)-4)),0)","v":47.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!J165)-4)),0)","v":47.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B165,\" \",$C165),Banco!$A:$A,0)","v":159},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L165),$H165=\"\",$H165=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K165,$K$1:$K165,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!O165)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!P165)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39027",{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!D166)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!E166)-1),\"\")","v":"KG"},1.92,1.92,0.11,{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!I166)-4)),0)","v":17.440000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!J166)-4)),0)","v":17.440000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B166,\" \",$C166),Banco!$A:$A,0)","v":3972},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L166),$H166=\"\",$H166=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K166,$K$1:$K166,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!O166)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!P166)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","13284",{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!D167)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!E167)-1),\"\")","v":"KG"},4.7,4.7,6.9119999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!I167)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!J167)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B167,\" \",$C167),Banco!$A:$A,0)","v":1462},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L167),$H167=\"\",$H167=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K167,$K$1:$K167,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!O167)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!P167)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","20247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":"KG"},{"$f":"ROUND($H168*ROUND(I168,2),2)","v":0.57999999999999996},{"$f":"ROUND($H168*ROUND(J168,2),2)","v":0.57999999999999996},0.03,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":19.329999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":19.329999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B168,\" \",$C168),Banco!$A:$A,0)","v":3960},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!O168)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!P168)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":20},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K169,-1,0),$K$1:$K169,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B170,\" \",$C170)","v":"Composição COMP21"},"Composição","COMP21","PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE","M2",{"$f":"IF($L170>0,SUM(OFFSET(F170,1,0,$L170),0))","v":560.56000000000006},{"$f":"IF($L170>0,SUM(OFFSET(G170,1,0,$L170),0))","v":565.08000000000004},null,{"$f":"IF(ISERROR(F170),0,F170)","v":560.56000000000006},{"$f":"IF(ISERROR(G170),0,G170)","v":565.08000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":21},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K170,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K170+1,K:K,0))-ROW(L170)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I170<>0,J170<>0),N170=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!D171)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!E171)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H171*ROUND(I171,2),2)","v":47.58},{"$f":"ROUND($H171*ROUND(J171,2),2)","v":52.1},1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!I171)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!J171)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B171,\" \",$C171),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L171),$H171=\"\",$H171=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K171,$K$1:$K171,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!O171)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!P171)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F171*O171,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G171*P171,2)","v":0}]
[null,"Cotação","04/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!D172)-1),\"\")","v":"PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA CURUPIXÁ, FREIJO, COM BATENTE E TRILHO NA PARTE SUPERIOR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!E172)-1),\"\")","v":"UN"},512.98,512.98,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!I172)-4)),0)","v":512.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!J172)-4)),0)","v":512.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B172,\" \",$C172),Banco!$A:$A,0)","v":160},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L172),$H172=\"\",$H172=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K172,$K$1:$K172,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!O172)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!P172)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":21},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K173,-1,0),$K$1:$K173,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B174,\" \",$C174)","v":"Composição COMP22"},"Composição","COMP22","PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO","UN",{"$f":"IF($L174>0,SUM(OFFSET(F174,1,0,$L174),0))","v":4302.62},{"$f":"IF($L174>0,SUM(OFFSET(G174,1,0,$L174),0))","v":4324.93},null,{"$f":"IF(ISERROR(F174),0,F174)","v":4302.62},{"$f":"IF(ISERROR(G174),0,G174)","v":4324.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":22},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K174,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K174+1,K:K,0))-ROW(L174)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I174<>0,J174<>0),N174=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H175*ROUND(I175,2),2)","v":157.11000000000001},{"$f":"ROUND($H175*ROUND(J175,2),2)","v":172.02},4.9530000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B175,\" \",$C175),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!O175)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!P175)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F175*O175,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G175*P175,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!D176)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!E176)-1),\"\")","v":"H"},86.88,94.28,3.794,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!I176)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!J176)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B176,\" \",$C176),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L176),$H176=\"\",$H176=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K176,$K$1:$K176,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!O176)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!P176)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39027",{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!D177)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!E177)-1),\"\")","v":"KG"},1.92,1.92,0.11,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!I177)-4)),0)","v":17.440000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!J177)-4)),0)","v":17.440000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B177,\" \",$C177),Banco!$A:$A,0)","v":3972},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L177),$H177=\"\",$H177=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K177,$K$1:$K177,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!O177)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!P177)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39026",{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!D178)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!E178)-1),\"\")","v":"KG"},0.59,0.59,0.03,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!I178)-4)),0)","v":19.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!J178)-4)),0)","v":19.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B178,\" \",$C178),Banco!$A:$A,0)","v":3975},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L178),$H178=\"\",$H178=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K178,$K$1:$K178,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!O178)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!P178)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 008624/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!D179)-1),\"\")","v":"ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!E179)-1),\"\")","v":"m"},263.93,263.93,5.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!I179)-4)),0)","v":47.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!J179)-4)),0)","v":47.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B179,\" \",$C179),Banco!$A:$A,0)","v":159},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L179),$H179=\"\",$H179=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K179,$K$1:$K179,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!O179)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!P179)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001349/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!D180)-1),\"\")","v":"ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!E180)-1),\"\")","v":"m"},522.37,522.37,11.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!I180)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!J180)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B180,\" \",$C180),Banco!$A:$A,0)","v":158},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L180),$H180=\"\",$H180=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K180,$K$1:$K180,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!O180)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!P180)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 002203/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":"TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":"UN"},6.8,6.8,8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":0.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":0.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B181,\" \",$C181),Banco!$A:$A,0)","v":157},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!O181)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!P181)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","5028",{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!D182)-1),\"\")","v":"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!E182)-1),\"\")","v":"M2"},3263.02,3263.02,2.94,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!I182)-4)),0)","v":1109.8699999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!J182)-4)),0)","v":1109.8699999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B182,\" \",$C182),Banco!$A:$A,0)","v":3872},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L182),$H182=\"\",$H182=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K182,$K$1:$K182,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!O182)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!P182)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":22},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K183,-1,0),$K$1:$K183,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B184,\" \",$C184)","v":"Composição COMP23"},"Composição","COMP23","PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM","UN",{"$f":"IF($L184>0,SUM(OFFSET(F184,1,0,$L184),0))","v":1615.95},{"$f":"IF($L184>0,SUM(OFFSET(G184,1,0,$L184),0))","v":1637.5800000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F184),0,F184)","v":1615.95},{"$f":"IF(ISERROR(G184),0,G184)","v":1637.5800000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":23},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K184,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K184+1,K:K,0))-ROW(L184)-2","v":11},{"$f":"IF(AND(OR(I184<>0,J184<>0),N184=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H185*ROUND(I185,2),2)","v":84.25},{"$f":"ROUND($H185*ROUND(J185,2),2)","v":91.42},3.6789999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!I185)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B185,\" \",$C185),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!O185)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!P185)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F185*O185,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G185*P185,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!D186)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!E186)-1),\"\")","v":"H"},152.35,166.81,4.8029999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!I186)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!J186)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B186,\" \",$C186),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L186),$H186=\"\",$H186=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K186,$K$1:$K186,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!O186)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!P186)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 000699/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!D187)-1),\"\")","v":"PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!E187)-1),\"\")","v":"UN"},341.6,341.6,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!I187)-4)),0)","v":170.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!J187)-4)),0)","v":170.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B187,\" \",$C187),Banco!$A:$A,0)","v":161},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L187),$H187=\"\",$H187=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K187,$K$1:$K187,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!O187)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!P187)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 008624/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!D188)-1),\"\")","v":"ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!E188)-1),\"\")","v":"m"},295.51,295.51,6.27,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!I188)-4)),0)","v":47.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!J188)-4)),0)","v":47.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B188,\" \",$C188),Banco!$A:$A,0)","v":159},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L188),$H188=\"\",$H188=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K188,$K$1:$K188,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!O188)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!P188)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001349/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!D189)-1),\"\")","v":"ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!E189)-1),\"\")","v":"m"},584.87,584.87,12.54,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!I189)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!J189)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B189,\" \",$C189),Banco!$A:$A,0)","v":158},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L189),$H189=\"\",$H189=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K189,$K$1:$K189,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!O189)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!P189)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 002203/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!D190)-1),\"\")","v":"TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!E190)-1),\"\")","v":"UN"},8.5,8.5,10,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!I190)-4)),0)","v":0.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!J190)-4)),0)","v":0.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B190,\" \",$C190),Banco!$A:$A,0)","v":157},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L190),$H190=\"\",$H190=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K190,$K$1:$K190,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!O190)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!P190)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!D191)-1),\"\")","v":"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!E191)-1),\"\")","v":"M3"},2.67,2.67,1.6E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!I191)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!J191)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B191,\" \",$C191),Banco!$A:$A,0)","v":608},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L191),$H191=\"\",$H191=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K191,$K$1:$K191,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!O191)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!P191)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","13284",{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!D192)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!E192)-1),\"\")","v":"KG"},4.7,4.7,6.9119999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!I192)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!J192)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A192)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B192,\" \",$C192),Banco!$A:$A,0)","v":1462},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L192),$H192=\"\",$H192=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K192,$K$1:$K192,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!O192)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!P192)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","20247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!D193)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!E193)-1),\"\")","v":"KG"},0.57999999999999996,0.57999999999999996,0.03,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!I193)-4)),0)","v":19.329999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!J193)-4)),0)","v":19.329999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B193,\" \",$C193),Banco!$A:$A,0)","v":3960},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L193),$H193=\"\",$H193=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K193,$K$1:$K193,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!O193)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!P193)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","11451",{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!D194)-1),\"\")","v":"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!E194)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H194*ROUND(I194,2),2)","v":139},139,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!I194)-4)),0)","v":69.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!J194)-4)),0)","v":69.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A194)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B194,\" \",$C194),Banco!$A:$A,0)","v":2126},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L194),$H194=\"\",$H194=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K194,$K$1:$K194,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!O194)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!P194)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F194*O194,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","39027",{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!D195)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!E195)-1),\"\")","v":"KG"},{"$f":"ROUND($H195*ROUND(I195,2),2)","v":1.92},{"$f":"ROUND($H195*ROUND(J195,2),2)","v":1.92},0.11,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!I195)-4)),0)","v":17.440000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!J195)-4)),0)","v":17.440000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B195,\" \",$C195),Banco!$A:$A,0)","v":3972},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L195),$H195=\"\",$H195=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K195,$K$1:$K195,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!O195)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!P195)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":23},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K196,-1,0),$K$1:$K196,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B197,\" \",$C197)","v":"Composição COMP24"},"Composição","COMP24","PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA","M2",{"$f":"IF($L197>0,SUM(OFFSET(F197,1,0,$L197),0))","v":1191.53},{"$f":"IF($L197>0,SUM(OFFSET(G197,1,0,$L197),0))","v":1204.52},null,{"$f":"IF(ISERROR(F197),0,F197)","v":1191.53},{"$f":"IF(ISERROR(G197),0,G197)","v":1204.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A197)-1","v":24},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K197,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K197+1,K:K,0))-ROW(L197)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I197<>0,J197<>0),N197=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!D198)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!E198)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H198*ROUND(I198,2),2)","v":62.76},{"$f":"ROUND($H198*ROUND(J198,2),2)","v":67.92},3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!I198)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!J198)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A198)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B198,\" \",$C198),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L198),$H198=\"\",$H198=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K198,$K$1:$K198,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!O198)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!P198)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F198*O198,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G198*P198,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!D199)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!E199)-1),\"\")","v":"H"},85.8,93.63,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!I199)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!J199)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B199,\" \",$C199),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L199),$H199=\"\",$H199=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K199,$K$1:$K199,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!O199)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!P199)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","05/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!D200)-1),\"\")","v":"PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L 30, TIPO VENEZIANA DE GIRO, COMPLETA COM BATENTE E FERRAGEM, SOB MEDIDA COM REFERÊNCIA 90 CM X 185 CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!E200)-1),\"\")","v":"m²"},1040.24,1040.24,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!I200)-4)),0)","v":1040.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!J200)-4)),0)","v":1040.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A200)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B200,\" \",$C200),Banco!$A:$A,0)","v":162},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L200),$H200=\"\",$H200=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K200,$K$1:$K200,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!O200)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!P200)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","370",{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!D201)-1),\"\")","v":"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!E201)-1),\"\")","v":"M3"},1.19,1.19,7.1999999999999998E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!I201)-4)),0)","v":165},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!J201)-4)),0)","v":165},{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B201,\" \",$C201),Banco!$A:$A,0)","v":609},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L201),$H201=\"\",$H201=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K201,$K$1:$K201,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!O201)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!P201)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","1379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!D202)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!E202)-1),\"\")","v":"KG"},1.54,1.54,2.0299999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!I202)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!J202)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A202)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B202,\" \",$C202),Banco!$A:$A,0)","v":1461},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L202),$H202=\"\",$H202=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K202,$K$1:$K202,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!O202)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!P202)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A203)-1","v":24},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K203,-1,0),$K$1:$K203,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B204,\" \",$C204)","v":"Composição COMP25"},"Composição","COMP25","PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER","M2",{"$f":"IF($L204>0,SUM(OFFSET(F204,1,0,$L204),0))","v":951.08999999999992},{"$f":"IF($L204>0,SUM(OFFSET(G204,1,0,$L204),0))","v":963.99},null,{"$f":"IF(ISERROR(F204),0,F204)","v":951.08999999999992},{"$f":"IF(ISERROR(G204),0,G204)","v":963.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":25},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K204,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K204+1,K:K,0))-ROW(L204)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I204<>0,J204<>0),N204=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!D205)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!E205)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H205*ROUND(I205,2),2)","v":85.17},{"$f":"ROUND($H205*ROUND(J205,2),2)","v":92.91},3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!I205)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!J205)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B205,\" \",$C205),Banco!$A:$A,0)","v":13418},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L205),$H205=\"\",$H205=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K205,$K$1:$K205,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!O205)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!P205)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F205*O205,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G205*P205,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!D206)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!E206)-1),\"\")","v":"H"},62.76,67.92,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!I206)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!J206)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A206)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B206,\" \",$C206),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L206),$H206=\"\",$H206=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K206,$K$1:$K206,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!O206)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!P206)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","01/EMOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!D207)-1),\"\")","v":"ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!E207)-1),\"\")","v":"KG"},803.16,803.16,23,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!I207)-4)),0)","v":34.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!J207)-4)),0)","v":34.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A207)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B207,\" \",$C207),Banco!$A:$A,0)","v":163},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L207),$H207=\"\",$H207=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K207,$K$1:$K207,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!O207)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!P207)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A208)-1","v":25},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K208,-1,0),$K$1:$K208,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B209,\" \",$C209)","v":"Composição COMP26"},"Composição","COMP26","PORTAO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA","M2",{"$f":"IF($L209>0,SUM(OFFSET(F209,1,0,$L209),0))","v":1362.1799999999998},{"$f":"IF($L209>0,SUM(OFFSET(G209,1,0,$L209),0))","v":1383.7199999999998},null,{"$f":"IF(ISERROR(F209),0,F209)","v":1362.1799999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G209),0,G209)","v":1383.7199999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A209)-1","v":26},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K209,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K209+1,K:K,0))-ROW(L209)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I209<>0,J209<>0),N209=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!D210)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!E210)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H210*ROUND(I210,2),2)","v":134.65},{"$f":"ROUND($H210*ROUND(J210,2),2)","v":146.88999999999999},4.7430000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!I210)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!J210)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A210)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B210,\" \",$C210),Banco!$A:$A,0)","v":13418},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L210),$H210=\"\",$H210=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K210,$K$1:$K210,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!O210)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!P210)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F210*O210,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G210*P210,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88251",{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!D211)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!E211)-1),\"\")","v":"H"},109.37,118.67,4.7430000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!I211)-4)),0)","v":23.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!J211)-4)),0)","v":25.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B211,\" \",$C211),Banco!$A:$A,0)","v":13107},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L211),$H211=\"\",$H211=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K211,$K$1:$K211,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!O211)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!P211)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!D212)-1),\"\")","v":"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!E212)-1),\"\")","v":"M3"},0.84,0.84,5.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!I212)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!J212)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A212)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B212,\" \",$C212),Banco!$A:$A,0)","v":608},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L212),$H212=\"\",$H212=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K212,$K$1:$K212,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!O212)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!P212)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 008644/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!D213)-1),\"\")","v":"SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!E213)-1),\"\")","v":"m"},183.26,183.26,2.2000000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!I213)-4)),0)","v":83.3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!J213)-4)),0)","v":83.3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A213)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B213,\" \",$C213),Banco!$A:$A,0)","v":164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L213),$H213=\"\",$H213=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K213,$K$1:$K213,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!O213)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!P213)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","13284",{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!D214)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!E214)-1),\"\")","v":"KG"},1.63,1.63,2.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!I214)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!J214)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A214)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B214,\" \",$C214),Banco!$A:$A,0)","v":1462},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L214),$H214=\"\",$H214=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K214,$K$1:$K214,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!O214)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!P214)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 087329/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!D215)-1),\"\")","v":"PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!E215)-1),\"\")","v":"m²"},932.43,932.43,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!I215)-4)),0)","v":932.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!J215)-4)),0)","v":932.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A215)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B215,\" \",$C215),Banco!$A:$A,0)","v":165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L215),$H215=\"\",$H215=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K215,$K$1:$K215,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!O215)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!P215)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A216)-1","v":26},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K216,-1,0),$K$1:$K216,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B217,\" \",$C217)","v":"Composição COMP27"},"Composição","COMP27","PORTA ALUMíNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR","M2",{"$f":"IF($L217>0,SUM(OFFSET(F217,1,0,$L217),0))","v":1429.4299999999998},{"$f":"IF($L217>0,SUM(OFFSET(G217,1,0,$L217),0))","v":1503.09},null,{"$f":"IF(ISERROR(F217),0,F217)","v":1429.4299999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G217),0,G217)","v":1503.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A217)-1","v":27},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K217,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K217+1,K:K,0))-ROW(L217)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I217<>0,J217<>0),N217=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!D218)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!E218)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H218*ROUND(I218,2),2)","v":434.54},{"$f":"ROUND($H218*ROUND(J218,2),2)","v":474.03},15.305999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!I218)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!J218)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A218)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B218,\" \",$C218),Banco!$A:$A,0)","v":13418},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L218),$H218=\"\",$H218=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K218,$K$1:$K218,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!O218)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!P218)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F218*O218,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G218*P218,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88251",{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!D219)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!E219)-1),\"\")","v":"H"},401.98,436.15,17.431999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!I219)-4)),0)","v":23.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!J219)-4)),0)","v":25.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A219)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B219,\" \",$C219),Banco!$A:$A,0)","v":13107},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L219),$H219=\"\",$H219=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K219,$K$1:$K219,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!O219)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!P219)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001328/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!D220)-1),\"\")","v":"PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMíNIO NATURAL LINHA 25"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!E220)-1),\"\")","v":0},591.76,591.76,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!I220)-4)),0)","v":591.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!J220)-4)),0)","v":591.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A220)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B220,\" \",$C220),Banco!$A:$A,0)","v":166},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L220),$H220=\"\",$H220=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K220,$K$1:$K220,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!O220)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!P220)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!D221)-1),\"\")","v":"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!E221)-1),\"\")","v":"M3"},0.33,0.33,2E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!I221)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!J221)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A221)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B221,\" \",$C221),Banco!$A:$A,0)","v":608},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L221),$H221=\"\",$H221=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K221,$K$1:$K221,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!O221)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!P221)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","13284",{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!D222)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!E222)-1),\"\")","v":"KG"},0.82,0.82,1.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!I222)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!J222)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A222)-1","v":27},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B222,\" \",$C222),Banco!$A:$A,0)","v":1462},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L222),$H222=\"\",$H222=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K222,$K$1:$K222,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!O222)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!P222)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A223)-1","v":27},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K223,-1,0),$K$1:$K223,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B224,\" \",$C224)","v":"Composição COMP28"},"Composição","COMP28","PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE","M2",{"$f":"IF($L224>0,SUM(OFFSET(F224,1,0,$L224),0))","v":670.62},{"$f":"IF($L224>0,SUM(OFFSET(G224,1,0,$L224),0))","v":680.1},null,{"$f":"IF(ISERROR(F224),0,F224)","v":670.62},{"$f":"IF(ISERROR(G224),0,G224)","v":680.1},{"$f":"COUNTA($A$1:$A224)-1","v":28},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K224,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K224+1,K:K,0))-ROW(L224)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I224<>0,J224<>0),N224=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!D225)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!E225)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H225*ROUND(I225,2),2)","v":39.75},{"$f":"ROUND($H225*ROUND(J225,2),2)","v":43.02},1.9,{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!I225)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!J225)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A225)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B225,\" \",$C225),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L225),$H225=\"\",$H225=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K225,$K$1:$K225,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!O225)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!P225)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F225*O225,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G225*P225,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!D226)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!E226)-1),\"\")","v":"H"},68.069999999999993,74.28,2.38,{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!I226)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!J226)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A226)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B226,\" \",$C226),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L226),$H226=\"\",$H226=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K226,$K$1:$K226,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!O226)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!P226)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","1379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!D227)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!E227)-1),\"\")","v":"KG"},3.5,3.5,4.5999999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!I227)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!J227)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A227)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B227,\" \",$C227),Banco!$A:$A,0)","v":1461},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L227),$H227=\"\",$H227=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K227,$K$1:$K227,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!O227)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!P227)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!D228)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!E228)-1),\"\")","v":"M3"},1.27,1.27,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!I228)-4)),0)","v":126.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!J228)-4)),0)","v":126.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A228)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B228,\" \",$C228),Banco!$A:$A,0)","v":3638},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L228),$H228=\"\",$H228=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K228,$K$1:$K228,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!O228)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!P228)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 12929 /ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!D229)-1),\"\")","v":"PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!E229)-1),\"\")","v":"m²"},556.38,556.38,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!I229)-4)),0)","v":556.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!J229)-4)),0)","v":556.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A229)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B229,\" \",$C229),Banco!$A:$A,0)","v":167},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L229),$H229=\"\",$H229=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K229,$K$1:$K229,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!O229)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!P229)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","370",{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!D230)-1),\"\")","v":"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!E230)-1),\"\")","v":"M3"},1.65,1.65,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!I230)-4)),0)","v":165},{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!J230)-4)),0)","v":165},{"$f":"COUNTA($A$1:$A230)-1","v":28},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B230,\" \",$C230),Banco!$A:$A,0)","v":609},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L230),$H230=\"\",$H230=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K230,$K$1:$K230,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!O230)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!P230)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A231)-1","v":28},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K231,-1,0),$K$1:$K231,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B232,\" \",$C232)","v":"Composição COMP29"},"Composição","COMP29","PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM","UN",{"$f":"IF($L232>0,SUM(OFFSET(F232,1,0,$L232),0))","v":481.09000000000003},{"$f":"IF($L232>0,SUM(OFFSET(G232,1,0,$L232),0))","v":487.90000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F232),0,F232)","v":481.09000000000003},{"$f":"IF(ISERROR(G232),0,G232)","v":487.90000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A232)-1","v":29},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K232,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K232+1,K:K,0))-ROW(L232)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I232<>0,J232<>0),N232=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!D233)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!E233)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H233*ROUND(I233,2),2)","v":42.59},{"$f":"ROUND($H233*ROUND(J233,2),2)","v":46.46},1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!I233)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!J233)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A233)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B233,\" \",$C233),Banco!$A:$A,0)","v":13418},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L233),$H233=\"\",$H233=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K233,$K$1:$K233,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!O233)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!P233)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F233*O233,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G233*P233,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88251",{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!D234)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!E234)-1),\"\")","v":"H"},34.590000000000003,37.53,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!I234)-4)),0)","v":23.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!J234)-4)),0)","v":25.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A234)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B234,\" \",$C234),Banco!$A:$A,0)","v":13107},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L234),$H234=\"\",$H234=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K234,$K$1:$K234,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!O234)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!P234)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","06/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!D235)-1),\"\")","v":"PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!E235)-1),\"\")","v":"UN"},403.91,403.91,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!I235)-4)),0)","v":403.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!J235)-4)),0)","v":403.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A235)-1","v":29},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B235,\" \",$C235),Banco!$A:$A,0)","v":168},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L235),$H235=\"\",$H235=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K235,$K$1:$K235,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!O235)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!P235)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A236)-1","v":29},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K236,-1,0),$K$1:$K236,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B237,\" \",$C237)","v":"Composição COMP30"},"Composição","COMP30","BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4\", JACKWAL OU SIMILAR","UN",{"$f":"IF($L237>0,SUM(OFFSET(F237,1,0,$L237),0))","v":112.66},{"$f":"IF($L237>0,SUM(OFFSET(G237,1,0,$L237),0))","v":113.44},null,{"$f":"IF(ISERROR(F237),0,F237)","v":112.66},{"$f":"IF(ISERROR(G237),0,G237)","v":113.44},{"$f":"COUNTA($A$1:$A237)-1","v":30},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K237,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K237+1,K:K,0))-ROW(L237)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I237<>0,J237<>0),N237=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!D238)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!E238)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H238*ROUND(I238,2),2)","v":8.58},{"$f":"ROUND($H238*ROUND(J238,2),2)","v":9.36},0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!I238)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!J238)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A238)-1","v":30},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B238,\" \",$C238),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L238),$H238=\"\",$H238=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K238,$K$1:$K238,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!O238)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!P238)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F238*O238,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G238*P238,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 2062/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!D239)-1),\"\")","v":"BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, l=40cm, d=1 1/4\" - JACKWAL OU SIMILAR "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!E239)-1),\"\")","v":"UN"},104.08,104.08,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!I239)-4)),0)","v":104.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!J239)-4)),0)","v":104.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A239)-1","v":30},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B239,\" \",$C239),Banco!$A:$A,0)","v":169},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L239),$H239=\"\",$H239=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K239,$K$1:$K239,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!O239)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!P239)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A240)-1","v":30},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K240,-1,0),$K$1:$K240,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B241,\" \",$C241)","v":"Composição COMP31"},"Composição","COMP31","ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA","M",{"$f":"IF($L241>0,SUM(OFFSET(F241,1,0,$L241),0))","v":110.18},{"$f":"IF($L241>0,SUM(OFFSET(G241,1,0,$L241),0))","v":118.14000000000001},null,{"$f":"IF(ISERROR(F241),0,F241)","v":110.18},{"$f":"IF(ISERROR(G241),0,G241)","v":118.14000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A241)-1","v":31},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K241,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K241+1,K:K,0))-ROW(L241)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I241<>0,J241<>0),N241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!D242)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!E242)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H242*ROUND(I242,2),2)","v":49.8},{"$f":"ROUND($H242*ROUND(J242,2),2)","v":54.32},1.754,{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!I242)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!J242)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A242)-1","v":31},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B242,\" \",$C242),Banco!$A:$A,0)","v":13418},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L242),$H242=\"\",$H242=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K242,$K$1:$K242,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!O242)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!P242)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F242*O242,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G242*P242,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88251",{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!D243)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!E243)-1),\"\")","v":"H"},40.450000000000003,43.89,1.754,{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!I243)-4)),0)","v":23.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!J243)-4)),0)","v":25.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A243)-1","v":31},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B243,\" \",$C243),Banco!$A:$A,0)","v":13107},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L243),$H243=\"\",$H243=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K243,$K$1:$K243,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!O243)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!P243)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001609/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!D244)-1),\"\")","v":"PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!E244)-1),\"\")","v":"m"},19.93,19.93,1.1000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!I244)-4)),0)","v":18.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!J244)-4)),0)","v":18.12},{"$f":"COUNTA($A$1:$A244)-1","v":31},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B244,\" \",$C244),Banco!$A:$A,0)","v":170},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L244),$H244=\"\",$H244=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K244,$K$1:$K244,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!O244)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!P244)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A245)-1","v":31},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K245,-1,0),$K$1:$K245,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B246,\" \",$C246)","v":"Composição COMP32"},"Composição","COMP32","MOLA AÉREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE","UN",{"$f":"IF($L246>0,SUM(OFFSET(F246,1,0,$L246),0))","v":1828.06},{"$f":"IF($L246>0,SUM(OFFSET(G246,1,0,$L246),0))","v":1832.15},null,{"$f":"IF(ISERROR(F246),0,F246)","v":1828.06},{"$f":"IF(ISERROR(G246),0,G246)","v":1832.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A246)-1","v":32},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K246,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K246+1,K:K,0))-ROW(L246)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I246<>0,J246<>0),N246=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!D247)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!E247)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H247*ROUND(I247,2),2)","v":26.17},{"$f":"ROUND($H247*ROUND(J247,2),2)","v":28.65},0.82499999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!I247)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!J247)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A247)-1","v":32},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B247,\" \",$C247),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L247),$H247=\"\",$H247=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K247,$K$1:$K247,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!O247)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!P247)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F247*O247,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G247*P247,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!D248)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!E248)-1),\"\")","v":"H"},18.89,20.5,0.82499999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!I248)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!J248)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A248)-1","v":32},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B248,\" \",$C248),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L248),$H248=\"\",$H248=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K248,$K$1:$K248,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!O248)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!P248)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 036546/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!D249)-1),\"\")","v":"MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!E249)-1),\"\")","v":"UN"},1783,1783,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!I249)-4)),0)","v":1783},{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!J249)-4)),0)","v":1783},{"$f":"COUNTA($A$1:$A249)-1","v":32},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B249,\" \",$C249),Banco!$A:$A,0)","v":171},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L249),$H249=\"\",$H249=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K249,$K$1:$K249,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!O249)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!P249)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A250)-1","v":32},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K250,-1,0),$K$1:$K250,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B251,\" \",$C251)","v":"Composição COMP33"},"Composição","COMP33","FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA","UN",{"$f":"IF($L251>0,SUM(OFFSET(F251,1,0,$L251),0))","v":328.56},{"$f":"IF($L251>0,SUM(OFFSET(G251,1,0,$L251),0))","v":336.01},null,{"$f":"IF(ISERROR(F251),0,F251)","v":328.56},{"$f":"IF(ISERROR(G251),0,G251)","v":336.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A251)-1","v":33},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K251,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K251+1,K:K,0))-ROW(L251)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I251<>0,J251<>0),N251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!D252)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!E252)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H252*ROUND(I252,2),2)","v":34.35},{"$f":"ROUND($H252*ROUND(J252,2),2)","v":37.28},1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!I252)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!J252)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A252)-1","v":33},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B252,\" \",$C252),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L252),$H252=\"\",$H252=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K252,$K$1:$K252,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!O252)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!P252)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F252*O252,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G252*P252,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!D253)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!E253)-1),\"\")","v":"H"},47.58,52.1,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!I253)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!J253)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A253)-1","v":33},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B253,\" \",$C253),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L253),$H253=\"\",$H253=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K253,$K$1:$K253,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!O253)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!P253)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","07/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!D254)-1),\"\")","v":"FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTÓRIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA DA PADO OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!E254)-1),\"\")","v":"UN"},246.63,246.63,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!I254)-4)),0)","v":246.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!J254)-4)),0)","v":246.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A254)-1","v":33},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B254,\" \",$C254),Banco!$A:$A,0)","v":172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L254),$H254=\"\",$H254=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K254,$K$1:$K254,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!O254)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!P254)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A255)-1","v":33},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K255,-1,0),$K$1:$K255,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B256,\" \",$C256)","v":"Composição COMP34"},"Composição","COMP34","GUICHÊ COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VAZADO","M2",{"$f":"IF($L256>0,SUM(OFFSET(F256,1,0,$L256),0))","v":729.28000000000009},{"$f":"IF($L256>0,SUM(OFFSET(G256,1,0,$L256),0))","v":756.88},null,{"$f":"IF(ISERROR(F256),0,F256)","v":729.28000000000009},{"$f":"IF(ISERROR(G256),0,G256)","v":756.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A256)-1","v":34},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K256,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K256+1,K:K,0))-ROW(L256)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I256<>0,J256<>0),N256=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!D257)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!E257)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H257*ROUND(I257,2),2)","v":75.55},{"$f":"ROUND($H257*ROUND(J257,2),2)","v":81.98},3.2989999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!I257)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!J257)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A257)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B257,\" \",$C257),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L257),$H257=\"\",$H257=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K257,$K$1:$K257,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!O257)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!P257)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F257*O257,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G257*P257,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!D258)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!E258)-1),\"\")","v":"H"},45.29,49.02,2.165,{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!I258)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!J258)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A258)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B258,\" \",$C258),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L258),$H258=\"\",$H258=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K258,$K$1:$K258,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!O258)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!P258)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!D259)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!E259)-1),\"\")","v":"H"},61.92,67.569999999999993,2.165,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!I259)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!J259)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A259)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B259,\" \",$C259),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L259),$H259=\"\",$H259=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K259,$K$1:$K259,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!O259)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!P259)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!D260)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!E260)-1),\"\")","v":"H"},124.28,136.07,3.9180000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!I260)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!J260)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A260)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B260,\" \",$C260),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L260),$H260=\"\",$H260=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K260,$K$1:$K260,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!O260)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!P260)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!D261)-1),\"\")","v":"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!E261)-1),\"\")","v":"M3"},0.67,0.67,4.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!I261)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!J261)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A261)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B261,\" \",$C261),Banco!$A:$A,0)","v":608},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L261),$H261=\"\",$H261=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K261,$K$1:$K261,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!O261)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!P261)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001450/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!D262)-1),\"\")","v":"PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!E262)-1),\"\")","v":"KG"},0.81,0.81,3.6999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!I262)-4)),0)","v":21.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!J262)-4)),0)","v":21.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A262)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B262,\" \",$C262),Banco!$A:$A,0)","v":173},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L262),$H262=\"\",$H262=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K262,$K$1:$K262,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!O262)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!P262)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","13284",{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!D263)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!E263)-1),\"\")","v":"KG"},1.22,1.22,1.7929999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!I263)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!J263)-4)),0)","v":0.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A263)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B263,\" \",$C263),Banco!$A:$A,0)","v":1462},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L263),$H263=\"\",$H263=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K263,$K$1:$K263,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!O263)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L263),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L263-1,COLUMN(Composições!P263)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 008624/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!D264)-1),\"\")","v":"ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!E264)-1),\"\")","v":"m"},140.31,140.31,2.9769999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!I264)-4)),0)","v":47.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!J264)-4)),0)","v":47.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A264)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B264,\" \",$C264),Banco!$A:$A,0)","v":159},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L264),$H264=\"\",$H264=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K264,$K$1:$K264,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!O264)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!P264)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001349/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!D265)-1),\"\")","v":"ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!E265)-1),\"\")","v":"m"},277.64999999999998,277.64999999999998,5.9530000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!I265)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!J265)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A265)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B265,\" \",$C265),Banco!$A:$A,0)","v":158},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L265),$H265=\"\",$H265=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K265,$K$1:$K265,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!O265)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!P265)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 002203/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!D266)-1),\"\")","v":"TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!E266)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H266*ROUND(I266,2),2)","v":1.58},{"$f":"ROUND($H266*ROUND(J266,2),2)","v":1.58},1.86,{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!I266)-4)),0)","v":0.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!J266)-4)),0)","v":0.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A266)-1","v":34},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B266,\" \",$C266),Banco!$A:$A,0)","v":157},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L266),$H266=\"\",$H266=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K266,$K$1:$K266,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!O266)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!P266)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A267)-1","v":34},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K267,-1,0),$K$1:$K267,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B268,\" \",$C268)","v":"Composição COMP35"},"Composição","COMP35","REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM","M2",{"$f":"IF($L268>0,SUM(OFFSET(F268,1,0,$L268),0))","v":34.049999999999997},{"$f":"IF($L268>0,SUM(OFFSET(G268,1,0,$L268),0))","v":35.950000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F268),0,F268)","v":34.049999999999997},{"$f":"IF(ISERROR(G268),0,G268)","v":35.950000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A268)-1","v":35},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K268,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K268+1,K:K,0))-ROW(L268)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I268<>0,J268<>0),N268=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!D269)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!E269)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H269*ROUND(I269,2),2)","v":8.3699999999999992},{"$f":"ROUND($H269*ROUND(J269,2),2)","v":9.06},0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!I269)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!J269)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A269)-1","v":35},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B269,\" \",$C269),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L269),$H269=\"\",$H269=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K269,$K$1:$K269,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!O269)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!P269)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F269*O269,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G269*P269,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!D270)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!E270)-1),\"\")","v":"H"},11.44,12.48,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!I270)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!J270)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A270)-1","v":35},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B270,\" \",$C270),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L270),$H270=\"\",$H270=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K270,$K$1:$K270,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!O270)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!P270)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","100490",{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!D271)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!E271)-1),\"\")","v":"M3"},14.24,14.41,2.5000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!I271)-4)),0)","v":569.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!J271)-4)),0)","v":576.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A271)-1","v":35},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B271,\" \",$C271),Banco!$A:$A,0)","v":6508},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L271),$H271=\"\",$H271=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K271,$K$1:$K271,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!O271)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!P271)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A272)-1","v":35},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K272,-1,0),$K$1:$K272,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B273,\" \",$C273)","v":"Composição COMP36"},"Composição","COMP36","PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO","M2",{"$f":"IF($L273>0,SUM(OFFSET(F273,1,0,$L273),0))","v":77.599999999999994},{"$f":"IF($L273>0,SUM(OFFSET(G273,1,0,$L273),0))","v":77.599999999999994},null,{"$f":"IF(ISERROR(F273),0,F273)","v":77.599999999999994},{"$f":"IF(ISERROR(G273),0,G273)","v":77.599999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A273)-1","v":36},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K273,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K273+1,K:K,0))-ROW(L273)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I273<>0,J273<>0),N273=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!D274)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!E274)-1),\"\")","v":"KG"},{"$f":"ROUND($H274*ROUND(I274,2),2)","v":7.6},{"$f":"ROUND($H274*ROUND(J274,2),2)","v":7.6},10,{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!I274)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!J274)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A274)-1","v":36},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B274,\" \",$C274),Banco!$A:$A,0)","v":1461},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L274),$H274=\"\",$H274=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K274,$K$1:$K274,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!O274)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!P274)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F274*O274,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G274*P274,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 3077/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L275),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L275-1,COLUMN(Composições!D275)-1),\"\")","v":"PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, e=10mm, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L275),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L275-1,COLUMN(Composições!E275)-1),\"\")","v":"m²"},70,70,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L275),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L275-1,COLUMN(Composições!I275)-4)),0)","v":70},{"$f":"IF(ISNUMBER($L275),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L275-1,COLUMN(Composições!J275)-4)),0)","v":70},{"$f":"COUNTA($A$1:$A275)-1","v":36},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B275,\" \",$C275),Banco!$A:$A,0)","v":174},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L275),$H275=\"\",$H275=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K275,$K$1:$K275,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L275),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L275-1,COLUMN(Composições!O275)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L275),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L275-1,COLUMN(Composições!P275)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A276)-1","v":36},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K276,-1,0),$K$1:$K276,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B277,\" \",$C277)","v":"Composição COMP37"},"Composição","COMP37","RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA","M",{"$f":"IF($L277>0,SUM(OFFSET(F277,1,0,$L277),0))","v":20.36},{"$f":"IF($L277>0,SUM(OFFSET(G277,1,0,$L277),0))","v":20.36},null,{"$f":"IF(ISERROR(F277),0,F277)","v":20.36},{"$f":"IF(ISERROR(G277),0,G277)","v":20.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A277)-1","v":37},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K277,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K277+1,K:K,0))-ROW(L277)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I277<>0,J277<>0),N277=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!D278)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!E278)-1),\"\")","v":"KG"},{"$f":"ROUND($H278*ROUND(I278,2),2)","v":2.2799999999999998},{"$f":"ROUND($H278*ROUND(J278,2),2)","v":2.2799999999999998},3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!I278)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!J278)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A278)-1","v":37},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B278,\" \",$C278),Banco!$A:$A,0)","v":1461},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L278),$H278=\"\",$H278=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K278,$K$1:$K278,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!O278)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!P278)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F278*O278,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G278*P278,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 12112/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!D279)-1),\"\")","v":"RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, ALT=10 cm, MEIA-CANA "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!E279)-1),\"\")","v":"m"},18.079999999999998,18.079999999999998,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!I279)-4)),0)","v":18.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!J279)-4)),0)","v":18.079999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A279)-1","v":37},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B279,\" \",$C279),Banco!$A:$A,0)","v":175},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L279),$H279=\"\",$H279=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K279,$K$1:$K279,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!O279)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!P279)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A280)-1","v":37},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K280,-1,0),$K$1:$K280,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B281,\" \",$C281)","v":"Composição COMP38"},"Composição","COMP38","TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM","M2",{"$f":"IF($L281>0,SUM(OFFSET(F281,1,0,$L281),0))","v":671.59999999999991},{"$f":"IF($L281>0,SUM(OFFSET(G281,1,0,$L281),0))","v":675.26},null,{"$f":"IF(ISERROR(F281),0,F281)","v":671.59999999999991},{"$f":"IF(ISERROR(G281),0,G281)","v":675.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A281)-1","v":38},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K281,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K281+1,K:K,0))-ROW(L281)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I281<>0,J281<>0),N281=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!D282)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!E282)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H282*ROUND(I282,2),2)","v":23.85},{"$f":"ROUND($H282*ROUND(J282,2),2)","v":25.81},1.1399999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!I282)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!J282)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A282)-1","v":38},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B282,\" \",$C282),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L282),$H282=\"\",$H282=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K282,$K$1:$K282,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!O282)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!P282)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F282*O282,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G282*P282,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!D283)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!E283)-1),\"\")","v":"H"},18.59,20.29,0.65,{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!I283)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!J283)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A283)-1","v":38},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B283,\" \",$C283),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L283),$H283=\"\",$H283=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K283,$K$1:$K283,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!O283)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!P283)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 9964/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!D284)-1),\"\")","v":"PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80mm x 1,20mm (0,484kg/m)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!E284)-1),\"\")","v":"m"},12.37,12.37,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!I284)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!J284)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A284)-1","v":38},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B284,\" \",$C284),Banco!$A:$A,0)","v":176},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L284),$H284=\"\",$H284=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K284,$K$1:$K284,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!O284)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!P284)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 7119/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!D285)-1),\"\")","v":"GRANITO BRANCO SIENA e=2 cm "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!E285)-1),\"\")","v":"m²"},616.79,616.79,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!I285)-4)),0)","v":616.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!J285)-4)),0)","v":616.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A285)-1","v":38},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B285,\" \",$C285),Banco!$A:$A,0)","v":177},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L285),$H285=\"\",$H285=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K285,$K$1:$K285,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!O285)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!P285)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A286)-1","v":38},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K286,-1,0),$K$1:$K286,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B287,\" \",$C287)","v":"Composição COMP39"},"Composição","COMP39","BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL","UN",{"$f":"IF($L287>0,SUM(OFFSET(F287,1,0,$L287),0))","v":1148.5899999999999},{"$f":"IF($L287>0,SUM(OFFSET(G287,1,0,$L287),0))","v":1155.1099999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F287),0,F287)","v":1148.5899999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G287),0,G287)","v":1155.1099999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A287)-1","v":39},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K287,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K287+1,K:K,0))-ROW(L287)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I287<>0,J287<>0),N287=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!D288)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!E288)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H288*ROUND(I288,2),2)","v":45.04},{"$f":"ROUND($H288*ROUND(J288,2),2)","v":48.96},2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!I288)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!J288)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A288)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B288,\" \",$C288),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L288),$H288=\"\",$H288=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K288,$K$1:$K288,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!O288)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L288),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L288-1,COLUMN(Composições!P288)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F288*O288,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G288*P288,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!D289)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!E289)-1),\"\")","v":"H"},27.88,30.48,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!I289)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!J289)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A289)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B289,\" \",$C289),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L289),$H289=\"\",$H289=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K289,$K$1:$K289,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!O289)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!P289)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4384",{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!D290)-1),\"\")","v":"PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!E290)-1),\"\")","v":"UN"},57.76,57.76,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!I290)-4)),0)","v":28.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!J290)-4)),0)","v":28.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A290)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B290,\" \",$C290),Banco!$A:$A,0)","v":3586},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L290),$H290=\"\",$H290=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K290,$K$1:$K290,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!O290)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!P290)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","10498",{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!D291)-1),\"\")","v":"MASSA PARA VIDRO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!E291)-1),\"\")","v":"KG"},1.67,1.67,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!I291)-4)),0)","v":6.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!J291)-4)),0)","v":6.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A291)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B291,\" \",$C291),Banco!$A:$A,0)","v":3310},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L291),$H291=\"\",$H291=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K291,$K$1:$K291,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!O291)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!P291)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","08/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!D292)-1),\"\")","v":"BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA - INFANTIL, REFERÊNCIA ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!E292)-1),\"\")","v":"UN"},868.49,868.49,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!I292)-4)),0)","v":868.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!J292)-4)),0)","v":868.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A292)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B292,\" \",$C292),Banco!$A:$A,0)","v":178},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L292),$H292=\"\",$H292=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K292,$K$1:$K292,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!O292)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!P292)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","09/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!D293)-1),\"\")","v":"TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA SANITÁRIOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!E293)-1),\"\")","v":"UN"},38.39,38.39,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!I293)-4)),0)","v":38.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!J293)-4)),0)","v":38.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A293)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B293,\" \",$C293),Banco!$A:$A,0)","v":179},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L293),$H293=\"\",$H293=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K293,$K$1:$K293,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!O293)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!P293)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","11761",{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!D294)-1),\"\")","v":"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!E294)-1),\"\")","v":"UN"},82.1,82.1,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!I294)-4)),0)","v":82.1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!J294)-4)),0)","v":82.1},{"$f":"COUNTA($A$1:$A294)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B294,\" \",$C294),Banco!$A:$A,0)","v":664},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L294),$H294=\"\",$H294=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K294,$K$1:$K294,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!O294)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!P294)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","10/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!D295)-1),\"\")","v":"ANEL DE BORRACHA EXPANSÃO PARA LIGAÇÃO EM BACIA SIFONADA, 100 MM (4´)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!E295)-1),\"\")","v":"UN"},18.29,18.29,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!I295)-4)),0)","v":18.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!J295)-4)),0)","v":18.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A295)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B295,\" \",$C295),Banco!$A:$A,0)","v":180},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L295),$H295=\"\",$H295=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K295,$K$1:$K295,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!O295)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!P295)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","11/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!D296)-1),\"\")","v":"BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SIFONADA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!E296)-1),\"\")","v":"UN"},8.9700000000000006,8.9700000000000006,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!I296)-4)),0)","v":8.9700000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!J296)-4)),0)","v":8.9700000000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A296)-1","v":39},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B296,\" \",$C296),Banco!$A:$A,0)","v":181},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L296),$H296=\"\",$H296=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K296,$K$1:$K296,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!O296)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!P296)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A297)-1","v":39},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K297,-1,0),$K$1:$K297,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B298,\" \",$C298)","v":"Composição COMP40"},"Composição","COMP40","LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA","UN",{"$f":"IF($L298>0,SUM(OFFSET(F298,1,0,$L298),0))","v":621.86},{"$f":"IF($L298>0,SUM(OFFSET(G298,1,0,$L298),0))","v":631.43999999999994},null,{"$f":"IF(ISERROR(F298),0,F298)","v":621.86},{"$f":"IF(ISERROR(G298),0,G298)","v":631.43999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A298)-1","v":40},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K298,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K298+1,K:K,0))-ROW(L298)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I298<>0,J298<>0),N298=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!D299)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!E299)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H299*ROUND(I299,2),2)","v":47.29},{"$f":"ROUND($H299*ROUND(J299,2),2)","v":51.41},2.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!I299)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!J299)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A299)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B299,\" \",$C299),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L299),$H299=\"\",$H299=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K299,$K$1:$K299,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!O299)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L299),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L299-1,COLUMN(Composições!P299)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F299*O299,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G299*P299,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!D300)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!E300)-1),\"\")","v":"H"},58.55,64.010000000000005,2.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!I300)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!J300)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A300)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B300,\" \",$C300),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L300),$H300=\"\",$H300=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K300,$K$1:$K300,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!O300)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L300),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L300-1,COLUMN(Composições!P300)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","6136",{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!D301)-1),\"\")","v":"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!E301)-1),\"\")","v":"UN"},220,220,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!I301)-4)),0)","v":220},{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!J301)-4)),0)","v":220},{"$f":"COUNTA($A$1:$A301)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B301,\" \",$C301),Banco!$A:$A,0)","v":4229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L301),$H301=\"\",$H301=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K301,$K$1:$K301,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!O301)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!P301)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 069512/IOPES",{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!D302)-1),\"\")","v":"FITA DE VEDACAO 18MM X 50M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!E302)-1),\"\")","v":"m"},0.2,0.2,0.84,{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!I302)-4)),0)","v":0.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!J302)-4)),0)","v":0.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A302)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B302,\" \",$C302),Banco!$A:$A,0)","v":182},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L302),$H302=\"\",$H302=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K302,$K$1:$K302,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!O302)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!P302)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","38643",{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!D303)-1),\"\")","v":"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1\" SEM LADRAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!E303)-1),\"\")","v":"UN"},55,55,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!I303)-4)),0)","v":55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!J303)-4)),0)","v":55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A303)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B303,\" \",$C303),Banco!$A:$A,0)","v":5205},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L303),$H303=\"\",$H303=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K303,$K$1:$K303,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!O303)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!P303)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","36521",{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!D304)-1),\"\")","v":"LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!E304)-1),\"\")","v":"UN"},178.92,178.92,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!I304)-4)),0)","v":178.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!J304)-4)),0)","v":178.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A304)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B304,\" \",$C304),Banco!$A:$A,0)","v":2916},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L304),$H304=\"\",$H304=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K304,$K$1:$K304,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!O304)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!P304)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 069506/IOPES",{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!D305)-1),\"\")","v":"ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2'' X 30CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!E305)-1),\"\")","v":"UN"},37.06,37.06,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!I305)-4)),0)","v":37.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!J305)-4)),0)","v":37.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A305)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B305,\" \",$C305),Banco!$A:$A,0)","v":183},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L305),$H305=\"\",$H305=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K305,$K$1:$K305,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!O305)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!P305)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4376",{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!D306)-1),\"\")","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!E306)-1),\"\")","v":"UN"},0.38,0.38,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!I306)-4)),0)","v":0.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!J306)-4)),0)","v":0.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A306)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B306,\" \",$C306),Banco!$A:$A,0)","v":892},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L306),$H306=\"\",$H306=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K306,$K$1:$K306,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!O306)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!P306)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 026550/IOPES",{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!D307)-1),\"\")","v":"CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!E307)-1),\"\")","v":"UN"},24.46,24.46,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!I307)-4)),0)","v":12.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!J307)-4)),0)","v":12.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A307)-1","v":40},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B307,\" \",$C307),Banco!$A:$A,0)","v":184},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L307),$H307=\"\",$H307=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K307,$K$1:$K307,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!O307)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!P307)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A308)-1","v":40},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K308,-1,0),$K$1:$K308,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B309,\" \",$C309)","v":"Composição COMP41"},"Composição","COMP41","CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA","UN",{"$f":"IF($L309>0,SUM(OFFSET(F309,1,0,$L309),0))","v":117.39},{"$f":"IF($L309>0,SUM(OFFSET(G309,1,0,$L309),0))","v":119.67},null,{"$f":"IF(ISERROR(F309),0,F309)","v":117.39},{"$f":"IF(ISERROR(G309),0,G309)","v":119.67},{"$f":"COUNTA($A$1:$A309)-1","v":41},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K309,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K309+1,K:K,0))-ROW(L309)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I309<>0,J309<>0),N309=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!D310)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!E310)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H310*ROUND(I310,2),2)","v":11.26},{"$f":"ROUND($H310*ROUND(J310,2),2)","v":12.24},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!I310)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!J310)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A310)-1","v":41},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B310,\" \",$C310),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L310),$H310=\"\",$H310=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K310,$K$1:$K310,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!O310)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!P310)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F310*O310,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G310*P310,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!D311)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!E311)-1),\"\")","v":"H"},13.94,15.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!I311)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!J311)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A311)-1","v":41},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B311,\" \",$C311),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L311),$H311=\"\",$H311=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K311,$K$1:$K311,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!O311)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L311),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L311-1,COLUMN(Composições!P311)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4823",{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!D312)-1),\"\")","v":"MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!E312)-1),\"\")","v":"KG"},18.489999999999998,18.489999999999998,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!I312)-4)),0)","v":36.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!J312)-4)),0)","v":36.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A312)-1","v":41},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B312,\" \",$C312),Banco!$A:$A,0)","v":3311},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L312),$H312=\"\",$H312=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K312,$K$1:$K312,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!O312)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L312),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L312-1,COLUMN(Composições!P312)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","12/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!D313)-1),\"\")","v":"CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 36CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!E313)-1),\"\")","v":"UN"},73.7,73.7,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!I313)-4)),0)","v":73.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!J313)-4)),0)","v":73.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A313)-1","v":41},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B313,\" \",$C313),Banco!$A:$A,0)","v":185},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L313),$H313=\"\",$H313=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K313,$K$1:$K313,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!O313)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!P313)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A314)-1","v":41},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K314,-1,0),$K$1:$K314,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B315,\" \",$C315)","v":"Composição COMP42"},"Composição","COMP42","TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO","M2",{"$f":"IF($L315>0,SUM(OFFSET(F315,1,0,$L315),0))","v":1680.2},{"$f":"IF($L315>0,SUM(OFFSET(G315,1,0,$L315),0))","v":1697.8300000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F315),0,F315)","v":1680.2},{"$f":"IF(ISERROR(G315),0,G315)","v":1697.8300000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A315)-1","v":42},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K315,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K315+1,K:K,0))-ROW(L315)-2","v":13},{"$f":"IF(AND(OR(I315<>0,J315<>0),N315=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88245",{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!D316)-1),\"\")","v":"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!E316)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H316*ROUND(I316,2),2)","v":2.84},{"$f":"ROUND($H316*ROUND(J316,2),2)","v":3.1},0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!I316)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!J316)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A316)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B316,\" \",$C316),Banco!$A:$A,0)","v":13085},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L316),$H316=\"\",$H316=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K316,$K$1:$K316,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!O316)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!P316)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F316*O316,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G316*P316,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88238",{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!D317)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!E317)-1),\"\")","v":"H"},2.31,2.5,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!I317)-4)),0)","v":23.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!J317)-4)),0)","v":25.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A317)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B317,\" \",$C317),Banco!$A:$A,0)","v":13067},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L317),$H317=\"\",$H317=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K317,$K$1:$K317,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!O317)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!P317)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!D318)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!E318)-1),\"\")","v":"H"},62.76,67.92,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!I318)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!J318)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A318)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B318,\" \",$C318),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L318),$H318=\"\",$H318=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K318,$K$1:$K318,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!O318)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!P318)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!D319)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!E319)-1),\"\")","v":"H"},57.2,62.42,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!I319)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!J319)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A319)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B319,\" \",$C319),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L319),$H319=\"\",$H319=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K319,$K$1:$K319,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!O319)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!P319)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!D320)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!E320)-1),\"\")","v":"H"},34.35,37.28,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!I320)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!J320)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A320)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B320,\" \",$C320),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L320),$H320=\"\",$H320=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K320,$K$1:$K320,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!O320)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!P320)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!D321)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!E321)-1),\"\")","v":"H"},42.26,46.13,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!I321)-4)),0)","v":28.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!J321)-4)),0)","v":30.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A321)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B321,\" \",$C321),Banco!$A:$A,0)","v":13123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L321),$H321=\"\",$H321=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K321,$K$1:$K321,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!O321)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!P321)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","43681",{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!D322)-1),\"\")","v":"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!E322)-1),\"\")","v":"M2"},10.84,10.84,0.33,{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!I322)-4)),0)","v":32.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!J322)-4)),0)","v":32.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A322)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B322,\" \",$C322),Banco!$A:$A,0)","v":1445},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L322),$H322=\"\",$H322=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K322,$K$1:$K322,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!O322)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!P322)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","13/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!D323)-1),\"\")","v":"REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!E323)-1),\"\")","v":"m²"},1398.41,1398.41,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!I323)-4)),0)","v":1398.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!J323)-4)),0)","v":1398.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A323)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B323,\" \",$C323),Banco!$A:$A,0)","v":186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L323),$H323=\"\",$H323=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K323,$K$1:$K323,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!O323)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L323),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L323-1,COLUMN(Composições!P323)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","14/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!D324)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO FCK= 15 MPA, SLUMP 5 ± 1CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!E324)-1),\"\")","v":"m³"},22.01,22.01,0.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!I324)-4)),0)","v":440.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!J324)-4)),0)","v":440.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A324)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B324,\" \",$C324),Banco!$A:$A,0)","v":187},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L324),$H324=\"\",$H324=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K324,$K$1:$K324,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!O324)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L324),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L324-1,COLUMN(Composições!P324)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39397",{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!D325)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!E325)-1),\"\")","v":"L"},{"$f":"ROUND($H325*ROUND(I325,2),2)","v":1.53},{"$f":"ROUND($H325*ROUND(J325,2),2)","v":1.53},0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!I325)-4)),0)","v":15.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!J325)-4)),0)","v":15.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A325)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B325,\" \",$C325),Banco!$A:$A,0)","v":2030},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L325),$H325=\"\",$H325=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K325,$K$1:$K325,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!O325)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!P325)-6)),0)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","4415",{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!D326)-1),\"\")","v":"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!E326)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H326*ROUND(I326,2),2)","v":34},34,5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!I326)-4)),0)","v":6.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!J326)-4)),0)","v":6.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A326)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B326,\" \",$C326),Banco!$A:$A,0)","v":4196},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L326),$H326=\"\",$H326=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K326,$K$1:$K326,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!O326)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!P326)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F326*O326,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","10917",{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!D327)-1),\"\")","v":"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!E327)-1),\"\")","v":"M2"},8.26,8.26,1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!I327)-4)),0)","v":7.87},{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!J327)-4)),0)","v":7.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A327)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B327,\" \",$C327),Banco!$A:$A,0)","v":4566},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L327),$H327=\"\",$H327=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K327,$K$1:$K327,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!O327)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!P327)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","5061",{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!D328)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!E328)-1),\"\")","v":"KG"},3.43,3.43,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!I328)-4)),0)","v":17.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!J328)-4)),0)","v":17.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A328)-1","v":42},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B328,\" \",$C328),Banco!$A:$A,0)","v":3969},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L328),$H328=\"\",$H328=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K328,$K$1:$K328,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!O328)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!P328)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A329)-1","v":42},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K329,-1,0),$K$1:$K329,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B330,\" \",$C330)","v":"Composição COMP43"},"Composição","COMP43","FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR","UN",{"$f":"IF($L330>0,SUM(OFFSET(F330,1,0,$L330),0))","v":2427.71},{"$f":"IF($L330>0,SUM(OFFSET(G330,1,0,$L330),0))","v":2428.63},null,{"$f":"IF(ISERROR(F330),0,F330)","v":2427.71},{"$f":"IF(ISERROR(G330),0,G330)","v":2428.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A330)-1","v":43},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K330,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K330+1,K:K,0))-ROW(L330)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I330<>0,J330<>0),N330=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!D331)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!E331)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H331*ROUND(I331,2),2)","v":5.58},{"$f":"ROUND($H331*ROUND(J331,2),2)","v":6.1},0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!I331)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!J331)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A331)-1","v":43},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B331,\" \",$C331),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L331),$H331=\"\",$H331=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K331,$K$1:$K331,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!O331)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!P331)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F331*O331,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G331*P331,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!D332)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!E332)-1),\"\")","v":"H"},4.5,4.9000000000000004,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!I332)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!J332)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A332)-1","v":43},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B332,\" \",$C332),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L332),$H332=\"\",$H332=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K332,$K$1:$K332,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!O332)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!P332)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 13989/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!D333)-1),\"\")","v":"FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!E333)-1),\"\")","v":"UN"},2417.63,2417.63,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!I333)-4)),0)","v":2417.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!J333)-4)),0)","v":2417.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A333)-1","v":43},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B333,\" \",$C333),Banco!$A:$A,0)","v":188},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L333),$H333=\"\",$H333=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K333,$K$1:$K333,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!O333)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!P333)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A334)-1","v":43},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K334,-1,0),$K$1:$K334,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B335,\" \",$C335)","v":"Composição COMP44"},"Composição","COMP44","TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA","UN",{"$f":"IF($L335>0,SUM(OFFSET(F335,1,0,$L335),0))","v":357.17},{"$f":"IF($L335>0,SUM(OFFSET(G335,1,0,$L335),0))","v":358.93},null,{"$f":"IF(ISERROR(F335),0,F335)","v":357.17},{"$f":"IF(ISERROR(G335),0,G335)","v":358.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A335)-1","v":44},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K335,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K335+1,K:K,0))-ROW(L335)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I335<>0,J335<>0),N335=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!D336)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!E336)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H336*ROUND(I336,2),2)","v":11.26},{"$f":"ROUND($H336*ROUND(J336,2),2)","v":12.24},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!I336)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!J336)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A336)-1","v":44},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B336,\" \",$C336),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L336),$H336=\"\",$H336=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K336,$K$1:$K336,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!O336)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L336),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L336-1,COLUMN(Composições!P336)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F336*O336,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G336*P336,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!D337)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!E337)-1),\"\")","v":"H"},8.36,9.14,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!I337)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!J337)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A337)-1","v":44},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B337,\" \",$C337),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L337),$H337=\"\",$H337=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K337,$K$1:$K337,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!O337)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!P337)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","15/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!D338)-1),\"\")","v":"TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!E338)-1),\"\")","v":"UN"},337.5,337.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!I338)-4)),0)","v":337.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!J338)-4)),0)","v":337.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A338)-1","v":44},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B338,\" \",$C338),Banco!$A:$A,0)","v":189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L338),$H338=\"\",$H338=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K338,$K$1:$K338,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!O338)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!P338)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","16/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!D339)-1),\"\")","v":"FITA TEFLON DE 18 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!E339)-1),\"\")","v":"m"},0.05,0.05,0.28000000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!I339)-4)),0)","v":0.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!J339)-4)),0)","v":0.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A339)-1","v":44},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B339,\" \",$C339),Banco!$A:$A,0)","v":190},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L339),$H339=\"\",$H339=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K339,$K$1:$K339,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!O339)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!P339)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A340)-1","v":44},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K340,-1,0),$K$1:$K340,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B341,\" \",$C341)","v":"Composição COMP45"},"Composição","COMP45","TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO","UN",{"$f":"IF($L341>0,SUM(OFFSET(F341,1,0,$L341),0))","v":366.83},{"$f":"IF($L341>0,SUM(OFFSET(G341,1,0,$L341),0))","v":373.21},null,{"$f":"IF(ISERROR(F341),0,F341)","v":366.83},{"$f":"IF(ISERROR(G341),0,G341)","v":373.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A341)-1","v":45},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K341,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K341+1,K:K,0))-ROW(L341)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I341<>0,J341<>0),N341=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!D342)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!E342)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H342*ROUND(I342,2),2)","v":39.03},{"$f":"ROUND($H342*ROUND(J342,2),2)","v":42.67},1.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!I342)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!J342)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A342)-1","v":45},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B342,\" \",$C342),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L342),$H342=\"\",$H342=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K342,$K$1:$K342,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!O342)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!P342)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F342*O342,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G342*P342,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!D343)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!E343)-1),\"\")","v":"H"},31.53,34.270000000000003,1.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!I343)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!J343)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A343)-1","v":45},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B343,\" \",$C343),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L343),$H343=\"\",$H343=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K343,$K$1:$K343,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!O343)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!P343)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","17/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!D344)-1),\"\")","v":"TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUCENTER, PROFLUX  OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!E344)-1),\"\")","v":"UN"},296.08999999999997,296.08999999999997,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!I344)-4)),0)","v":296.08999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!J344)-4)),0)","v":296.08999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A344)-1","v":45},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B344,\" \",$C344),Banco!$A:$A,0)","v":191},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L344),$H344=\"\",$H344=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K344,$K$1:$K344,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!O344)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!P344)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","16/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!D345)-1),\"\")","v":"FITA TEFLON DE 18 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!E345)-1),\"\")","v":"m"},0.18,0.18,0.94,{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!I345)-4)),0)","v":0.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!J345)-4)),0)","v":0.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A345)-1","v":45},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B345,\" \",$C345),Banco!$A:$A,0)","v":190},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L345),$H345=\"\",$H345=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K345,$K$1:$K345,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!O345)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!P345)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A346)-1","v":45},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K346,-1,0),$K$1:$K346,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B347,\" \",$C347)","v":"Composição COMP46"},"Composição","COMP46","TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR","UN",{"$f":"IF($L347>0,SUM(OFFSET(F347,1,0,$L347),0))","v":277.43},{"$f":"IF($L347>0,SUM(OFFSET(G347,1,0,$L347),0))","v":279.59000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F347),0,F347)","v":277.43},{"$f":"IF(ISERROR(G347),0,G347)","v":279.59000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A347)-1","v":46},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K347,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K347+1,K:K,0))-ROW(L347)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I347<>0,J347<>0),N347=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!D348)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!E348)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H348*ROUND(I348,2),2)","v":10.46},{"$f":"ROUND($H348*ROUND(J348,2),2)","v":11.32},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!I348)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!J348)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A348)-1","v":46},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B348,\" \",$C348),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L348),$H348=\"\",$H348=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K348,$K$1:$K348,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!O348)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L348),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L348-1,COLUMN(Composições!P348)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F348*O348,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G348*P348,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!D349)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!E349)-1),\"\")","v":"H"},13.94,15.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!I349)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!J349)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A349)-1","v":46},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B349,\" \",$C349),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L349),$H349=\"\",$H349=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K349,$K$1:$K349,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!O349)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!P349)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 981/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!D350)-1),\"\")","v":"FITA VEDA ROSCA 18mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!E350)-1),\"\")","v":"m"},0.13,0.13,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!I350)-4)),0)","v":0.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!J350)-4)),0)","v":0.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A350)-1","v":46},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B350,\" \",$C350),Banco!$A:$A,0)","v":192},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L350),$H350=\"\",$H350=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K350,$K$1:$K350,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!O350)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!P350)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 10053/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!D351)-1),\"\")","v":"TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!E351)-1),\"\")","v":"UN"},252.9,252.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!I351)-4)),0)","v":252.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!J351)-4)),0)","v":252.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A351)-1","v":46},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B351,\" \",$C351),Banco!$A:$A,0)","v":193},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L351),$H351=\"\",$H351=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K351,$K$1:$K351,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!O351)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!P351)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A352)-1","v":46},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K352,-1,0),$K$1:$K352,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B353,\" \",$C353)","v":"Composição COMP47"},"Composição","COMP47","TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA","UN",{"$f":"IF($L353>0,SUM(OFFSET(F353,1,0,$L353),0))","v":399.88},{"$f":"IF($L353>0,SUM(OFFSET(G353,1,0,$L353),0))","v":407.87},null,{"$f":"IF(ISERROR(F353),0,F353)","v":399.88},{"$f":"IF(ISERROR(G353),0,G353)","v":407.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A353)-1","v":47},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K353,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K353+1,K:K,0))-ROW(L353)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I353<>0,J353<>0),N353=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!D354)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!E354)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H354*ROUND(I354,2),2)","v":81.38},{"$f":"ROUND($H354*ROUND(J354,2),2)","v":88.07},3.89,{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!I354)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!J354)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A354)-1","v":47},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B354,\" \",$C354),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L354),$H354=\"\",$H354=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K354,$K$1:$K354,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!O354)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!P354)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F354*O354,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G354*P354,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!D355)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!E355)-1),\"\")","v":"H"},13.94,15.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!I355)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!J355)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A355)-1","v":47},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B355,\" \",$C355),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L355),$H355=\"\",$H355=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K355,$K$1:$K355,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!O355)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!P355)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","45334",{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!D356)-1),\"\")","v":"FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!E356)-1),\"\")","v":"UN"},17.5,17.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!I356)-4)),0)","v":17.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!J356)-4)),0)","v":17.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A356)-1","v":47},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B356,\" \",$C356),Banco!$A:$A,0)","v":2497},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L356),$H356=\"\",$H356=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K356,$K$1:$K356,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!O356)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!P356)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","12610/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!D357)-1),\"\")","v":"TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!E357)-1),\"\")","v":"UN"},286.93,286.93,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!I357)-4)),0)","v":286.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!J357)-4)),0)","v":286.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A357)-1","v":47},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B357,\" \",$C357),Banco!$A:$A,0)","v":194},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L357),$H357=\"\",$H357=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K357,$K$1:$K357,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!O357)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!P357)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 981/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!D358)-1),\"\")","v":"FITA VEDA ROSCA 18mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!E358)-1),\"\")","v":"m"},0.13,0.13,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!I358)-4)),0)","v":0.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!J358)-4)),0)","v":0.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A358)-1","v":47},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B358,\" \",$C358),Banco!$A:$A,0)","v":192},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L358),$H358=\"\",$H358=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K358,$K$1:$K358,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!O358)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!P358)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A359)-1","v":47},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K359,-1,0),$K$1:$K359,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B360,\" \",$C360)","v":"Composição COMP48"},"Composição","COMP48","DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR","UN",{"$f":"IF($L360>0,SUM(OFFSET(F360,1,0,$L360),0))","v":815.4799999999999},{"$f":"IF($L360>0,SUM(OFFSET(G360,1,0,$L360),0))","v":816.78},null,{"$f":"IF(ISERROR(F360),0,F360)","v":815.4799999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G360),0,G360)","v":816.78},{"$f":"COUNTA($A$1:$A360)-1","v":48},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K360,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K360+1,K:K,0))-ROW(L360)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I360<>0,J360<>0),N360=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!D361)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!E361)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H361*ROUND(I361,2),2)","v":13.94},{"$f":"ROUND($H361*ROUND(J361,2),2)","v":15.24},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!I361)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!J361)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A361)-1","v":48},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B361,\" \",$C361),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L361),$H361=\"\",$H361=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K361,$K$1:$K361,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!O361)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!P361)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F361*O361,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G361*P361,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 981/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!D362)-1),\"\")","v":"FITA VEDA ROSCA 18mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!E362)-1),\"\")","v":"m"},0.11,0.11,0.42,{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!I362)-4)),0)","v":0.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!J362)-4)),0)","v":0.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A362)-1","v":48},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B362,\" \",$C362),Banco!$A:$A,0)","v":192},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L362),$H362=\"\",$H362=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K362,$K$1:$K362,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!O362)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!P362)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 9833/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!D363)-1),\"\")","v":"DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!E363)-1),\"\")","v":"UN"},801.43,801.43,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!I363)-4)),0)","v":801.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!J363)-4)),0)","v":801.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A363)-1","v":48},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B363,\" \",$C363),Banco!$A:$A,0)","v":195},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L363),$H363=\"\",$H363=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K363,$K$1:$K363,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!O363)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!P363)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A364)-1","v":48},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K364,-1,0),$K$1:$K364,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B365,\" \",$C365)","v":"Composição COMP49"},"Composição","COMP49","BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4\", JACKWAL OU SIMILAR","UN",{"$f":"IF($L365>0,SUM(OFFSET(F365,1,0,$L365),0))","v":223.48000000000002},{"$f":"IF($L365>0,SUM(OFFSET(G365,1,0,$L365),0))","v":224.26},null,{"$f":"IF(ISERROR(F365),0,F365)","v":223.48000000000002},{"$f":"IF(ISERROR(G365),0,G365)","v":224.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A365)-1","v":49},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K365,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K365+1,K:K,0))-ROW(L365)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I365<>0,J365<>0),N365=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!D366)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!E366)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H366*ROUND(I366,2),2)","v":8.58},{"$f":"ROUND($H366*ROUND(J366,2),2)","v":9.36},0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!I366)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!J366)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A366)-1","v":49},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B366,\" \",$C366),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L366),$H366=\"\",$H366=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K366,$K$1:$K366,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!O366)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!P366)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F366*O366,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G366*P366,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 13877/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!D367)-1),\"\")","v":"BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4\", JACKWAL OU SIMILAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!E367)-1),\"\")","v":"UN"},214.9,214.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!I367)-4)),0)","v":214.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!J367)-4)),0)","v":214.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A367)-1","v":49},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B367,\" \",$C367),Banco!$A:$A,0)","v":196},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L367),$H367=\"\",$H367=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K367,$K$1:$K367,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!O367)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!P367)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A368)-1","v":49},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K368,-1,0),$K$1:$K368,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B369,\" \",$C369)","v":"Composição COMP50"},"Composição","COMP50","RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA","UN",{"$f":"IF($L369>0,SUM(OFFSET(F369,1,0,$L369),0))","v":106.29},{"$f":"IF($L369>0,SUM(OFFSET(G369,1,0,$L369),0))","v":110.22},null,{"$f":"IF(ISERROR(F369),0,F369)","v":106.29},{"$f":"IF(ISERROR(G369),0,G369)","v":110.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A369)-1","v":50},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K369,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K369+1,K:K,0))-ROW(L369)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I369<>0,J369<>0),N369=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!D370)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!E370)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H370*ROUND(I370,2),2)","v":24.09},{"$f":"ROUND($H370*ROUND(J370,2),2)","v":26.33},0.86399999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!I370)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!J370)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A370)-1","v":50},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B370,\" \",$C370),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L370),$H370=\"\",$H370=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K370,$K$1:$K370,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!O370)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!P370)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F370*O370,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G370*P370,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!D371)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!E371)-1),\"\")","v":"H"},19.46,21.15,0.86399999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!I371)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!J371)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A371)-1","v":50},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B371,\" \",$C371),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L371),$H371=\"\",$H371=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K371,$K$1:$K371,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!O371)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L371),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L371-1,COLUMN(Composições!P371)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","11731",{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!D372)-1),\"\")","v":"GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!E372)-1),\"\")","v":"UN"},10.92,10.92,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!I372)-4)),0)","v":10.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!J372)-4)),0)","v":10.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A372)-1","v":50},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B372,\" \",$C372),Banco!$A:$A,0)","v":2574},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L372),$H372=\"\",$H372=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K372,$K$1:$K372,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!O372)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L372),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L372-1,COLUMN(Composições!P372)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 000386/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!D373)-1),\"\")","v":"SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!E373)-1),\"\")","v":"UN"},5.21,5.21,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!I373)-4)),0)","v":26.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!J373)-4)),0)","v":26.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A373)-1","v":50},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B373,\" \",$C373),Banco!$A:$A,0)","v":197},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L373),$H373=\"\",$H373=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K373,$K$1:$K373,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!O373)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!P373)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","21059",{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!D374)-1),\"\")","v":"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!E374)-1),\"\")","v":"UN"},45.02,45.02,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!I374)-4)),0)","v":45.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!J374)-4)),0)","v":45.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A374)-1","v":50},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B374,\" \",$C374),Banco!$A:$A,0)","v":4038},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L374),$H374=\"\",$H374=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K374,$K$1:$K374,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!O374)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!P374)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 003389/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!D375)-1),\"\")","v":"ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75 g"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!E375)-1),\"\")","v":"UN"},1.59,1.59,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!I375)-4)),0)","v":15.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!J375)-4)),0)","v":15.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A375)-1","v":50},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B375,\" \",$C375),Banco!$A:$A,0)","v":198},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L375),$H375=\"\",$H375=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K375,$K$1:$K375,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!O375)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!P375)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A376)-1","v":50},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K376,-1,0),$K$1:$K376,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B377,\" \",$C377)","v":"Composição COMP51"},"Composição","COMP51","ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4\"X4\" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",{"$f":"IF($L377>0,SUM(OFFSET(F377,1,0,$L377),0))","v":520.9},{"$f":"IF($L377>0,SUM(OFFSET(G377,1,0,$L377),0))","v":523.09},null,{"$f":"IF(ISERROR(F377),0,F377)","v":520.9},{"$f":"IF(ISERROR(G377),0,G377)","v":523.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A377)-1","v":51},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K377,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K377+1,K:K,0))-ROW(L377)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I377<>0,J377<>0),N377=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!D378)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!E378)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H378*ROUND(I378,2),2)","v":10.46},{"$f":"ROUND($H378*ROUND(J378,2),2)","v":11.32},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!I378)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!J378)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A378)-1","v":51},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B378,\" \",$C378),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L378),$H378=\"\",$H378=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K378,$K$1:$K378,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!O378)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!P378)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F378*O378,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G378*P378,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!D379)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!E379)-1),\"\")","v":"H"},14.49,15.82,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!I379)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!J379)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A379)-1","v":51},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B379,\" \",$C379),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L379),$H379=\"\",$H379=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K379,$K$1:$K379,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!O379)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!P379)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 13302/EMOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!D380)-1),\"\")","v":"ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR,  C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4\"X4\" EMB.PAREDE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!E380)-1),\"\")","v":"UN"},495.95,495.95,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!I380)-4)),0)","v":495.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!J380)-4)),0)","v":495.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A380)-1","v":51},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B380,\" \",$C380),Banco!$A:$A,0)","v":199},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L380),$H380=\"\",$H380=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K380,$K$1:$K380,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!O380)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!P380)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A381)-1","v":51},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K381,-1,0),$K$1:$K381,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B382,\" \",$C382)","v":"Composição COMP52"},"Composição","COMP52","ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2\"","UN",{"$f":"IF($L382>0,SUM(OFFSET(F382,1,0,$L382),0))","v":74.539999999999992},{"$f":"IF($L382>0,SUM(OFFSET(G382,1,0,$L382),0))","v":75.039999999999992},null,{"$f":"IF(ISERROR(F382),0,F382)","v":74.539999999999992},{"$f":"IF(ISERROR(G382),0,G382)","v":75.039999999999992},{"$f":"COUNTA($A$1:$A382)-1","v":52},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K382,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K382+1,K:K,0))-ROW(L382)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I382<>0,J382<>0),N382=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!D383)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!E383)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H383*ROUND(I383,2),2)","v":2.4500000000000002},{"$f":"ROUND($H383*ROUND(J383,2),2)","v":2.67},0.109,{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!I383)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!J383)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A383)-1","v":52},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B383,\" \",$C383),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L383),$H383=\"\",$H383=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K383,$K$1:$K383,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!O383)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L383),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L383-1,COLUMN(Composições!P383)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F383*O383,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G383*P383,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!D384)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!E384)-1),\"\")","v":"H"},3.04,3.32,0.109,{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!I384)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!J384)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A384)-1","v":52},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B384,\" \",$C384),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L384),$H384=\"\",$H384=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K384,$K$1:$K384,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!O384)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L384),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L384-1,COLUMN(Composições!P384)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 062248/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!D385)-1),\"\")","v":"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!E385)-1),\"\")","v":"UN"},20.49,20.49,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!I385)-4)),0)","v":20.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!J385)-4)),0)","v":20.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A385)-1","v":52},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B385,\" \",$C385),Banco!$A:$A,0)","v":200},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L385),$H385=\"\",$H385=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K385,$K$1:$K385,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!O385)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!P385)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 062090/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!D386)-1),\"\")","v":"JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!E386)-1),\"\")","v":"UN"},48.56,48.56,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!I386)-4)),0)","v":48.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!J386)-4)),0)","v":48.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A386)-1","v":52},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B386,\" \",$C386),Banco!$A:$A,0)","v":201},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L386),$H386=\"\",$H386=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K386,$K$1:$K386,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!O386)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!P386)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A387)-1","v":52},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K387,-1,0),$K$1:$K387,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B388,\" \",$C388)","v":"Composição COMP53"},"Composição","COMP53","HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´)","UN",{"$f":"IF($L388>0,SUM(OFFSET(F388,1,0,$L388),0))","v":1073.46},{"$f":"IF($L388>0,SUM(OFFSET(G388,1,0,$L388),0))","v":1078.94},null,{"$f":"IF(ISERROR(F388),0,F388)","v":1073.46},{"$f":"IF(ISERROR(G388),0,G388)","v":1078.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A388)-1","v":53},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K388,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K388+1,K:K,0))-ROW(L388)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I388<>0,J388<>0),N388=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!D389)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!E389)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H389*ROUND(I389,2),2)","v":33.46},{"$f":"ROUND($H389*ROUND(J389,2),2)","v":36.58},1.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!I389)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!J389)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A389)-1","v":53},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B389,\" \",$C389),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L389),$H389=\"\",$H389=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K389,$K$1:$K389,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!O389)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!P389)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F389*O389,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G389*P389,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!D390)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!E390)-1),\"\")","v":"H"},27.02,29.38,1.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!I390)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!J390)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A390)-1","v":53},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B390,\" \",$C390),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L390),$H390=\"\",$H390=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K390,$K$1:$K390,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!O390)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!P390)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","18/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!D391)-1),\"\")","v":"HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!E391)-1),\"\")","v":"UN"},1012.98,1012.98,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!I391)-4)),0)","v":1012.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!J391)-4)),0)","v":1012.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A391)-1","v":53},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B391,\" \",$C391),Banco!$A:$A,0)","v":202},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L391),$H391=\"\",$H391=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K391,$K$1:$K391,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!O391)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!P391)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A392)-1","v":53},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K392,-1,0),$K$1:$K392,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B393,\" \",$C393)","v":"Composição COMP54"},"Composição","COMP54","PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V","UN",{"$f":"IF($L393>0,SUM(OFFSET(F393,1,0,$L393),0))","v":14368.779999999999},{"$f":"IF($L393>0,SUM(OFFSET(G393,1,0,$L393),0))","v":14388.19},null,{"$f":"IF(ISERROR(F393),0,F393)","v":14368.779999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G393),0,G393)","v":14388.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A393)-1","v":54},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K393,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K393+1,K:K,0))-ROW(L393)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I393<>0,J393<>0),N393=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!D394)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!E394)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H394*ROUND(I394,2),2)","v":97.75},{"$f":"ROUND($H394*ROUND(J394,2),2)","v":106.86},3.5059999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!I394)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!J394)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A394)-1","v":54},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B394,\" \",$C394),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L394),$H394=\"\",$H394=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K394,$K$1:$K394,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!O394)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!P394)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F394*O394,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G394*P394,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!D395)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!E395)-1),\"\")","v":"H"},118.46,128.76,5.26,{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!I395)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!J395)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A395)-1","v":54},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B395,\" \",$C395),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L395),$H395=\"\",$H395=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K395,$K$1:$K395,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!O395)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L395),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L395-1,COLUMN(Composições!P395)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 6701060/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!D396)-1),\"\")","v":"PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!E396)-1),\"\")","v":"UN"},14152.57,14152.57,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!I396)-4)),0)","v":14152.57},{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!J396)-4)),0)","v":14152.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A396)-1","v":54},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B396,\" \",$C396),Banco!$A:$A,0)","v":203},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L396),$H396=\"\",$H396=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K396,$K$1:$K396,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!O396)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L396),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L396-1,COLUMN(Composições!P396)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A397)-1","v":54},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K397,-1,0),$K$1:$K397,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B398,\" \",$C398)","v":"Composição COMP55"},"Composição","COMP55","RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO","UN",{"$f":"IF($L398>0,SUM(OFFSET(F398,1,0,$L398),0))","v":29456.97},{"$f":"IF($L398>0,SUM(OFFSET(G398,1,0,$L398),0))","v":29666.19},null,{"$f":"IF(ISERROR(F398),0,F398)","v":29456.97},{"$f":"IF(ISERROR(G398),0,G398)","v":29666.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A398)-1","v":55},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K398,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K398+1,K:K,0))-ROW(L398)-2","v":22},{"$f":"IF(AND(OR(I398<>0,J398<>0),N398=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88291",{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!D399)-1),\"\")","v":"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!E399)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H399*ROUND(I399,2),2)","v":158.36000000000001},{"$f":"ROUND($H399*ROUND(J399,2),2)","v":173.82},5.17,{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!I399)-4)),0)","v":30.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!J399)-4)),0)","v":33.619999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A399)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B399,\" \",$C399),Banco!$A:$A,0)","v":13372},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L399),$H399=\"\",$H399=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K399,$K$1:$K399,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!O399)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!P399)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F399*O399,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G399*P399,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!D400)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!E400)-1),\"\")","v":"H"},340.91,372.02,11.92,{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!I400)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!J400)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A400)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B400,\" \",$C400),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L400),$H400=\"\",$H400=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K400,$K$1:$K400,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!O400)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!P400)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!D401)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!E401)-1),\"\")","v":"H"},171.84,187.58,6.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!I401)-4)),0)","v":28.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!J401)-4)),0)","v":30.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A401)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B401,\" \",$C401),Banco!$A:$A,0)","v":13123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L401),$H401=\"\",$H401=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K401,$K$1:$K401,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!O401)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!P401)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88245",{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!D402)-1),\"\")","v":"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!E402)-1),\"\")","v":"H"},160.12,174.67,5.64,{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!I402)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!J402)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A402)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B402,\" \",$C402),Banco!$A:$A,0)","v":13085},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L402),$H402=\"\",$H402=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K402,$K$1:$K402,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!O402)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!P402)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!D403)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!E403)-1),\"\")","v":"H"},1315.03,1423.15,62.86,{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!I403)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!J403)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A403)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B403,\" \",$C403),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L403),$H403=\"\",$H403=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K403,$K$1:$K403,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!O403)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!P403)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!D404)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!E404)-1),\"\")","v":"H"},279.67,303.91000000000003,11.49,{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!I404)-4)),0)","v":24.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!J404)-4)),0)","v":26.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A404)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B404,\" \",$C404),Banco!$A:$A,0)","v":13079},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L404),$H404=\"\",$H404=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K404,$K$1:$K404,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!O404)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!P404)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!D405)-1),\"\")","v":"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!E405)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H405*ROUND(I405,2),2)","v":444.62},444.62,2.66,{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!I405)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!J405)-4)),0)","v":167.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A405)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B405,\" \",$C405),Banco!$A:$A,0)","v":608},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L405),$H405=\"\",$H405=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K405,$K$1:$K405,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!O405)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!P405)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F405*O405,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","6212",{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!D406)-1),\"\")","v":"TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!E406)-1),\"\")","v":"M"},89.27,89.27,6.83,{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!I406)-4)),0)","v":13.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!J406)-4)),0)","v":13.07},{"$f":"COUNTA($A$1:$A406)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B406,\" \",$C406),Banco!$A:$A,0)","v":4284},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L406),$H406=\"\",$H406=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K406,$K$1:$K406,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!O406)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!P406)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","5071",{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!D407)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!E407)-1),\"\")","v":"KG"},0.52,0.52,0.03,{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!I407)-4)),0)","v":17.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!J407)-4)),0)","v":17.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A407)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B407,\" \",$C407),Banco!$A:$A,0)","v":3968},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L407),$H407=\"\",$H407=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K407,$K$1:$K407,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!O407)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L407),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L407-1,COLUMN(Composições!P407)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","43059",{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!D408)-1),\"\")","v":"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!E408)-1),\"\")","v":"KG"},71.36,71.36,9.8699999999999992,{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!I408)-4)),0)","v":7.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!J408)-4)),0)","v":7.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A408)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B408,\" \",$C408),Banco!$A:$A,0)","v":362},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L408),$H408=\"\",$H408=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K408,$K$1:$K408,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!O408)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L408),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L408-1,COLUMN(Composições!P408)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!D409)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!E409)-1),\"\")","v":"M3"},158.02000000000001,158.02000000000001,1.2450000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!I409)-4)),0)","v":126.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!J409)-4)),0)","v":126.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A409)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B409,\" \",$C409),Banco!$A:$A,0)","v":3638},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L409),$H409=\"\",$H409=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K409,$K$1:$K409,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!O409)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!P409)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","1858/AGETOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!D410)-1),\"\")","v":"PONTALETE 3x3\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!E410)-1),\"\")","v":"m"},0.83,0.83,0.09,{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!I410)-4)),0)","v":9.2100000000000009},{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!J410)-4)),0)","v":9.2100000000000009},{"$f":"COUNTA($A$1:$A410)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B410,\" \",$C410),Banco!$A:$A,0)","v":204},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L410),$H410=\"\",$H410=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K410,$K$1:$K410,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!O410)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!P410)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","345",{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!D411)-1),\"\")","v":"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!E411)-1),\"\")","v":"KG"},40.479999999999997,40.479999999999997,1.43,{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!I411)-4)),0)","v":28.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!J411)-4)),0)","v":28.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A411)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B411,\" \",$C411),Banco!$A:$A,0)","v":602},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L411),$H411=\"\",$H411=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K411,$K$1:$K411,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!O411)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!P411)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","1379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!D412)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!E412)-1),\"\")","v":"KG"},689.28,689.28,906.95,{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!I412)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!J412)-4)),0)","v":0.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A412)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B412,\" \",$C412),Banco!$A:$A,0)","v":1461},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L412),$H412=\"\",$H412=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K412,$K$1:$K412,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!O412)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!P412)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4718",{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!D413)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!E413)-1),\"\")","v":"M3"},158.85,158.85,1.2450000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!I413)-4)),0)","v":127.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!J413)-4)),0)","v":127.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A413)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B413,\" \",$C413),Banco!$A:$A,0)","v":3639},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L413),$H413=\"\",$H413=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K413,$K$1:$K413,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!O413)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!P413)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","43130",{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!D414)-1),\"\")","v":"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!E414)-1),\"\")","v":"KG"},0.79,0.79,0.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!I414)-4)),0)","v":19.850000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!J414)-4)),0)","v":19.850000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A414)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B414,\" \",$C414),Banco!$A:$A,0)","v":600},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L414),$H414=\"\",$H414=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K414,$K$1:$K414,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!O414)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!P414)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","5075",{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!D415)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!E415)-1),\"\")","v":"KG"},11.87,11.87,0.68,{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!I415)-4)),0)","v":17.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!J415)-4)),0)","v":17.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A415)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B415,\" \",$C415),Banco!$A:$A,0)","v":3970},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L415),$H415=\"\",$H415=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K415,$K$1:$K415,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!O415)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!P415)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","34",{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!D416)-1),\"\")","v":"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!E416)-1),\"\")","v":"KG"},463.75,463.75,60.7,{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!I416)-4)),0)","v":7.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!J416)-4)),0)","v":7.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A416)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B416,\" \",$C416),Banco!$A:$A,0)","v":354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L416),$H416=\"\",$H416=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K416,$K$1:$K416,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!O416)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!P416)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","1263/AGETOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!D417)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PARA CONCRETO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!E417)-1),\"\")","v":"L"},24.17,24.17,1.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!I417)-4)),0)","v":13.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!J417)-4)),0)","v":13.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A417)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B417,\" \",$C417),Banco!$A:$A,0)","v":205},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L417),$H417=\"\",$H417=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K417,$K$1:$K417,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!O417)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!P417)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","32",{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!D418)-1),\"\")","v":"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!E418)-1),\"\")","v":"KG"},65.930000000000007,65.930000000000007,8.18,{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!I418)-4)),0)","v":8.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!J418)-4)),0)","v":8.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A418)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B418,\" \",$C418),Banco!$A:$A,0)","v":359},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L418),$H418=\"\",$H418=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K418,$K$1:$K418,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!O418)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!P418)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4509",{"$f":"IF(ISNUMBER($L419),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L419-1,COLUMN(Composições!D419)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L419),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L419-1,COLUMN(Composições!E419)-1),\"\")","v":"M"},9,9,2.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L419),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L419-1,COLUMN(Composições!I419)-4)),0)","v":4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L419),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L419-1,COLUMN(Composições!J419)-4)),0)","v":4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A419)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B419,\" \",$C419),Banco!$A:$A,0)","v":4191},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L419),$H419=\"\",$H419=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K419,$K$1:$K419,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L419),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L419-1,COLUMN(Composições!O419)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L419),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L419-1,COLUMN(Composições!P419)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," H673/AGETOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L420),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L420-1,COLUMN(Composições!D420)-1),\"\")","v":"RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L420),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L420-1,COLUMN(Composições!E420)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H420*ROUND(I420,2),2)","v":24802.3},{"$f":"ROUND($H420*ROUND(J420,2),2)","v":24802.3},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L420),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L420-1,COLUMN(Composições!I420)-4)),0)","v":24802.3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L420),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L420-1,COLUMN(Composições!J420)-4)),0)","v":24802.3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A420)-1","v":55},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B420,\" \",$C420),Banco!$A:$A,0)","v":206},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L420),$H420=\"\",$H420=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K420,$K$1:$K420,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L420),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L420-1,COLUMN(Composições!O420)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L420),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L420-1,COLUMN(Composições!P420)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A421)-1","v":55},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K421,-1,0),$K$1:$K421,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B422,\" \",$C422)","v":"Composição COMP56"},"Composição","COMP56","PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V","UN",{"$f":"IF($L422>0,SUM(OFFSET(F422,1,0,$L422),0))","v":913.69999999999993},{"$f":"IF($L422>0,SUM(OFFSET(G422,1,0,$L422),0))","v":917.18999999999994},null,{"$f":"IF(ISERROR(F422),0,F422)","v":913.69999999999993},{"$f":"IF(ISERROR(G422),0,G422)","v":917.18999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A422)-1","v":56},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K422,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K422+1,K:K,0))-ROW(L422)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I422<>0,J422<>0),N422=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!D423)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!E423)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H423*ROUND(I423,2),2)","v":10.46},{"$f":"ROUND($H423*ROUND(J423,2),2)","v":11.32},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!I423)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!J423)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A423)-1","v":56},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B423,\" \",$C423),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L423),$H423=\"\",$H423=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K423,$K$1:$K423,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!O423)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!P423)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F423*O423,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G423*P423,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!D424)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!E424)-1),\"\")","v":"H"},13.94,15.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!I424)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!J424)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A424)-1","v":56},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B424,\" \",$C424),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L424),$H424=\"\",$H424=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K424,$K$1:$K424,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!O424)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!P424)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!D425)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!E425)-1),\"\")","v":"H"},14.49,15.82,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!I425)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!J425)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A425)-1","v":56},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B425,\" \",$C425),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L425),$H425=\"\",$H425=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K425,$K$1:$K425,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!O425)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!P425)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 13650/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!D426)-1),\"\")","v":"PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!E426)-1),\"\")","v":"UN"},874.81,874.81,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!I426)-4)),0)","v":874.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!J426)-4)),0)","v":874.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A426)-1","v":56},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B426,\" \",$C426),Banco!$A:$A,0)","v":207},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L426),$H426=\"\",$H426=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K426,$K$1:$K426,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!O426)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!P426)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A427)-1","v":56},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K427,-1,0),$K$1:$K427,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B428,\" \",$C428)","v":"Composição COMP57"},"Composição","COMP57","RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS","CJ",{"$f":"IF($L428>0,SUM(OFFSET(F428,1,0,$L428),0))","v":7097.54},{"$f":"IF($L428>0,SUM(OFFSET(G428,1,0,$L428),0))","v":7105.04},null,{"$f":"IF(ISERROR(F428),0,F428)","v":7097.54},{"$f":"IF(ISERROR(G428),0,G428)","v":7105.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A428)-1","v":57},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K428,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K428+1,K:K,0))-ROW(L428)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I428<>0,J428<>0),N428=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!D429)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!E429)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H429*ROUND(I429,2),2)","v":56.3},{"$f":"ROUND($H429*ROUND(J429,2),2)","v":61.2},2.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!I429)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!J429)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A429)-1","v":57},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B429,\" \",$C429),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L429),$H429=\"\",$H429=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K429,$K$1:$K429,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!O429)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!P429)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F429*O429,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G429*P429,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!D430)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!E430)-1),\"\")","v":"H"},27.88,30.48,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!I430)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!J430)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A430)-1","v":57},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B430,\" \",$C430),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L430),$H430=\"\",$H430=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K430,$K$1:$K430,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!O430)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!P430)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","19/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L431),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L431-1,COLUMN(Composições!D431)-1),\"\")","v":"RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA), ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L431),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L431-1,COLUMN(Composições!E431)-1),\"\")","v":"UN"},7013.36,7013.36,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L431),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L431-1,COLUMN(Composições!I431)-4)),0)","v":7013.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L431),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L431-1,COLUMN(Composições!J431)-4)),0)","v":7013.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A431)-1","v":57},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B431,\" \",$C431),Banco!$A:$A,0)","v":208},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L431),$H431=\"\",$H431=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K431,$K$1:$K431,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L431),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L431-1,COLUMN(Composições!O431)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L431),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L431-1,COLUMN(Composições!P431)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A432)-1","v":57},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K432,-1,0),$K$1:$K432,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B433,\" \",$C433)","v":"Composição COMP58"},"Composição","COMP58","TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",{"$f":"IF($L433>0,SUM(OFFSET(F433,1,0,$L433),0))","v":112.22},{"$f":"IF($L433>0,SUM(OFFSET(G433,1,0,$L433),0))","v":117.24000000000001},null,{"$f":"IF(ISERROR(F433),0,F433)","v":112.22},{"$f":"IF(ISERROR(G433),0,G433)","v":117.24000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A433)-1","v":58},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K433,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K433+1,K:K,0))-ROW(L433)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I433<>0,J433<>0),N433=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!D434)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!E434)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H434*ROUND(I434,2),2)","v":30.67},{"$f":"ROUND($H434*ROUND(J434,2),2)","v":33.53},1.1000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!I434)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!J434)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A434)-1","v":58},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B434,\" \",$C434),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L434),$H434=\"\",$H434=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K434,$K$1:$K434,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!O434)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!P434)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F434*O434,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G434*P434,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!D435)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!E435)-1),\"\")","v":"H"},24.77,26.93,1.1000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!I435)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!J435)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A435)-1","v":58},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B435,\" \",$C435),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L435),$H435=\"\",$H435=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K435,$K$1:$K435,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!O435)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!P435)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","299",{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!D436)-1),\"\")","v":"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!E436)-1),\"\")","v":"UN"},3.52,3.52,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!I436)-4)),0)","v":3.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!J436)-4)),0)","v":3.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A436)-1","v":58},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B436,\" \",$C436),Banco!$A:$A,0)","v":480},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L436),$H436=\"\",$H436=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K436,$K$1:$K436,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!O436)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!P436)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","20/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!D437)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!E437)-1),\"\")","v":"L"},2.19,2.19,4.5999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!I437)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!J437)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A437)-1","v":58},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B437,\" \",$C437),Banco!$A:$A,0)","v":209},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L437),$H437=\"\",$H437=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K437,$K$1:$K437,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!O437)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!P437)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","21/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!D438)-1),\"\")","v":"LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!E438)-1),\"\")","v":"KG"},0.47,0.47,2.3E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!I438)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!J438)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A438)-1","v":58},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B438,\" \",$C438),Banco!$A:$A,0)","v":210},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L438),$H438=\"\",$H438=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K438,$K$1:$K438,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!O438)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!P438)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","22/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!D439)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!E439)-1),\"\")","v":"m"},50.6,50.6,1.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!I439)-4)),0)","v":38.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!J439)-4)),0)","v":38.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A439)-1","v":58},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B439,\" \",$C439),Banco!$A:$A,0)","v":211},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L439),$H439=\"\",$H439=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K439,$K$1:$K439,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!O439)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!P439)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A440)-1","v":58},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K440,-1,0),$K$1:$K440,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B441,\" \",$C441)","v":"Composição COMP59"},"Composição","COMP59","TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",{"$f":"IF($L441>0,SUM(OFFSET(F441,1,0,$L441),0))","v":54.42},{"$f":"IF($L441>0,SUM(OFFSET(G441,1,0,$L441),0))","v":57.16},null,{"$f":"IF(ISERROR(F441),0,F441)","v":54.42},{"$f":"IF(ISERROR(G441),0,G441)","v":57.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A441)-1","v":59},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K441,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K441+1,K:K,0))-ROW(L441)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I441<>0,J441<>0),N441=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!D442)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!E442)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H442*ROUND(I442,2),2)","v":16.73},{"$f":"ROUND($H442*ROUND(J442,2),2)","v":18.29},0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!I442)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!J442)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A442)-1","v":59},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B442,\" \",$C442),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L442),$H442=\"\",$H442=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K442,$K$1:$K442,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!O442)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!P442)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F442*O442,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G442*P442,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L443),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L443-1,COLUMN(Composições!D443)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L443),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L443-1,COLUMN(Composições!E443)-1),\"\")","v":"H"},13.51,14.69,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L443),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L443-1,COLUMN(Composições!I443)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L443),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L443-1,COLUMN(Composições!J443)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A443)-1","v":59},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B443,\" \",$C443),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L443),$H443=\"\",$H443=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K443,$K$1:$K443,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L443),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L443-1,COLUMN(Composições!O443)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L443),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L443-1,COLUMN(Composições!P443)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","21/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L444),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L444-1,COLUMN(Composições!D444)-1),\"\")","v":"LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L444),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L444-1,COLUMN(Composições!E444)-1),\"\")","v":"KG"},0.21,0.21,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L444),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L444-1,COLUMN(Composições!I444)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L444),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L444-1,COLUMN(Composições!J444)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A444)-1","v":59},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B444,\" \",$C444),Banco!$A:$A,0)","v":210},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L444),$H444=\"\",$H444=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K444,$K$1:$K444,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L444),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L444-1,COLUMN(Composições!O444)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L444),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L444-1,COLUMN(Composições!P444)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","23/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!D445)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!E445)-1),\"\")","v":"m"},19.559999999999999,19.559999999999999,1.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!I445)-4)),0)","v":13.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!J445)-4)),0)","v":13.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A445)-1","v":59},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B445,\" \",$C445),Banco!$A:$A,0)","v":212},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L445),$H445=\"\",$H445=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K445,$K$1:$K445,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!O445)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!P445)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","20085",{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!D446)-1),\"\")","v":"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!E446)-1),\"\")","v":"UN"},2.2200000000000002,2.2200000000000002,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!I446)-4)),0)","v":2.2200000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!J446)-4)),0)","v":2.2200000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A446)-1","v":59},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B446,\" \",$C446),Banco!$A:$A,0)","v":482},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L446),$H446=\"\",$H446=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K446,$K$1:$K446,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!O446)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!P446)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","20/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!D447)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!E447)-1),\"\")","v":"L"},2.19,2.19,4.5999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!I447)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!J447)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A447)-1","v":59},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B447,\" \",$C447),Banco!$A:$A,0)","v":209},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L447),$H447=\"\",$H447=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K447,$K$1:$K447,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!O447)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!P447)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A448)-1","v":59},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K448,-1,0),$K$1:$K448,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B449,\" \",$C449)","v":"Composição COMP60"},"Composição","COMP60","TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",{"$f":"IF($L449>0,SUM(OFFSET(F449,1,0,$L449),0))","v":93.78},{"$f":"IF($L449>0,SUM(OFFSET(G449,1,0,$L449),0))","v":98.100000000000009},null,{"$f":"IF(ISERROR(F449),0,F449)","v":93.78},{"$f":"IF(ISERROR(G449),0,G449)","v":98.100000000000009},{"$f":"COUNTA($A$1:$A449)-1","v":60},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K449,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K449+1,K:K,0))-ROW(L449)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I449<>0,J449<>0),N449=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!D450)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!E450)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H450*ROUND(I450,2),2)","v":24.77},{"$f":"ROUND($H450*ROUND(J450,2),2)","v":26.93},1.1000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!I450)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!J450)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A450)-1","v":60},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B450,\" \",$C450),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L450),$H450=\"\",$H450=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K450,$K$1:$K450,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!O450)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!P450)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F450*O450,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G450*P450,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!D451)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!E451)-1),\"\")","v":"H"},24.77,26.93,1.1000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!I451)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!J451)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A451)-1","v":60},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B451,\" \",$C451),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L451),$H451=\"\",$H451=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K451,$K$1:$K451,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!O451)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!P451)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","21/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!D452)-1),\"\")","v":"LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!E452)-1),\"\")","v":"KG"},0.47,0.47,2.3E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!I452)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!J452)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A452)-1","v":60},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B452,\" \",$C452),Banco!$A:$A,0)","v":210},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L452),$H452=\"\",$H452=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K452,$K$1:$K452,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!O452)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!P452)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","24/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!D453)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!E453)-1),\"\")","v":"m"},35.29,35.29,1.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!I453)-4)),0)","v":25.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!J453)-4)),0)","v":25.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A453)-1","v":60},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B453,\" \",$C453),Banco!$A:$A,0)","v":213},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L453),$H453=\"\",$H453=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K453,$K$1:$K453,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!O453)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!P453)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","20/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!D454)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!E454)-1),\"\")","v":"L"},2.19,2.19,4.5999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!I454)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!J454)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A454)-1","v":60},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B454,\" \",$C454),Banco!$A:$A,0)","v":209},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L454),$H454=\"\",$H454=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K454,$K$1:$K454,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!O454)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!P454)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","298",{"$f":"IF(ISNUMBER($L455),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L455-1,COLUMN(Composições!D455)-1),\"\")","v":"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L455),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L455-1,COLUMN(Composições!E455)-1),\"\")","v":"UN"},6.29,6.29,2.33,{"$f":"IF(ISNUMBER($L455),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L455-1,COLUMN(Composições!I455)-4)),0)","v":2.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L455),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L455-1,COLUMN(Composições!J455)-4)),0)","v":2.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A455)-1","v":60},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B455,\" \",$C455),Banco!$A:$A,0)","v":483},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L455),$H455=\"\",$H455=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K455,$K$1:$K455,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L455),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L455-1,COLUMN(Composições!O455)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L455),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L455-1,COLUMN(Composições!P455)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A456)-1","v":60},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K456,-1,0),$K$1:$K456,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B457,\" \",$C457)","v":"Composição COMP61"},"Composição","COMP61","TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES","M",{"$f":"IF($L457>0,SUM(OFFSET(F457,1,0,$L457),0))","v":47.94},{"$f":"IF($L457>0,SUM(OFFSET(G457,1,0,$L457),0))","v":50.22},null,{"$f":"IF(ISERROR(F457),0,F457)","v":47.94},{"$f":"IF(ISERROR(G457),0,G457)","v":50.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A457)-1","v":61},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K457,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K457+1,K:K,0))-ROW(L457)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I457<>0,J457<>0),N457=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!D458)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!E458)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H458*ROUND(I458,2),2)","v":13.94},{"$f":"ROUND($H458*ROUND(J458,2),2)","v":15.24},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!I458)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!J458)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A458)-1","v":61},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B458,\" \",$C458),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L458),$H458=\"\",$H458=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K458,$K$1:$K458,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!O458)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!P458)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F458*O458,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G458*P458,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!D459)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!E459)-1),\"\")","v":"H"},11.26,12.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!I459)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!J459)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A459)-1","v":61},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B459,\" \",$C459),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L459),$H459=\"\",$H459=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K459,$K$1:$K459,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!O459)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!P459)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","25/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!D460)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4´)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!E460)-1),\"\")","v":"m"},21.86,21.86,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!I460)-4)),0)","v":14.57},{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!J460)-4)),0)","v":14.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A460)-1","v":61},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B460,\" \",$C460),Banco!$A:$A,0)","v":214},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L460),$H460=\"\",$H460=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K460,$K$1:$K460,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!O460)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!P460)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","26/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!D461)-1),\"\")","v":"ADESIVO PARA TUBOS PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!E461)-1),\"\")","v":"KG"},0.37,0.37,5.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!I461)-4)),0)","v":74.739999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!J461)-4)),0)","v":74.739999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A461)-1","v":61},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B461,\" \",$C461),Banco!$A:$A,0)","v":215},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L461),$H461=\"\",$H461=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K461,$K$1:$K461,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!O461)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!P461)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","20/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!D462)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!E462)-1),\"\")","v":"L"},0.33,0.33,7.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!I462)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!J462)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A462)-1","v":61},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B462,\" \",$C462),Banco!$A:$A,0)","v":209},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L462),$H462=\"\",$H462=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K462,$K$1:$K462,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!O462)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!P462)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!D463)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!E463)-1),\"\")","v":"UN"},0.18,0.18,7.0000000000000007E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!I463)-4)),0)","v":2.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!J463)-4)),0)","v":2.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A463)-1","v":61},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B463,\" \",$C463),Banco!$A:$A,0)","v":2932},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L463),$H463=\"\",$H463=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K463,$K$1:$K463,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!O463)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!P463)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A464)-1","v":61},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K464,-1,0),$K$1:$K464,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B465,\" \",$C465)","v":"Composição COMP62"},"Composição","COMP62","TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",{"$f":"IF($L465>0,SUM(OFFSET(F465,1,0,$L465),0))","v":37.29},{"$f":"IF($L465>0,SUM(OFFSET(G465,1,0,$L465),0))","v":39.57},null,{"$f":"IF(ISERROR(F465),0,F465)","v":37.29},{"$f":"IF(ISERROR(G465),0,G465)","v":39.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A465)-1","v":62},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K465,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K465+1,K:K,0))-ROW(L465)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I465<>0,J465<>0),N465=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!D466)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!E466)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H466*ROUND(I466,2),2)","v":11.26},{"$f":"ROUND($H466*ROUND(J466,2),2)","v":12.24},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!I466)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!J466)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A466)-1","v":62},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B466,\" \",$C466),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L466),$H466=\"\",$H466=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K466,$K$1:$K466,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!O466)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!P466)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F466*O466,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G466*P466,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L467),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L467-1,COLUMN(Composições!D467)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L467),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L467-1,COLUMN(Composições!E467)-1),\"\")","v":"H"},13.94,15.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L467),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L467-1,COLUMN(Composições!I467)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L467),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L467-1,COLUMN(Composições!J467)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A467)-1","v":62},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B467,\" \",$C467),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L467),$H467=\"\",$H467=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K467,$K$1:$K467,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L467),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L467-1,COLUMN(Composições!O467)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L467),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L467-1,COLUMN(Composições!P467)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","20/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L468),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L468-1,COLUMN(Composições!D468)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L468),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L468-1,COLUMN(Composições!E468)-1),\"\")","v":"L"},0.33,0.33,7.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L468),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L468-1,COLUMN(Composições!I468)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L468),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L468-1,COLUMN(Composições!J468)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A468)-1","v":62},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B468,\" \",$C468),Banco!$A:$A,0)","v":209},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L468),$H468=\"\",$H468=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K468,$K$1:$K468,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L468),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L468-1,COLUMN(Composições!O468)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L468),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L468-1,COLUMN(Composições!P468)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","26/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!D469)-1),\"\")","v":"ADESIVO PARA TUBOS PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!E469)-1),\"\")","v":"KG"},0.37,0.37,5.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!I469)-4)),0)","v":74.739999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!J469)-4)),0)","v":74.739999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A469)-1","v":62},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B469,\" \",$C469),Banco!$A:$A,0)","v":215},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L469),$H469=\"\",$H469=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K469,$K$1:$K469,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!O469)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!P469)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","27/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!D470)-1),\"\")","v":"ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!E470)-1),\"\")","v":"UN"},1.71,1.71,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!I470)-4)),0)","v":1.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!J470)-4)),0)","v":1.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A470)-1","v":62},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B470,\" \",$C470),Banco!$A:$A,0)","v":216},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L470),$H470=\"\",$H470=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K470,$K$1:$K470,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!O470)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!P470)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","28/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!D471)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!E471)-1),\"\")","v":"m"},9.5,9.5,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!I471)-4)),0)","v":6.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!J471)-4)),0)","v":6.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A471)-1","v":62},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B471,\" \",$C471),Banco!$A:$A,0)","v":217},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L471),$H471=\"\",$H471=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K471,$K$1:$K471,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!O471)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!P471)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!D472)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!E472)-1),\"\")","v":"UN"},0.18,0.18,7.0000000000000007E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!I472)-4)),0)","v":2.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!J472)-4)),0)","v":2.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A472)-1","v":62},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B472,\" \",$C472),Banco!$A:$A,0)","v":2932},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L472),$H472=\"\",$H472=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K472,$K$1:$K472,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!O472)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!P472)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A473)-1","v":62},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K473,-1,0),$K$1:$K473,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B474,\" \",$C474)","v":"Composição COMP63"},"Composição","COMP63","TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",{"$f":"IF($L474>0,SUM(OFFSET(F474,1,0,$L474),0))","v":44.410000000000004},{"$f":"IF($L474>0,SUM(OFFSET(G474,1,0,$L474),0))","v":46.690000000000005},null,{"$f":"IF(ISERROR(F474),0,F474)","v":44.410000000000004},{"$f":"IF(ISERROR(G474),0,G474)","v":46.690000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A474)-1","v":63},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K474,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K474+1,K:K,0))-ROW(L474)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I474<>0,J474<>0),N474=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!D475)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!E475)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H475*ROUND(I475,2),2)","v":13.94},{"$f":"ROUND($H475*ROUND(J475,2),2)","v":15.24},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!I475)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!J475)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A475)-1","v":63},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B475,\" \",$C475),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L475),$H475=\"\",$H475=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K475,$K$1:$K475,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!O475)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!P475)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F475*O475,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G475*P475,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!D476)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!E476)-1),\"\")","v":"H"},11.26,12.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!I476)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!J476)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A476)-1","v":63},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B476,\" \",$C476),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L476),$H476=\"\",$H476=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K476,$K$1:$K476,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!O476)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!P476)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","26/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!D477)-1),\"\")","v":"ADESIVO PARA TUBOS PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!E477)-1),\"\")","v":"KG"},0.37,0.37,5.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!I477)-4)),0)","v":74.739999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!J477)-4)),0)","v":74.739999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A477)-1","v":63},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B477,\" \",$C477),Banco!$A:$A,0)","v":215},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L477),$H477=\"\",$H477=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K477,$K$1:$K477,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!O477)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!P477)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!D478)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!E478)-1),\"\")","v":"UN"},0.18,0.18,7.0000000000000007E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!I478)-4)),0)","v":2.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!J478)-4)),0)","v":2.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A478)-1","v":63},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B478,\" \",$C478),Banco!$A:$A,0)","v":2932},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L478),$H478=\"\",$H478=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K478,$K$1:$K478,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!O478)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!P478)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","29/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L479),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L479-1,COLUMN(Composições!D479)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L479),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L479-1,COLUMN(Composições!E479)-1),\"\")","v":"m"},16.62,16.62,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L479),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L479-1,COLUMN(Composições!I479)-4)),0)","v":11.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L479),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L479-1,COLUMN(Composições!J479)-4)),0)","v":11.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A479)-1","v":63},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B479,\" \",$C479),Banco!$A:$A,0)","v":218},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L479),$H479=\"\",$H479=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K479,$K$1:$K479,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L479),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L479-1,COLUMN(Composições!O479)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L479),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L479-1,COLUMN(Composições!P479)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","27/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L480),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L480-1,COLUMN(Composições!D480)-1),\"\")","v":"ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L480),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L480-1,COLUMN(Composições!E480)-1),\"\")","v":"UN"},1.71,1.71,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L480),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L480-1,COLUMN(Composições!I480)-4)),0)","v":1.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L480),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L480-1,COLUMN(Composições!J480)-4)),0)","v":1.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A480)-1","v":63},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B480,\" \",$C480),Banco!$A:$A,0)","v":216},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L480),$H480=\"\",$H480=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K480,$K$1:$K480,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L480),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L480-1,COLUMN(Composições!O480)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L480),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L480-1,COLUMN(Composições!P480)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","20/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!D481)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!E481)-1),\"\")","v":"L"},0.33,0.33,7.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!I481)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!J481)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A481)-1","v":63},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B481,\" \",$C481),Banco!$A:$A,0)","v":209},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L481),$H481=\"\",$H481=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K481,$K$1:$K481,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!O481)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!P481)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A482)-1","v":63},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K482,-1,0),$K$1:$K482,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B483,\" \",$C483)","v":"Composição COMP64"},"Composição","COMP64","VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM","UN",{"$f":"IF($L483>0,SUM(OFFSET(F483,1,0,$L483),0))","v":28.119999999999997},{"$f":"IF($L483>0,SUM(OFFSET(G483,1,0,$L483),0))","v":29.119999999999997},null,{"$f":"IF(ISERROR(F483),0,F483)","v":28.119999999999997},{"$f":"IF(ISERROR(G483),0,G483)","v":29.119999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A483)-1","v":64},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K483,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K483+1,K:K,0))-ROW(L483)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I483<>0,J483<>0),N483=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!D484)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!E484)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H484*ROUND(I484,2),2)","v":4.8099999999999996},{"$f":"ROUND($H484*ROUND(J484,2),2)","v":5.21},0.23,{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!I484)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!J484)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A484)-1","v":64},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B484,\" \",$C484),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L484),$H484=\"\",$H484=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K484,$K$1:$K484,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!O484)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!P484)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F484*O484,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G484*P484,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!D485)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!E485)-1),\"\")","v":"H"},6.41,7.01,0.23,{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!I485)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!J485)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A485)-1","v":64},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B485,\" \",$C485),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L485),$H485=\"\",$H485=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K485,$K$1:$K485,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!O485)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!P485)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","138/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!D486)-1),\"\")","v":"ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!E486)-1),\"\")","v":"KG"},1.81,1.81,2.5000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!I486)-4)),0)","v":72.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!J486)-4)),0)","v":72.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A486)-1","v":64},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B486,\" \",$C486),Banco!$A:$A,0)","v":219},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L486),$H486=\"\",$H486=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K486,$K$1:$K486,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!O486)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!P486)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","6138",{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!D487)-1),\"\")","v":"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!E487)-1),\"\")","v":"UN"},12.3,12.3,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!I487)-4)),0)","v":12.3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!J487)-4)),0)","v":12.3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A487)-1","v":64},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B487,\" \",$C487),Banco!$A:$A,0)","v":512},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L487),$H487=\"\",$H487=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K487,$K$1:$K487,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!O487)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!P487)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 2036/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!D488)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!E488)-1),\"\")","v":"L"},2.79,2.79,0.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!I488)-4)),0)","v":69.739999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!J488)-4)),0)","v":69.739999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A488)-1","v":64},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B488,\" \",$C488),Banco!$A:$A,0)","v":220},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L488),$H488=\"\",$H488=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K488,$K$1:$K488,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!O488)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!P488)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A489)-1","v":64},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K489,-1,0),$K$1:$K489,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B490,\" \",$C490)","v":"Composição COMP65"},"Composição","COMP65","JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM","UN",{"$f":"IF($L490>0,SUM(OFFSET(F490,1,0,$L490),0))","v":22.59},{"$f":"IF($L490>0,SUM(OFFSET(G490,1,0,$L490),0))","v":23.79},null,{"$f":"IF(ISERROR(F490),0,F490)","v":22.59},{"$f":"IF(ISERROR(G490),0,G490)","v":23.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A490)-1","v":65},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K490,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K490+1,K:K,0))-ROW(L490)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I490<>0,J490<>0),N490=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L491),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L491-1,COLUMN(Composições!D491)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L491),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L491-1,COLUMN(Composições!E491)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H491*ROUND(I491,2),2)","v":5.86},{"$f":"ROUND($H491*ROUND(J491,2),2)","v":6.34},0.28000000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L491),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L491-1,COLUMN(Composições!I491)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L491),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L491-1,COLUMN(Composições!J491)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A491)-1","v":65},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B491,\" \",$C491),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L491),$H491=\"\",$H491=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K491,$K$1:$K491,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L491),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L491-1,COLUMN(Composições!O491)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L491),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L491-1,COLUMN(Composições!P491)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F491*O491,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G491*P491,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L492),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L492-1,COLUMN(Composições!D492)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L492),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L492-1,COLUMN(Composições!E492)-1),\"\")","v":"H"},7.81,8.5299999999999994,0.28000000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L492),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L492-1,COLUMN(Composições!I492)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L492),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L492-1,COLUMN(Composições!J492)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A492)-1","v":65},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B492,\" \",$C492),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L492),$H492=\"\",$H492=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K492,$K$1:$K492,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L492),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L492-1,COLUMN(Composições!O492)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L492),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L492-1,COLUMN(Composições!P492)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","138/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!D493)-1),\"\")","v":"ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!E493)-1),\"\")","v":"KG"},1.01,1.01,1.4E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!I493)-4)),0)","v":72.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!J493)-4)),0)","v":72.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A493)-1","v":65},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B493,\" \",$C493),Banco!$A:$A,0)","v":219},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L493),$H493=\"\",$H493=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K493,$K$1:$K493,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!O493)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!P493)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 2036/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!D494)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!E494)-1),\"\")","v":"L"},0.42,0.42,6.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!I494)-4)),0)","v":69.739999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!J494)-4)),0)","v":69.739999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A494)-1","v":65},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B494,\" \",$C494),Banco!$A:$A,0)","v":220},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L494),$H494=\"\",$H494=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K494,$K$1:$K494,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!O494)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!P494)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","20149",{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!D495)-1),\"\")","v":"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!E495)-1),\"\")","v":"UN"},7.49,7.49,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!I495)-4)),0)","v":7.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!J495)-4)),0)","v":7.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A495)-1","v":65},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B495,\" \",$C495),Banco!$A:$A,0)","v":2788},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L495),$H495=\"\",$H495=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K495,$K$1:$K495,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!O495)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!P495)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A496)-1","v":65},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K496,-1,0),$K$1:$K496,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B497,\" \",$C497)","v":"Composição COMP66"},"Composição","COMP66","CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)","UN",{"$f":"IF($L497>0,SUM(OFFSET(F497,1,0,$L497),0))","v":4152.45},{"$f":"IF($L497>0,SUM(OFFSET(G497,1,0,$L497),0))","v":4376.28},null,{"$f":"IF(ISERROR(F497),0,F497)","v":4152.45},{"$f":"IF(ISERROR(G497),0,G497)","v":4376.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A497)-1","v":66},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K497,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K497+1,K:K,0))-ROW(L497)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I497<>0,J497<>0),N497=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","101617",{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!D498)-1),\"\")","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!E498)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H498*ROUND(I498,2),2)","v":15.7},{"$f":"ROUND($H498*ROUND(J498,2),2)","v":17.149999999999999},5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!I498)-4)),0)","v":3.14},{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!J498)-4)),0)","v":3.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A498)-1","v":66},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B498,\" \",$C498),Banco!$A:$A,0)","v":9681},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L498),$H498=\"\",$H498=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K498,$K$1:$K498,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!O498)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!P498)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F498*O498,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G498*P498,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","93358",{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!D499)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!E499)-1),\"\")","v":"M3"},1241.25,1343.25,15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!I499)-4)),0)","v":82.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!J499)-4)),0)","v":89.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A499)-1","v":66},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B499,\" \",$C499),Banco!$A:$A,0)","v":9547},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L499),$H499=\"\",$H499=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K499,$K$1:$K499,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!O499)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!P499)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","96536",{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!D500)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!E500)-1),\"\")","v":"M2"},1353,1433.59,20.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!I500)-4)),0)","v":66.650000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!J500)-4)),0)","v":70.62},{"$f":"COUNTA($A$1:$A500)-1","v":66},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B500,\" \",$C500),Banco!$A:$A,0)","v":10298},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L500),$H500=\"\",$H500=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K500,$K$1:$K500,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!O500)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!P500)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","103801",{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!D501)-1),\"\")","v":"CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!E501)-1),\"\")","v":"M3"},1542.5,1582.29,2.16,{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!I501)-4)),0)","v":714.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!J501)-4)),0)","v":732.54},{"$f":"COUNTA($A$1:$A501)-1","v":66},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B501,\" \",$C501),Banco!$A:$A,0)","v":9006},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L501),$H501=\"\",$H501=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K501,$K$1:$K501,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!O501)-6)),0)","v":1.1999999999999999E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!P501)-6)),0)","v":1.1000000000000001E-3},1.85,1.74]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A502)-1","v":66},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K502,-1,0),$K$1:$K502,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B503,\" \",$C503)","v":"Composição COMP67"},"Composição","COMP67","CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO","UN",{"$f":"IF($L503>0,SUM(OFFSET(F503,1,0,$L503),0))","v":740.72},{"$f":"IF($L503>0,SUM(OFFSET(G503,1,0,$L503),0))","v":769.22},null,{"$f":"IF(ISERROR(F503),0,F503)","v":740.72},{"$f":"IF(ISERROR(G503),0,G503)","v":769.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A503)-1","v":67},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K503,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K503+1,K:K,0))-ROW(L503)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I503<>0,J503<>0),N503=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","99253",{"$f":"IF(ISNUMBER($L504),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L504-1,COLUMN(Composições!D504)-1),\"\")","v":"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L504),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L504-1,COLUMN(Composições!E504)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H504*ROUND(I504,2),2)","v":559.33000000000004},{"$f":"ROUND($H504*ROUND(J504,2),2)","v":587.83000000000004},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L504),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L504-1,COLUMN(Composições!I504)-4)),0)","v":559.33000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L504),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L504-1,COLUMN(Composições!J504)-4)),0)","v":587.83000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A504)-1","v":67},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B504,\" \",$C504),Banco!$A:$A,0)","v":7406},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L504),$H504=\"\",$H504=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K504,$K$1:$K504,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L504),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L504-1,COLUMN(Composições!O504)-6)),0)","v":8.9999999999999998E-4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L504),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L504-1,COLUMN(Composições!P504)-6)),0)","v":8.9999999999999998E-4},{"$f":"ROUND(F504*O504,2)","v":0.5},{"$f":"ROUND(G504*P504,2)","v":0.53}]
[null,"Cotação"," 2602/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!D505)-1),\"\")","v":"GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50cm "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!E505)-1),\"\")","v":"UN"},181.39,181.39,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!I505)-4)),0)","v":181.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!J505)-4)),0)","v":181.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A505)-1","v":67},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B505,\" \",$C505),Banco!$A:$A,0)","v":221},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L505),$H505=\"\",$H505=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K505,$K$1:$K505,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!O505)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!P505)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A506)-1","v":67},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K506,-1,0),$K$1:$K506,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B507,\" \",$C507)","v":"Composição COMP68"},"Composição","COMP68","CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA","UN",{"$f":"IF($L507>0,SUM(OFFSET(F507,1,0,$L507),0))","v":536.30999999999995},{"$f":"IF($L507>0,SUM(OFFSET(G507,1,0,$L507),0))","v":565.53},null,{"$f":"IF(ISERROR(F507),0,F507)","v":536.30999999999995},{"$f":"IF(ISERROR(G507),0,G507)","v":565.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A507)-1","v":68},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K507,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K507+1,K:K,0))-ROW(L507)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I507<>0,J507<>0),N507=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","104958",{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!D508)-1),\"\")","v":"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!E508)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H508*ROUND(I508,2),2)","v":59.09},{"$f":"ROUND($H508*ROUND(J508,2),2)","v":62.09},2.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!I508)-4)),0)","v":24.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!J508)-4)),0)","v":25.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A508)-1","v":68},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B508,\" \",$C508),Banco!$A:$A,0)","v":13719},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L508),$H508=\"\",$H508=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K508,$K$1:$K508,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!O508)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!P508)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F508*O508,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G508*P508,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","94975",{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!D509)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!E509)-1),\"\")","v":"M3"},13.88,14.15,2.52E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!I509)-4)),0)","v":550.87},{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!J509)-4)),0)","v":561.54},{"$f":"COUNTA($A$1:$A509)-1","v":68},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B509,\" \",$C509),Banco!$A:$A,0)","v":14595},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L509),$H509=\"\",$H509=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K509,$K$1:$K509,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!O509)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!P509)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","93358",{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!D510)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!E510)-1),\"\")","v":"M3"},58.26,63.04,0.70399999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!I510)-4)),0)","v":82.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!J510)-4)),0)","v":89.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A510)-1","v":68},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B510,\" \",$C510),Banco!$A:$A,0)","v":9547},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L510),$H510=\"\",$H510=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K510,$K$1:$K510,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!O510)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!P510)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","101159",{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!D511)-1),\"\")","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!E511)-1),\"\")","v":"M2"},384.08,403.76,2.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!I511)-4)),0)","v":137.16999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!J511)-4)),0)","v":144.19999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A511)-1","v":68},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B511,\" \",$C511),Banco!$A:$A,0)","v":6379},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L511),$H511=\"\",$H511=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K511,$K$1:$K511,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!O511)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!P511)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","87904",{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!D512)-1),\"\")","v":"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!E512)-1),\"\")","v":"M2"},21,22.49,2.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!I512)-4)),0)","v":8.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!J512)-4)),0)","v":9.3699999999999992},{"$f":"COUNTA($A$1:$A512)-1","v":68},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B512,\" \",$C512),Banco!$A:$A,0)","v":7546},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L512),$H512=\"\",$H512=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K512,$K$1:$K512,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!O512)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!P512)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A513)-1","v":68},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K513,-1,0),$K$1:$K513,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B514,\" \",$C514)","v":"Composição COMP69"},"Composição","COMP69","RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)","UN",{"$f":"IF($L514>0,SUM(OFFSET(F514,1,0,$L514),0))","v":66.919999999999987},{"$f":"IF($L514>0,SUM(OFFSET(G514,1,0,$L514),0))","v":71.900000000000006},null,{"$f":"IF(ISERROR(F514),0,F514)","v":66.919999999999987},{"$f":"IF(ISERROR(G514),0,G514)","v":71.900000000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A514)-1","v":69},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K514,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K514+1,K:K,0))-ROW(L514)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I514<>0,J514<>0),N514=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L515),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L515-1,COLUMN(Composições!D515)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L515),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L515-1,COLUMN(Composições!E515)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H515*ROUND(I515,2),2)","v":35.549999999999997},{"$f":"ROUND($H515*ROUND(J515,2),2)","v":38.86},1.2749999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L515),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L515-1,COLUMN(Composições!I515)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L515),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L515-1,COLUMN(Composições!J515)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A515)-1","v":69},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B515,\" \",$C515),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L515),$H515=\"\",$H515=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K515,$K$1:$K515,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L515),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L515-1,COLUMN(Composições!O515)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L515),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L515-1,COLUMN(Composições!P515)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F515*O515,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G515*P515,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L516),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L516-1,COLUMN(Composições!D516)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L516),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L516-1,COLUMN(Composições!E516)-1),\"\")","v":"H"},19.16,20.83,0.85099999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L516),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L516-1,COLUMN(Composições!I516)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L516),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L516-1,COLUMN(Composições!J516)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A516)-1","v":69},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B516,\" \",$C516),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L516),$H516=\"\",$H516=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K516,$K$1:$K516,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L516),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L516-1,COLUMN(Composições!O516)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L516),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L516-1,COLUMN(Composições!P516)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 003694/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!D517)-1),\"\")","v":"RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!E517)-1),\"\")","v":"UN"},12.21,12.21,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!I517)-4)),0)","v":12.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!J517)-4)),0)","v":12.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A517)-1","v":69},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B517,\" \",$C517),Banco!$A:$A,0)","v":222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L517),$H517=\"\",$H517=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K517,$K$1:$K517,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!O517)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!P517)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A518)-1","v":69},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K518,-1,0),$K$1:$K518,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B519,\" \",$C519)","v":"Composição COMP70"},"Composição","COMP70","LUVA DUPLA PVC 100mm","UN",{"$f":"IF($L519>0,SUM(OFFSET(F519,1,0,$L519),0))","v":93.389999999999986},{"$f":"IF($L519>0,SUM(OFFSET(G519,1,0,$L519),0))","v":97.829999999999984},null,{"$f":"IF(ISERROR(F519),0,F519)","v":93.389999999999986},{"$f":"IF(ISERROR(G519),0,G519)","v":97.829999999999984},{"$f":"COUNTA($A$1:$A519)-1","v":70},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K519,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K519+1,K:K,0))-ROW(L519)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I519<>0,J519<>0),N519=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!D520)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!E520)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H520*ROUND(I520,2),2)","v":21.84},{"$f":"ROUND($H520*ROUND(J520,2),2)","v":23.75},0.97,{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!I520)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!J520)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A520)-1","v":70},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B520,\" \",$C520),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L520),$H520=\"\",$H520=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K520,$K$1:$K520,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!O520)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!P520)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F520*O520,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G520*P520,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!D521)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!E521)-1),\"\")","v":"H"},27.04,29.57,0.97,{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!I521)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!J521)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A521)-1","v":70},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B521,\" \",$C521),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L521),$H521=\"\",$H521=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K521,$K$1:$K521,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!O521)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!P521)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 006044/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!D522)-1),\"\")","v":"LUVA CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!E522)-1),\"\")","v":"UN"},14.59,14.59,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!I522)-4)),0)","v":14.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!J522)-4)),0)","v":14.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A522)-1","v":70},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B522,\" \",$C522),Banco!$A:$A,0)","v":223},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L522),$H522=\"\",$H522=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K522,$K$1:$K522,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!O522)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!P522)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 000386/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!D523)-1),\"\")","v":"SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!E523)-1),\"\")","v":"UN"},17.350000000000001,17.350000000000001,0.66600000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!I523)-4)),0)","v":26.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!J523)-4)),0)","v":26.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A523)-1","v":70},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B523,\" \",$C523),Banco!$A:$A,0)","v":197},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L523),$H523=\"\",$H523=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K523,$K$1:$K523,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!O523)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!P523)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","21114",{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!D524)-1),\"\")","v":"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!E524)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H524*ROUND(I524,2),2)","v":12.57},12.57,0.33300000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!I524)-4)),0)","v":37.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!J524)-4)),0)","v":37.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A524)-1","v":70},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B524,\" \",$C524),Banco!$A:$A,0)","v":421},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L524),$H524=\"\",$H524=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K524,$K$1:$K524,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!O524)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!P524)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F524*O524,2)","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A525)-1","v":70},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K525,-1,0),$K$1:$K525,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B526,\" \",$C526)","v":"Composição COMP71"},"Composição","COMP71","TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES","m",{"$f":"IF($L526>0,SUM(OFFSET(F526,1,0,$L526),0))","v":50.69},{"$f":"IF($L526>0,SUM(OFFSET(G526,1,0,$L526),0))","v":52.97},null,{"$f":"IF(ISERROR(F526),0,F526)","v":50.69},{"$f":"IF(ISERROR(G526),0,G526)","v":52.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A526)-1","v":71},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K526,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K526+1,K:K,0))-ROW(L526)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I526<>0,J526<>0),N526=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L527),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L527-1,COLUMN(Composições!D527)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L527),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L527-1,COLUMN(Composições!E527)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H527*ROUND(I527,2),2)","v":11.26},{"$f":"ROUND($H527*ROUND(J527,2),2)","v":12.24},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L527),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L527-1,COLUMN(Composições!I527)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L527),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L527-1,COLUMN(Composições!J527)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A527)-1","v":71},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B527,\" \",$C527),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L527),$H527=\"\",$H527=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K527,$K$1:$K527,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L527),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L527-1,COLUMN(Composições!O527)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L527),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L527-1,COLUMN(Composições!P527)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F527*O527,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G527*P527,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L528),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L528-1,COLUMN(Composições!D528)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L528),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L528-1,COLUMN(Composições!E528)-1),\"\")","v":"H"},13.94,15.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L528),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L528-1,COLUMN(Composições!I528)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L528),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L528-1,COLUMN(Composições!J528)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A528)-1","v":71},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B528,\" \",$C528),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L528),$H528=\"\",$H528=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K528,$K$1:$K528,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L528),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L528-1,COLUMN(Composições!O528)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L528),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L528-1,COLUMN(Composições!P528)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","30/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!D529)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 100MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!E529)-1),\"\")","v":"m"},25.49,25.49,1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!I529)-4)),0)","v":24.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!J529)-4)),0)","v":24.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A529)-1","v":71},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B529,\" \",$C529),Banco!$A:$A,0)","v":224},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L529),$H529=\"\",$H529=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K529,$K$1:$K529,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!O529)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!P529)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A530)-1","v":71},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K530,-1,0),$K$1:$K530,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B531,\" \",$C531)","v":"Composição COMP72"},"Composição","COMP72","TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",{"$f":"IF($L531>0,SUM(OFFSET(F531,1,0,$L531),0))","v":67.08},{"$f":"IF($L531>0,SUM(OFFSET(G531,1,0,$L531),0))","v":68.710000000000008},null,{"$f":"IF(ISERROR(F531),0,F531)","v":67.08},{"$f":"IF(ISERROR(G531),0,G531)","v":68.710000000000008},{"$f":"COUNTA($A$1:$A531)-1","v":72},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K531,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K531+1,K:K,0))-ROW(L531)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I531<>0,J531<>0),N531=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!D532)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!E532)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H532*ROUND(I532,2),2)","v":11.26},{"$f":"ROUND($H532*ROUND(J532,2),2)","v":12.24},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!I532)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!J532)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A532)-1","v":72},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B532,\" \",$C532),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L532),$H532=\"\",$H532=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K532,$K$1:$K532,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!O532)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!P532)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F532*O532,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G532*P532,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!D533)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!E533)-1),\"\")","v":"H"},6.97,7.62,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!I533)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!J533)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A533)-1","v":72},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B533,\" \",$C533),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L533),$H533=\"\",$H533=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K533,$K$1:$K533,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!O533)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!P533)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","31/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!D534)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 150MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!E534)-1),\"\")","v":"m"},48.85,48.85,1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!I534)-4)),0)","v":46.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!J534)-4)),0)","v":46.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A534)-1","v":72},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B534,\" \",$C534),Banco!$A:$A,0)","v":225},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L534),$H534=\"\",$H534=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K534,$K$1:$K534,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!O534)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!P534)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A535)-1","v":72},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K535,-1,0),$K$1:$K535,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B536,\" \",$C536)","v":"Composição COMP73"},"Composição","COMP73","TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES","M",{"$f":"IF($L536>0,SUM(OFFSET(F536,1,0,$L536),0))","v":106.27000000000001},{"$f":"IF($L536>0,SUM(OFFSET(G536,1,0,$L536),0))","v":110.37000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F536),0,F536)","v":106.27000000000001},{"$f":"IF(ISERROR(G536),0,G536)","v":110.37000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A536)-1","v":73},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K536,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K536+1,K:K,0))-ROW(L536)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I536<>0,J536<>0),N536=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!D537)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!E537)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H537*ROUND(I537,2),2)","v":20.27},{"$f":"ROUND($H537*ROUND(J537,2),2)","v":22.03},0.9,{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!I537)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!J537)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A537)-1","v":73},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B537,\" \",$C537),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L537),$H537=\"\",$H537=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K537,$K$1:$K537,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!O537)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!P537)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F537*O537,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G537*P537,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!D538)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!E538)-1),\"\")","v":"H"},25.09,27.43,0.9,{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!I538)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!J538)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A538)-1","v":73},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B538,\" \",$C538),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L538),$H538=\"\",$H538=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K538,$K$1:$K538,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!O538)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!P538)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","26/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L539),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L539-1,COLUMN(Composições!D539)-1),\"\")","v":"ADESIVO PARA TUBOS PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L539),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L539-1,COLUMN(Composições!E539)-1),\"\")","v":"KG"},1.27,1.27,1.7000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L539),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L539-1,COLUMN(Composições!I539)-4)),0)","v":74.739999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L539),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L539-1,COLUMN(Composições!J539)-4)),0)","v":74.739999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A539)-1","v":73},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B539,\" \",$C539),Banco!$A:$A,0)","v":215},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L539),$H539=\"\",$H539=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K539,$K$1:$K539,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L539),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L539-1,COLUMN(Composições!O539)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L539),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L539-1,COLUMN(Composições!P539)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","20/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L540),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L540-1,COLUMN(Composições!D540)-1),\"\")","v":"SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L540),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L540-1,COLUMN(Composições!E540)-1),\"\")","v":"L"},1.24,1.24,2.5999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L540),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L540-1,COLUMN(Composições!I540)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L540),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L540-1,COLUMN(Composições!J540)-4)),0)","v":47.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A540)-1","v":73},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B540,\" \",$C540),Banco!$A:$A,0)","v":209},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L540),$H540=\"\",$H540=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K540,$K$1:$K540,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L540),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L540-1,COLUMN(Composições!O540)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L540),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L540-1,COLUMN(Composições!P540)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","32/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!D541)-1),\"\")","v":"TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2´)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!E541)-1),\"\")","v":"m"},58.14,58.14,1.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!I541)-4)),0)","v":41.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!J541)-4)),0)","v":41.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A541)-1","v":73},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B541,\" \",$C541),Banco!$A:$A,0)","v":226},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L541),$H541=\"\",$H541=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K541,$K$1:$K541,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!O541)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!P541)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!D542)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!E542)-1),\"\")","v":"UN"},0.26,0.26,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!I542)-4)),0)","v":2.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!J542)-4)),0)","v":2.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A542)-1","v":73},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B542,\" \",$C542),Banco!$A:$A,0)","v":2932},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L542),$H542=\"\",$H542=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K542,$K$1:$K542,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!O542)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!P542)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A543)-1","v":73},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K543,-1,0),$K$1:$K543,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B544,\" \",$C544)","v":"Composição COMP74"},"Composição","COMP74","CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.","UN",{"$f":"IF($L544>0,SUM(OFFSET(F544,1,0,$L544),0))","v":381.76},{"$f":"IF($L544>0,SUM(OFFSET(G544,1,0,$L544),0))","v":384.96},null,{"$f":"IF(ISERROR(F544),0,F544)","v":381.76},{"$f":"IF(ISERROR(G544),0,G544)","v":384.96},{"$f":"COUNTA($A$1:$A544)-1","v":74},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K544,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K544+1,K:K,0))-ROW(L544)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I544<>0,J544<>0),N544=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!D545)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!E545)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H545*ROUND(I545,2),2)","v":19.52},{"$f":"ROUND($H545*ROUND(J545,2),2)","v":21.34},0.7,{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!I545)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!J545)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A545)-1","v":74},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B545,\" \",$C545),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L545),$H545=\"\",$H545=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K545,$K$1:$K545,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!O545)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!P545)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F545*O545,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G545*P545,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!D546)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!E546)-1),\"\")","v":"H"},15.76,17.14,0.7,{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!I546)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!J546)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A546)-1","v":74},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B546,\" \",$C546),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L546),$H546=\"\",$H546=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K546,$K$1:$K546,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!O546)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!P546)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","20078",{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!D547)-1),\"\")","v":"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!E547)-1),\"\")","v":"UN"},2.66,2.66,8.7499999999999994E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!I547)-4)),0)","v":30.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!J547)-4)),0)","v":30.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A547)-1","v":74},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B547,\" \",$C547),Banco!$A:$A,0)","v":3617},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L547),$H547=\"\",$H547=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K547,$K$1:$K547,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!O547)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!P547)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 6457/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!D548)-1),\"\")","v":"CURVA 45º VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN  200mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!E548)-1),\"\")","v":"UN"},312.12,312.12,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!I548)-4)),0)","v":312.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!J548)-4)),0)","v":312.12},{"$f":"COUNTA($A$1:$A548)-1","v":74},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B548,\" \",$C548),Banco!$A:$A,0)","v":227},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L548),$H548=\"\",$H548=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K548,$K$1:$K548,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!O548)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!P548)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","306",{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!D549)-1),\"\")","v":"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!E549)-1),\"\")","v":"UN"},31.7,31.7,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!I549)-4)),0)","v":15.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!J549)-4)),0)","v":15.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A549)-1","v":74},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B549,\" \",$C549),Banco!$A:$A,0)","v":489},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L549),$H549=\"\",$H549=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K549,$K$1:$K549,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!O549)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!P549)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A550)-1","v":74},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K550,-1,0),$K$1:$K550,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B551,\" \",$C551)","v":"Composição COMP75"},"Composição","COMP75","PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO \"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO\"- PLACA E5","UN",{"$f":"IF($L551>0,SUM(OFFSET(F551,1,0,$L551),0))","v":18.59},{"$f":"IF($L551>0,SUM(OFFSET(G551,1,0,$L551),0))","v":18.940000000000001},null,{"$f":"IF(ISERROR(F551),0,F551)","v":18.59},{"$f":"IF(ISERROR(G551),0,G551)","v":18.940000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A551)-1","v":75},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K551,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K551+1,K:K,0))-ROW(L551)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I551<>0,J551<>0),N551=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L552),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L552-1,COLUMN(Composições!D552)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L552),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L552-1,COLUMN(Composições!E552)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H552*ROUND(I552,2),2)","v":4.18},{"$f":"ROUND($H552*ROUND(J552,2),2)","v":4.53},0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L552),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L552-1,COLUMN(Composições!I552)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L552),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L552-1,COLUMN(Composições!J552)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A552)-1","v":75},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B552,\" \",$C552),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L552),$H552=\"\",$H552=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K552,$K$1:$K552,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L552),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L552-1,COLUMN(Composições!O552)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L552),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L552-1,COLUMN(Composições!P552)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F552*O552,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G552*P552,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 13656/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!D553)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO \"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO\" - PLACA E5 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!E553)-1),\"\")","v":"UN"},14.41,14.41,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!I553)-4)),0)","v":14.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!J553)-4)),0)","v":14.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A553)-1","v":75},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B553,\" \",$C553),Banco!$A:$A,0)","v":228},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L553),$H553=\"\",$H553=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K553,$K$1:$K553,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!O553)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!P553)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A554)-1","v":75},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K554,-1,0),$K$1:$K554,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B555,\" \",$C555)","v":"Composição COMP76"},"Composição","COMP76","PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO \"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL\"- PLACA E5","UN",{"$f":"IF($L555>0,SUM(OFFSET(F555,1,0,$L555),0))","v":17.23},{"$f":"IF($L555>0,SUM(OFFSET(G555,1,0,$L555),0))","v":17.580000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F555),0,F555)","v":17.23},{"$f":"IF(ISERROR(G555),0,G555)","v":17.580000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A555)-1","v":76},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K555,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K555+1,K:K,0))-ROW(L555)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I555<>0,J555<>0),N555=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!D556)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!E556)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H556*ROUND(I556,2),2)","v":4.18},{"$f":"ROUND($H556*ROUND(J556,2),2)","v":4.53},0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!I556)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!J556)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A556)-1","v":76},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B556,\" \",$C556),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L556),$H556=\"\",$H556=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K556,$K$1:$K556,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!O556)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!P556)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F556*O556,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G556*P556,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 13655/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!D557)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO \"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL\" -  PLACA E5"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!E557)-1),\"\")","v":"UN"},13.05,13.05,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!I557)-4)),0)","v":13.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!J557)-4)),0)","v":13.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A557)-1","v":76},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B557,\" \",$C557),Banco!$A:$A,0)","v":229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L557),$H557=\"\",$H557=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K557,$K$1:$K557,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!O557)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!P557)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A558)-1","v":76},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K558,-1,0),$K$1:$K558,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B559,\" \",$C559)","v":"Composição COMP77"},"Composição","COMP77","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES","UN",{"$f":"IF($L559>0,SUM(OFFSET(F559,1,0,$L559),0))","v":214.09},{"$f":"IF($L559>0,SUM(OFFSET(G559,1,0,$L559),0))","v":214.48},null,{"$f":"IF(ISERROR(F559),0,F559)","v":214.09},{"$f":"IF(ISERROR(G559),0,G559)","v":214.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A559)-1","v":77},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K559,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K559+1,K:K,0))-ROW(L559)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I559<>0,J559<>0),N559=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!D560)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!E560)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H560*ROUND(I560,2),2)","v":4.29},{"$f":"ROUND($H560*ROUND(J560,2),2)","v":4.68},0.15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!I560)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!J560)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A560)-1","v":77},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B560,\" \",$C560),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L560),$H560=\"\",$H560=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K560,$K$1:$K560,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!O560)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!P560)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F560*O560,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G560*P560,2)","v":0}]
[null,"Cotação","33/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!D561)-1),\"\")","v":"PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!E561)-1),\"\")","v":"UN"},0.3,0.3,6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!I561)-4)),0)","v":0.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!J561)-4)),0)","v":0.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A561)-1","v":77},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B561,\" \",$C561),Banco!$A:$A,0)","v":230},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L561),$H561=\"\",$H561=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K561,$K$1:$K561,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!O561)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!P561)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","34/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!D562)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!E562)-1),\"\")","v":"UN"},209.5,209.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!I562)-4)),0)","v":209.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!J562)-4)),0)","v":209.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A562)-1","v":77},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B562,\" \",$C562),Banco!$A:$A,0)","v":231},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L562),$H562=\"\",$H562=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K562,$K$1:$K562,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!O562)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!P562)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A563)-1","v":77},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K563,-1,0),$K$1:$K563,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B564,\" \",$C564)","v":"Composição COMP78"},"Composição","COMP78","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA","UN",{"$f":"IF($L564>0,SUM(OFFSET(F564,1,0,$L564),0))","v":15.899999999999999},{"$f":"IF($L564>0,SUM(OFFSET(G564,1,0,$L564),0))","v":16.509999999999998},null,{"$f":"IF(ISERROR(F564),0,F564)","v":15.899999999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G564),0,G564)","v":16.509999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A564)-1","v":78},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K564,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K564+1,K:K,0))-ROW(L564)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I564<>0,J564<>0),N564=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!D565)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!E565)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H565*ROUND(I565,2),2)","v":4.18},{"$f":"ROUND($H565*ROUND(J565,2),2)","v":4.53},0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!I565)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!J565)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A565)-1","v":78},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B565,\" \",$C565),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L565),$H565=\"\",$H565=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K565,$K$1:$K565,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!O565)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!P565)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F565*O565,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G565*P565,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!D566)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!E566)-1),\"\")","v":"H"},2.86,3.12,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!I566)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!J566)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A566)-1","v":78},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B566,\" \",$C566),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L566),$H566=\"\",$H566=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K566,$K$1:$K566,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!O566)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!P566)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","35/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!D567)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVCOMM, 639 DA TAG SINALIZAÇÃO, P4 DA NET PLACA OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!E567)-1),\"\")","v":"UN"},8.86,8.86,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!I567)-4)),0)","v":8.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!J567)-4)),0)","v":8.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A567)-1","v":78},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B567,\" \",$C567),Banco!$A:$A,0)","v":232},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L567),$H567=\"\",$H567=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K567,$K$1:$K567,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!O567)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!P567)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A568)-1","v":78},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K568,-1,0),$K$1:$K568,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B569,\" \",$C569)","v":"Composição COMP79"},"Composição","COMP79","PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2","UN",{"$f":"IF($L569>0,SUM(OFFSET(F569,1,0,$L569),0))","v":24.37},{"$f":"IF($L569>0,SUM(OFFSET(G569,1,0,$L569),0))","v":24.720000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F569),0,F569)","v":24.37},{"$f":"IF(ISERROR(G569),0,G569)","v":24.720000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A569)-1","v":79},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K569,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K569+1,K:K,0))-ROW(L569)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I569<>0,J569<>0),N569=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!D570)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!E570)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H570*ROUND(I570,2),2)","v":4.18},{"$f":"ROUND($H570*ROUND(J570,2),2)","v":4.53},0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!I570)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!J570)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A570)-1","v":79},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B570,\" \",$C570),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L570),$H570=\"\",$H570=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K570,$K$1:$K570,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!O570)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!P570)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F570*O570,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G570*P570,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 13651/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!D571)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 cm, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIRETA) DE SAÍDA DE EMERGÊCNIA - PLACA S2 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!E571)-1),\"\")","v":"UN"},20.190000000000001,20.190000000000001,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!I571)-4)),0)","v":20.190000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!J571)-4)),0)","v":20.190000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A571)-1","v":79},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B571,\" \",$C571),Banco!$A:$A,0)","v":233},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L571),$H571=\"\",$H571=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K571,$K$1:$K571,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!O571)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!P571)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A572)-1","v":79},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K572,-1,0),$K$1:$K572,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B573,\" \",$C573)","v":"Composição COMP80"},"Composição","COMP80","BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS","UN",{"$f":"IF($L573>0,SUM(OFFSET(F573,1,0,$L573),0))","v":228.4},{"$f":"IF($L573>0,SUM(OFFSET(G573,1,0,$L573),0))","v":229.86},null,{"$f":"IF(ISERROR(F573),0,F573)","v":228.4},{"$f":"IF(ISERROR(G573),0,G573)","v":229.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A573)-1","v":80},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K573,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K573+1,K:K,0))-ROW(L573)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I573<>0,J573<>0),N573=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!D574)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!E574)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H574*ROUND(I574,2),2)","v":11.59},{"$f":"ROUND($H574*ROUND(J574,2),2)","v":12.65},0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!I574)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!J574)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A574)-1","v":80},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B574,\" \",$C574),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L574),$H574=\"\",$H574=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K574,$K$1:$K574,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!O574)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!P574)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F574*O574,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G574*P574,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L575),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L575-1,COLUMN(Composições!D575)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L575),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L575-1,COLUMN(Composições!E575)-1),\"\")","v":"H"},4.7,5.0999999999999996,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L575),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L575-1,COLUMN(Composições!I575)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L575),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L575-1,COLUMN(Composições!J575)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A575)-1","v":80},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B575,\" \",$C575),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L575),$H575=\"\",$H575=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K575,$K$1:$K575,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L575),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L575-1,COLUMN(Composições!O575)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L575),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L575-1,COLUMN(Composições!P575)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","36/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L576),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L576-1,COLUMN(Composições!D576)-1),\"\")","v":"BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L576),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L576-1,COLUMN(Composições!E576)-1),\"\")","v":"UN"},212.11,212.11,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L576),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L576-1,COLUMN(Composições!I576)-4)),0)","v":212.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L576),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L576-1,COLUMN(Composições!J576)-4)),0)","v":212.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A576)-1","v":80},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B576,\" \",$C576),Banco!$A:$A,0)","v":234},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L576),$H576=\"\",$H576=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K576,$K$1:$K576,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L576),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L576-1,COLUMN(Composições!O576)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L576),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L576-1,COLUMN(Composições!P576)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A577)-1","v":80},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K577,-1,0),$K$1:$K577,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B578,\" \",$C578)","v":"Composição COMP81"},"Composição","COMP81","ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM","UN",{"$f":"IF($L578>0,SUM(OFFSET(F578,1,0,$L578),0))","v":471.97999999999996},{"$f":"IF($L578>0,SUM(OFFSET(G578,1,0,$L578),0))","v":476.31},null,{"$f":"IF(ISERROR(F578),0,F578)","v":471.97999999999996},{"$f":"IF(ISERROR(G578),0,G578)","v":476.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A578)-1","v":81},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K578,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K578+1,K:K,0))-ROW(L578)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I578<>0,J578<>0),N578=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!D579)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!E579)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H579*ROUND(I579,2),2)","v":28.6},{"$f":"ROUND($H579*ROUND(J579,2),2)","v":31.21},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!I579)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!J579)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A579)-1","v":81},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B579,\" \",$C579),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L579),$H579=\"\",$H579=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K579,$K$1:$K579,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!O579)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!P579)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F579*O579,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G579*P579,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!D580)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!E580)-1),\"\")","v":"H"},20.92,22.64,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!I580)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!J580)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A580)-1","v":81},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B580,\" \",$C580),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L580),$H580=\"\",$H580=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K580,$K$1:$K580,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!O580)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!P580)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 11641/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!D581)-1),\"\")","v":"ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!E581)-1),\"\")","v":"UN"},422.46,422.46,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!I581)-4)),0)","v":422.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!J581)-4)),0)","v":422.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A581)-1","v":81},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B581,\" \",$C581),Banco!$A:$A,0)","v":235},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L581),$H581=\"\",$H581=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K581,$K$1:$K581,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!O581)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!P581)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A582)-1","v":81},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K582,-1,0),$K$1:$K582,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B583,\" \",$C583)","v":"Composição COMP82"},"Composição","COMP82","PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) (\"SAIDA DE EMERGÊNCIA\" - SETA VERTICAL)","UN",{"$f":"IF($L583>0,SUM(OFFSET(F583,1,0,$L583),0))","v":29.599999999999998},{"$f":"IF($L583>0,SUM(OFFSET(G583,1,0,$L583),0))","v":30.889999999999997},null,{"$f":"IF(ISERROR(F583),0,F583)","v":29.599999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G583),0,G583)","v":30.889999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A583)-1","v":82},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K583,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K583+1,K:K,0))-ROW(L583)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I583<>0,J583<>0),N583=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!D584)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!E584)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H584*ROUND(I584,2),2)","v":6.28},{"$f":"ROUND($H584*ROUND(J584,2),2)","v":6.79},0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!I584)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!J584)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A584)-1","v":82},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B584,\" \",$C584),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L584),$H584=\"\",$H584=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K584,$K$1:$K584,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!O584)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!P584)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F584*O584,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G584*P584,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!D585)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!E585)-1),\"\")","v":"H"},8.58,9.36,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!I585)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!J585)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A585)-1","v":82},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B585,\" \",$C585),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L585),$H585=\"\",$H585=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K585,$K$1:$K585,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!O585)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!P585)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 067090/IOPES",{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!D586)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!E586)-1),\"\")","v":"UN"},14.22,14.22,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!I586)-4)),0)","v":14.22},{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!J586)-4)),0)","v":14.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A586)-1","v":82},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B586,\" \",$C586),Banco!$A:$A,0)","v":236},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L586),$H586=\"\",$H586=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K586,$K$1:$K586,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!O586)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!P586)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 026664/IOPES",{"$f":"IF(ISNUMBER($L587),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L587-1,COLUMN(Composições!D587)-1),\"\")","v":"BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L587),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L587-1,COLUMN(Composições!E587)-1),\"\")","v":"UN"},0.52,0.52,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L587),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L587-1,COLUMN(Composições!I587)-4)),0)","v":0.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L587),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L587-1,COLUMN(Composições!J587)-4)),0)","v":0.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A587)-1","v":82},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B587,\" \",$C587),Banco!$A:$A,0)","v":237},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L587),$H587=\"\",$H587=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K587,$K$1:$K587,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L587),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L587-1,COLUMN(Composições!O587)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L587),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L587-1,COLUMN(Composições!P587)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A588)-1","v":82},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K588,-1,0),$K$1:$K588,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B589,\" \",$C589)","v":"Composição COMP83"},"Composição","COMP83","PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L589>0,SUM(OFFSET(F589,1,0,$L589),0))","v":11.95},{"$f":"IF($L589>0,SUM(OFFSET(G589,1,0,$L589),0))","v":12.47},null,{"$f":"IF(ISERROR(F589),0,F589)","v":11.95},{"$f":"IF(ISERROR(G589),0,G589)","v":12.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A589)-1","v":83},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K589,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K589+1,K:K,0))-ROW(L589)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I589<>0,J589<>0),N589=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!D590)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!E590)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H590*ROUND(I590,2),2)","v":5.72},{"$f":"ROUND($H590*ROUND(J590,2),2)","v":6.24},0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!I590)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!J590)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A590)-1","v":83},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B590,\" \",$C590),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L590),$H590=\"\",$H590=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K590,$K$1:$K590,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!O590)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!P590)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F590*O590,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G590*P590,2)","v":0}]
[null,"Cotação"," 14735/EMOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!D591)-1),\"\")","v":"PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!E591)-1),\"\")","v":"UN"},6.23,6.23,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!I591)-4)),0)","v":6.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!J591)-4)),0)","v":6.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A591)-1","v":83},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B591,\" \",$C591),Banco!$A:$A,0)","v":238},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L591),$H591=\"\",$H591=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K591,$K$1:$K591,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!O591)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!P591)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A592)-1","v":83},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K592,-1,0),$K$1:$K592,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B593,\" \",$C593)","v":"Composição COMP84"},"Composição","COMP84","BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4\"","UN",{"$f":"IF($L593>0,SUM(OFFSET(F593,1,0,$L593),0))","v":2.09},{"$f":"IF($L593>0,SUM(OFFSET(G593,1,0,$L593),0))","v":2.14},null,{"$f":"IF(ISERROR(F593),0,F593)","v":2.09},{"$f":"IF(ISERROR(G593),0,G593)","v":2.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A593)-1","v":84},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K593,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K593+1,K:K,0))-ROW(L593)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I593<>0,J593<>0),N593=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!D594)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!E594)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H594*ROUND(I594,2),2)","v":0.28999999999999998},{"$f":"ROUND($H594*ROUND(J594,2),2)","v":0.32},0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!I594)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!J594)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A594)-1","v":84},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B594,\" \",$C594),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L594),$H594=\"\",$H594=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K594,$K$1:$K594,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!O594)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!P594)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F594*O594,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G594*P594,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!D595)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!E595)-1),\"\")","v":"H"},0.21,0.23,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!I595)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!J595)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A595)-1","v":84},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B595,\" \",$C595),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L595),$H595=\"\",$H595=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K595,$K$1:$K595,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!O595)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!P595)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 10366/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!D596)-1),\"\")","v":"ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ ELETRODUTO 33mm, d=1 1/4 \""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!E596)-1),\"\")","v":"UN"},0.8,0.8,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!I596)-4)),0)","v":0.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!J596)-4)),0)","v":0.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A596)-1","v":84},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B596,\" \",$C596),Banco!$A:$A,0)","v":239},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L596),$H596=\"\",$H596=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K596,$K$1:$K596,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!O596)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!P596)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 10364/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!D597)-1),\"\")","v":"BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32mm, d=1 1/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!E597)-1),\"\")","v":"UN"},0.79,0.79,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!I597)-4)),0)","v":0.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!J597)-4)),0)","v":0.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A597)-1","v":84},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B597,\" \",$C597),Banco!$A:$A,0)","v":240},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L597),$H597=\"\",$H597=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K597,$K$1:$K597,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!O597)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!P597)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A598)-1","v":84},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K598,-1,0),$K$1:$K598,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B599,\" \",$C599)","v":"Composição COMP85"},"Composição","COMP85","ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4\"","UN",{"$f":"IF($L599>0,SUM(OFFSET(F599,1,0,$L599),0))","v":0.55000000000000004},{"$f":"IF($L599>0,SUM(OFFSET(G599,1,0,$L599),0))","v":0.60000000000000009},null,{"$f":"IF(ISERROR(F599),0,F599)","v":0.55000000000000004},{"$f":"IF(ISERROR(G599),0,G599)","v":0.60000000000000009},{"$f":"COUNTA($A$1:$A599)-1","v":85},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K599,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K599+1,K:K,0))-ROW(L599)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I599<>0,J599<>0),N599=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L600),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L600-1,COLUMN(Composições!D600)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L600),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L600-1,COLUMN(Composições!E600)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H600*ROUND(I600,2),2)","v":0.28999999999999998},{"$f":"ROUND($H600*ROUND(J600,2),2)","v":0.32},0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L600),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L600-1,COLUMN(Composições!I600)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L600),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L600-1,COLUMN(Composições!J600)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A600)-1","v":85},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B600,\" \",$C600),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L600),$H600=\"\",$H600=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K600,$K$1:$K600,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L600),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L600-1,COLUMN(Composições!O600)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L600),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L600-1,COLUMN(Composições!P600)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F600*O600,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G600*P600,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!D601)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!E601)-1),\"\")","v":"H"},0.21,0.23,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!I601)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!J601)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A601)-1","v":85},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B601,\" \",$C601),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L601),$H601=\"\",$H601=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K601,$K$1:$K601,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!O601)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!P601)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 8347/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!D602)-1),\"\")","v":"ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!E602)-1),\"\")","v":"UN"},0.05,0.05,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!I602)-4)),0)","v":0.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!J602)-4)),0)","v":0.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A602)-1","v":85},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B602,\" \",$C602),Banco!$A:$A,0)","v":241},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L602),$H602=\"\",$H602=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K602,$K$1:$K602,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!O602)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!P602)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A603)-1","v":85},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K603,-1,0),$K$1:$K603,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B604,\" \",$C604)","v":"Composição COMP86"},"Composição","COMP86","LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8\"","UN",{"$f":"IF($L604>0,SUM(OFFSET(F604,1,0,$L604),0))","v":6.1700000000000008},{"$f":"IF($L604>0,SUM(OFFSET(G604,1,0,$L604),0))","v":6.6800000000000006},null,{"$f":"IF(ISERROR(F604),0,F604)","v":6.1700000000000008},{"$f":"IF(ISERROR(G604),0,G604)","v":6.6800000000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A604)-1","v":86},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K604,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K604+1,K:K,0))-ROW(L604)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I604<>0,J604<>0),N604=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!D605)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!E605)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H605*ROUND(I605,2),2)","v":3.16},3.45,0.109,{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!I605)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!J605)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A605)-1","v":86},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B605,\" \",$C605),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L605),$H605=\"\",$H605=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K605,$K$1:$K605,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!O605)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!P605)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F605*O605,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!D606)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!E606)-1),\"\")","v":"H"},2.56,2.78,0.109,{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!I606)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!J606)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A606)-1","v":86},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B606,\" \",$C606),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L606),$H606=\"\",$H606=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K606,$K$1:$K606,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!O606)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!P606)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4342",{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!D607)-1),\"\")","v":"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!E607)-1),\"\")","v":"UN"},0.28999999999999998,0.28999999999999998,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!I607)-4)),0)","v":0.28999999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!J607)-4)),0)","v":0.28999999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A607)-1","v":86},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B607,\" \",$C607),Banco!$A:$A,0)","v":3831},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L607),$H607=\"\",$H607=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K607,$K$1:$K607,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!O607)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!P607)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 028055/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!D608)-1),\"\")","v":"ARRUELA ACO 3/8\" x 1/2\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!E608)-1),\"\")","v":"UN"},0.16,0.16,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!I608)-4)),0)","v":0.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!J608)-4)),0)","v":0.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A608)-1","v":86},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B608,\" \",$C608),Banco!$A:$A,0)","v":242},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L608),$H608=\"\",$H608=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K608,$K$1:$K608,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!O608)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!P608)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A609)-1","v":86},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K609,-1,0),$K$1:$K609,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B610,\" \",$C610)","v":"Composição COMP87"},"Composição","COMP87","CHUMBADOR CB 3/8\"x2.1/2\"+ PARAFUSO","UN",{"$f":"IF($L610>0,SUM(OFFSET(F610,1,0,$L610),0))","v":10.98},{"$f":"IF($L610>0,SUM(OFFSET(G610,1,0,$L610),0))","v":11.739999999999998},null,{"$f":"IF(ISERROR(F610),0,F610)","v":10.98},{"$f":"IF(ISERROR(G610),0,G610)","v":11.739999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A610)-1","v":87},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K610,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K610+1,K:K,0))-ROW(L610)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I610<>0,J610<>0),N610=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L611),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L611-1,COLUMN(Composições!D611)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L611),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L611-1,COLUMN(Composições!E611)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H611*ROUND(I611,2),2)","v":2.42},2.63,0.10299999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L611),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L611-1,COLUMN(Composições!I611)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L611),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L611-1,COLUMN(Composições!J611)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A611)-1","v":87},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B611,\" \",$C611),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L611),$H611=\"\",$H611=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K611,$K$1:$K611,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L611),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L611-1,COLUMN(Composições!O611)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L611),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L611-1,COLUMN(Composições!P611)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F611*O611,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L612),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L612-1,COLUMN(Composições!D612)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L612),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L612-1,COLUMN(Composições!E612)-1),\"\")","v":"H"},5.97,6.52,0.20599999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L612),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L612-1,COLUMN(Composições!I612)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L612),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L612-1,COLUMN(Composições!J612)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A612)-1","v":87},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B612,\" \",$C612),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L612),$H612=\"\",$H612=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K612,$K$1:$K612,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L612),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L612-1,COLUMN(Composições!O612)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L612),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L612-1,COLUMN(Composições!P612)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 002375/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!D613)-1),\"\")","v":"CHUMBADOR CB 3/8\"x2.1/2\"+ PARAFUSO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!E613)-1),\"\")","v":"UN"},2.59,2.59,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!I613)-4)),0)","v":2.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!J613)-4)),0)","v":2.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A613)-1","v":87},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B613,\" \",$C613),Banco!$A:$A,0)","v":243},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L613),$H613=\"\",$H613=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K613,$K$1:$K613,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!O613)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!P613)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A614)-1","v":87},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K614,-1,0),$K$1:$K614,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B615,\" \",$C615)","v":"Composição COMP88"},"Composição","COMP88","PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA","UN",{"$f":"IF($L615>0,SUM(OFFSET(F615,1,0,$L615),0))","v":1.63},{"$f":"IF($L615>0,SUM(OFFSET(G615,1,0,$L615),0))","v":1.68},null,{"$f":"IF(ISERROR(F615),0,F615)","v":1.63},{"$f":"IF(ISERROR(G615),0,G615)","v":1.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A615)-1","v":88},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K615,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K615+1,K:K,0))-ROW(L615)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I615<>0,J615<>0),N615=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!D616)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!E616)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H616*ROUND(I616,2),2)","v":0.31},0.33,1.2999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!I616)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!J616)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A616)-1","v":88},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B616,\" \",$C616),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L616),$H616=\"\",$H616=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K616,$K$1:$K616,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!O616)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!P616)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F616*O616,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!D617)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!E617)-1),\"\")","v":"H"},0.38,0.41,1.2999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!I617)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!J617)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A617)-1","v":88},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B617,\" \",$C617),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L617),$H617=\"\",$H617=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K617,$K$1:$K617,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!O617)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!P617)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 003563/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!D618)-1),\"\")","v":"PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!E618)-1),\"\")","v":"UN"},0.94,0.94,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!I618)-4)),0)","v":0.94},{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!J618)-4)),0)","v":0.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A618)-1","v":88},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B618,\" \",$C618),Banco!$A:$A,0)","v":244},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L618),$H618=\"\",$H618=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K618,$K$1:$K618,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!O618)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!P618)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A619)-1","v":88},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K619,-1,0),$K$1:$K619,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B620,\" \",$C620)","v":"Composição COMP89"},"Composição","COMP89","SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU","UN",{"$f":"IF($L620>0,SUM(OFFSET(F620,1,0,$L620),0))","v":5.41},{"$f":"IF($L620>0,SUM(OFFSET(G620,1,0,$L620),0))","v":5.51},null,{"$f":"IF(ISERROR(F620),0,F620)","v":5.41},{"$f":"IF(ISERROR(G620),0,G620)","v":5.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A620)-1","v":89},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K620,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K620+1,K:K,0))-ROW(L620)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I620<>0,J620<>0),N620=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!D621)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!E621)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H621*ROUND(I621,2),2)","v":0.49},0.54,2.1000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!I621)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!J621)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A621)-1","v":89},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B621,\" \",$C621),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L621),$H621=\"\",$H621=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K621,$K$1:$K621,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!O621)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!P621)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F621*O621,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!D622)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!E622)-1),\"\")","v":"H"},0.61,0.66,2.1000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!I622)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!J622)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A622)-1","v":89},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B622,\" \",$C622),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L622),$H622=\"\",$H622=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K622,$K$1:$K622,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!O622)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!P622)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 036580/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L623),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L623-1,COLUMN(Composições!D623)-1),\"\")","v":"SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L623),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L623-1,COLUMN(Composições!E623)-1),\"\")","v":"UN"},4.3099999999999996,4.3099999999999996,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L623),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L623-1,COLUMN(Composições!I623)-4)),0)","v":4.3099999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L623),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L623-1,COLUMN(Composições!J623)-4)),0)","v":4.3099999999999996},{"$f":"COUNTA($A$1:$A623)-1","v":89},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B623,\" \",$C623),Banco!$A:$A,0)","v":245},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L623),$H623=\"\",$H623=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K623,$K$1:$K623,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L623),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L623-1,COLUMN(Composições!O623)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L623),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L623-1,COLUMN(Composições!P623)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A624)-1","v":89},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K624,-1,0),$K$1:$K624,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B625,\" \",$C625)","v":"Composição COMP90"},"Composição","COMP90","VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4\"","M",{"$f":"IF($L625>0,SUM(OFFSET(F625,1,0,$L625),0))","v":19.86},{"$f":"IF($L625>0,SUM(OFFSET(G625,1,0,$L625),0))","v":21.31},null,{"$f":"IF(ISERROR(F625),0,F625)","v":19.86},{"$f":"IF(ISERROR(G625),0,G625)","v":21.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A625)-1","v":90},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K625,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K625+1,K:K,0))-ROW(L625)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I625<>0,J625<>0),N625=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!D626)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!E626)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H626*ROUND(I626,2),2)","v":7.26},7.89,0.309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!I626)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!J626)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A626)-1","v":90},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B626,\" \",$C626),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L626),$H626=\"\",$H626=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K626,$K$1:$K626,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!O626)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!P626)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F626*O626,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!D627)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!E627)-1),\"\")","v":"H"},8.9499999999999993,9.77,0.309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!I627)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!J627)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A627)-1","v":90},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B627,\" \",$C627),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L627),$H627=\"\",$H627=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K627,$K$1:$K627,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!O627)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!P627)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39996",{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!D628)-1),\"\")","v":"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!E628)-1),\"\")","v":"M"},3.65,3.65,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!I628)-4)),0)","v":3.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!J628)-4)),0)","v":3.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A628)-1","v":90},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B628,\" \",$C628),Banco!$A:$A,0)","v":5225},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L628),$H628=\"\",$H628=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K628,$K$1:$K628,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!O628)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!P628)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A629)-1","v":90},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K629,-1,0),$K$1:$K629,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B630,\" \",$C630)","v":"Composição COMP91"},"Composição","COMP91","CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO","UN",{"$f":"IF($L630>0,SUM(OFFSET(F630,1,0,$L630),0))","v":126.25},{"$f":"IF($L630>0,SUM(OFFSET(G630,1,0,$L630),0))","v":132.88},null,{"$f":"IF(ISERROR(F630),0,F630)","v":126.25},{"$f":"IF(ISERROR(G630),0,G630)","v":132.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A630)-1","v":91},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K630,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K630+1,K:K,0))-ROW(L630)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I630<>0,J630<>0),N630=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!D631)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!E631)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H631*ROUND(I631,2),2)","v":41.27},45.04,1.4239999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!I631)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!J631)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A631)-1","v":91},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B631,\" \",$C631),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L631),$H631=\"\",$H631=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K631,$K$1:$K631,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!O631)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!P631)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F631*O631,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!D632)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!E632)-1),\"\")","v":"H"},33.479999999999997,36.340000000000003,1.4239999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!I632)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!J632)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A632)-1","v":91},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B632,\" \",$C632),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L632),$H632=\"\",$H632=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K632,$K$1:$K632,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!O632)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!P632)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 004949/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!D633)-1),\"\")","v":"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!E633)-1),\"\")","v":"UN"},51.5,51.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!I633)-4)),0)","v":51.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!J633)-4)),0)","v":51.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A633)-1","v":91},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B633,\" \",$C633),Banco!$A:$A,0)","v":246},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L633),$H633=\"\",$H633=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K633,$K$1:$K633,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!O633)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!P633)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A634)-1","v":91},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K634,-1,0),$K$1:$K634,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B635,\" \",$C635)","v":"Composição COMP92"},"Composição","COMP92","CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120","UN",{"$f":"IF($L635>0,SUM(OFFSET(F635,1,0,$L635),0))","v":249.17999999999998},{"$f":"IF($L635>0,SUM(OFFSET(G635,1,0,$L635),0))","v":256.39},null,{"$f":"IF(ISERROR(F635),0,F635)","v":249.17999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G635),0,G635)","v":256.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A635)-1","v":92},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K635,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K635+1,K:K,0))-ROW(L635)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I635<>0,J635<>0),N635=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L636),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L636-1,COLUMN(Composições!D636)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L636),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L636-1,COLUMN(Composições!E636)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H636*ROUND(I636,2),2)","v":44.83},48.93,1.5469999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L636),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L636-1,COLUMN(Composições!I636)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L636),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L636-1,COLUMN(Composições!J636)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A636)-1","v":92},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B636,\" \",$C636),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L636),$H636=\"\",$H636=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K636,$K$1:$K636,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L636),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L636-1,COLUMN(Composições!O636)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L636),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L636-1,COLUMN(Composições!P636)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F636*O636,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!D637)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!E637)-1),\"\")","v":"H"},36.369999999999997,39.479999999999997,1.5469999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!I637)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!J637)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A637)-1","v":92},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B637,\" \",$C637),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L637),$H637=\"\",$H637=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K637,$K$1:$K637,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!O637)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!P637)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 004948/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!D638)-1),\"\")","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!E638)-1),\"\")","v":"UN"},167.98,167.98,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!I638)-4)),0)","v":167.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!J638)-4)),0)","v":167.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A638)-1","v":92},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B638,\" \",$C638),Banco!$A:$A,0)","v":247},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L638),$H638=\"\",$H638=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K638,$K$1:$K638,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!O638)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!P638)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A639)-1","v":92},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K639,-1,0),$K$1:$K639,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B640,\" \",$C640)","v":"Composição COMP93"},"Composição","COMP93","PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM","UN",{"$f":"IF($L640>0,SUM(OFFSET(F640,1,0,$L640),0))","v":18.21},{"$f":"IF($L640>0,SUM(OFFSET(G640,1,0,$L640),0))","v":19.16},null,{"$f":"IF(ISERROR(F640),0,F640)","v":18.21},{"$f":"IF(ISERROR(G640),0,G640)","v":19.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A640)-1","v":93},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K640,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K640+1,K:K,0))-ROW(L640)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I640<>0,J640<>0),N640=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!D641)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!E641)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H641*ROUND(I641,2),2)","v":5.91},6.45,0.20399999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!I641)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!J641)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A641)-1","v":93},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B641,\" \",$C641),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L641),$H641=\"\",$H641=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K641,$K$1:$K641,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!O641)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!P641)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F641*O641,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!D642)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!E642)-1),\"\")","v":"H"},4.8,5.21,0.20399999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!I642)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!J642)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A642)-1","v":93},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B642,\" \",$C642),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L642),$H642=\"\",$H642=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K642,$K$1:$K642,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!O642)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!P642)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 003595/sbc",{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!D643)-1),\"\")","v":"PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!E643)-1),\"\")","v":"UN"},7.5,7.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!I643)-4)),0)","v":7.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!J643)-4)),0)","v":7.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A643)-1","v":93},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B643,\" \",$C643),Banco!$A:$A,0)","v":248},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L643),$H643=\"\",$H643=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K643,$K$1:$K643,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!O643)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!P643)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A644)-1","v":93},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K644,-1,0),$K$1:$K644,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B645,\" \",$C645)","v":"Composição COMP94"},"Composição","COMP94","PLACA CEGA SEM FURO","UN",{"$f":"IF($L645>0,SUM(OFFSET(F645,1,0,$L645),0))","v":5.0600000000000005},{"$f":"IF($L645>0,SUM(OFFSET(G645,1,0,$L645),0))","v":5.29},null,{"$f":"IF(ISERROR(F645),0,F645)","v":5.0600000000000005},{"$f":"IF(ISERROR(G645),0,G645)","v":5.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A645)-1","v":94},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K645,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K645+1,K:K,0))-ROW(L645)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I645<>0,J645<>0),N645=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!D646)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!E646)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H646*ROUND(I646,2),2)","v":1.1499999999999999},1.25,4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!I646)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!J646)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A646)-1","v":94},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B646,\" \",$C646),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L646),$H646=\"\",$H646=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K646,$K$1:$K646,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!O646)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!P646)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F646*O646,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L647),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L647-1,COLUMN(Composições!D647)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L647),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L647-1,COLUMN(Composições!E647)-1),\"\")","v":"H"},1.42,1.55,4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L647),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L647-1,COLUMN(Composições!I647)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L647),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L647-1,COLUMN(Composições!J647)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A647)-1","v":94},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B647,\" \",$C647),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L647),$H647=\"\",$H647=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K647,$K$1:$K647,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L647),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L647-1,COLUMN(Composições!O647)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L647),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L647-1,COLUMN(Composições!P647)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 003492/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L648),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L648-1,COLUMN(Composições!D648)-1),\"\")","v":"PLACA CEGA PARA CAIXA 4\"x2\" RETANGULAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L648),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L648-1,COLUMN(Composições!E648)-1),\"\")","v":"UN"},2.4900000000000002,2.4900000000000002,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L648),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L648-1,COLUMN(Composições!I648)-4)),0)","v":2.4900000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L648),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L648-1,COLUMN(Composições!J648)-4)),0)","v":2.4900000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A648)-1","v":94},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B648,\" \",$C648),Banco!$A:$A,0)","v":249},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L648),$H648=\"\",$H648=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K648,$K$1:$K648,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L648),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L648-1,COLUMN(Composições!O648)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L648),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L648-1,COLUMN(Composições!P648)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A649)-1","v":94},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K649,-1,0),$K$1:$K649,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B650,\" \",$C650)","v":"Composição COMP95"},"Composição","COMP95","PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS","UN",{"$f":"IF($L650>0,SUM(OFFSET(F650,1,0,$L650),0))","v":8.7099999999999991},{"$f":"IF($L650>0,SUM(OFFSET(G650,1,0,$L650),0))","v":8.94},null,{"$f":"IF(ISERROR(F650),0,F650)","v":8.7099999999999991},{"$f":"IF(ISERROR(G650),0,G650)","v":8.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A650)-1","v":95},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K650,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K650+1,K:K,0))-ROW(L650)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I650<>0,J650<>0),N650=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!D651)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!E651)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H651*ROUND(I651,2),2)","v":1.42},1.55,4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!I651)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!J651)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A651)-1","v":95},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B651,\" \",$C651),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L651),$H651=\"\",$H651=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K651,$K$1:$K651,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!O651)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!P651)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F651*O651,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!D652)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!E652)-1),\"\")","v":"H"},1.1499999999999999,1.25,4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!I652)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!J652)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A652)-1","v":95},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B652,\" \",$C652),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L652),$H652=\"\",$H652=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K652,$K$1:$K652,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!O652)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!P652)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 034530/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!D653)-1),\"\")","v":"PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!E653)-1),\"\")","v":"UN"},6.14,6.14,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!I653)-4)),0)","v":6.14},{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!J653)-4)),0)","v":6.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A653)-1","v":95},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B653,\" \",$C653),Banco!$A:$A,0)","v":250},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L653),$H653=\"\",$H653=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K653,$K$1:$K653,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!O653)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!P653)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A654)-1","v":95},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K654,-1,0),$K$1:$K654,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B655,\" \",$C655)","v":"Composição COMP96"},"Composição","COMP96","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C","UN",{"$f":"IF($L655>0,SUM(OFFSET(F655,1,0,$L655),0))","v":116.28},{"$f":"IF($L655>0,SUM(OFFSET(G655,1,0,$L655),0))","v":120.64999999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F655),0,F655)","v":116.28},{"$f":"IF(ISERROR(G655),0,G655)","v":120.64999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A655)-1","v":96},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K655,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K655+1,K:K,0))-ROW(L655)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I655<>0,J655<>0),N655=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!D656)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!E656)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H656*ROUND(I656,2),2)","v":28.98},31.63,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!I656)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!J656)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A656)-1","v":96},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B656,\" \",$C656),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L656),$H656=\"\",$H656=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K656,$K$1:$K656,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!O656)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!P656)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F656*O656,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!D657)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!E657)-1),\"\")","v":"H"},20.92,22.64,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!I657)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!J657)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A657)-1","v":96},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B657,\" \",$C657),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L657),$H657=\"\",$H657=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K657,$K$1:$K657,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!O657)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!P657)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 828/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!D658)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!E658)-1),\"\")","v":"UN"},66.38,66.38,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!I658)-4)),0)","v":66.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!J658)-4)),0)","v":66.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A658)-1","v":96},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B658,\" \",$C658),Banco!$A:$A,0)","v":251},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L658),$H658=\"\",$H658=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K658,$K$1:$K658,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!O658)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!P658)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A659)-1","v":96},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K659,-1,0),$K$1:$K659,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B660,\" \",$C660)","v":"Composição COMP97"},"Composição","COMP97","DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK","UN",{"$f":"IF($L660>0,SUM(OFFSET(F660,1,0,$L660),0))","v":184.57},{"$f":"IF($L660>0,SUM(OFFSET(G660,1,0,$L660),0))","v":188.39999999999998},null,{"$f":"IF(ISERROR(F660),0,F660)","v":184.57},{"$f":"IF(ISERROR(G660),0,G660)","v":188.39999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A660)-1","v":97},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K660,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K660+1,K:K,0))-ROW(L660)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I660<>0,J660<>0),N660=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!D661)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!E661)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H661*ROUND(I661,2),2)","v":23.91},26.09,0.82499999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!I661)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!J661)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A661)-1","v":97},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B661,\" \",$C661),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L661),$H661=\"\",$H661=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K661,$K$1:$K661,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!O661)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!P661)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F661*O661,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!D662)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!E662)-1),\"\")","v":"H"},19.399999999999999,21.05,0.82499999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!I662)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!J662)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A662)-1","v":97},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B662,\" \",$C662),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L662),$H662=\"\",$H662=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K662,$K$1:$K662,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!O662)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!P662)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 004892/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!D663)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!E663)-1),\"\")","v":"UN"},141.26,141.26,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!I663)-4)),0)","v":141.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!J663)-4)),0)","v":141.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A663)-1","v":97},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B663,\" \",$C663),Banco!$A:$A,0)","v":252},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L663),$H663=\"\",$H663=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K663,$K$1:$K663,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!O663)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!P663)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A664)-1","v":97},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K664,-1,0),$K$1:$K664,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B665,\" \",$C665)","v":"Composição COMP98"},"Composição","COMP98","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA","UN",{"$f":"IF($L665>0,SUM(OFFSET(F665,1,0,$L665),0))","v":105.64},{"$f":"IF($L665>0,SUM(OFFSET(G665,1,0,$L665),0))","v":108.26},null,{"$f":"IF(ISERROR(F665),0,F665)","v":105.64},{"$f":"IF(ISERROR(G665),0,G665)","v":108.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A665)-1","v":98},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K665,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K665+1,K:K,0))-ROW(L665)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I665<>0,J665<>0),N665=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!D666)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!E666)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H666*ROUND(I666,2),2)","v":12.55},13.58,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!I666)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!J666)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A666)-1","v":98},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B666,\" \",$C666),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L666),$H666=\"\",$H666=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K666,$K$1:$K666,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!O666)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!P666)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F666*O666,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!D667)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!E667)-1),\"\")","v":"H"},17.39,18.98,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!I667)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!J667)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A667)-1","v":98},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B667,\" \",$C667),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L667),$H667=\"\",$H667=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K667,$K$1:$K667,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!O667)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!P667)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","3692/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!D668)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: 5SX1 OU SIMILAR bipolar 70 A, padrão DIN "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!E668)-1),\"\")","v":"UN"},75.7,75.7,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!I668)-4)),0)","v":75.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!J668)-4)),0)","v":75.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A668)-1","v":98},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B668,\" \",$C668),Banco!$A:$A,0)","v":253},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L668),$H668=\"\",$H668=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K668,$K$1:$K668,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!O668)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!P668)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A669)-1","v":98},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K669,-1,0),$K$1:$K669,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B670,\" \",$C670)","v":"Composição COMP99"},"Composição","COMP99","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA","UN",{"$f":"IF($L670>0,SUM(OFFSET(F670,1,0,$L670),0))","v":293.8},{"$f":"IF($L670>0,SUM(OFFSET(G670,1,0,$L670),0))","v":302.53999999999996},null,{"$f":"IF(ISERROR(F670),0,F670)","v":293.8},{"$f":"IF(ISERROR(G670),0,G670)","v":302.53999999999996},{"$f":"COUNTA($A$1:$A670)-1","v":99},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K670,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K670+1,K:K,0))-ROW(L670)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I670<>0,J670<>0),N670=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L671),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L671-1,COLUMN(Composições!D671)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L671),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L671-1,COLUMN(Composições!E671)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H671*ROUND(I671,2),2)","v":41.84},45.28,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L671),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L671-1,COLUMN(Composições!I671)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L671),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L671-1,COLUMN(Composições!J671)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A671)-1","v":99},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B671,\" \",$C671),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L671),$H671=\"\",$H671=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K671,$K$1:$K671,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L671),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L671-1,COLUMN(Composições!O671)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L671),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L671-1,COLUMN(Composições!P671)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F671*O671,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L672),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L672-1,COLUMN(Composições!D672)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L672),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L672-1,COLUMN(Composições!E672)-1),\"\")","v":"H"},57.96,63.26,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L672),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L672-1,COLUMN(Composições!I672)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L672),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L672-1,COLUMN(Composições!J672)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A672)-1","v":99},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B672,\" \",$C672),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L672),$H672=\"\",$H672=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K672,$K$1:$K672,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L672),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L672-1,COLUMN(Composições!O672)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L672),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L672-1,COLUMN(Composições!P672)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","3441/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!D673)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65 KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!E673)-1),\"\")","v":"UN"},194,194,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!I673)-4)),0)","v":194},{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!J673)-4)),0)","v":194},{"$f":"COUNTA($A$1:$A673)-1","v":99},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B673,\" \",$C673),Banco!$A:$A,0)","v":254},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L673),$H673=\"\",$H673=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K673,$K$1:$K673,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!O673)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!P673)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A674)-1","v":99},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K674,-1,0),$K$1:$K674,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B675,\" \",$C675)","v":"Composição COMP100"},"Composição","COMP100","DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO","UN",{"$f":"IF($L675>0,SUM(OFFSET(F675,1,0,$L675),0))","v":427.88},{"$f":"IF($L675>0,SUM(OFFSET(G675,1,0,$L675),0))","v":430.29},null,{"$f":"IF(ISERROR(F675),0,F675)","v":427.88},{"$f":"IF(ISERROR(G675),0,G675)","v":430.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A675)-1","v":100},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K675,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K675+1,K:K,0))-ROW(L675)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I675<>0,J675<>0),N675=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!D676)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!E676)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H676*ROUND(I676,2),2)","v":14.95},16.32,0.51600000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!I676)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!J676)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A676)-1","v":100},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B676,\" \",$C676),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L676),$H676=\"\",$H676=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K676,$K$1:$K676,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!O676)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!P676)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F676*O676,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!D677)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!E677)-1),\"\")","v":"H"},12.13,13.17,0.51600000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!I677)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!J677)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A677)-1","v":100},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B677,\" \",$C677),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L677),$H677=\"\",$H677=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K677,$K$1:$K677,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!O677)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!P677)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 036570/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!D678)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!E678)-1),\"\")","v":"UN"},400.8,400.8,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!I678)-4)),0)","v":400.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!J678)-4)),0)","v":400.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A678)-1","v":100},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B678,\" \",$C678),Banco!$A:$A,0)","v":255},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L678),$H678=\"\",$H678=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K678,$K$1:$K678,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!O678)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!P678)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A679)-1","v":100},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K679,-1,0),$K$1:$K679,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B680,\" \",$C680)","v":"Composição COMP101"},"Composição","COMP101","DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1","UN",{"$f":"IF($L680>0,SUM(OFFSET(F680,1,0,$L680),0))","v":533.80999999999995},{"$f":"IF($L680>0,SUM(OFFSET(G680,1,0,$L680),0))","v":536.05999999999995},null,{"$f":"IF(ISERROR(F680),0,F680)","v":533.80999999999995},{"$f":"IF(ISERROR(G680),0,G680)","v":536.05999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A680)-1","v":101},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K680,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K680+1,K:K,0))-ROW(L680)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I680<>0,J680<>0),N680=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88266",{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!D681)-1),\"\")","v":"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!E681)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H681*ROUND(I681,2),2)","v":13.78},15.15,0.33329999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!I681)-4)),0)","v":41.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!J681)-4)),0)","v":45.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A681)-1","v":101},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B681,\" \",$C681),Banco!$A:$A,0)","v":13319},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L681),$H681=\"\",$H681=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K681,$K$1:$K681,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!O681)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!P681)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F681*O681,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!D682)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!E682)-1),\"\")","v":"H"},9.66,10.54,0.33329999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!I682)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!J682)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A682)-1","v":101},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B682,\" \",$C682),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L682),$H682=\"\",$H682=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K682,$K$1:$K682,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!O682)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!P682)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","37/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L683),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L683-1,COLUMN(Composições!D683)-1),\"\")","v":"DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, 2 POLOS; F+N, F+T OU F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT E IT, CURVA DE ENSAIO: 10/350µS; IIMP= 60 KA; REF. SCL 275 60 KA DA CLAMPER, 810299SG DA EMBRASTEC OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L683),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L683-1,COLUMN(Composições!E683)-1),\"\")","v":"UN"},510.37,510.37,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L683),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L683-1,COLUMN(Composições!I683)-4)),0)","v":510.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L683),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L683-1,COLUMN(Composições!J683)-4)),0)","v":510.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A683)-1","v":101},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B683,\" \",$C683),Banco!$A:$A,0)","v":256},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L683),$H683=\"\",$H683=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K683,$K$1:$K683,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L683),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L683-1,COLUMN(Composições!O683)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L683),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L683-1,COLUMN(Composições!P683)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A684)-1","v":101},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K684,-1,0),$K$1:$K684,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B685,\" \",$C685)","v":"Composição COMP102"},"Composição","COMP102","DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A","UN",{"$f":"IF($L685>0,SUM(OFFSET(F685,1,0,$L685),0))","v":318.08},{"$f":"IF($L685>0,SUM(OFFSET(G685,1,0,$L685),0))","v":320.49},null,{"$f":"IF(ISERROR(F685),0,F685)","v":318.08},{"$f":"IF(ISERROR(G685),0,G685)","v":320.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A685)-1","v":102},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K685,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K685+1,K:K,0))-ROW(L685)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I685<>0,J685<>0),N685=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!D686)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!E686)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H686*ROUND(I686,2),2)","v":14.95},16.32,0.51600000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!I686)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!J686)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A686)-1","v":102},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B686,\" \",$C686),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L686),$H686=\"\",$H686=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K686,$K$1:$K686,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!O686)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!P686)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F686*O686,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!D687)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!E687)-1),\"\")","v":"H"},12.13,13.17,0.51600000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!I687)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!J687)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A687)-1","v":102},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B687,\" \",$C687),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L687),$H687=\"\",$H687=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K687,$K$1:$K687,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!O687)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!P687)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 002418/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!D688)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!E688)-1),\"\")","v":"UN"},291,291,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!I688)-4)),0)","v":291},{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!J688)-4)),0)","v":291},{"$f":"COUNTA($A$1:$A688)-1","v":102},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B688,\" \",$C688),Banco!$A:$A,0)","v":257},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L688),$H688=\"\",$H688=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K688,$K$1:$K688,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!O688)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!P688)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A689)-1","v":102},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K689,-1,0),$K$1:$K689,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B690,\" \",$C690)","v":"Composição COMP103"},"Composição","COMP103","DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA","UN",{"$f":"IF($L690>0,SUM(OFFSET(F690,1,0,$L690),0))","v":427.14},{"$f":"IF($L690>0,SUM(OFFSET(G690,1,0,$L690),0))","v":429.76},null,{"$f":"IF(ISERROR(F690),0,F690)","v":427.14},{"$f":"IF(ISERROR(G690),0,G690)","v":429.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A690)-1","v":103},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K690,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K690+1,K:K,0))-ROW(L690)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I690<>0,J690<>0),N690=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!D691)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!E691)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H691*ROUND(I691,2),2)","v":17.39},18.98,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!I691)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!J691)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A691)-1","v":103},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B691,\" \",$C691),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L691),$H691=\"\",$H691=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K691,$K$1:$K691,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!O691)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!P691)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F691*O691,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!D692)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!E692)-1),\"\")","v":"H"},12.55,13.58,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!I692)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!J692)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A692)-1","v":103},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B692,\" \",$C692),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L692),$H692=\"\",$H692=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K692,$K$1:$K692,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!O692)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!P692)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39449",{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!D693)-1),\"\")","v":"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!E693)-1),\"\")","v":"UN"},397.2,397.2,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!I693)-4)),0)","v":397.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!J693)-4)),0)","v":397.2},{"$f":"COUNTA($A$1:$A693)-1","v":103},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B693,\" \",$C693),Banco!$A:$A,0)","v":2097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L693),$H693=\"\",$H693=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K693,$K$1:$K693,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!O693)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!P693)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A694)-1","v":103},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K694,-1,0),$K$1:$K694,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B695,\" \",$C695)","v":"Composição COMP104"},"Composição","COMP104","SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4\"","UN",{"$f":"IF($L695>0,SUM(OFFSET(F695,1,0,$L695),0))","v":12.14},{"$f":"IF($L695>0,SUM(OFFSET(G695,1,0,$L695),0))","v":12.86},null,{"$f":"IF(ISERROR(F695),0,F695)","v":12.14},{"$f":"IF(ISERROR(G695),0,G695)","v":12.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A695)-1","v":104},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K695,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K695+1,K:K,0))-ROW(L695)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I695<>0,J695<>0),N695=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L696),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L696-1,COLUMN(Composições!D696)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L696),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L696-1,COLUMN(Composições!E696)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H696*ROUND(I696,2),2)","v":3.67},3.98,0.156,{"$f":"IF(ISNUMBER($L696),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L696-1,COLUMN(Composições!I696)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L696),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L696-1,COLUMN(Composições!J696)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A696)-1","v":104},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B696,\" \",$C696),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L696),$H696=\"\",$H696=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K696,$K$1:$K696,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L696),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L696-1,COLUMN(Composições!O696)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L696),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L696-1,COLUMN(Composições!P696)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F696*O696,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!D697)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!E697)-1),\"\")","v":"H"},4.5199999999999996,4.93,0.156,{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!I697)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!J697)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A697)-1","v":104},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B697,\" \",$C697),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L697),$H697=\"\",$H697=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K697,$K$1:$K697,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!O697)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!P697)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 035753/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!D698)-1),\"\")","v":"ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4\" CHAPA 16"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!E698)-1),\"\")","v":"UN"},3.95,3.95,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!I698)-4)),0)","v":3.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!J698)-4)),0)","v":3.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A698)-1","v":104},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B698,\" \",$C698),Banco!$A:$A,0)","v":258},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L698),$H698=\"\",$H698=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K698,$K$1:$K698,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!O698)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!P698)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A699)-1","v":104},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K699,-1,0),$K$1:$K699,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B700,\" \",$C700)","v":"Composição COMP105"},"Composição","COMP105","CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm","UN",{"$f":"IF($L700>0,SUM(OFFSET(F700,1,0,$L700),0))","v":47.82},{"$f":"IF($L700>0,SUM(OFFSET(G700,1,0,$L700),0))","v":50.3},null,{"$f":"IF(ISERROR(F700),0,F700)","v":47.82},{"$f":"IF(ISERROR(G700),0,G700)","v":50.3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A700)-1","v":105},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K700,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K700+1,K:K,0))-ROW(L700)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I700<>0,J700<>0),N700=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!D701)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!E701)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H701*ROUND(I701,2),2)","v":12.48},13.55,0.53100000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!I701)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!J701)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A701)-1","v":105},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B701,\" \",$C701),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L701),$H701=\"\",$H701=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K701,$K$1:$K701,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!O701)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!P701)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F701*O701,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!D702)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!E702)-1),\"\")","v":"H"},15.39,16.8,0.53100000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!I702)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!J702)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A702)-1","v":105},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B702,\" \",$C702),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L702),$H702=\"\",$H702=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K702,$K$1:$K702,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!O702)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!P702)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 077790 /SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!D703)-1),\"\")","v":"ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!E703)-1),\"\")","v":"UN"},19.95,19.95,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!I703)-4)),0)","v":19.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!J703)-4)),0)","v":19.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A703)-1","v":105},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B703,\" \",$C703),Banco!$A:$A,0)","v":259},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L703),$H703=\"\",$H703=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K703,$K$1:$K703,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!O703)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!P703)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A704)-1","v":105},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K704,-1,0),$K$1:$K704,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B705,\" \",$C705)","v":"Composição COMP106"},"Composição","COMP106","ELETROCALHA PERFURADA TIPO \"U\" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA","M",{"$f":"IF($L705>0,SUM(OFFSET(F705,1,0,$L705),0))","v":46.760000000000005},{"$f":"IF($L705>0,SUM(OFFSET(G705,1,0,$L705),0))","v":49.14},null,{"$f":"IF(ISERROR(F705),0,F705)","v":46.760000000000005},{"$f":"IF(ISERROR(G705),0,G705)","v":49.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A705)-1","v":106},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K705,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K705+1,K:K,0))-ROW(L705)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I705<>0,J705<>0),N705=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!D706)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!E706)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H706*ROUND(I706,2),2)","v":14.81},16.16,0.51100000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!I706)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!J706)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A706)-1","v":106},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B706,\" \",$C706),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L706),$H706=\"\",$H706=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K706,$K$1:$K706,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!O706)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!P706)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F706*O706,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L707),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L707-1,COLUMN(Composições!D707)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L707),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L707-1,COLUMN(Composições!E707)-1),\"\")","v":"H"},12.01,13.04,0.51100000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L707),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L707-1,COLUMN(Composições!I707)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L707),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L707-1,COLUMN(Composições!J707)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A707)-1","v":106},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B707,\" \",$C707),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L707),$H707=\"\",$H707=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K707,$K$1:$K707,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L707),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L707-1,COLUMN(Composições!O707)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L707),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L707-1,COLUMN(Composições!P707)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 000216/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L708),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L708-1,COLUMN(Composições!D708)-1),\"\")","v":"ELETROCALHA PERFURADA TIPO \"U\" 100X50MM CHAPA 22"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L708),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L708-1,COLUMN(Composições!E708)-1),\"\")","v":"M"},19.940000000000001,19.940000000000001,1.1000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L708),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L708-1,COLUMN(Composições!I708)-4)),0)","v":18.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L708),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L708-1,COLUMN(Composições!J708)-4)),0)","v":18.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A708)-1","v":106},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B708,\" \",$C708),Banco!$A:$A,0)","v":260},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L708),$H708=\"\",$H708=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K708,$K$1:$K708,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L708),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L708-1,COLUMN(Composições!O708)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L708),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L708-1,COLUMN(Composições!P708)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A709)-1","v":106},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K709,-1,0),$K$1:$K709,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B710,\" \",$C710)","v":"Composição COMP107"},"Composição","COMP107","SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA","UN",{"$f":"IF($L710>0,SUM(OFFSET(F710,1,0,$L710),0))","v":16.23},{"$f":"IF($L710>0,SUM(OFFSET(G710,1,0,$L710),0))","v":17.11},null,{"$f":"IF(ISERROR(F710),0,F710)","v":16.23},{"$f":"IF(ISERROR(G710),0,G710)","v":17.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A710)-1","v":107},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K710,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K710+1,K:K,0))-ROW(L710)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I710<>0,J710<>0),N710=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!D711)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!E711)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H711*ROUND(I711,2),2)","v":4.18},4.53,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!I711)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!J711)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A711)-1","v":107},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B711,\" \",$C711),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L711),$H711=\"\",$H711=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K711,$K$1:$K711,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!O711)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!P711)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F711*O711,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!D712)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!E712)-1),\"\")","v":"H"},5.8,6.33,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!I712)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!J712)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A712)-1","v":107},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B712,\" \",$C712),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L712),$H712=\"\",$H712=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K712,$K$1:$K712,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!O712)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!P712)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 3980/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!D713)-1),\"\")","v":"SUPORTE VERTICAL 100 x 75 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPAOU SIMILAR) "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!E713)-1),\"\")","v":"UN"},6.25,6.25,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!I713)-4)),0)","v":6.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!J713)-4)),0)","v":6.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A713)-1","v":107},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B713,\" \",$C713),Banco!$A:$A,0)","v":261},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L713),$H713=\"\",$H713=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K713,$K$1:$K713,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!O713)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!P713)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A714)-1","v":107},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K714,-1,0),$K$1:$K714,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B715,\" \",$C715)","v":"Composição COMP108"},"Composição","COMP108","TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA","UN",{"$f":"IF($L715>0,SUM(OFFSET(F715,1,0,$L715),0))","v":6.09},{"$f":"IF($L715>0,SUM(OFFSET(G715,1,0,$L715),0))","v":6.52},null,{"$f":"IF(ISERROR(F715),0,F715)","v":6.09},{"$f":"IF(ISERROR(G715),0,G715)","v":6.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A715)-1","v":108},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K715,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K715+1,K:K,0))-ROW(L715)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I715<>0,J715<>0),N715=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!D716)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!E716)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H716*ROUND(I716,2),2)","v":2.9},3.16,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!I716)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!J716)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A716)-1","v":108},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B716,\" \",$C716),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L716),$H716=\"\",$H716=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K716,$K$1:$K716,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!O716)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!P716)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F716*O716,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!D717)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!E717)-1),\"\")","v":"H"},2.09,2.2599999999999998,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!I717)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!J717)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A717)-1","v":108},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B717,\" \",$C717),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L717),$H717=\"\",$H717=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K717,$K$1:$K717,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!O717)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!P717)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 9705/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!D718)-1),\"\")","v":"TALA PLANA PERFURADA 50mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!E718)-1),\"\")","v":"UN"},1.1000000000000001,1.1000000000000001,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!I718)-4)),0)","v":1.1000000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!J718)-4)),0)","v":1.1000000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A718)-1","v":108},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B718,\" \",$C718),Banco!$A:$A,0)","v":262},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L718),$H718=\"\",$H718=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K718,$K$1:$K718,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!O718)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!P718)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A719)-1","v":108},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K719,-1,0),$K$1:$K719,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B720,\" \",$C720)","v":"Composição COMP109"},"Composição","COMP109","TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM","UN",{"$f":"IF($L720>0,SUM(OFFSET(F720,1,0,$L720),0))","v":25.060000000000002},{"$f":"IF($L720>0,SUM(OFFSET(G720,1,0,$L720),0))","v":26.85},null,{"$f":"IF(ISERROR(F720),0,F720)","v":25.060000000000002},{"$f":"IF(ISERROR(G720),0,G720)","v":26.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A720)-1","v":109},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K720,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K720+1,K:K,0))-ROW(L720)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I720<>0,J720<>0),N720=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!D721)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!E721)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H721*ROUND(I721,2),2)","v":11.13},12.15,0.38400000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!I721)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!J721)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A721)-1","v":109},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B721,\" \",$C721),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L721),$H721=\"\",$H721=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K721,$K$1:$K721,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!O721)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!P721)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F721*O721,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!D722)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!E722)-1),\"\")","v":"H"},9.0299999999999994,9.8000000000000007,0.38400000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!I722)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!J722)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A722)-1","v":109},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B722,\" \",$C722),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L722),$H722=\"\",$H722=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K722,$K$1:$K722,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!O722)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!P722)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 034524/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!D723)-1),\"\")","v":"ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 100x50mm CHAPA 24"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!E723)-1),\"\")","v":"UN"},4.9000000000000004,4.9000000000000004,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!I723)-4)),0)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!J723)-4)),0)","v":4.9000000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A723)-1","v":109},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B723,\" \",$C723),Banco!$A:$A,0)","v":263},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L723),$H723=\"\",$H723=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K723,$K$1:$K723,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!O723)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!P723)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A724)-1","v":109},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K724,-1,0),$K$1:$K724,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B725,\" \",$C725)","v":"Composição COMP110"},"Composição","COMP110","ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS","M",{"$f":"IF($L725>0,SUM(OFFSET(F725,1,0,$L725),0))","v":70.59},{"$f":"IF($L725>0,SUM(OFFSET(G725,1,0,$L725),0))","v":74.319999999999993},null,{"$f":"IF(ISERROR(F725),0,F725)","v":70.59},{"$f":"IF(ISERROR(G725),0,G725)","v":74.319999999999993},{"$f":"COUNTA($A$1:$A725)-1","v":110},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K725,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K725+1,K:K,0))-ROW(L725)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I725<>0,J725<>0),N725=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!D726)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!E726)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H726*ROUND(I726,2),2)","v":23.18},25.3,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!I726)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!J726)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A726)-1","v":110},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B726,\" \",$C726),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L726),$H726=\"\",$H726=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K726,$K$1:$K726,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!O726)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!P726)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F726*O726,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!D727)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!E727)-1),\"\")","v":"H"},18.809999999999999,20.420000000000002,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!I727)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!J727)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A727)-1","v":110},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B727,\" \",$C727),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L727),$H727=\"\",$H727=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K727,$K$1:$K727,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!O727)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!P727)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","38/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!D728)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1 1/4´ - NBR13057"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!E728)-1),\"\")","v":"m"},28.6,28.6,1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!I728)-4)),0)","v":27.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!J728)-4)),0)","v":27.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A728)-1","v":110},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B728,\" \",$C728),Banco!$A:$A,0)","v":264},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L728),$H728=\"\",$H728=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K728,$K$1:$K728,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!O728)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!P728)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A729)-1","v":110},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K729,-1,0),$K$1:$K729,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B730,\" \",$C730)","v":"Composição COMP111"},"Composição","COMP111","BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS","UN",{"$f":"IF($L730>0,SUM(OFFSET(F730,1,0,$L730),0))","v":228.4},{"$f":"IF($L730>0,SUM(OFFSET(G730,1,0,$L730),0))","v":229.86},null,{"$f":"IF(ISERROR(F730),0,F730)","v":228.4},{"$f":"IF(ISERROR(G730),0,G730)","v":229.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A730)-1","v":111},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K730,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K730+1,K:K,0))-ROW(L730)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I730<>0,J730<>0),N730=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L731),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L731-1,COLUMN(Composições!D731)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L731),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L731-1,COLUMN(Composições!E731)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H731*ROUND(I731,2),2)","v":11.59},12.65,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L731),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L731-1,COLUMN(Composições!I731)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L731),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L731-1,COLUMN(Composições!J731)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A731)-1","v":111},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B731,\" \",$C731),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L731),$H731=\"\",$H731=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K731,$K$1:$K731,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L731),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L731-1,COLUMN(Composições!O731)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L731),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L731-1,COLUMN(Composições!P731)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F731*O731,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!D732)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!E732)-1),\"\")","v":"H"},4.7,5.0999999999999996,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!I732)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!J732)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A732)-1","v":111},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B732,\" \",$C732),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L732),$H732=\"\",$H732=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K732,$K$1:$K732,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!O732)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!P732)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","36/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!D733)-1),\"\")","v":"BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!E733)-1),\"\")","v":"UN"},212.11,212.11,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!I733)-4)),0)","v":212.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!J733)-4)),0)","v":212.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A733)-1","v":111},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B733,\" \",$C733),Banco!$A:$A,0)","v":234},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L733),$H733=\"\",$H733=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K733,$K$1:$K733,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!O733)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!P733)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A734)-1","v":111},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K734,-1,0),$K$1:$K734,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B735,\" \",$C735)","v":"Composição COMP112"},"Composição","COMP112","SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR","UN",{"$f":"IF($L735>0,SUM(OFFSET(F735,1,0,$L735),0))","v":13.940000000000001},{"$f":"IF($L735>0,SUM(OFFSET(G735,1,0,$L735),0))","v":14.59},null,{"$f":"IF(ISERROR(F735),0,F735)","v":13.940000000000001},{"$f":"IF(ISERROR(G735),0,G735)","v":14.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A735)-1","v":112},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K735,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K735+1,K:K,0))-ROW(L735)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I735<>0,J735<>0),N735=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!D736)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!E736)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H736*ROUND(I736,2),2)","v":4.3499999999999996},4.74,0.15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!I736)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!J736)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A736)-1","v":112},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B736,\" \",$C736),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L736),$H736=\"\",$H736=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K736,$K$1:$K736,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!O736)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!P736)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F736*O736,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!D737)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!E737)-1),\"\")","v":"H"},3.14,3.4,0.15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!I737)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!J737)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A737)-1","v":112},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B737,\" \",$C737),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L737),$H737=\"\",$H737=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K737,$K$1:$K737,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!O737)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!P737)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 8928/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!D738)-1),\"\")","v":"SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!E738)-1),\"\")","v":"UN"},6.45,6.45,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!I738)-4)),0)","v":6.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!J738)-4)),0)","v":6.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A738)-1","v":112},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B738,\" \",$C738),Banco!$A:$A,0)","v":265},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L738),$H738=\"\",$H738=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K738,$K$1:$K738,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!O738)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!P738)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A739)-1","v":112},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K739,-1,0),$K$1:$K739,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B740,\" \",$C740)","v":"Composição COMP113"},"Composição","COMP113","BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE","UN",{"$f":"IF($L740>0,SUM(OFFSET(F740,1,0,$L740),0))","v":52.400000000000006},{"$f":"IF($L740>0,SUM(OFFSET(G740,1,0,$L740),0))","v":55.260000000000005},null,{"$f":"IF(ISERROR(F740),0,F740)","v":52.400000000000006},{"$f":"IF(ISERROR(G740),0,G740)","v":55.260000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A740)-1","v":113},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K740,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K740+1,K:K,0))-ROW(L740)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I740<>0,J740<>0),N740=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!D741)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!E741)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H741*ROUND(I741,2),2)","v":14.41},15.64,0.61299999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!I741)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!J741)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A741)-1","v":113},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B741,\" \",$C741),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L741),$H741=\"\",$H741=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K741,$K$1:$K741,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!O741)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!P741)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F741*O741,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L742),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L742-1,COLUMN(Composições!D742)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L742),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L742-1,COLUMN(Composições!E742)-1),\"\")","v":"H"},17.760000000000002,19.39,0.61299999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L742),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L742-1,COLUMN(Composições!I742)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L742),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L742-1,COLUMN(Composições!J742)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A742)-1","v":113},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B742,\" \",$C742),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L742),$H742=\"\",$H742=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K742,$K$1:$K742,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L742),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L742-1,COLUMN(Composições!O742)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L742),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L742-1,COLUMN(Composições!P742)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 088525/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L743),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L743-1,COLUMN(Composições!D743)-1),\"\")","v":"QUADRO - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L743),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L743-1,COLUMN(Composições!E743)-1),\"\")","v":"UN"},20.23,20.23,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L743),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L743-1,COLUMN(Composições!I743)-4)),0)","v":20.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L743),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L743-1,COLUMN(Composições!J743)-4)),0)","v":20.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A743)-1","v":113},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B743,\" \",$C743),Banco!$A:$A,0)","v":266},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L743),$H743=\"\",$H743=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K743,$K$1:$K743,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L743),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L743-1,COLUMN(Composições!O743)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L743),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L743-1,COLUMN(Composições!P743)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A744)-1","v":113},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K744,-1,0),$K$1:$K744,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B745,\" \",$C745)","v":"Composição COMP114"},"Composição","COMP114","BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA","UN",{"$f":"IF($L745>0,SUM(OFFSET(F745,1,0,$L745),0))","v":334.17},{"$f":"IF($L745>0,SUM(OFFSET(G745,1,0,$L745),0))","v":337.03},null,{"$f":"IF(ISERROR(F745),0,F745)","v":334.17},{"$f":"IF(ISERROR(G745),0,G745)","v":337.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A745)-1","v":114},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K745,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K745+1,K:K,0))-ROW(L745)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I745<>0,J745<>0),N745=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!D746)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!E746)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H746*ROUND(I746,2),2)","v":14.41},15.64,0.61299999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!I746)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!J746)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A746)-1","v":114},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B746,\" \",$C746),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L746),$H746=\"\",$H746=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K746,$K$1:$K746,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!O746)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!P746)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F746*O746,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!D747)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!E747)-1),\"\")","v":"H"},17.760000000000002,19.39,0.61299999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!I747)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!J747)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A747)-1","v":114},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B747,\" \",$C747),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L747),$H747=\"\",$H747=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K747,$K$1:$K747,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!O747)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!P747)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 017314/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!D748)-1),\"\")","v":"QUADRO - BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!E748)-1),\"\")","v":"UN"},302,302,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!I748)-4)),0)","v":302},{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!J748)-4)),0)","v":302},{"$f":"COUNTA($A$1:$A748)-1","v":114},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B748,\" \",$C748),Banco!$A:$A,0)","v":267},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L748),$H748=\"\",$H748=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K748,$K$1:$K748,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!O748)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!P748)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A749)-1","v":114},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K749,-1,0),$K$1:$K749,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B750,\" \",$C750)","v":"Composição COMP115"},"Composição","COMP115","BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK","UN",{"$f":"IF($L750>0,SUM(OFFSET(F750,1,0,$L750),0))","v":355.23},{"$f":"IF($L750>0,SUM(OFFSET(G750,1,0,$L750),0))","v":358.12},null,{"$f":"IF(ISERROR(F750),0,F750)","v":355.23},{"$f":"IF(ISERROR(G750),0,G750)","v":358.12},{"$f":"COUNTA($A$1:$A750)-1","v":115},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K750,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K750+1,K:K,0))-ROW(L750)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I750<>0,J750<>0),N750=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!D751)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!E751)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H751*ROUND(I751,2),2)","v":17.940000000000001},19.579999999999998,0.61899999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!I751)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!J751)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A751)-1","v":115},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B751,\" \",$C751),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L751),$H751=\"\",$H751=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K751,$K$1:$K751,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!O751)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!P751)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F751*O751,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!D752)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!E752)-1),\"\")","v":"H"},14.55,15.8,0.61899999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!I752)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!J752)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A752)-1","v":115},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B752,\" \",$C752),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L752),$H752=\"\",$H752=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K752,$K$1:$K752,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!O752)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!P752)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 007140/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!D753)-1),\"\")","v":"QUADRO - BARRAMENTO TRIFASICO PARA ALTA 440V 57P DISJUNTORES DIN GELO STECK"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!E753)-1),\"\")","v":"UN"},322.74,322.74,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!I753)-4)),0)","v":322.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!J753)-4)),0)","v":322.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A753)-1","v":115},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B753,\" \",$C753),Banco!$A:$A,0)","v":268},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L753),$H753=\"\",$H753=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K753,$K$1:$K753,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!O753)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!P753)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A754)-1","v":115},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K754,-1,0),$K$1:$K754,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B755,\" \",$C755)","v":"Composição COMP116"},"Composição","COMP116","LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W","UN",{"$f":"IF($L755>0,SUM(OFFSET(F755,1,0,$L755),0))","v":339.44},{"$f":"IF($L755>0,SUM(OFFSET(G755,1,0,$L755),0))","v":341.30999999999995},null,{"$f":"IF(ISERROR(F755),0,F755)","v":339.44},{"$f":"IF(ISERROR(G755),0,G755)","v":341.30999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A755)-1","v":116},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K755,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K755+1,K:K,0))-ROW(L755)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I755<>0,J755<>0),N755=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!D756)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!E756)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H756*ROUND(I756,2),2)","v":11.59},12.65,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!I756)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!J756)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A756)-1","v":116},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B756,\" \",$C756),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L756),$H756=\"\",$H756=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K756,$K$1:$K756,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!O756)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!P756)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F756*O756,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!D757)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!E757)-1),\"\")","v":"H"},9.4,10.210000000000001,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!I757)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!J757)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A757)-1","v":116},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B757,\" \",$C757),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L757),$H757=\"\",$H757=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K757,$K$1:$K757,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!O757)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!P757)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","20111",{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!D758)-1),\"\")","v":"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!E758)-1),\"\")","v":"UN"},0.11,0.11,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!I758)-4)),0)","v":10.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!J758)-4)),0)","v":10.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A758)-1","v":116},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B758,\" \",$C758),Banco!$A:$A,0)","v":2451},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L758),$H758=\"\",$H758=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K758,$K$1:$K758,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!O758)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!P758)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","39/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!D759)-1),\"\")","v":"LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; REF. AL0756D.L102 DA AJALUMI, SM-755/2 LED LC DA ARM, LHT42-S4000840 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!E759)-1),\"\")","v":"UN"},318.33999999999997,318.33999999999997,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!I759)-4)),0)","v":318.33999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!J759)-4)),0)","v":318.33999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A759)-1","v":116},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B759,\" \",$C759),Banco!$A:$A,0)","v":269},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L759),$H759=\"\",$H759=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K759,$K$1:$K759,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!O759)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!P759)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A760)-1","v":116},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K760,-1,0),$K$1:$K760,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B761,\" \",$C761)","v":"Composição COMP118"},"Composição","COMP118","LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR","UN",{"$f":"IF($L761>0,SUM(OFFSET(F761,1,0,$L761),0))","v":230.85000000000002},{"$f":"IF($L761>0,SUM(OFFSET(G761,1,0,$L761),0))","v":233.04000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F761),0,F761)","v":230.85000000000002},{"$f":"IF(ISERROR(G761),0,G761)","v":233.04000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A761)-1","v":117},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K761,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K761+1,K:K,0))-ROW(L761)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I761<>0,J761<>0),N761=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!D762)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!E762)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H762*ROUND(I762,2),2)","v":10.46},11.32,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!I762)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!J762)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A762)-1","v":117},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B762,\" \",$C762),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L762),$H762=\"\",$H762=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K762,$K$1:$K762,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!O762)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!P762)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F762*O762,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!D763)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!E763)-1),\"\")","v":"H"},14.49,15.82,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!I763)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!J763)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A763)-1","v":117},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B763,\" \",$C763),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L763),$H763=\"\",$H763=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K763,$K$1:$K763,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!O763)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!P763)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 13947/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!D764)-1),\"\")","v":"LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!E764)-1),\"\")","v":"UN"},205.9,205.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!I764)-4)),0)","v":205.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!J764)-4)),0)","v":205.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A764)-1","v":117},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B764,\" \",$C764),Banco!$A:$A,0)","v":270},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L764),$H764=\"\",$H764=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K764,$K$1:$K764,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!O764)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!P764)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A765)-1","v":117},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K765,-1,0),$K$1:$K765,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B766,\" \",$C766)","v":"Composição COMP117"},"Composição","COMP117","LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5","UN",{"$f":"IF($L766>0,SUM(OFFSET(F766,1,0,$L766),0))","v":86.13},{"$f":"IF($L766>0,SUM(OFFSET(G766,1,0,$L766),0))","v":90.929999999999993},null,{"$f":"IF(ISERROR(F766),0,F766)","v":86.13},{"$f":"IF(ISERROR(G766),0,G766)","v":90.929999999999993},{"$f":"COUNTA($A$1:$A766)-1","v":118},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K766,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K766+1,K:K,0))-ROW(L766)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I766<>0,J766<>0),N766=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L767),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L767-1,COLUMN(Composições!D767)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L767),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L767-1,COLUMN(Composições!E767)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H767*ROUND(I767,2),2)","v":24.24},26.31,1.0309999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L767),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L767-1,COLUMN(Composições!I767)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L767),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L767-1,COLUMN(Composições!J767)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A767)-1","v":118},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B767,\" \",$C767),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L767),$H767=\"\",$H767=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K767,$K$1:$K767,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L767),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L767-1,COLUMN(Composições!O767)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L767),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L767-1,COLUMN(Composições!P767)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F767*O767,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!D768)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!E768)-1),\"\")","v":"H"},29.88,32.61,1.0309999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!I768)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!J768)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A768)-1","v":118},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B768,\" \",$C768),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L768),$H768=\"\",$H768=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K768,$K$1:$K768,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!O768)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!P768)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 050372/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!D769)-1),\"\")","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!E769)-1),\"\")","v":"UN"},31.9,31.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!I769)-4)),0)","v":31.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!J769)-4)),0)","v":31.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A769)-1","v":118},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B769,\" \",$C769),Banco!$A:$A,0)","v":271},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L769),$H769=\"\",$H769=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K769,$K$1:$K769,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!O769)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!P769)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 003420/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!D770)-1),\"\")","v":"FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!E770)-1),\"\")","v":"m"},0.11,0.11,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!I770)-4)),0)","v":1.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!J770)-4)),0)","v":1.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A770)-1","v":118},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B770,\" \",$C770),Banco!$A:$A,0)","v":272},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L770),$H770=\"\",$H770=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K770,$K$1:$K770,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!O770)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!P770)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A771)-1","v":118},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K771,-1,0),$K$1:$K771,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B772,\" \",$C772)","v":"Composição COMP119"},"Composição","COMP119","LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO","UN",{"$f":"IF($L772>0,SUM(OFFSET(F772,1,0,$L772),0))","v":453.54999999999995},{"$f":"IF($L772>0,SUM(OFFSET(G772,1,0,$L772),0))","v":458.30999999999995},null,{"$f":"IF(ISERROR(F772),0,F772)","v":453.54999999999995},{"$f":"IF(ISERROR(G772),0,G772)","v":458.30999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A772)-1","v":119},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K772,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K772+1,K:K,0))-ROW(L772)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I772<>0,J772<>0),N772=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!D773)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!E773)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H773*ROUND(I773,2),2)","v":29.62},32.33,1.022,{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!I773)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!J773)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A773)-1","v":119},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B773,\" \",$C773),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L773),$H773=\"\",$H773=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K773,$K$1:$K773,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!O773)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!P773)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F773*O773,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!D774)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!E774)-1),\"\")","v":"H"},24.03,26.08,1.022,{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!I774)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!J774)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A774)-1","v":119},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B774,\" \",$C774),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L774),$H774=\"\",$H774=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K774,$K$1:$K774,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!O774)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!P774)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 036540/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!D775)-1),\"\")","v":"LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO, UDINE G20"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!E775)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H775*ROUND(I775,2),2)","v":399.9},399.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!I775)-4)),0)","v":399.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!J775)-4)),0)","v":399.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A775)-1","v":119},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B775,\" \",$C775),Banco!$A:$A,0)","v":273},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L775),$H775=\"\",$H775=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K775,$K$1:$K775,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!O775)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!P775)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F775*O775,2)","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A776)-1","v":119},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K776,-1,0),$K$1:$K776,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B777,\" \",$C777)","v":"Composição COMP120"},"Composição","COMP120","CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)","UN",{"$f":"IF($L777>0,SUM(OFFSET(F777,1,0,$L777),0))","v":400.07000000000005},{"$f":"IF($L777>0,SUM(OFFSET(G777,1,0,$L777),0))","v":404.05},null,{"$f":"IF(ISERROR(F777),0,F777)","v":400.07000000000005},{"$f":"IF(ISERROR(G777),0,G777)","v":404.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A777)-1","v":120},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K777,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K777+1,K:K,0))-ROW(L777)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I777<>0,J777<>0),N777=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L778),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L778-1,COLUMN(Composições!D778)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L778),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L778-1,COLUMN(Composições!E778)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H778*ROUND(I778,2),2)","v":43.47},47.45,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L778),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L778-1,COLUMN(Composições!I778)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L778),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L778-1,COLUMN(Composições!J778)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A778)-1","v":120},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B778,\" \",$C778),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L778),$H778=\"\",$H778=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K778,$K$1:$K778,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L778),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L778-1,COLUMN(Composições!O778)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L778),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L778-1,COLUMN(Composições!P778)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F778*O778,2)","v":0},0]
[null,"Cotação"," 12141/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L779),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L779-1,COLUMN(Composições!D779)-1),\"\")","v":"CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L779),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L779-1,COLUMN(Composições!E779)-1),\"\")","v":"UN"},356.6,356.6,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L779),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L779-1,COLUMN(Composições!I779)-4)),0)","v":356.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L779),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L779-1,COLUMN(Composições!J779)-4)),0)","v":356.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A779)-1","v":120},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B779,\" \",$C779),Banco!$A:$A,0)","v":274},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L779),$H779=\"\",$H779=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K779,$K$1:$K779,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L779),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L779-1,COLUMN(Composições!O779)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L779),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L779-1,COLUMN(Composições!P779)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A780)-1","v":120},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K780,-1,0),$K$1:$K780,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B781,\" \",$C781)","v":"Composição COMP121"},"Composição","COMP121","CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2","M",{"$f":"IF($L781>0,SUM(OFFSET(F781,1,0,$L781),0))","v":40.99},{"$f":"IF($L781>0,SUM(OFFSET(G781,1,0,$L781),0))","v":41.160000000000004},null,{"$f":"IF(ISERROR(F781),0,F781)","v":40.99},{"$f":"IF(ISERROR(G781),0,G781)","v":41.160000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A781)-1","v":121},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K781,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K781+1,K:K,0))-ROW(L781)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I781<>0,J781<>0),N781=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!D782)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!E782)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H782*ROUND(I782,2),2)","v":0.85},0.92,3.5999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!I782)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!J782)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A782)-1","v":121},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B782,\" \",$C782),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L782),$H782=\"\",$H782=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K782,$K$1:$K782,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!O782)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!P782)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F782*O782,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!D783)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!E783)-1),\"\")","v":"H"},1.04,1.1399999999999999,3.5999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!I783)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!J783)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A783)-1","v":121},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B783,\" \",$C783),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L783),$H783=\"\",$H783=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K783,$K$1:$K783,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!O783)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!P783)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 012620/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!D784)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!E784)-1),\"\")","v":"m"},39.1,39.1,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!I784)-4)),0)","v":39.1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!J784)-4)),0)","v":39.1},{"$f":"COUNTA($A$1:$A784)-1","v":121},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B784,\" \",$C784),Banco!$A:$A,0)","v":275},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L784),$H784=\"\",$H784=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K784,$K$1:$K784,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!O784)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!P784)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A785)-1","v":121},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K785,-1,0),$K$1:$K785,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B786,\" \",$C786)","v":"Composição COMP122"},"Composição","COMP122","CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2","M",{"$f":"IF($L786>0,SUM(OFFSET(F786,1,0,$L786),0))","v":58.160000000000004},{"$f":"IF($L786>0,SUM(OFFSET(G786,1,0,$L786),0))","v":58.330000000000005},null,{"$f":"IF(ISERROR(F786),0,F786)","v":58.160000000000004},{"$f":"IF(ISERROR(G786),0,G786)","v":58.330000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A786)-1","v":122},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K786,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K786+1,K:K,0))-ROW(L786)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I786<>0,J786<>0),N786=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!D787)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!E787)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H787*ROUND(I787,2),2)","v":1.04},1.1399999999999999,3.5999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!I787)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!J787)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A787)-1","v":122},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B787,\" \",$C787),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L787),$H787=\"\",$H787=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K787,$K$1:$K787,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!O787)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!P787)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F787*O787,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!D788)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!E788)-1),\"\")","v":"H"},0.85,0.92,3.5999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!I788)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!J788)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A788)-1","v":122},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B788,\" \",$C788),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L788),$H788=\"\",$H788=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K788,$K$1:$K788,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!O788)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!P788)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","867",{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!D789)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!E789)-1),\"\")","v":"M"},56.27,56.27,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!I789)-4)),0)","v":56.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!J789)-4)),0)","v":56.27},{"$f":"COUNTA($A$1:$A789)-1","v":122},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B789,\" \",$C789),Banco!$A:$A,0)","v":1033},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L789),$H789=\"\",$H789=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K789,$K$1:$K789,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!O789)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!P789)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A790)-1","v":122},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K790,-1,0),$K$1:$K790,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B791,\" \",$C791)","v":"Composição COMP123"},"Composição","COMP123","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",{"$f":"IF($L791>0,SUM(OFFSET(F791,1,0,$L791),0))","v":28.93},{"$f":"IF($L791>0,SUM(OFFSET(G791,1,0,$L791),0))","v":29.200000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F791),0,F791)","v":28.93},{"$f":"IF(ISERROR(G791),0,G791)","v":29.200000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A791)-1","v":123},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K791,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K791+1,K:K,0))-ROW(L791)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I791<>0,J791<>0),N791=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!D792)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!E792)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H792*ROUND(I792,2),2)","v":1.64},1.8,5.8999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!I792)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!J792)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A792)-1","v":123},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B792,\" \",$C792),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L792),$H792=\"\",$H792=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K792,$K$1:$K792,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!O792)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!P792)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F792*O792,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88248",{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!D793)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!E793)-1),\"\")","v":"H"},1.33,1.44,5.8999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!I793)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!J793)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A793)-1","v":123},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B793,\" \",$C793),Banco!$A:$A,0)","v":13098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L793),$H793=\"\",$H793=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K793,$K$1:$K793,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!O793)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!P793)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","39662/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!D794)-1),\"\")","v":"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!E794)-1),\"\")","v":"m"},21.04,21.04,1.0210999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!I794)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!J794)-4)),0)","v":20.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A794)-1","v":123},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B794,\" \",$C794),Banco!$A:$A,0)","v":276},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L794),$H794=\"\",$H794=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K794,$K$1:$K794,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!O794)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!P794)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39738",{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!D795)-1),\"\")","v":"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!E795)-1),\"\")","v":"M"},4.92,4.92,1.0210999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!I795)-4)),0)","v":4.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!J795)-4)),0)","v":4.82},{"$f":"COUNTA($A$1:$A795)-1","v":123},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B795,\" \",$C795),Banco!$A:$A,0)","v":4883},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L795),$H795=\"\",$H795=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K795,$K$1:$K795,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!O795)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!P795)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A796)-1","v":123},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K796,-1,0),$K$1:$K796,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B797,\" \",$C797)","v":"Composição COMP124"},"Composição","COMP124","CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",{"$f":"IF($L797>0,SUM(OFFSET(F797,1,0,$L797),0))","v":16.509999999999998},{"$f":"IF($L797>0,SUM(OFFSET(G797,1,0,$L797),0))","v":16.990000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F797),0,F797)","v":16.509999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G797),0,G797)","v":16.990000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A797)-1","v":124},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K797,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K797+1,K:K,0))-ROW(L797)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I797<>0,J797<>0),N797=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!D798)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!E798)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H798*ROUND(I798,2),2)","v":2.2999999999999998},2.4900000000000002,0.11,{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!I798)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!J798)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A798)-1","v":124},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B798,\" \",$C798),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L798),$H798=\"\",$H798=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K798,$K$1:$K798,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!O798)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!P798)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F798*O798,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!D799)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!E799)-1),\"\")","v":"H"},3.19,3.48,0.11,{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!I799)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!J799)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A799)-1","v":124},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B799,\" \",$C799),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L799),$H799=\"\",$H799=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K799,$K$1:$K799,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!O799)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!P799)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","3162/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!D800)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!E800)-1),\"\")","v":"m"},11.02,11.02,1.02,{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!I800)-4)),0)","v":10.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!J800)-4)),0)","v":10.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A800)-1","v":124},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B800,\" \",$C800),Banco!$A:$A,0)","v":277},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L800),$H800=\"\",$H800=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K800,$K$1:$K800,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!O800)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!P800)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A801)-1","v":124},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K801,-1,0),$K$1:$K801,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B802,\" \",$C802)","v":"Composição COMP125"},"Composição","COMP125","CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO","UN",{"$f":"IF($L802>0,SUM(OFFSET(F802,1,0,$L802),0))","v":885.61},{"$f":"IF($L802>0,SUM(OFFSET(G802,1,0,$L802),0))","v":892.86},null,{"$f":"IF(ISERROR(F802),0,F802)","v":885.61},{"$f":"IF(ISERROR(G802),0,G802)","v":892.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A802)-1","v":125},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K802,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K802+1,K:K,0))-ROW(L802)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I802<>0,J802<>0),N802=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88261",{"$f":"IF(ISNUMBER($L803),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L803-1,COLUMN(Composições!D803)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L803),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L803-1,COLUMN(Composições!E803)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H803*ROUND(I803,2),2)","v":49.36},54.04,1.556,{"$f":"IF(ISNUMBER($L803),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L803-1,COLUMN(Composições!I803)-4)),0)","v":31.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L803),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L803-1,COLUMN(Composições!J803)-4)),0)","v":34.729999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A803)-1","v":125},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B803,\" \",$C803),Banco!$A:$A,0)","v":13121},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L803),$H803=\"\",$H803=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K803,$K$1:$K803,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L803),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L803-1,COLUMN(Composições!O803)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L803),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L803-1,COLUMN(Composições!P803)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F803*O803,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!D804)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!E804)-1),\"\")","v":"H"},30.11,32.68,1.3149999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!I804)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!J804)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A804)-1","v":125},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B804,\" \",$C804),Banco!$A:$A,0)","v":13069},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L804),$H804=\"\",$H804=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K804,$K$1:$K804,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!O804)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!P804)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","06178/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!D805)-1),\"\")","v":"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!E805)-1),\"\")","v":"m²"},657.45,657.45,1.46,{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!I805)-4)),0)","v":450.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!J805)-4)),0)","v":450.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A805)-1","v":125},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B805,\" \",$C805),Banco!$A:$A,0)","v":278},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L805),$H805=\"\",$H805=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K805,$K$1:$K805,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!O805)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!P805)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001349/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!D806)-1),\"\")","v":"ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!E806)-1),\"\")","v":"m"},147.38,147.38,3.16,{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!I806)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!J806)-4)),0)","v":46.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A806)-1","v":125},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B806,\" \",$C806),Banco!$A:$A,0)","v":158},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L806),$H806=\"\",$H806=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K806,$K$1:$K806,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!O806)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!P806)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 001450/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!D807)-1),\"\")","v":"PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!E807)-1),\"\")","v":"KG"},{"$f":"ROUND($H807*ROUND(I807,2),2)","v":1.31},{"$f":"ROUND($H807*ROUND(J807,2),2)","v":1.31},0.06,{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!I807)-4)),0)","v":21.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!J807)-4)),0)","v":21.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A807)-1","v":125},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B807,\" \",$C807),Banco!$A:$A,0)","v":173},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L807),$H807=\"\",$H807=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K807,$K$1:$K807,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!O807)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!P807)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A808)-1","v":125},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K808,-1,0),$K$1:$K808,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B809,\" \",$C809)","v":"Composição COMP126"},"Composição","COMP126","DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","KG",{"$f":"IF($L809>0,SUM(OFFSET(F809,1,0,$L809),0))","v":65.7},{"$f":"IF($L809>0,SUM(OFFSET(G809,1,0,$L809),0))","v":68.11},null,{"$f":"IF(ISERROR(F809),0,F809)","v":65.7},{"$f":"IF(ISERROR(G809),0,G809)","v":68.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A809)-1","v":126},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K809,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K809+1,K:K,0))-ROW(L809)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I809<>0,J809<>0),N809=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!D810)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!E810)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H810*ROUND(I810,2),2)","v":10.46},11.32,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!I810)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!J810)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A810)-1","v":126},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B810,\" \",$C810),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L810),$H810=\"\",$H810=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K810,$K$1:$K810,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!O810)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!P810)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F810*O810,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!D811)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!E811)-1),\"\")","v":"H"},14.2,15.49,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!I811)-4)),0)","v":28.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!J811)-4)),0)","v":30.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A811)-1","v":126},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B811,\" \",$C811),Banco!$A:$A,0)","v":13418},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L811),$H811=\"\",$H811=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K811,$K$1:$K811,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!O811)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!P811)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!D812)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!E812)-1),\"\")","v":"H"},3.03,3.29,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!I812)-4)),0)","v":30.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!J812)-4)),0)","v":32.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A812)-1","v":126},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B812,\" \",$C812),Banco!$A:$A,0)","v":13409},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L812),$H812=\"\",$H812=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K812,$K$1:$K812,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!O812)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!P812)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","04777/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!D813)-1),\"\")","v":"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!E813)-1),\"\")","v":"KG"},0.2,0.2,2.5000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!I813)-4)),0)","v":8.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!J813)-4)),0)","v":8.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A813)-1","v":126},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B813,\" \",$C813),Banco!$A:$A,0)","v":279},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L813),$H813=\"\",$H813=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K813,$K$1:$K813,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!O813)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!P813)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 14289/EMOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L814),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L814-1,COLUMN(Composições!D814)-1),\"\")","v":"GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L814),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L814-1,COLUMN(Composições!E814)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H814*ROUND(I814,2),2)","v":5.68},5.68,0.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L814),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L814-1,COLUMN(Composições!I814)-4)),0)","v":142},{"$f":"IF(ISNUMBER($L814),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L814-1,COLUMN(Composições!J814)-4)),0)","v":142},{"$f":"COUNTA($A$1:$A814)-1","v":126},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B814,\" \",$C814),Banco!$A:$A,0)","v":280},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L814),$H814=\"\",$H814=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K814,$K$1:$K814,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L814),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L814-1,COLUMN(Composições!O814)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L814),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L814-1,COLUMN(Composições!P814)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F814*O814,2)","v":0},0]
[null,"Cotação"," 07231/EMOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L815),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L815-1,COLUMN(Composições!D815)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L815),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L815-1,COLUMN(Composições!E815)-1),\"\")","v":"KG"},11.82,11.82,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L815),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L815-1,COLUMN(Composições!I815)-4)),0)","v":11.8184},{"$f":"IF(ISNUMBER($L815),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L815-1,COLUMN(Composições!J815)-4)),0)","v":11.8184},{"$f":"COUNTA($A$1:$A815)-1","v":126},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B815,\" \",$C815),Banco!$A:$A,0)","v":281},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L815),$H815=\"\",$H815=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K815,$K$1:$K815,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L815),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L815-1,COLUMN(Composições!O815)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L815),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L815-1,COLUMN(Composições!P815)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 14288/EMOP",{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!D816)-1),\"\")","v":"DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5\" X 15\", TROPICAL OU SIMILAR"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!E816)-1),\"\")","v":"UN"},19.98,19.98,0.06,{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!I816)-4)),0)","v":333.04579999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!J816)-4)),0)","v":333.04579999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A816)-1","v":126},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B816,\" \",$C816),Banco!$A:$A,0)","v":282},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L816),$H816=\"\",$H816=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K816,$K$1:$K816,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!O816)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!P816)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","37394",{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!D817)-1),\"\")","v":"FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!E817)-1),\"\")","v":"CENTO"},{"$f":"ROUND($H817*ROUND(I817,2),2)","v":0.33},{"$f":"ROUND($H817*ROUND(J817,2),2)","v":0.33},3.5000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!I817)-4)),0)","v":93.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!J817)-4)),0)","v":93.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A817)-1","v":126},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B817,\" \",$C817),Banco!$A:$A,0)","v":2436},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L817),$H817=\"\",$H817=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K817,$K$1:$K817,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!O817)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!P817)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A818)-1","v":126},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K818,-1,0),$K$1:$K818,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B819,\" \",$C819)","v":"Composição COMP127"},"Composição","COMP127","DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6\"","M",{"$f":"IF($L819>0,SUM(OFFSET(F819,1,0,$L819),0))","v":51.620000000000005},{"$f":"IF($L819>0,SUM(OFFSET(G819,1,0,$L819),0))","v":53.44},null,{"$f":"IF(ISERROR(F819),0,F819)","v":51.620000000000005},{"$f":"IF(ISERROR(G819),0,G819)","v":53.44},{"$f":"COUNTA($A$1:$A819)-1","v":127},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K819,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K819+1,K:K,0))-ROW(L819)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I819<>0,J819<>0),N819=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!D820)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!E820)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H820*ROUND(I820,2),2)","v":9.9600000000000009},10.82,0.40899999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!I820)-4)),0)","v":24.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!J820)-4)),0)","v":26.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A820)-1","v":127},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B820,\" \",$C820),Banco!$A:$A,0)","v":13079},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L820),$H820=\"\",$H820=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K820,$K$1:$K820,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!O820)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!P820)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F820*O820,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88278",{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!D821)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!E821)-1),\"\")","v":"H"},10.25,11.21,0.40899999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!I821)-4)),0)","v":25.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!J821)-4)),0)","v":27.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A821)-1","v":127},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B821,\" \",$C821),Banco!$A:$A,0)","v":13354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L821),$H821=\"\",$H821=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K821,$K$1:$K821,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!O821)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!P821)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 036512/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!D822)-1),\"\")","v":"DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6\"\" 150mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!E822)-1),\"\")","v":"m"},31.41,31.41,1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!I822)-4)),0)","v":29.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!J822)-4)),0)","v":29.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A822)-1","v":127},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B822,\" \",$C822),Banco!$A:$A,0)","v":283},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L822),$H822=\"\",$H822=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K822,$K$1:$K822,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!O822)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!P822)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A823)-1","v":127},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K823,-1,0),$K$1:$K823,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B824,\" \",$C824)","v":"Composição COMP128"},"Composição","COMP128","DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4\"","M",{"$f":"IF($L824>0,SUM(OFFSET(F824,1,0,$L824),0))","v":43.79},{"$f":"IF($L824>0,SUM(OFFSET(G824,1,0,$L824),0))","v":45.61},null,{"$f":"IF(ISERROR(F824),0,F824)","v":43.79},{"$f":"IF(ISERROR(G824),0,G824)","v":45.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A824)-1","v":128},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K824,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K824+1,K:K,0))-ROW(L824)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I824<>0,J824<>0),N824=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!D825)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!E825)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H825*ROUND(I825,2),2)","v":9.9600000000000009},10.82,0.40899999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!I825)-4)),0)","v":24.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!J825)-4)),0)","v":26.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A825)-1","v":128},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B825,\" \",$C825),Banco!$A:$A,0)","v":13079},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L825),$H825=\"\",$H825=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K825,$K$1:$K825,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!O825)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!P825)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F825*O825,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88278",{"$f":"IF(ISNUMBER($L826),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L826-1,COLUMN(Composições!D826)-1),\"\")","v":"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L826),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L826-1,COLUMN(Composições!E826)-1),\"\")","v":"H"},10.25,11.21,0.40899999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L826),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L826-1,COLUMN(Composições!I826)-4)),0)","v":25.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L826),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L826-1,COLUMN(Composições!J826)-4)),0)","v":27.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A826)-1","v":128},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B826,\" \",$C826),Banco!$A:$A,0)","v":13354},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L826),$H826=\"\",$H826=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K826,$K$1:$K826,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L826),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L826-1,COLUMN(Composições!O826)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L826),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L826-1,COLUMN(Composições!P826)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 036510/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L827),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L827-1,COLUMN(Composições!D827)-1),\"\")","v":"DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 4\"\" 100mm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L827),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L827-1,COLUMN(Composições!E827)-1),\"\")","v":"m"},23.58,23.58,1.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L827),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L827-1,COLUMN(Composições!I827)-4)),0)","v":22.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L827),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L827-1,COLUMN(Composições!J827)-4)),0)","v":22.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A827)-1","v":128},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B827,\" \",$C827),Banco!$A:$A,0)","v":284},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L827),$H827=\"\",$H827=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K827,$K$1:$K827,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L827),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L827-1,COLUMN(Composições!O827)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L827),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L827-1,COLUMN(Composições!P827)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A828)-1","v":128},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K828,-1,0),$K$1:$K828,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B829,\" \",$C829)","v":"Composição COMP129"},"Composição","COMP129","BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8\" X 3000MM","UN",{"$f":"IF($L829>0,SUM(OFFSET(F829,1,0,$L829),0))","v":93.41},{"$f":"IF($L829>0,SUM(OFFSET(G829,1,0,$L829),0))","v":95.16},null,{"$f":"IF(ISERROR(F829),0,F829)","v":93.41},{"$f":"IF(ISERROR(G829),0,G829)","v":95.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A829)-1","v":129},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K829,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K829+1,K:K,0))-ROW(L829)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I829<>0,J829<>0),N829=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!D830)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!E830)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H830*ROUND(I830,2),2)","v":8.3699999999999992},9.06,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!I830)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!J830)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A830)-1","v":129},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B830,\" \",$C830),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L830),$H830=\"\",$H830=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K830,$K$1:$K830,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!O830)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!P830)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F830*O830,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!D831)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!E831)-1),\"\")","v":"H"},11.59,12.65,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!I831)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!J831)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A831)-1","v":129},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B831,\" \",$C831),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L831),$H831=\"\",$H831=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K831,$K$1:$K831,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!O831)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!P831)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","13326/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!D832)-1),\"\")","v":"BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8\" X 3000MM"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!E832)-1),\"\")","v":"UN"},73.45,73.45,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!I832)-4)),0)","v":73.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!J832)-4)),0)","v":73.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A832)-1","v":129},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B832,\" \",$C832),Banco!$A:$A,0)","v":285},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L832),$H832=\"\",$H832=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K832,$K$1:$K832,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!O832)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!P832)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A833)-1","v":129},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K833,-1,0),$K$1:$K833,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B834,\" \",$C834)","v":"Composição COMP130"},"Composição","COMP130","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8\" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)","UN",{"$f":"IF($L834>0,SUM(OFFSET(F834,1,0,$L834),0))","v":2.79},{"$f":"IF($L834>0,SUM(OFFSET(G834,1,0,$L834),0))","v":3},null,{"$f":"IF(ISERROR(F834),0,F834)","v":2.79},{"$f":"IF(ISERROR(G834),0,G834)","v":3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A834)-1","v":130},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K834,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K834+1,K:K,0))-ROW(L834)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I834<>0,J834<>0),N834=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!D835)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!E835)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H835*ROUND(I835,2),2)","v":1.05},1.1299999999999999,0.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!I835)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!J835)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A835)-1","v":130},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B835,\" \",$C835),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L835),$H835=\"\",$H835=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K835,$K$1:$K835,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!O835)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!P835)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F835*O835,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!D836)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!E836)-1),\"\")","v":"H"},1.45,1.58,0.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!I836)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!J836)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A836)-1","v":130},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B836,\" \",$C836),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L836),$H836=\"\",$H836=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K836,$K$1:$K836,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!O836)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!P836)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4342",{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!D837)-1),\"\")","v":"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8\""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!E837)-1),\"\")","v":"UN"},0.28999999999999998,0.28999999999999998,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!I837)-4)),0)","v":0.28999999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!J837)-4)),0)","v":0.28999999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A837)-1","v":130},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B837,\" \",$C837),Banco!$A:$A,0)","v":3831},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L837),$H837=\"\",$H837=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K837,$K$1:$K837,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!O837)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!P837)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A838)-1","v":130},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K838,-1,0),$K$1:$K838,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B839,\" \",$C839)","v":"Composição COMP131"},"Composição","COMP131","EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3","UN",{"$f":"IF($L839>0,SUM(OFFSET(F839,1,0,$L839),0))","v":7569.36},{"$f":"IF($L839>0,SUM(OFFSET(G839,1,0,$L839),0))","v":7583.13},null,{"$f":"IF(ISERROR(F839),0,F839)","v":7569.36},{"$f":"IF(ISERROR(G839),0,G839)","v":7583.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A839)-1","v":131},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K839,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K839+1,K:K,0))-ROW(L839)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I839<>0,J839<>0),N839=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!D840)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!E840)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H840*ROUND(I840,2),2)","v":77.55},84.27,3.1859999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!I840)-4)),0)","v":24.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!J840)-4)),0)","v":26.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A840)-1","v":131},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B840,\" \",$C840),Banco!$A:$A,0)","v":13079},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L840),$H840=\"\",$H840=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K840,$K$1:$K840,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!O840)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!P840)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F840*O840,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88277",{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!D841)-1),\"\")","v":"MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!E841)-1),\"\")","v":"H"},76.81,83.86,3.1859999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!I841)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!J841)-4)),0)","v":26.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A841)-1","v":131},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B841,\" \",$C841),Banco!$A:$A,0)","v":13351},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L841),$H841=\"\",$H841=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K841,$K$1:$K841,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!O841)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!P841)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 036691/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!D842)-1),\"\")","v":"EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!E842)-1),\"\")","v":"UN"},7415,7415,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!I842)-4)),0)","v":7415},{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!J842)-4)),0)","v":7415},{"$f":"COUNTA($A$1:$A842)-1","v":131},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B842,\" \",$C842),Banco!$A:$A,0)","v":286},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L842),$H842=\"\",$H842=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K842,$K$1:$K842,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!O842)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!P842)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A843)-1","v":131},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K843,-1,0),$K$1:$K843,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B844,\" \",$C844)","v":"Composição COMP132"},"Composição","COMP132","EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5","UN",{"$f":"IF($L844>0,SUM(OFFSET(F844,1,0,$L844),0))","v":5388.26},{"$f":"IF($L844>0,SUM(OFFSET(G844,1,0,$L844),0))","v":5405.6},null,{"$f":"IF(ISERROR(F844),0,F844)","v":5388.26},{"$f":"IF(ISERROR(G844),0,G844)","v":5405.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A844)-1","v":132},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K844,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K844+1,K:K,0))-ROW(L844)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I844<>0,J844<>0),N844=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!D845)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!E845)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H845*ROUND(I845,2),2)","v":81.83},88.92,3.3620000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!I845)-4)),0)","v":24.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!J845)-4)),0)","v":26.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A845)-1","v":132},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B845,\" \",$C845),Banco!$A:$A,0)","v":13079},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L845),$H845=\"\",$H845=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K845,$K$1:$K845,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!O845)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!P845)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F845*O845,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88279",{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!D846)-1),\"\")","v":"MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!E846)-1),\"\")","v":"H"},108.93,119.18,3.3620000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!I846)-4)),0)","v":32.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!J846)-4)),0)","v":35.450000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A846)-1","v":132},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B846,\" \",$C846),Banco!$A:$A,0)","v":13358},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L846),$H846=\"\",$H846=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K846,$K$1:$K846,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!O846)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!P846)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 036694/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!D847)-1),\"\")","v":"EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!E847)-1),\"\")","v":"UN"},5197.5,5197.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!I847)-4)),0)","v":5197.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!J847)-4)),0)","v":5197.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A847)-1","v":132},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B847,\" \",$C847),Banco!$A:$A,0)","v":287},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L847),$H847=\"\",$H847=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K847,$K$1:$K847,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!O847)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!P847)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A848)-1","v":132},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K848,-1,0),$K$1:$K848,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B849,\" \",$C849)","v":"Composição COMP133"},"Composição","COMP133","CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P","UN",{"$f":"IF($L849>0,SUM(OFFSET(F849,1,0,$L849),0))","v":3182.89},{"$f":"IF($L849>0,SUM(OFFSET(G849,1,0,$L849),0))","v":3208.41},null,{"$f":"IF(ISERROR(F849),0,F849)","v":3182.89},{"$f":"IF(ISERROR(G849),0,G849)","v":3208.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A849)-1","v":133},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K849,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K849+1,K:K,0))-ROW(L849)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I849<>0,J849<>0),N849=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L850),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L850-1,COLUMN(Composições!D850)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L850),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L850-1,COLUMN(Composições!E850)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H850*ROUND(I850,2),2)","v":125.47},136.35,5.1550000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L850),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L850-1,COLUMN(Composições!I850)-4)),0)","v":24.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L850),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L850-1,COLUMN(Composições!J850)-4)),0)","v":26.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A850)-1","v":133},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B850,\" \",$C850),Banco!$A:$A,0)","v":13079},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L850),$H850=\"\",$H850=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K850,$K$1:$K850,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L850),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L850-1,COLUMN(Composições!O850)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L850),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L850-1,COLUMN(Composições!P850)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F850*O850,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","100308",{"$f":"IF(ISNUMBER($L851),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L851-1,COLUMN(Composições!D851)-1),\"\")","v":"MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L851),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L851-1,COLUMN(Composições!E851)-1),\"\")","v":"H"},157.43,172.07,5.1550000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L851),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L851-1,COLUMN(Composições!I851)-4)),0)","v":30.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L851),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L851-1,COLUMN(Composições!J851)-4)),0)","v":33.380000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A851)-1","v":133},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B851,\" \",$C851),Banco!$A:$A,0)","v":13346},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L851),$H851=\"\",$H851=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K851,$K$1:$K851,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L851),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L851-1,COLUMN(Composições!O851)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L851),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L851-1,COLUMN(Composições!P851)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 006442/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!D852)-1),\"\")","v":"CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!E852)-1),\"\")","v":"UN"},2899.99,2899.99,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!I852)-4)),0)","v":2899.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!J852)-4)),0)","v":2899.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A852)-1","v":133},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B852,\" \",$C852),Banco!$A:$A,0)","v":288},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L852),$H852=\"\",$H852=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K852,$K$1:$K852,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!O852)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!P852)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A853)-1","v":133},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K853,-1,0),$K$1:$K853,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B854,\" \",$C854)","v":"Composição COMP134"},"Composição","COMP134","EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A","UN",{"$f":"IF($L854>0,SUM(OFFSET(F854,1,0,$L854),0))","v":259.08},{"$f":"IF($L854>0,SUM(OFFSET(G854,1,0,$L854),0))","v":264.18},null,{"$f":"IF(ISERROR(F854),0,F854)","v":259.08},{"$f":"IF(ISERROR(G854),0,G854)","v":264.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A854)-1","v":134},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K854,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K854+1,K:K,0))-ROW(L854)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I854<>0,J854<>0),N854=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!D855)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!E855)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H855*ROUND(I855,2),2)","v":25.09},27.27,1.0309999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!I855)-4)),0)","v":24.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!J855)-4)),0)","v":26.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A855)-1","v":134},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B855,\" \",$C855),Banco!$A:$A,0)","v":13079},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L855),$H855=\"\",$H855=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K855,$K$1:$K855,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!O855)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!P855)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F855*O855,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","100308",{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!D856)-1),\"\")","v":"MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!E856)-1),\"\")","v":"H"},31.49,34.409999999999997,1.0309999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!I856)-4)),0)","v":30.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!J856)-4)),0)","v":33.380000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A856)-1","v":134},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B856,\" \",$C856),Banco!$A:$A,0)","v":13346},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L856),$H856=\"\",$H856=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K856,$K$1:$K856,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!O856)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!P856)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 060985/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!D857)-1),\"\")","v":"EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!E857)-1),\"\")","v":"UN"},202.5,202.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!I857)-4)),0)","v":202.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!J857)-4)),0)","v":202.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A857)-1","v":134},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B857,\" \",$C857),Banco!$A:$A,0)","v":289},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L857),$H857=\"\",$H857=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K857,$K$1:$K857,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!O857)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!P857)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A858)-1","v":134},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K858,-1,0),$K$1:$K858,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B859,\" \",$C859)","v":"Composição COMP135"},"Composição","COMP135","TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA","UN",{"$f":"IF($L859>0,SUM(OFFSET(F859,1,0,$L859),0))","v":23.22},{"$f":"IF($L859>0,SUM(OFFSET(G859,1,0,$L859),0))","v":24.15},null,{"$f":"IF(ISERROR(F859),0,F859)","v":23.22},{"$f":"IF(ISERROR(G859),0,G859)","v":24.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A859)-1","v":135},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K859,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K859+1,K:K,0))-ROW(L859)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I859<>0,J859<>0),N859=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!D860)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!E860)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H860*ROUND(I860,2),2)","v":4.7},5.0999999999999996,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!I860)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!J860)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A860)-1","v":135},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B860,\" \",$C860),Banco!$A:$A,0)","v":13097},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L860),$H860=\"\",$H860=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K860,$K$1:$K860,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!O860)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!P860)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F860*O860,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!D861)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!E861)-1),\"\")","v":"H"},5.8,6.33,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!I861)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!J861)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A861)-1","v":135},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B861,\" \",$C861),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L861),$H861=\"\",$H861=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K861,$K$1:$K861,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!O861)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!P861)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","40/CPOS/CDHU",{"$f":"IF(ISNUMBER($L862),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L862-1,COLUMN(Composições!D862)-1),\"\")","v":"TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L862),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L862-1,COLUMN(Composições!E862)-1),\"\")","v":"UN"},12.72,12.72,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L862),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L862-1,COLUMN(Composições!I862)-4)),0)","v":12.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L862),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L862-1,COLUMN(Composições!J862)-4)),0)","v":12.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A862)-1","v":135},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B862,\" \",$C862),Banco!$A:$A,0)","v":290},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L862),$H862=\"\",$H862=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K862,$K$1:$K862,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L862),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L862-1,COLUMN(Composições!O862)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L862),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L862-1,COLUMN(Composições!P862)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A863)-1","v":135},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K863,-1,0),$K$1:$K863,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B864,\" \",$C864)","v":"Composição COMP136"},"Composição","COMP136","POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O","UN",{"$f":"IF($L864>0,SUM(OFFSET(F864,1,0,$L864),0))","v":198.95},{"$f":"IF($L864>0,SUM(OFFSET(G864,1,0,$L864),0))","v":199.61},null,{"$f":"IF(ISERROR(F864),0,F864)","v":198.95},{"$f":"IF(ISERROR(G864),0,G864)","v":199.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A864)-1","v":136},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K864,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K864+1,K:K,0))-ROW(L864)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I864<>0,J864<>0),N864=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!D865)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!E865)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H865*ROUND(I865,2),2)","v":7.25},7.91,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!I865)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!J865)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A865)-1","v":136},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B865,\" \",$C865),Banco!$A:$A,0)","v":13317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L865),$H865=\"\",$H865=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K865,$K$1:$K865,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!O865)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!P865)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F865*O865,2)","v":0},0]
[null,"Cotação"," 016202/SBC",{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!D866)-1),\"\")","v":"TARUGO ACO INOX 5/8\"\" (50cm)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!E866)-1),\"\")","v":"UN"},104,104,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!I866)-4)),0)","v":104},{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!J866)-4)),0)","v":104},{"$f":"COUNTA($A$1:$A866)-1","v":136},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B866,\" \",$C866),Banco!$A:$A,0)","v":291},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L866),$H866=\"\",$H866=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K866,$K$1:$K866,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!O866)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!P866)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 85001/SIURB",{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!D867)-1),\"\")","v":"POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!E867)-1),\"\")","v":"UN"},87.7,87.7,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!I867)-4)),0)","v":87.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!J867)-4)),0)","v":87.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A867)-1","v":136},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B867,\" \",$C867),Banco!$A:$A,0)","v":292},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L867),$H867=\"\",$H867=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K867,$K$1:$K867,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!O867)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!P867)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A868)-1","v":136},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K868,-1,0),$K$1:$K868,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B869,\" \",$C869)","v":"Composição COMP137"},"Composição","COMP137","CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO","UN",{"$f":"IF($L869>0,SUM(OFFSET(F869,1,0,$L869),0))","v":1312.96},{"$f":"IF($L869>0,SUM(OFFSET(G869,1,0,$L869),0))","v":1314.69},null,{"$f":"IF(ISERROR(F869),0,F869)","v":1312.96},{"$f":"IF(ISERROR(G869),0,G869)","v":1314.69},{"$f":"COUNTA($A$1:$A869)-1","v":137},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K869,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K869+1,K:K,0))-ROW(L869)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I869<>0,J869<>0),N869=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!D870)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!E870)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H870*ROUND(I870,2),2)","v":8.3699999999999992},9.06,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!I870)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!J870)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A870)-1","v":137},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B870,\" \",$C870),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L870),$H870=\"\",$H870=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K870,$K$1:$K870,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!O870)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!P870)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F870*O870,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!D871)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!E871)-1),\"\")","v":"H"},11.15,12.19,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!I871)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!J871)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A871)-1","v":137},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B871,\" \",$C871),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L871),$H871=\"\",$H871=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K871,$K$1:$K871,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!O871)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!P871)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação"," 8985/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!D872)-1),\"\")","v":"CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!E872)-1),\"\")","v":"UN"},1293.44,1293.44,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!I872)-4)),0)","v":1293.44},{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!J872)-4)),0)","v":1293.44},{"$f":"COUNTA($A$1:$A872)-1","v":137},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B872,\" \",$C872),Banco!$A:$A,0)","v":293},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L872),$H872=\"\",$H872=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K872,$K$1:$K872,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!O872)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!P872)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A873)-1","v":137},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K873,-1,0),$K$1:$K873,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B874,\" \",$C874)","v":"Composição COMP138"},"Composição","COMP138","CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO","UN",{"$f":"IF($L874>0,SUM(OFFSET(F874,1,0,$L874),0))","v":869.62},{"$f":"IF($L874>0,SUM(OFFSET(G874,1,0,$L874),0))","v":870.91},null,{"$f":"IF(ISERROR(F874),0,F874)","v":869.62},{"$f":"IF(ISERROR(G874),0,G874)","v":870.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A874)-1","v":138},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K874,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K874+1,K:K,0))-ROW(L874)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I874<>0,J874<>0),N874=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L875),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L875-1,COLUMN(Composições!D875)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L875),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L875-1,COLUMN(Composições!E875)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H875*ROUND(I875,2),2)","v":8.36},9.14,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L875),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L875-1,COLUMN(Composições!I875)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L875),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L875-1,COLUMN(Composições!J875)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A875)-1","v":138},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B875,\" \",$C875),Banco!$A:$A,0)","v":13321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L875),$H875=\"\",$H875=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K875,$K$1:$K875,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L875),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L875-1,COLUMN(Composições!O875)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L875),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L875-1,COLUMN(Composições!P875)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F875*O875,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!D876)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!E876)-1),\"\")","v":"H"},6.28,6.79,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!I876)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!J876)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A876)-1","v":138},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B876,\" \",$C876),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L876),$H876=\"\",$H876=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K876,$K$1:$K876,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!O876)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!P876)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","8507/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!D877)-1),\"\")","v":"CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!E877)-1),\"\")","v":"UN"},854.98,854.98,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!I877)-4)),0)","v":854.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!J877)-4)),0)","v":854.98},{"$f":"COUNTA($A$1:$A877)-1","v":138},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B877,\" \",$C877),Banco!$A:$A,0)","v":294},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L877),$H877=\"\",$H877=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K877,$K$1:$K877,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!O877)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!P877)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A878)-1","v":138},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K878,-1,0),$K$1:$K878,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B879,\" \",$C879)","v":"Composição COMP139"},"Composição","COMP139","CORRENTE GALVANIZADA","M",{"$f":"IF($L879>0,SUM(OFFSET(F879,1,0,$L879),0))","v":26.47},{"$f":"IF($L879>0,SUM(OFFSET(G879,1,0,$L879),0))","v":27.25},null,{"$f":"IF(ISERROR(F879),0,F879)","v":26.47},{"$f":"IF(ISERROR(G879),0,G879)","v":27.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A879)-1","v":139},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K879,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K879+1,K:K,0))-ROW(L879)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I879<>0,J879<>0),N879=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!D880)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!E880)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H880*ROUND(I880,2),2)","v":8.58},9.36,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!I880)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!J880)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A880)-1","v":139},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B880,\" \",$C880),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L880),$H880=\"\",$H880=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K880,$K$1:$K880,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!O880)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!P880)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F880*O880,2)","v":0},0]
[null,"Cotação"," 4686/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!D881)-1),\"\")","v":"CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO  diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!E881)-1),\"\")","v":"m"},17.89,17.89,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!I881)-4)),0)","v":17.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!J881)-4)),0)","v":17.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A881)-1","v":139},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B881,\" \",$C881),Banco!$A:$A,0)","v":295},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L881),$H881=\"\",$H881=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K881,$K$1:$K881,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!O881)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!P881)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A882)-1","v":139},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K882,-1,0),$K$1:$K882,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B883,\" \",$C883)","v":"Composição COMP140"},"Composição","COMP140","LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO","UN",{"$f":"IF($L883>0,SUM(OFFSET(F883,1,0,$L883),0))","v":100.79},{"$f":"IF($L883>0,SUM(OFFSET(G883,1,0,$L883),0))","v":101.44},null,{"$f":"IF(ISERROR(F883),0,F883)","v":100.79},{"$f":"IF(ISERROR(G883),0,G883)","v":101.44},{"$f":"COUNTA($A$1:$A883)-1","v":140},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K883,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K883+1,K:K,0))-ROW(L883)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I883<>0,J883<>0),N883=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!D884)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!E884)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H884*ROUND(I884,2),2)","v":7.15},7.8,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!I884)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!J884)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A884)-1","v":140},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B884,\" \",$C884),Banco!$A:$A,0)","v":13407},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L884),$H884=\"\",$H884=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K884,$K$1:$K884,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!O884)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!P884)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F884*O884,2)","v":0},0]
[null,"Cotação"," 4876/ORSE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!D885)-1),\"\")","v":"LETRAS AÇO INOX  20 x 20cm"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!E885)-1),\"\")","v":"UN"},93.64,93.64,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!I885)-4)),0)","v":93.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!J885)-4)),0)","v":93.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A885)-1","v":140},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B885,\" \",$C885),Banco!$A:$A,0)","v":296},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L885),$H885=\"\",$H885=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K885,$K$1:$K885,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!O885)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!P885)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A886)-1","v":140},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K886,-1,0),$K$1:$K886,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B887,\" \",$C887)","v":"Composição COMP141"},"Composição","COMP141","LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS","M2",{"$f":"IF($L887>0,SUM(OFFSET(F887,1,0,$L887),0))","v":13.349999999999998},{"$f":"IF($L887>0,SUM(OFFSET(G887,1,0,$L887),0))","v":14.04},null,{"$f":"IF(ISERROR(F887),0,F887)","v":13.349999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G887),0,G887)","v":14.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A887)-1","v":141},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K887,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K887+1,K:K,0))-ROW(L887)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I887<>0,J887<>0),N887=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!D888)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!E888)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H888*ROUND(I888,2),2)","v":8.3699999999999992},9.06,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!I888)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!J888)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A888)-1","v":141},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B888,\" \",$C888),Banco!$A:$A,0)","v":13420},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L888),$H888=\"\",$H888=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K888,$K$1:$K888,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!O888)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!P888)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F888*O888,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","5318",{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!D889)-1),\"\")","v":"DILUENTE AGUARRAS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!E889)-1),\"\")","v":"L"},3.87,3.87,0.14000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!I889)-4)),0)","v":27.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!J889)-4)),0)","v":27.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A889)-1","v":141},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B889,\" \",$C889),Banco!$A:$A,0)","v":2034},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L889),$H889=\"\",$H889=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K889,$K$1:$K889,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!O889)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!P889)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","13",{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!D890)-1),\"\")","v":"ESTOPA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!E890)-1),\"\")","v":"KG"},1.1100000000000001,1.1100000000000001,0.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!I890)-4)),0)","v":22.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!J890)-4)),0)","v":22.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A890)-1","v":141},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B890,\" \",$C890),Banco!$A:$A,0)","v":2342},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L890),$H890=\"\",$H890=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K890,$K$1:$K890,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!O890)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!P890)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A891)-1","v":141},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K891,-1,0),$K$1:$K891,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":4,"n_rows":944,"n_cols":19,"rows_kept":944,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[939,3,939,4],[939,5,939,6],[939,7,939,8],[940,3,940,8],[928,3,928,8],[930,5,930,6],[930,7,930,8],[931,5,931,6],[931,7,931,8],[932,3,932,4],[932,5,932,6],[932,7,932,8],[933,3,933,4],[933,5,933,6],[933,7,933,8],[934,3,934,8],[936,5,936,6],[936,7,936,8],[937,5,937,6],[937,7,937,8],[938,3,938,4],[938,5,938,6],[938,7,938,8],[919,5,919,6],[919,7,919,8],[920,3,920,4],[920,5,920,6],[920,7,920,8],[921,3,921,4],[921,5,921,6],[921,7,921,8],[922,3,922,8],[924,5,924,6],[924,7,924,8],[925,5,925,6],[925,7,925,8],[926,3,926,4],[926,5,926,6],[926,7,926,8],[927,3,927,4],[927,5,927,6],[927,7,927,8],[909,3,909,4],[909,5,909,6],[909,7,909,8],[910,3,910,8],[912,5,912,6],[912,7,912,8],[913,5,913,6],[913,7,913,8],[914,3,914,4],[914,5,914,6],[914,7,914,8],[915,3,915,4],[915,5,915,6],[915,7,915,8],[916,3,916,8],[918,5,918,6],[918,7,918,8],[898,3,898,8],[900,5,900,6],[900,7,900,8],[901,5,901,6],[901,7,901,8],[902,3,902,4],[902,5,902,6],[902,7,902,8],[903,3,903,4],[903,5,903,6],[903,7,903,8],[904,3,904,8],[906,5,906,6],[906,7,906,8],[907,5,907,6],[907,7,907,8],[908,3,908,4],[908,5,908,6],[908,7,908,8],[889,5,889,6],[889,7,889,8],[890,3,890,4],[890,5,890,6],[890,7,890,8],[891,3,891,4],[891,5,891,6],[891,7,891,8],[892,3,892,8],[894,5,894,6],[894,7,894,8],[895,5,895,6],[895,7,895,8],[896,3,896,4],[896,5,896,6],[896,7,896,8],[897,3,897,4],[897,5,897,6],[897,7,897,8],[459,3,459,4],[459,5,459,6],[459,7,459,8],[460,3,460,8],[882,5,882,6],[882,7,882,8],[883,5,883,6],[883,7,883,8],[884,3,884,4],[884,5,884,6],[884,7,884,8],[885,3,885,4],[885,5,885,6],[885,7,885,8],[886,3,886,8],[888,5,888,6],[888,7,888,8],[469,5,469,6],[469,7,469,8],[470,3,470,4],[470,5,470,6],[470,7,470,8],[471,3,471,4],[471,5,471,6],[471,7,471,8],[472,3,472,8],[466,3,466,8],[468,5,468,6],[468,7,468,8],[462,5,462,6],[462,7,462,8],[463,5,463,6],[448,3,448,8],[450,5,450,6],[450,7,450,8],[451,5,451,6],[451,7,451,8],[452,3,452,4],[452,5,452,6],[452,7,452,8],[453,3,453,4],[453,5,453,6],[453,7,453,8],[454,3,454,8],[456,5,456,6],[456,7,456,8],[457,5,457,6],[457,7,457,8],[458,3,458,4],[458,5,458,6],[458,7,458,8],[439,5,439,6],[439,7,439,8],[440,3,440,4],[440,5,440,6],[440,7,440,8],[441,3,441,4],[441,5,441,6],[441,7,441,8],[442,3,442,8],[444,5,444,6],[444,7,444,8],[445,5,445,6],[445,7,445,8],[446,3,446,4],[446,5,446,6],[446,7,446,8],[447,3,447,4],[447,5,447,6],[447,7,447,8],[429,3,429,4],[429,5,429,6],[429,7,429,8],[430,3,430,8],[432,5,432,6],[432,7,432,8],[433,5,433,6],[433,7,433,8],[434,3,434,4],[434,5,434,6],[434,7,434,8],[435,3,435,4],[435,5,435,6],[435,7,435,8],[436,3,436,8],[438,5,438,6],[438,7,438,8],[418,3,418,8],[420,5,420,6],[420,7,420,8],[421,5,421,6],[421,7,421,8],[422,3,422,4],[422,5,422,6],[422,7,422,8],[423,3,423,4],[423,5,423,6],[423,7,423,8],[424,3,424,8],[426,5,426,6],[426,7,426,8],[427,5,427,6],[427,7,427,8],[428,3,428,4],[428,5,428,6],[428,7,428,8],[409,5,409,6],[409,7,409,8],[410,3,410,4],[410,5,410,6],[410,7,410,8],[411,3,411,4],[411,5,411,6],[411,7,411,8],[412,3,412,8],[414,5,414,6],[414,7,414,8],[415,5,415,6],[415,7,415,8],[416,3,416,4],[416,5,416,6],[416,7,416,8],[417,3,417,4],[417,5,417,6],[417,7,417,8],[399,3,399,4],[399,5,399,6],[399,7,399,8],[400,3,400,8],[402,5,402,6],[402,7,402,8],[403,5,403,6],[403,7,403,8],[404,3,404,4],[404,5,404,6],[404,7,404,8],[405,3,405,4],[405,5,405,6],[405,7,405,8],[406,3,406,8],[408,5,408,6],[408,7,408,8],[390,5,390,6],[390,7,390,8],[391,5,391,6],[391,7,391,8],[392,3,392,4],[392,5,392,6],[392,7,392,8],[393,3,393,4],[393,5,393,6],[393,7,393,8],[394,3,394,8],[396,5,396,6],[396,7,396,8],[397,5,397,6],[397,7,397,8],[398,3,398,4],[398,5,398,6],[398,7,398,8],[380,3,380,4],[380,5,380,6],[380,7,380,8],[381,3,381,8],[383,5,383,6],[383,7,383,8],[384,5,384,6],[384,7,384,8],[385,3,385,4],[385,5,385,6],[385,7,385,8],[386,3,386,4],[386,5,386,6],[386,7,386,8],[388,3,388,8],[387,3,387,4],[387,5,387,6],[387,7,387,8],[369,3,369,8],[371,5,371,6],[371,7,371,8],[372,5,372,6],[372,7,372,8],[373,3,373,4],[373,5,373,6],[373,7,373,8],[374,3,374,4],[374,5,374,6],[374,7,374,8],[375,3,375,8],[377,5,377,6],[377,7,377,8],[378,5,378,6],[378,7,378,8],[379,3,379,4],[379,5,379,6],[379,7,379,8],[360,5,360,6],[360,7,360,8],[361,3,361,4],[361,5,361,6],[361,7,361,8],[362,3,362,4],[362,5,362,6],[362,7,362,8],[363,3,363,8],[365,5,365,6],[365,7,365,8],[366,5,366,6],[366,7,366,8],[367,3,367,4],[367,5,367,6],[367,7,367,8],[368,3,368,4],[368,5,368,6],[368,7,368,8],[348,5,348,6],[348,7,348,8],[349,3,349,4],[349,5,349,6],[349,7,349,8],[350,3,350,4],[350,5,350,6],[350,7,350,8],[351,3,351,8],[357,3,357,8],[359,5,359,6],[359,7,359,8],[353,5,353,6],[353,7,353,8],[354,5,354,6],[354,7,354,8],[355,3,355,4],[355,5,355,6],[355,7,355,8],[356,3,356,4],[356,5,356,6],[356,7,356,8],[213,3,213,8],[219,3,219,8],[215,5,215,6],[215,7,215,8],[216,5,216,6],[216,7,216,8],[217,3,217,4],[217,5,217,6],[217,7,217,8],[218,3,218,4],[218,5,218,6],[218,7,218,8],[345,3,345,8],[347,5,347,6],[347,7,347,8],[341,5,341,6],[341,7,341,8],[342,5,342,6],[342,7,342,8],[343,3,343,4],[343,5,343,6],[343,7,343,8],[344,3,344,4],[344,5,344,6],[344,7,344,8],[231,3,231,8],[233,5,233,6],[233,7,233,8],[227,5,227,6],[227,7,227,8],[228,5,228,6],[228,7,228,8],[204,5,204,6],[204,7,204,8],[205,3,205,4],[205,5,205,6],[205,7,205,8],[206,3,206,4],[206,5,206,6],[206,7,206,8],[207,3,207,8],[209,5,209,6],[209,7,209,8],[210,5,210,6],[210,7,210,8],[211,3,211,4],[211,5,211,6],[211,7,211,8],[212,3,212,4],[212,5,212,6],[212,7,212,8],[194,3,194,4],[194,5,194,6],[194,7,194,8],[195,3,195,8],[197,5,197,6],[197,7,197,8],[198,5,198,6],[198,7,198,8],[199,3,199,4],[199,5,199,6],[199,7,199,8],[200,3,200,4],[200,5,200,6],[200,7,200,8],[201,3,201,8],[203,5,203,6],[203,7,203,8],[183,3,183,8],[185,5,185,6],[185,7,185,8],[186,5,186,6],[186,7,186,8],[187,3,187,4],[187,5,187,6],[187,7,187,8],[188,3,188,4],[188,5,188,6],[188,7,188,8],[189,3,189,8],[191,5,191,6],[191,7,191,8],[192,5,192,6],[192,7,192,8],[193,3,193,4],[193,5,193,6],[193,7,193,8],[174,5,174,6],[174,7,174,8],[175,3,175,4],[175,5,175,6],[175,7,175,8],[176,3,176,4],[176,5,176,6],[176,7,176,8],[177,3,177,8],[179,5,179,6],[179,7,179,8],[180,5,180,6],[180,7,180,8],[181,3,181,4],[181,5,181,6],[181,7,181,8],[182,3,182,4],[182,5,182,6],[182,7,182,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[165,3,165,8],[171,3,171,8],[173,5,173,6],[173,7,173,8],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,5,168,6],[168,7,168,8],[169,3,169,4],[169,5,169,6],[169,7,169,8],[170,3,170,4],[170,5,170,6],[170,7,170,8],[150,5,150,6],[150,7,150,8],[151,3,151,4],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,3,152,4],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[153,3,153,8],[159,3,159,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[139,3,139,4],[139,5,139,6],[139,7,139,8],[140,3,140,4],[140,5,140,6],[140,7,140,8],[141,3,141,8],[147,3,147,8],[149,5,149,6],[149,7,149,8],[143,5,143,6],[143,7,143,8],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,7,127,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[128,7,128,8],[129,3,129,8],[135,3,135,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,5,131,6],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[132,7,132,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[117,3,117,8],[123,3,123,8],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[119,5,119,6],[119,7,119,8],[120,5,120,6],[120,7,120,8],[121,3,121,4],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[122,3,122,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[111,3,111,8],[113,5,113,6],[113,7,113,8],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[109,3,109,4],[109,5,109,6],[109,7,109,8],[110,3,110,4],[110,5,110,6],[110,7,110,8],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,7,85,8],[83,5,83,6],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,8],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[942,1,942,2],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[60,5,60,6],[44,7,44,8],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[83,7,83,8],[81,3,81,8],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[49,3,49,4],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[45,3,45,8],[51,3,51,8],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[57,3,57,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[943,6,943,8],[943,4,943,5],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[60,7,60,8],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[68,3,68,4],[221,5,221,6],[221,7,221,8],[222,5,222,6],[222,7,222,8],[223,3,223,4],[65,7,65,8],[99,3,99,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[80,3,80,4],[68,5,68,6],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[73,7,73,8],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[68,7,68,8],[65,5,65,6],[63,3,63,8],[69,3,69,8],[75,3,75,8],[93,3,93,8],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[87,3,87,8],[89,5,89,6],[89,7,89,8],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[91,3,91,4],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[80,5,80,6],[80,7,80,8],[229,3,229,4],[229,5,229,6],[229,7,229,8],[230,3,230,4],[230,5,230,6],[230,7,230,8],[223,5,223,6],[223,7,223,8],[224,3,224,4],[224,5,224,6],[224,7,224,8],[225,3,225,8],[243,3,243,8],[245,5,245,6],[245,7,245,8],[239,5,239,6],[239,7,239,8],[240,5,240,6],[240,7,240,8],[241,3,241,4],[241,5,241,6],[241,7,241,8],[242,3,242,4],[242,5,242,6],[242,7,242,8],[234,5,234,6],[234,7,234,8],[235,3,235,4],[235,5,235,6],[235,7,235,8],[236,3,236,4],[236,5,236,6],[236,7,236,8],[237,3,237,8],[255,3,255,8],[257,5,257,6],[257,7,257,8],[251,5,251,6],[251,7,251,8],[252,5,252,6],[252,7,252,8],[253,3,253,4],[253,5,253,6],[253,7,253,8],[254,3,254,4],[254,5,254,6],[254,7,254,8],[246,5,246,6],[246,7,246,8],[247,3,247,4],[247,5,247,6],[247,7,247,8],[248,3,248,4],[248,5,248,6],[248,7,248,8],[249,3,249,8],[267,3,267,8],[269,5,269,6],[269,7,269,8],[263,5,263,6],[263,7,263,8],[264,5,264,6],[264,7,264,8],[265,3,265,4],[265,5,265,6],[265,7,265,8],[266,3,266,4],[266,5,266,6],[266,7,266,8],[258,5,258,6],[258,7,258,8],[259,3,259,4],[259,5,259,6],[259,7,259,8],[260,3,260,4],[260,5,260,6],[260,7,260,8],[261,3,261,8],[279,3,279,8],[281,5,281,6],[281,7,281,8],[275,5,275,6],[275,7,275,8],[276,5,276,6],[276,7,276,8],[277,3,277,4],[277,5,277,6],[277,7,277,8],[278,3,278,4],[278,5,278,6],[278,7,278,8],[270,5,270,6],[270,7,270,8],[271,3,271,4],[271,5,271,6],[271,7,271,8],[272,3,272,4],[272,5,272,6],[272,7,272,8],[273,3,273,8],[287,5,287,6],[287,7,287,8],[288,5,288,6],[288,7,288,8],[289,3,289,4],[289,5,289,6],[289,7,289,8],[290,3,290,4],[290,5,290,6],[290,7,290,8],[282,5,282,6],[282,7,282,8],[283,3,283,4],[283,5,283,6],[283,7,283,8],[284,3,284,4],[284,5,284,6],[284,7,284,8],[285,3,285,8],[297,3,297,8],[299,5,299,6],[299,7,299,8],[300,5,300,6],[300,7,300,8],[301,3,301,4],[301,5,301,6],[301,7,301,8],[302,3,302,4],[302,5,302,6],[302,7,302,8],[291,3,291,8],[293,5,293,6],[293,7,293,8],[294,5,294,6],[294,7,294,8],[295,3,295,4],[295,5,295,6],[295,7,295,8],[296,3,296,4],[296,5,296,6],[296,7,296,8],[309,3,309,8],[311,5,311,6],[311,7,311,8],[312,5,312,6],[312,7,312,8],[313,3,313,4],[313,5,313,6],[313,7,313,8],[314,3,314,4],[314,5,314,6],[314,7,314,8],[303,3,303,8],[305,5,305,6],[305,7,305,8],[306,5,306,6],[306,7,306,8],[307,3,307,4],[307,5,307,6],[307,7,307,8],[308,3,308,4],[308,5,308,6],[308,7,308,8],[321,3,321,8],[323,5,323,6],[323,7,323,8],[324,5,324,6],[324,7,324,8],[325,3,325,4],[325,5,325,6],[325,7,325,8],[326,3,326,4],[326,5,326,6],[326,7,326,8],[315,3,315,8],[317,5,317,6],[317,7,317,8],[318,5,318,6],[318,7,318,8],[319,3,319,4],[319,5,319,6],[319,7,319,8],[320,3,320,4],[320,5,320,6],[320,7,320,8],[333,3,333,8],[339,3,339,8],[335,5,335,6],[335,7,335,8],[336,5,336,6],[336,7,336,8],[337,3,337,4],[337,5,337,6],[337,7,337,8],[338,3,338,4],[338,5,338,6],[338,7,338,8],[327,3,327,8],[329,5,329,6],[329,7,329,8],[330,5,330,6],[330,7,330,8],[331,3,331,4],[331,5,331,6],[331,7,331,8],[332,3,332,4],[332,5,332,6],[332,7,332,8],[463,7,463,8],[464,3,464,4],[464,5,464,6],[464,7,464,8],[465,3,465,4],[465,5,465,6],[465,7,465,8],[481,5,481,6],[481,7,481,8],[482,3,482,4],[482,5,482,6],[482,7,482,8],[483,3,483,4],[483,5,483,6],[483,7,483,8],[484,3,484,8],[478,3,478,8],[480,5,480,6],[480,7,480,8],[474,5,474,6],[474,7,474,8],[475,5,475,6],[475,7,475,8],[476,3,476,4],[476,5,476,6],[476,7,476,8],[477,3,477,4],[477,5,477,6],[477,7,477,8],[493,5,493,6],[493,7,493,8],[494,3,494,4],[494,5,494,6],[494,7,494,8],[495,3,495,4],[495,5,495,6]],"merged_total":1719,"flags":["merged_cut"]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana",null,null,null,null,null,"Cores das células:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média",null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções"]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":" 008823/SBC"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":100.21},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":100.21},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,"SBC",null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002",null,"CPOS/CDHU",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E003",null,"ORSE",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E004",null,"EMOP",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E005",null,"IOPES",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E006",null,"AGETOP",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E007",null,"SIURB",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B43,\" \",$C43)","v":"Cotação  008823/SBC"},"Cotação"," 008823/SBC","ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C46)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C46)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8)),0)","v":100.21},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C46)-ROW(C44)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,100.21,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H49=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F49),M49=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B49,\" \",$C49)","v":"Cotação 01/CPOS/CDHU"},"Cotação","01/CPOS/CDHU","LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGF/M²","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F50,1,0,ROW(C52)-ROW(C50)-1)),AVERAGE(OFFSET(F50,1,0,ROW(C52)-ROW(C50)-1)))*IF(H49=\"\",1,VLOOKUP(H49,INDICES,8)),0)","v":67.23},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":2},{"$f":"ROW(C52)-ROW(C50)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F49),M49=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F49),M49=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C51<>\"\",VLOOKUP(C51,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,67.23,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J51),$J$1:$J51,0)-1,0)),ISNUMBER(F51),INDEX($M$1:$M51,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M51))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F49),M49=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F49),M49=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H55=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B55,\" \",$C55)","v":"Cotação 02/CPOS/CDHU"},"Cotação","02/CPOS/CDHU","LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO ","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F56,1,0,ROW(C58)-ROW(C56)-1)),AVERAGE(OFFSET(F56,1,0,ROW(C58)-ROW(C56)-1)))*IF(H55=\"\",1,VLOOKUP(H55,INDICES,8)),0)","v":85.97},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":3},{"$f":"ROW(C58)-ROW(C56)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,85.97,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H61=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B61,\" \",$C61)","v":"Cotação 03/CPOS/CDHU"},"Cotação","03/CPOS/CDHU","LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO ","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F62,1,0,ROW(C64)-ROW(C62)-1)),AVERAGE(OFFSET(F62,1,0,ROW(C64)-ROW(C62)-1)))*IF(H61=\"\",1,VLOOKUP(H61,INDICES,8)),0)","v":122.79},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":4},{"$f":"ROW(C64)-ROW(C62)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C63<>\"\",VLOOKUP(C63,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,122.79,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J63),$J$1:$J63,0)-1,0)),ISNUMBER(F63),INDEX($M$1:$M63,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M63))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H67=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B67,\" \",$C67)","v":"Cotação  12236/ORSE"},"Cotação"," 12236/ORSE","TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20cm, FERRO 3,4mm, PAINEL 2X3m, (0,72kg/m²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F68,1,0,ROW(C70)-ROW(C68)-1)),AVERAGE(OFFSET(F68,1,0,ROW(C70)-ROW(C68)-1)))*IF(H67=\"\",1,VLOOKUP(H67,INDICES,8)),0)","v":1.71},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C68)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,1.71,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B73,\" \",$C73)","v":"Cotação 11639/ORSE"},"Cotação","11639/ORSE","COBOGÓ CIMENTO, (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30X30X5 cm ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C76)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C76)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8)),0)","v":11.42},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"ROW(C76)-ROW(C74)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,11.42,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H79=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B79,\" \",$C79)","v":"Cotação  1979/ORSE"},"Cotação"," 1979/ORSE","ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E= 50mm (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50mm OU SIMILAR) ","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F80,1,0,ROW(C82)-ROW(C80)-1)),AVERAGE(OFFSET(F80,1,0,ROW(C82)-ROW(C80)-1)))*IF(H79=\"\",1,VLOOKUP(H79,INDICES,8)),0)","v":66.790000000000006},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":7},{"$f":"ROW(C82)-ROW(C80)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C81<>\"\",VLOOKUP(C81,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,66.790000000000006,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J81),$J$1:$J81,0)-1,0)),ISNUMBER(F81),INDEX($M$1:$M81,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M81))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H85=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B85,\" \",$C85)","v":"Cotação  070113/SBC"},"Cotação"," 070113/SBC","CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F86,1,0,ROW(C88)-ROW(C86)-1)),AVERAGE(OFFSET(F86,1,0,ROW(C88)-ROW(C86)-1)))*IF(H85=\"\",1,VLOOKUP(H85,INDICES,8)),0)","v":95.55},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":8},{"$f":"ROW(C88)-ROW(C86)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,95.55,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F85),M85=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H91=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B91,\" \",$C91)","v":"Cotação  080106/SBC"},"Cotação"," 080106/SBC","PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F92,1,0,ROW(C94)-ROW(C92)-1)),AVERAGE(OFFSET(F92,1,0,ROW(C94)-ROW(C92)-1)))*IF(H91=\"\",1,VLOOKUP(H91,INDICES,8)),0)","v":622.70000000000005},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":9},{"$f":"ROW(C94)-ROW(C92)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C93<>\"\",VLOOKUP(C93,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,622.70000000000005,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J93),$J$1:$J93,0)-1,0)),ISNUMBER(F93),INDEX($M$1:$M93,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M93))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H97=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B97,\" \",$C97)","v":"Cotação  002203/SBC"},"Cotação"," 002203/SBC","TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F98,1,0,ROW(C100)-ROW(C98)-1)),AVERAGE(OFFSET(F98,1,0,ROW(C100)-ROW(C98)-1)))*IF(H97=\"\",1,VLOOKUP(H97,INDICES,8)),0)","v":0.85},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":10},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C98)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,0.85,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B103,\" \",$C103)","v":"Cotação  001349/SBC"},"Cotação"," 001349/SBC","ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C106)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C106)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8)),0)","v":46.64},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":11},{"$f":"ROW(C106)-ROW(C104)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,46.64,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H109=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F109),M109=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B109,\" \",$C109)","v":"Cotação  008624/SBC"},"Cotação"," 008624/SBC","ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F110,1,0,ROW(C112)-ROW(C110)-1)),AVERAGE(OFFSET(F110,1,0,ROW(C112)-ROW(C110)-1)))*IF(H109=\"\",1,VLOOKUP(H109,INDICES,8)),0)","v":47.13},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":12},{"$f":"ROW(C112)-ROW(C110)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F109),M109=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F109),M109=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C111<>\"\",VLOOKUP(C111,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,47.13,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J111),$J$1:$J111,0)-1,0)),ISNUMBER(F111),INDEX($M$1:$M111,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M111))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F109),M109=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F109),M109=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H115=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B115,\" \",$C115)","v":"Cotação 04/CPOS/CDHU"},"Cotação","04/CPOS/CDHU","PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA CURUPIXÁ, FREIJO, COM BATENTE E TRILHO NA PARTE SUPERIOR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F116,1,0,ROW(C118)-ROW(C116)-1)),AVERAGE(OFFSET(F116,1,0,ROW(C118)-ROW(C116)-1)))*IF(H115=\"\",1,VLOOKUP(H115,INDICES,8)),0)","v":512.98},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":13},{"$f":"ROW(C118)-ROW(C116)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,512.98,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H121=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B121,\" \",$C121)","v":"Cotação  000699/SBC"},"Cotação"," 000699/SBC","PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F122,1,0,ROW(C124)-ROW(C122)-1)),AVERAGE(OFFSET(F122,1,0,ROW(C124)-ROW(C122)-1)))*IF(H121=\"\",1,VLOOKUP(H121,INDICES,8)),0)","v":170.8},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":14},{"$f":"ROW(C124)-ROW(C122)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C123<>\"\",VLOOKUP(C123,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,170.8,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J123),$J$1:$J123,0)-1,0)),ISNUMBER(F123),INDEX($M$1:$M123,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M123))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H127=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B127,\" \",$C127)","v":"Cotação 05/CPOS/CDHU"},"Cotação","05/CPOS/CDHU","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L 30, TIPO VENEZIANA DE GIRO, COMPLETA COM BATENTE E FERRAGEM, SOB MEDIDA COM REFERÊNCIA 90 CM X 185 CM","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F128,1,0,ROW(C130)-ROW(C128)-1)),AVERAGE(OFFSET(F128,1,0,ROW(C130)-ROW(C128)-1)))*IF(H127=\"\",1,VLOOKUP(H127,INDICES,8)),0)","v":1040.24},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":15},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C128)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,1040.24,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B133,\" \",$C133)","v":"Cotação 01/EMOP"},"Cotação","01/EMOP","ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C136)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C136)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8)),0)","v":34.92},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":16},{"$f":"ROW(C136)-ROW(C134)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"EMOP"},null,34.92,null,"07/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H139=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F139),M139=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B139,\" \",$C139)","v":"Cotação  008644/SBC"},"Cotação"," 008644/SBC","SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F140,1,0,ROW(C142)-ROW(C140)-1)),AVERAGE(OFFSET(F140,1,0,ROW(C142)-ROW(C140)-1)))*IF(H139=\"\",1,VLOOKUP(H139,INDICES,8)),0)","v":83.3},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":17},{"$f":"ROW(C142)-ROW(C140)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F139),M139=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F139),M139=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C141<>\"\",VLOOKUP(C141,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,83.3,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J141),$J$1:$J141,0)-1,0)),ISNUMBER(F141),INDEX($M$1:$M141,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M141))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F139),M139=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F139),M139=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H145=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F145),M145=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B145,\" \",$C145)","v":"Cotação  087329/SBC"},"Cotação"," 087329/SBC","PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F146,1,0,ROW(C148)-ROW(C146)-1)),AVERAGE(OFFSET(F146,1,0,ROW(C148)-ROW(C146)-1)))*IF(H145=\"\",1,VLOOKUP(H145,INDICES,8)),0)","v":932.43},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":18},{"$f":"ROW(C148)-ROW(C146)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F145),M145=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F145),M145=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,932.43,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F145),M145=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F145),M145=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H151=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B151,\" \",$C151)","v":"Cotação  001328/SBC"},"Cotação"," 001328/SBC","PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMíNIO NATURAL LINHA 25",null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F152,1,0,ROW(C154)-ROW(C152)-1)),AVERAGE(OFFSET(F152,1,0,ROW(C154)-ROW(C152)-1)))*IF(H151=\"\",1,VLOOKUP(H151,INDICES,8)),0)","v":591.76},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":19},{"$f":"ROW(C154)-ROW(C152)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C153<>\"\",VLOOKUP(C153,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,591.76,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J153),$J$1:$J153,0)-1,0)),ISNUMBER(F153),INDEX($M$1:$M153,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M153))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H157=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B157,\" \",$C157)","v":"Cotação  12929 /ORSE"},"Cotação"," 12929 /ORSE","PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE ","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F158,1,0,ROW(C160)-ROW(C158)-1)),AVERAGE(OFFSET(F158,1,0,ROW(C160)-ROW(C158)-1)))*IF(H157=\"\",1,VLOOKUP(H157,INDICES,8)),0)","v":556.38},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":20},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C158)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,556.38,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B163,\" \",$C163)","v":"Cotação 06/CPOS/CDHU"},"Cotação","06/CPOS/CDHU","PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C166)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C166)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8)),0)","v":403.91},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":21},{"$f":"ROW(C166)-ROW(C164)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,403.91,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H169=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F169),M169=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B169,\" \",$C169)","v":"Cotação  2062/ORSE"},"Cotação"," 2062/ORSE","BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, l=40cm, d=1 1/4\" - JACKWAL OU SIMILAR ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F170,1,0,ROW(C172)-ROW(C170)-1)),AVERAGE(OFFSET(F170,1,0,ROW(C172)-ROW(C170)-1)))*IF(H169=\"\",1,VLOOKUP(H169,INDICES,8)),0)","v":104.08},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":22},{"$f":"ROW(C172)-ROW(C170)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F169),M169=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F169),M169=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C171<>\"\",VLOOKUP(C171,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,104.08,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J171),$J$1:$J171,0)-1,0)),ISNUMBER(F171),INDEX($M$1:$M171,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M171))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F169),M169=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F169),M169=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H175=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B175,\" \",$C175)","v":"Cotação  001609/SBC"},"Cotação"," 001609/SBC","PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F176,1,0,ROW(C178)-ROW(C176)-1)),AVERAGE(OFFSET(F176,1,0,ROW(C178)-ROW(C176)-1)))*IF(H175=\"\",1,VLOOKUP(H175,INDICES,8)),0)","v":18.12},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":23},{"$f":"ROW(C178)-ROW(C176)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C177<>\"\",VLOOKUP(C177,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,18.12,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J177),$J$1:$J177,0)-1,0)),ISNUMBER(F177),INDEX($M$1:$M177,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M177))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H181=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B181,\" \",$C181)","v":"Cotação  036546/SBC"},"Cotação"," 036546/SBC","MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F182,1,0,ROW(C184)-ROW(C182)-1)),AVERAGE(OFFSET(F182,1,0,ROW(C184)-ROW(C182)-1)))*IF(H181=\"\",1,VLOOKUP(H181,INDICES,8)),0)","v":1783},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":24},{"$f":"ROW(C184)-ROW(C182)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C183<>\"\",VLOOKUP(C183,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,1783,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J183),$J$1:$J183,0)-1,0)),ISNUMBER(F183),INDEX($M$1:$M183,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M183))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H187=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B187,\" \",$C187)","v":"Cotação 07/CPOS/CDHU"},"Cotação","07/CPOS/CDHU","FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTÓRIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA DA PADO OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F188,1,0,ROW(C190)-ROW(C188)-1)),AVERAGE(OFFSET(F188,1,0,ROW(C190)-ROW(C188)-1)))*IF(H187=\"\",1,VLOOKUP(H187,INDICES,8)),0)","v":246.63},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":25},{"$f":"ROW(C190)-ROW(C188)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C189<>\"\",VLOOKUP(C189,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,246.63,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J189),$J$1:$J189,0)-1,0)),ISNUMBER(F189),INDEX($M$1:$M189,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M189))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H193=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F193),M193=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B193,\" \",$C193)","v":"Cotação  001450/SBC"},"Cotação"," 001450/SBC","PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F194,1,0,ROW(C196)-ROW(C194)-1)),AVERAGE(OFFSET(F194,1,0,ROW(C196)-ROW(C194)-1)))*IF(H193=\"\",1,VLOOKUP(H193,INDICES,8)),0)","v":21.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":26},{"$f":"ROW(C196)-ROW(C194)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F193),M193=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F193),M193=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C195<>\"\",VLOOKUP(C195,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,21.9,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J195),$J$1:$J195,0)-1,0)),ISNUMBER(F195),INDEX($M$1:$M195,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M195))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F193),M193=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F193),M193=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H199=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F199),M199=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B199,\" \",$C199)","v":"Cotação  3077/ORSE"},"Cotação"," 3077/ORSE","PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, e=10mm, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO ","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F200,1,0,ROW(C202)-ROW(C200)-1)),AVERAGE(OFFSET(F200,1,0,ROW(C202)-ROW(C200)-1)))*IF(H199=\"\",1,VLOOKUP(H199,INDICES,8)),0)","v":70},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":27},{"$f":"ROW(C202)-ROW(C200)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F199),M199=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F199),M199=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C201<>\"\",VLOOKUP(C201,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,70,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J201),$J$1:$J201,0)-1,0)),ISNUMBER(F201),INDEX($M$1:$M201,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M201))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F199),M199=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F199),M199=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H205=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F205),M205=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B205,\" \",$C205)","v":"Cotação  12112/ORSE"},"Cotação"," 12112/ORSE","RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, ALT=10 cm, MEIA-CANA ","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F206,1,0,ROW(C208)-ROW(C206)-1)),AVERAGE(OFFSET(F206,1,0,ROW(C208)-ROW(C206)-1)))*IF(H205=\"\",1,VLOOKUP(H205,INDICES,8)),0)","v":18.079999999999998},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":28},{"$f":"ROW(C208)-ROW(C206)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F205),M205=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F205),M205=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C207<>\"\",VLOOKUP(C207,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,18.079999999999998,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J207),$J$1:$J207,0)-1,0)),ISNUMBER(F207),INDEX($M$1:$M207,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M207))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F205),M205=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F205),M205=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H211=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B211,\" \",$C211)","v":"Cotação  9964/ORSE"},"Cotação"," 9964/ORSE","PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80mm x 1,20mm (0,484kg/m)","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F212,1,0,ROW(C214)-ROW(C212)-1)),AVERAGE(OFFSET(F212,1,0,ROW(C214)-ROW(C212)-1)))*IF(H211=\"\",1,VLOOKUP(H211,INDICES,8)),0)","v":20.61},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":29},{"$f":"ROW(C214)-ROW(C212)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C213<>\"\",VLOOKUP(C213,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,20.61,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J213),$J$1:$J213,0)-1,0)),ISNUMBER(F213),INDEX($M$1:$M213,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M213))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H217=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F217),M217=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B217,\" \",$C217)","v":"Cotação  7119/ORSE"},"Cotação"," 7119/ORSE","GRANITO BRANCO SIENA e=2 cm ","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F218,1,0,ROW(C220)-ROW(C218)-1)),AVERAGE(OFFSET(F218,1,0,ROW(C220)-ROW(C218)-1)))*IF(H217=\"\",1,VLOOKUP(H217,INDICES,8)),0)","v":616.79},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A217)-1","v":30},{"$f":"ROW(C220)-ROW(C218)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F217),M217=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F217),M217=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C219<>\"\",VLOOKUP(C219,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,616.79,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J219),$J$1:$J219,0)-1,0)),ISNUMBER(F219),INDEX($M$1:$M219,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M219))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F217),M217=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F217),M217=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H223=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F223),M223=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B223,\" \",$C223)","v":"Cotação 08/CPOS/CDHU"},"Cotação","08/CPOS/CDHU","BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA - INFANTIL, REFERÊNCIA ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F224,1,0,ROW(C226)-ROW(C224)-1)),AVERAGE(OFFSET(F224,1,0,ROW(C226)-ROW(C224)-1)))*IF(H223=\"\",1,VLOOKUP(H223,INDICES,8)),0)","v":868.49},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A223)-1","v":31},{"$f":"ROW(C226)-ROW(C224)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F223),M223=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F223),M223=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C225<>\"\",VLOOKUP(C225,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,868.49,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J225),$J$1:$J225,0)-1,0)),ISNUMBER(F225),INDEX($M$1:$M225,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M225))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F223),M223=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F223),M223=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H229=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F229),M229=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B229,\" \",$C229)","v":"Cotação 09/CPOS/CDHU"},"Cotação","09/CPOS/CDHU","TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA SANITÁRIOS","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F230,1,0,ROW(C232)-ROW(C230)-1)),AVERAGE(OFFSET(F230,1,0,ROW(C232)-ROW(C230)-1)))*IF(H229=\"\",1,VLOOKUP(H229,INDICES,8)),0)","v":38.39},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A229)-1","v":32},{"$f":"ROW(C232)-ROW(C230)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F229),M229=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F229),M229=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C231<>\"\",VLOOKUP(C231,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,38.39,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J231),$J$1:$J231,0)-1,0)),ISNUMBER(F231),INDEX($M$1:$M231,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M231))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F229),M229=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F229),M229=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H235=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F235),M235=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B235,\" \",$C235)","v":"Cotação 10/CPOS/CDHU"},"Cotação","10/CPOS/CDHU","ANEL DE BORRACHA EXPANSÃO PARA LIGAÇÃO EM BACIA SIFONADA, 100 MM (4´)","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F236,1,0,ROW(C238)-ROW(C236)-1)),AVERAGE(OFFSET(F236,1,0,ROW(C238)-ROW(C236)-1)))*IF(H235=\"\",1,VLOOKUP(H235,INDICES,8)),0)","v":18.29},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A235)-1","v":33},{"$f":"ROW(C238)-ROW(C236)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F235),M235=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F235),M235=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C237<>\"\",VLOOKUP(C237,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,18.29,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J237),$J$1:$J237,0)-1,0)),ISNUMBER(F237),INDEX($M$1:$M237,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M237))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F235),M235=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F235),M235=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H241=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B241,\" \",$C241)","v":"Cotação 11/CPOS/CDHU"},"Cotação","11/CPOS/CDHU","BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SIFONADA","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F242,1,0,ROW(C244)-ROW(C242)-1)),AVERAGE(OFFSET(F242,1,0,ROW(C244)-ROW(C242)-1)))*IF(H241=\"\",1,VLOOKUP(H241,INDICES,8)),0)","v":8.9700000000000006},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A241)-1","v":34},{"$f":"ROW(C244)-ROW(C242)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C243<>\"\",VLOOKUP(C243,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,8.9700000000000006,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J243),$J$1:$J243,0)-1,0)),ISNUMBER(F243),INDEX($M$1:$M243,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M243))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H247=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F247),M247=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B247,\" \",$C247)","v":"Cotação  069512/IOPES"},"Cotação"," 069512/IOPES","FITA DE VEDACAO 18MM X 50M","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F248,1,0,ROW(C250)-ROW(C248)-1)),AVERAGE(OFFSET(F248,1,0,ROW(C250)-ROW(C248)-1)))*IF(H247=\"\",1,VLOOKUP(H247,INDICES,8)),0)","v":0.24},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A247)-1","v":35},{"$f":"ROW(C250)-ROW(C248)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F247),M247=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F247),M247=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E005",{"$f":"IF(C249<>\"\",VLOOKUP(C249,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"IOPES"},null,0.24,null,"05/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J249),$J$1:$J249,0)-1,0)),ISNUMBER(F249),INDEX($M$1:$M249,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M249))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F247),M247=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F247),M247=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H253=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F253),M253=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B253,\" \",$C253)","v":"Cotação  069506/IOPES"},"Cotação"," 069506/IOPES","ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2'' X 30CM","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F254,1,0,ROW(C256)-ROW(C254)-1)),AVERAGE(OFFSET(F254,1,0,ROW(C256)-ROW(C254)-1)))*IF(H253=\"\",1,VLOOKUP(H253,INDICES,8)),0)","v":37.06},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A253)-1","v":36},{"$f":"ROW(C256)-ROW(C254)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F253),M253=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F253),M253=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E005",{"$f":"IF(C255<>\"\",VLOOKUP(C255,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"IOPES"},null,37.06,null,"05/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J255),$J$1:$J255,0)-1,0)),ISNUMBER(F255),INDEX($M$1:$M255,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M255))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F253),M253=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F253),M253=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H259=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F259),M259=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B259,\" \",$C259)","v":"Cotação  026550/IOPES"},"Cotação"," 026550/IOPES","CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F260,1,0,ROW(C262)-ROW(C260)-1)),AVERAGE(OFFSET(F260,1,0,ROW(C262)-ROW(C260)-1)))*IF(H259=\"\",1,VLOOKUP(H259,INDICES,8)),0)","v":12.23},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A259)-1","v":37},{"$f":"ROW(C262)-ROW(C260)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F259),M259=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F259),M259=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E005",{"$f":"IF(C261<>\"\",VLOOKUP(C261,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"IOPES"},null,12.23,null,"05/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J261),$J$1:$J261,0)-1,0)),ISNUMBER(F261),INDEX($M$1:$M261,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M261))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F259),M259=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F259),M259=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H265=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F265),M265=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B265,\" \",$C265)","v":"Cotação 12/CPOS/CDHU"},"Cotação","12/CPOS/CDHU","CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 36CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F266,1,0,ROW(C268)-ROW(C266)-1)),AVERAGE(OFFSET(F266,1,0,ROW(C268)-ROW(C266)-1)))*IF(H265=\"\",1,VLOOKUP(H265,INDICES,8)),0)","v":73.7},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A265)-1","v":38},{"$f":"ROW(C268)-ROW(C266)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F265),M265=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F265),M265=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C267<>\"\",VLOOKUP(C267,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,73.7,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J267),$J$1:$J267,0)-1,0)),ISNUMBER(F267),INDEX($M$1:$M267,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M267))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F265),M265=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F265),M265=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H271=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F271),M271=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B271,\" \",$C271)","v":"Cotação 13/CPOS/CDHU"},"Cotação","13/CPOS/CDHU","REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F272,1,0,ROW(C274)-ROW(C272)-1)),AVERAGE(OFFSET(F272,1,0,ROW(C274)-ROW(C272)-1)))*IF(H271=\"\",1,VLOOKUP(H271,INDICES,8)),0)","v":1398.41},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A271)-1","v":39},{"$f":"ROW(C274)-ROW(C272)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F271),M271=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F271),M271=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C273<>\"\",VLOOKUP(C273,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,1398.41,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J273),$J$1:$J273,0)-1,0)),ISNUMBER(F273),INDEX($M$1:$M273,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M273))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F271),M271=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F271),M271=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H277=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F277),M277=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B277,\" \",$C277)","v":"Cotação 14/CPOS/CDHU"},"Cotação","14/CPOS/CDHU","CONCRETO USINADO FCK= 15 MPA, SLUMP 5 ± 1CM","m³",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F278,1,0,ROW(C280)-ROW(C278)-1)),AVERAGE(OFFSET(F278,1,0,ROW(C280)-ROW(C278)-1)))*IF(H277=\"\",1,VLOOKUP(H277,INDICES,8)),0)","v":440.17},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A277)-1","v":40},{"$f":"ROW(C280)-ROW(C278)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F277),M277=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F277),M277=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C279<>\"\",VLOOKUP(C279,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,440.17,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J279),$J$1:$J279,0)-1,0)),ISNUMBER(F279),INDEX($M$1:$M279,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M279))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F277),M277=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F277),M277=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H283=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F283),M283=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B283,\" \",$C283)","v":"Cotação  13989/ORSE"},"Cotação"," 13989/ORSE","FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F284,1,0,ROW(C286)-ROW(C284)-1)),AVERAGE(OFFSET(F284,1,0,ROW(C286)-ROW(C284)-1)))*IF(H283=\"\",1,VLOOKUP(H283,INDICES,8)),0)","v":2417.63},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A283)-1","v":41},{"$f":"ROW(C286)-ROW(C284)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F283),M283=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F283),M283=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C285<>\"\",VLOOKUP(C285,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,2417.63,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J285),$J$1:$J285,0)-1,0)),ISNUMBER(F285),INDEX($M$1:$M285,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M285))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F283),M283=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F283),M283=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H289=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F289),M289=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B289,\" \",$C289)","v":"Cotação 15/CPOS/CDHU"},"Cotação","15/CPOS/CDHU","TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F290,1,0,ROW(C292)-ROW(C290)-1)),AVERAGE(OFFSET(F290,1,0,ROW(C292)-ROW(C290)-1)))*IF(H289=\"\",1,VLOOKUP(H289,INDICES,8)),0)","v":337.5},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A289)-1","v":42},{"$f":"ROW(C292)-ROW(C290)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F289),M289=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F289),M289=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C291<>\"\",VLOOKUP(C291,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,337.5,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J291),$J$1:$J291,0)-1,0)),ISNUMBER(F291),INDEX($M$1:$M291,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M291))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F289),M289=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F289),M289=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H295=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F295),M295=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B295,\" \",$C295)","v":"Cotação 16/CPOS/CDHU"},"Cotação","16/CPOS/CDHU","FITA TEFLON DE 18 MM","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F296,1,0,ROW(C298)-ROW(C296)-1)),AVERAGE(OFFSET(F296,1,0,ROW(C298)-ROW(C296)-1)))*IF(H295=\"\",1,VLOOKUP(H295,INDICES,8)),0)","v":0.19},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A295)-1","v":43},{"$f":"ROW(C298)-ROW(C296)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F295),M295=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F295),M295=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C297<>\"\",VLOOKUP(C297,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,0.19,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J297),$J$1:$J297,0)-1,0)),ISNUMBER(F297),INDEX($M$1:$M297,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M297))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F295),M295=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F295),M295=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H301=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F301),M301=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B301,\" \",$C301)","v":"Cotação 17/CPOS/CDHU"},"Cotação","17/CPOS/CDHU","TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUCENTER, PROFLUX  OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F302,1,0,ROW(C304)-ROW(C302)-1)),AVERAGE(OFFSET(F302,1,0,ROW(C304)-ROW(C302)-1)))*IF(H301=\"\",1,VLOOKUP(H301,INDICES,8)),0)","v":296.08999999999997},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A301)-1","v":44},{"$f":"ROW(C304)-ROW(C302)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F301),M301=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F301),M301=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C303<>\"\",VLOOKUP(C303,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,296.08999999999997,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J303),$J$1:$J303,0)-1,0)),ISNUMBER(F303),INDEX($M$1:$M303,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M303))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F301),M301=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F301),M301=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H307=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F307),M307=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B307,\" \",$C307)","v":"Cotação  981/ORSE"},"Cotação"," 981/ORSE","FITA VEDA ROSCA 18mm","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F308,1,0,ROW(C310)-ROW(C308)-1)),AVERAGE(OFFSET(F308,1,0,ROW(C310)-ROW(C308)-1)))*IF(H307=\"\",1,VLOOKUP(H307,INDICES,8)),0)","v":0.26},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A307)-1","v":45},{"$f":"ROW(C310)-ROW(C308)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F307),M307=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F307),M307=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C309<>\"\",VLOOKUP(C309,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,0.26,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J309),$J$1:$J309,0)-1,0)),ISNUMBER(F309),INDEX($M$1:$M309,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M309))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F307),M307=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F307),M307=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H313=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F313),M313=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B313,\" \",$C313)","v":"Cotação  10053/ORSE"},"Cotação"," 10053/ORSE","TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F314,1,0,ROW(C316)-ROW(C314)-1)),AVERAGE(OFFSET(F314,1,0,ROW(C316)-ROW(C314)-1)))*IF(H313=\"\",1,VLOOKUP(H313,INDICES,8)),0)","v":252.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A313)-1","v":46},{"$f":"ROW(C316)-ROW(C314)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F313),M313=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F313),M313=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C315<>\"\",VLOOKUP(C315,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,252.9,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J315),$J$1:$J315,0)-1,0)),ISNUMBER(F315),INDEX($M$1:$M315,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M315))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F313),M313=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F313),M313=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H319=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F319),M319=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B319,\" \",$C319)","v":"Cotação 12610/ORSE"},"Cotação","12610/ORSE","TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F320,1,0,ROW(C322)-ROW(C320)-1)),AVERAGE(OFFSET(F320,1,0,ROW(C322)-ROW(C320)-1)))*IF(H319=\"\",1,VLOOKUP(H319,INDICES,8)),0)","v":286.93},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A319)-1","v":47},{"$f":"ROW(C322)-ROW(C320)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F319),M319=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F319),M319=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C321<>\"\",VLOOKUP(C321,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,286.93,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J321),$J$1:$J321,0)-1,0)),ISNUMBER(F321),INDEX($M$1:$M321,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M321))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F319),M319=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F319),M319=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H325=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F325),M325=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B325,\" \",$C325)","v":"Cotação  9833/ORSE"},"Cotação"," 9833/ORSE","DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F326,1,0,ROW(C328)-ROW(C326)-1)),AVERAGE(OFFSET(F326,1,0,ROW(C328)-ROW(C326)-1)))*IF(H325=\"\",1,VLOOKUP(H325,INDICES,8)),0)","v":801.43},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A325)-1","v":48},{"$f":"ROW(C328)-ROW(C326)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F325),M325=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F325),M325=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C327<>\"\",VLOOKUP(C327,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,801.43,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J327),$J$1:$J327,0)-1,0)),ISNUMBER(F327),INDEX($M$1:$M327,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M327))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F325),M325=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F325),M325=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H331=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F331),M331=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B331,\" \",$C331)","v":"Cotação  13877/ORSE"},"Cotação"," 13877/ORSE","BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4\", JACKWAL OU SIMILAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F332,1,0,ROW(C334)-ROW(C332)-1)),AVERAGE(OFFSET(F332,1,0,ROW(C334)-ROW(C332)-1)))*IF(H331=\"\",1,VLOOKUP(H331,INDICES,8)),0)","v":214.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A331)-1","v":49},{"$f":"ROW(C334)-ROW(C332)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F331),M331=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F331),M331=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C333<>\"\",VLOOKUP(C333,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,214.9,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J333),$J$1:$J333,0)-1,0)),ISNUMBER(F333),INDEX($M$1:$M333,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M333))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F331),M331=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F331),M331=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H337=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F337),M337=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B337,\" \",$C337)","v":"Cotação  000386/SBC"},"Cotação"," 000386/SBC","SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F338,1,0,ROW(C340)-ROW(C338)-1)),AVERAGE(OFFSET(F338,1,0,ROW(C340)-ROW(C338)-1)))*IF(H337=\"\",1,VLOOKUP(H337,INDICES,8)),0)","v":26.05},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A337)-1","v":50},{"$f":"ROW(C340)-ROW(C338)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F337),M337=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F337),M337=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C339<>\"\",VLOOKUP(C339,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,26.05,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J339),$J$1:$J339,0)-1,0)),ISNUMBER(F339),INDEX($M$1:$M339,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M339))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F337),M337=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F337),M337=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H343=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F343),M343=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B343,\" \",$C343)","v":"Cotação  003389/SBC"},"Cotação"," 003389/SBC","ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75 g","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F344,1,0,ROW(C346)-ROW(C344)-1)),AVERAGE(OFFSET(F344,1,0,ROW(C346)-ROW(C344)-1)))*IF(H343=\"\",1,VLOOKUP(H343,INDICES,8)),0)","v":15.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A343)-1","v":51},{"$f":"ROW(C346)-ROW(C344)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F343),M343=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F343),M343=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C345<>\"\",VLOOKUP(C345,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,15.9,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J345),$J$1:$J345,0)-1,0)),ISNUMBER(F345),INDEX($M$1:$M345,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M345))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F343),M343=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F343),M343=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H349=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F349),M349=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B349,\" \",$C349)","v":"Cotação  13302/EMOP"},"Cotação"," 13302/EMOP","ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR,  C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4\"X4\" EMB.PAREDE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F350,1,0,ROW(C352)-ROW(C350)-1)),AVERAGE(OFFSET(F350,1,0,ROW(C352)-ROW(C350)-1)))*IF(H349=\"\",1,VLOOKUP(H349,INDICES,8)),0)","v":495.95},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A349)-1","v":52},{"$f":"ROW(C352)-ROW(C350)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F349),M349=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F349),M349=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C351<>\"\",VLOOKUP(C351,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"EMOP"},null,495.95,null,"07/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J351),$J$1:$J351,0)-1,0)),ISNUMBER(F351),INDEX($M$1:$M351,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M351))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F349),M349=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F349),M349=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H355=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F355),M355=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B355,\" \",$C355)","v":"Cotação  062248/SBC"},"Cotação"," 062248/SBC","ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F356,1,0,ROW(C358)-ROW(C356)-1)),AVERAGE(OFFSET(F356,1,0,ROW(C358)-ROW(C356)-1)))*IF(H355=\"\",1,VLOOKUP(H355,INDICES,8)),0)","v":20.49},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A355)-1","v":53},{"$f":"ROW(C358)-ROW(C356)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F355),M355=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F355),M355=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C357<>\"\",VLOOKUP(C357,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,20.49,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J357),$J$1:$J357,0)-1,0)),ISNUMBER(F357),INDEX($M$1:$M357,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M357))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F355),M355=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F355),M355=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H361=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F361),M361=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B361,\" \",$C361)","v":"Cotação  062090/SBC"},"Cotação"," 062090/SBC","JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F362,1,0,ROW(C364)-ROW(C362)-1)),AVERAGE(OFFSET(F362,1,0,ROW(C364)-ROW(C362)-1)))*IF(H361=\"\",1,VLOOKUP(H361,INDICES,8)),0)","v":48.56},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A361)-1","v":54},{"$f":"ROW(C364)-ROW(C362)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F361),M361=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F361),M361=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C363<>\"\",VLOOKUP(C363,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,48.56,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J363),$J$1:$J363,0)-1,0)),ISNUMBER(F363),INDEX($M$1:$M363,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M363))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F361),M361=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F361),M361=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H367=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F367),M367=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B367,\" \",$C367)","v":"Cotação 18/CPOS/CDHU"},"Cotação","18/CPOS/CDHU","HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2)","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F368,1,0,ROW(C370)-ROW(C368)-1)),AVERAGE(OFFSET(F368,1,0,ROW(C370)-ROW(C368)-1)))*IF(H367=\"\",1,VLOOKUP(H367,INDICES,8)),0)","v":1012.98},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A367)-1","v":55},{"$f":"ROW(C370)-ROW(C368)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F367),M367=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F367),M367=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C369<>\"\",VLOOKUP(C369,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,1012.98,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J369),$J$1:$J369,0)-1,0)),ISNUMBER(F369),INDEX($M$1:$M369,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M369))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F367),M367=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F367),M367=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H373=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F373),M373=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B373,\" \",$C373)","v":"Cotação  6701060/ORSE"},"Cotação"," 6701060/ORSE","PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F374,1,0,ROW(C376)-ROW(C374)-1)),AVERAGE(OFFSET(F374,1,0,ROW(C376)-ROW(C374)-1)))*IF(H373=\"\",1,VLOOKUP(H373,INDICES,8)),0)","v":14152.57},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A373)-1","v":56},{"$f":"ROW(C376)-ROW(C374)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F373),M373=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F373),M373=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C375<>\"\",VLOOKUP(C375,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,14152.57,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J375),$J$1:$J375,0)-1,0)),ISNUMBER(F375),INDEX($M$1:$M375,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M375))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F373),M373=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F373),M373=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H379=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F379),M379=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B379,\" \",$C379)","v":"Cotação 1858/AGETOP"},"Cotação","1858/AGETOP","PONTALETE 3x3\"","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F380,1,0,ROW(C382)-ROW(C380)-1)),AVERAGE(OFFSET(F380,1,0,ROW(C382)-ROW(C380)-1)))*IF(H379=\"\",1,VLOOKUP(H379,INDICES,8)),0)","v":9.2100000000000009},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A379)-1","v":57},{"$f":"ROW(C382)-ROW(C380)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F379),M379=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F379),M379=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C381<>\"\",VLOOKUP(C381,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AGETOP"},null,9.2100000000000009,null,"01/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J381),$J$1:$J381,0)-1,0)),ISNUMBER(F381),INDEX($M$1:$M381,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M381))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F379),M379=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F379),M379=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H385=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F385),M385=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B385,\" \",$C385)","v":"Cotação 1263/AGETOP"},"Cotação","1263/AGETOP","DESMOLDANTE PARA CONCRETO","L",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F386,1,0,ROW(C389)-ROW(C386)-1)),AVERAGE(OFFSET(F386,1,0,ROW(C389)-ROW(C386)-1)))*IF(H385=\"\",1,VLOOKUP(H385,INDICES,8)),0)","v":13.43},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A385)-1","v":58},{"$f":"ROW(C389)-ROW(C386)-1","v":2},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F385),M385=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F385),M385=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C387<>\"\",VLOOKUP(C387,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AGETOP"},null,13.43,null,"01/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J387),$J$1:$J387,0)-1,0)),ISNUMBER(F387),INDEX($M$1:$M387,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M387))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C388<>\"\",VLOOKUP(C388,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J388),$J$1:$J388,0)-1,0)),ISNUMBER(F388),INDEX($M$1:$M388,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M388))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F385),M385=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F385),M385=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H392=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F392),M392=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B392,\" \",$C392)","v":"Cotação  H673/AGETOP"},"Cotação"," H673/AGETOP","RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F393,1,0,ROW(C395)-ROW(C393)-1)),AVERAGE(OFFSET(F393,1,0,ROW(C395)-ROW(C393)-1)))*IF(H392=\"\",1,VLOOKUP(H392,INDICES,8)),0)","v":24802.3},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A392)-1","v":59},{"$f":"ROW(C395)-ROW(C393)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F392),M392=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F392),M392=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C394<>\"\",VLOOKUP(C394,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AGETOP"},null,24802.3,null,"01/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J394),$J$1:$J394,0)-1,0)),ISNUMBER(F394),INDEX($M$1:$M394,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M394))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F392),M392=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F392),M392=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H398=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F398),M398=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B398,\" \",$C398)","v":"Cotação  13650/ORSE"},"Cotação"," 13650/ORSE","PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F399,1,0,ROW(C401)-ROW(C399)-1)),AVERAGE(OFFSET(F399,1,0,ROW(C401)-ROW(C399)-1)))*IF(H398=\"\",1,VLOOKUP(H398,INDICES,8)),0)","v":874.81},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A398)-1","v":60},{"$f":"ROW(C401)-ROW(C399)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F398),M398=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F398),M398=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C400<>\"\",VLOOKUP(C400,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,874.81,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J400),$J$1:$J400,0)-1,0)),ISNUMBER(F400),INDEX($M$1:$M400,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M400))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F398),M398=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F398),M398=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H404=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F404),M404=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B404,\" \",$C404)","v":"Cotação 19/CPOS/CDHU"},"Cotação","19/CPOS/CDHU","RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA), ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F405,1,0,ROW(C407)-ROW(C405)-1)),AVERAGE(OFFSET(F405,1,0,ROW(C407)-ROW(C405)-1)))*IF(H404=\"\",1,VLOOKUP(H404,INDICES,8)),0)","v":7013.36},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A404)-1","v":61},{"$f":"ROW(C407)-ROW(C405)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F404),M404=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F404),M404=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C406<>\"\",VLOOKUP(C406,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,7013.36,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J406),$J$1:$J406,0)-1,0)),ISNUMBER(F406),INDEX($M$1:$M406,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M406))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F404),M404=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F404),M404=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H410=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F410),M410=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B410,\" \",$C410)","v":"Cotação 20/CPOS/CDHU"},"Cotação","20/CPOS/CDHU","SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC","L",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F411,1,0,ROW(C413)-ROW(C411)-1)),AVERAGE(OFFSET(F411,1,0,ROW(C413)-ROW(C411)-1)))*IF(H410=\"\",1,VLOOKUP(H410,INDICES,8)),0)","v":47.63},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A410)-1","v":62},{"$f":"ROW(C413)-ROW(C411)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F410),M410=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F410),M410=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C412<>\"\",VLOOKUP(C412,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,47.63,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J412),$J$1:$J412,0)-1,0)),ISNUMBER(F412),INDEX($M$1:$M412,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M412))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F410),M410=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F410),M410=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H416=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F416),M416=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B416,\" \",$C416)","v":"Cotação 21/CPOS/CDHU"},"Cotação","21/CPOS/CDHU","LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F417,1,0,ROW(C419)-ROW(C417)-1)),AVERAGE(OFFSET(F417,1,0,ROW(C419)-ROW(C417)-1)))*IF(H416=\"\",1,VLOOKUP(H416,INDICES,8)),0)","v":20.61},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A416)-1","v":63},{"$f":"ROW(C419)-ROW(C417)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F416),M416=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F416),M416=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C418<>\"\",VLOOKUP(C418,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,20.61,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J418),$J$1:$J418,0)-1,0)),ISNUMBER(F418),INDEX($M$1:$M418,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M418))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F416),M416=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F416),M416=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H422=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F422),M422=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B422,\" \",$C422)","v":"Cotação 22/CPOS/CDHU"},"Cotação","22/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100MM","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F423,1,0,ROW(C425)-ROW(C423)-1)),AVERAGE(OFFSET(F423,1,0,ROW(C425)-ROW(C423)-1)))*IF(H422=\"\",1,VLOOKUP(H422,INDICES,8)),0)","v":38.92},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A422)-1","v":64},{"$f":"ROW(C425)-ROW(C423)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F422),M422=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F422),M422=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C424<>\"\",VLOOKUP(C424,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,38.92,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J424),$J$1:$J424,0)-1,0)),ISNUMBER(F424),INDEX($M$1:$M424,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M424))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F422),M422=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F422),M422=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H428=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F428),M428=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B428,\" \",$C428)","v":"Cotação 23/CPOS/CDHU"},"Cotação","23/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50MM","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F429,1,0,ROW(C431)-ROW(C429)-1)),AVERAGE(OFFSET(F429,1,0,ROW(C431)-ROW(C429)-1)))*IF(H428=\"\",1,VLOOKUP(H428,INDICES,8)),0)","v":13.97},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A428)-1","v":65},{"$f":"ROW(C431)-ROW(C429)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F428),M428=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F428),M428=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C430<>\"\",VLOOKUP(C430,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,13.97,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J430),$J$1:$J430,0)-1,0)),ISNUMBER(F430),INDEX($M$1:$M430,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M430))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F428),M428=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F428),M428=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H434=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F434),M434=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B434,\" \",$C434)","v":"Cotação 24/CPOS/CDHU"},"Cotação","24/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75MM","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F435,1,0,ROW(C437)-ROW(C435)-1)),AVERAGE(OFFSET(F435,1,0,ROW(C437)-ROW(C435)-1)))*IF(H434=\"\",1,VLOOKUP(H434,INDICES,8)),0)","v":25.21},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A434)-1","v":66},{"$f":"ROW(C437)-ROW(C435)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F434),M434=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F434),M434=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C436<>\"\",VLOOKUP(C436,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,25.21,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J436),$J$1:$J436,0)-1,0)),ISNUMBER(F436),INDEX($M$1:$M436,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M436))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F434),M434=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F434),M434=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H440=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F440),M440=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B440,\" \",$C440)","v":"Cotação 25/CPOS/CDHU"},"Cotação","25/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4´)","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F441,1,0,ROW(C443)-ROW(C441)-1)),AVERAGE(OFFSET(F441,1,0,ROW(C443)-ROW(C441)-1)))*IF(H440=\"\",1,VLOOKUP(H440,INDICES,8)),0)","v":14.57},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A440)-1","v":67},{"$f":"ROW(C443)-ROW(C441)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F440),M440=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F440),M440=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C442<>\"\",VLOOKUP(C442,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,14.57,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J442),$J$1:$J442,0)-1,0)),ISNUMBER(F442),INDEX($M$1:$M442,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M442))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F440),M440=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F440),M440=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H446=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F446),M446=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B446,\" \",$C446)","v":"Cotação 26/CPOS/CDHU"},"Cotação","26/CPOS/CDHU","ADESIVO PARA TUBOS PVC","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F447,1,0,ROW(C449)-ROW(C447)-1)),AVERAGE(OFFSET(F447,1,0,ROW(C449)-ROW(C447)-1)))*IF(H446=\"\",1,VLOOKUP(H446,INDICES,8)),0)","v":74.739999999999995},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A446)-1","v":68},{"$f":"ROW(C449)-ROW(C447)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F446),M446=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F446),M446=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C448<>\"\",VLOOKUP(C448,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,74.739999999999995,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J448),$J$1:$J448,0)-1,0)),ISNUMBER(F448),INDEX($M$1:$M448,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M448))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F446),M446=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F446),M446=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H452=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F452),M452=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B452,\" \",$C452)","v":"Cotação 27/CPOS/CDHU"},"Cotação","27/CPOS/CDHU","ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F453,1,0,ROW(C455)-ROW(C453)-1)),AVERAGE(OFFSET(F453,1,0,ROW(C455)-ROW(C453)-1)))*IF(H452=\"\",1,VLOOKUP(H452,INDICES,8)),0)","v":1.71},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A452)-1","v":69},{"$f":"ROW(C455)-ROW(C453)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F452),M452=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F452),M452=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C454<>\"\",VLOOKUP(C454,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,1.71,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J454),$J$1:$J454,0)-1,0)),ISNUMBER(F454),INDEX($M$1:$M454,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M454))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F452),M452=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F452),M452=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H458=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F458),M458=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B458,\" \",$C458)","v":"Cotação 28/CPOS/CDHU"},"Cotação","28/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F459,1,0,ROW(C461)-ROW(C459)-1)),AVERAGE(OFFSET(F459,1,0,ROW(C461)-ROW(C459)-1)))*IF(H458=\"\",1,VLOOKUP(H458,INDICES,8)),0)","v":6.33},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A458)-1","v":70},{"$f":"ROW(C461)-ROW(C459)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F458),M458=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F458),M458=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C460<>\"\",VLOOKUP(C460,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,6.33,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J460),$J$1:$J460,0)-1,0)),ISNUMBER(F460),INDEX($M$1:$M460,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M460))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F458),M458=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F458),M458=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H464=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F464),M464=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B464,\" \",$C464)","v":"Cotação 29/CPOS/CDHU"},"Cotação","29/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40MM","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F465,1,0,ROW(C467)-ROW(C465)-1)),AVERAGE(OFFSET(F465,1,0,ROW(C467)-ROW(C465)-1)))*IF(H464=\"\",1,VLOOKUP(H464,INDICES,8)),0)","v":11.08},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A464)-1","v":71},{"$f":"ROW(C467)-ROW(C465)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F464),M464=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F464),M464=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C466<>\"\",VLOOKUP(C466,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,11.08,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J466),$J$1:$J466,0)-1,0)),ISNUMBER(F466),INDEX($M$1:$M466,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M466))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F464),M464=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F464),M464=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H470=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F470),M470=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B470,\" \",$C470)","v":"Cotação 138/ORSE"},"Cotação","138/ORSE","ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F471,1,0,ROW(C473)-ROW(C471)-1)),AVERAGE(OFFSET(F471,1,0,ROW(C473)-ROW(C471)-1)))*IF(H470=\"\",1,VLOOKUP(H470,INDICES,8)),0)","v":72.41},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A470)-1","v":72},{"$f":"ROW(C473)-ROW(C471)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F470),M470=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F470),M470=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C472<>\"\",VLOOKUP(C472,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,72.41,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J472),$J$1:$J472,0)-1,0)),ISNUMBER(F472),INDEX($M$1:$M472,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M472))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F470),M470=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F470),M470=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H476=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F476),M476=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B476,\" \",$C476)","v":"Cotação  2036/ORSE"},"Cotação"," 2036/ORSE","SOLUÇÃO LIMPADORA PVC","L",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F477,1,0,ROW(C479)-ROW(C477)-1)),AVERAGE(OFFSET(F477,1,0,ROW(C479)-ROW(C477)-1)))*IF(H476=\"\",1,VLOOKUP(H476,INDICES,8)),0)","v":69.739999999999995},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A476)-1","v":73},{"$f":"ROW(C479)-ROW(C477)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F476),M476=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F476),M476=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C478<>\"\",VLOOKUP(C478,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,69.739999999999995,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J478),$J$1:$J478,0)-1,0)),ISNUMBER(F478),INDEX($M$1:$M478,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M478))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F476),M476=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F476),M476=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H482=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F482),M482=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B482,\" \",$C482)","v":"Cotação  2602/ORSE"},"Cotação"," 2602/ORSE","GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50cm ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F483,1,0,ROW(C485)-ROW(C483)-1)),AVERAGE(OFFSET(F483,1,0,ROW(C485)-ROW(C483)-1)))*IF(H482=\"\",1,VLOOKUP(H482,INDICES,8)),0)","v":181.39},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A482)-1","v":74},{"$f":"ROW(C485)-ROW(C483)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F482),M482=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F482),M482=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C484<>\"\",VLOOKUP(C484,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,181.39,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J484),$J$1:$J484,0)-1,0)),ISNUMBER(F484),INDEX($M$1:$M484,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M484))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F482),M482=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F482),M482=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H488=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F488),M488=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B488,\" \",$C488)","v":"Cotação  003694/SBC"},"Cotação"," 003694/SBC","RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F489,1,0,ROW(C491)-ROW(C489)-1)),AVERAGE(OFFSET(F489,1,0,ROW(C491)-ROW(C489)-1)))*IF(H488=\"\",1,VLOOKUP(H488,INDICES,8)),0)","v":12.21},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A488)-1","v":75},{"$f":"ROW(C491)-ROW(C489)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F488),M488=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F488),M488=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C490<>\"\",VLOOKUP(C490,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,12.21,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J490),$J$1:$J490,0)-1,0)),ISNUMBER(F490),INDEX($M$1:$M490,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M490))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F488),M488=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F488),M488=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H494=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F494),M494=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B494,\" \",$C494)","v":"Cotação  006044/SBC"},"Cotação"," 006044/SBC","LUVA CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F495,1,0,ROW(C497)-ROW(C495)-1)),AVERAGE(OFFSET(F495,1,0,ROW(C497)-ROW(C495)-1)))*IF(H494=\"\",1,VLOOKUP(H494,INDICES,8)),0)","v":14.59},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A494)-1","v":76},{"$f":"ROW(C497)-ROW(C495)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F494),M494=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F494),M494=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C496<>\"\",VLOOKUP(C496,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,14.59,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J496),$J$1:$J496,0)-1,0)),ISNUMBER(F496),INDEX($M$1:$M496,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M496))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F494),M494=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F494),M494=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H500=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F500),M500=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B500,\" \",$C500)","v":"Cotação 30/CPOS/CDHU"},"Cotação","30/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 100MM","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F501,1,0,ROW(C503)-ROW(C501)-1)),AVERAGE(OFFSET(F501,1,0,ROW(C503)-ROW(C501)-1)))*IF(H500=\"\",1,VLOOKUP(H500,INDICES,8)),0)","v":24.28},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A500)-1","v":77},{"$f":"ROW(C503)-ROW(C501)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F500),M500=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F500),M500=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C502<>\"\",VLOOKUP(C502,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,24.28,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J502),$J$1:$J502,0)-1,0)),ISNUMBER(F502),INDEX($M$1:$M502,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M502))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F500),M500=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F500),M500=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H506=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F506),M506=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B506,\" \",$C506)","v":"Cotação 31/CPOS/CDHU"},"Cotação","31/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 150MM","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F507,1,0,ROW(C509)-ROW(C507)-1)),AVERAGE(OFFSET(F507,1,0,ROW(C509)-ROW(C507)-1)))*IF(H506=\"\",1,VLOOKUP(H506,INDICES,8)),0)","v":46.52},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A506)-1","v":78},{"$f":"ROW(C509)-ROW(C507)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F506),M506=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F506),M506=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C508<>\"\",VLOOKUP(C508,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,46.52,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J508),$J$1:$J508,0)-1,0)),ISNUMBER(F508),INDEX($M$1:$M508,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M508))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F506),M506=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F506),M506=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H512=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F512),M512=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B512,\" \",$C512)","v":"Cotação 32/CPOS/CDHU"},"Cotação","32/CPOS/CDHU","TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2´)","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F513,1,0,ROW(C515)-ROW(C513)-1)),AVERAGE(OFFSET(F513,1,0,ROW(C515)-ROW(C513)-1)))*IF(H512=\"\",1,VLOOKUP(H512,INDICES,8)),0)","v":41.53},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A512)-1","v":79},{"$f":"ROW(C515)-ROW(C513)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F512),M512=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F512),M512=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C514<>\"\",VLOOKUP(C514,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,41.53,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J514),$J$1:$J514,0)-1,0)),ISNUMBER(F514),INDEX($M$1:$M514,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M514))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F512),M512=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F512),M512=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H518=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F518),M518=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B518,\" \",$C518)","v":"Cotação  6457/ORSE"},"Cotação"," 6457/ORSE","CURVA 45º VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN  200mm","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F519,1,0,ROW(C521)-ROW(C519)-1)),AVERAGE(OFFSET(F519,1,0,ROW(C521)-ROW(C519)-1)))*IF(H518=\"\",1,VLOOKUP(H518,INDICES,8)),0)","v":312.12},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A518)-1","v":80},{"$f":"ROW(C521)-ROW(C519)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F518),M518=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F518),M518=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C520<>\"\",VLOOKUP(C520,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,312.12,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J520),$J$1:$J520,0)-1,0)),ISNUMBER(F520),INDEX($M$1:$M520,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M520))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F518),M518=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F518),M518=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H524=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F524),M524=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B524,\" \",$C524)","v":"Cotação  13656/ORSE"},"Cotação"," 13656/ORSE","PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO \"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO\" - PLACA E5 ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F525,1,0,ROW(C527)-ROW(C525)-1)),AVERAGE(OFFSET(F525,1,0,ROW(C527)-ROW(C525)-1)))*IF(H524=\"\",1,VLOOKUP(H524,INDICES,8)),0)","v":14.41},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A524)-1","v":81},{"$f":"ROW(C527)-ROW(C525)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F524),M524=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F524),M524=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C526<>\"\",VLOOKUP(C526,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,14.41,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J526),$J$1:$J526,0)-1,0)),ISNUMBER(F526),INDEX($M$1:$M526,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M526))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F524),M524=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F524),M524=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H530=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F530),M530=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B530,\" \",$C530)","v":"Cotação  13655/ORSE"},"Cotação"," 13655/ORSE","PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO \"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL\" -  PLACA E5","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F531,1,0,ROW(C533)-ROW(C531)-1)),AVERAGE(OFFSET(F531,1,0,ROW(C533)-ROW(C531)-1)))*IF(H530=\"\",1,VLOOKUP(H530,INDICES,8)),0)","v":13.05},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A530)-1","v":82},{"$f":"ROW(C533)-ROW(C531)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F530),M530=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F530),M530=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C532<>\"\",VLOOKUP(C532,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,13.05,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J532),$J$1:$J532,0)-1,0)),ISNUMBER(F532),INDEX($M$1:$M532,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M532))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F530),M530=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F530),M530=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H536=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F536),M536=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B536,\" \",$C536)","v":"Cotação 33/CPOS/CDHU"},"Cotação","33/CPOS/CDHU","PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F537,1,0,ROW(C539)-ROW(C537)-1)),AVERAGE(OFFSET(F537,1,0,ROW(C539)-ROW(C537)-1)))*IF(H536=\"\",1,VLOOKUP(H536,INDICES,8)),0)","v":0.05},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A536)-1","v":83},{"$f":"ROW(C539)-ROW(C537)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F536),M536=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F536),M536=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C538<>\"\",VLOOKUP(C538,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,0.05,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J538),$J$1:$J538,0)-1,0)),ISNUMBER(F538),INDEX($M$1:$M538,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M538))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F536),M536=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F536),M536=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H542=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F542),M542=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B542,\" \",$C542)","v":"Cotação 34/CPOS/CDHU"},"Cotação","34/CPOS/CDHU","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F543,1,0,ROW(C545)-ROW(C543)-1)),AVERAGE(OFFSET(F543,1,0,ROW(C545)-ROW(C543)-1)))*IF(H542=\"\",1,VLOOKUP(H542,INDICES,8)),0)","v":209.5},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A542)-1","v":84},{"$f":"ROW(C545)-ROW(C543)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F542),M542=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F542),M542=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C544<>\"\",VLOOKUP(C544,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,209.5,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J544),$J$1:$J544,0)-1,0)),ISNUMBER(F544),INDEX($M$1:$M544,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M544))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F542),M542=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F542),M542=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H548=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F548),M548=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B548,\" \",$C548)","v":"Cotação 35/CPOS/CDHU"},"Cotação","35/CPOS/CDHU","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVCOMM, 639 DA TAG SINALIZAÇÃO, P4 DA NET PLACA OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F549,1,0,ROW(C551)-ROW(C549)-1)),AVERAGE(OFFSET(F549,1,0,ROW(C551)-ROW(C549)-1)))*IF(H548=\"\",1,VLOOKUP(H548,INDICES,8)),0)","v":8.86},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A548)-1","v":85},{"$f":"ROW(C551)-ROW(C549)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F548),M548=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F548),M548=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C550<>\"\",VLOOKUP(C550,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,8.86,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J550),$J$1:$J550,0)-1,0)),ISNUMBER(F550),INDEX($M$1:$M550,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M550))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F548),M548=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F548),M548=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H554=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F554),M554=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B554,\" \",$C554)","v":"Cotação  13651/ORSE"},"Cotação"," 13651/ORSE","PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 cm, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIRETA) DE SAÍDA DE EMERGÊCNIA - PLACA S2 ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F555,1,0,ROW(C557)-ROW(C555)-1)),AVERAGE(OFFSET(F555,1,0,ROW(C557)-ROW(C555)-1)))*IF(H554=\"\",1,VLOOKUP(H554,INDICES,8)),0)","v":20.190000000000001},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A554)-1","v":86},{"$f":"ROW(C557)-ROW(C555)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F554),M554=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F554),M554=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C556<>\"\",VLOOKUP(C556,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,20.190000000000001,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J556),$J$1:$J556,0)-1,0)),ISNUMBER(F556),INDEX($M$1:$M556,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M556))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F554),M554=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F554),M554=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H560=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F560),M560=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B560,\" \",$C560)","v":"Cotação 36/CPOS/CDHU"},"Cotação","36/CPOS/CDHU","BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F561,1,0,ROW(C563)-ROW(C561)-1)),AVERAGE(OFFSET(F561,1,0,ROW(C563)-ROW(C561)-1)))*IF(H560=\"\",1,VLOOKUP(H560,INDICES,8)),0)","v":212.11},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A560)-1","v":87},{"$f":"ROW(C563)-ROW(C561)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F560),M560=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F560),M560=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C562<>\"\",VLOOKUP(C562,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,212.11,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J562),$J$1:$J562,0)-1,0)),ISNUMBER(F562),INDEX($M$1:$M562,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M562))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F560),M560=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F560),M560=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H566=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F566),M566=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B566,\" \",$C566)","v":"Cotação  11641/ORSE"},"Cotação"," 11641/ORSE","ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F567,1,0,ROW(C569)-ROW(C567)-1)),AVERAGE(OFFSET(F567,1,0,ROW(C569)-ROW(C567)-1)))*IF(H566=\"\",1,VLOOKUP(H566,INDICES,8)),0)","v":422.46},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A566)-1","v":88},{"$f":"ROW(C569)-ROW(C567)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F566),M566=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F566),M566=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C568<>\"\",VLOOKUP(C568,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,422.46,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J568),$J$1:$J568,0)-1,0)),ISNUMBER(F568),INDEX($M$1:$M568,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M568))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F566),M566=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F566),M566=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H572=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F572),M572=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B572,\" \",$C572)","v":"Cotação  067090/IOPES"},"Cotação"," 067090/IOPES","PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F573,1,0,ROW(C575)-ROW(C573)-1)),AVERAGE(OFFSET(F573,1,0,ROW(C575)-ROW(C573)-1)))*IF(H572=\"\",1,VLOOKUP(H572,INDICES,8)),0)","v":14.22},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A572)-1","v":89},{"$f":"ROW(C575)-ROW(C573)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F572),M572=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F572),M572=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E005",{"$f":"IF(C574<>\"\",VLOOKUP(C574,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"IOPES"},null,14.22,null,"05/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J574),$J$1:$J574,0)-1,0)),ISNUMBER(F574),INDEX($M$1:$M574,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M574))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F572),M572=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F572),M572=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H578=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F578),M578=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B578,\" \",$C578)","v":"Cotação  026664/IOPES"},"Cotação"," 026664/IOPES","BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F579,1,0,ROW(C581)-ROW(C579)-1)),AVERAGE(OFFSET(F579,1,0,ROW(C581)-ROW(C579)-1)))*IF(H578=\"\",1,VLOOKUP(H578,INDICES,8)),0)","v":0.26},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A578)-1","v":90},{"$f":"ROW(C581)-ROW(C579)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F578),M578=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F578),M578=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C580<>\"\",VLOOKUP(C580,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,0.26,null,"05/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J580),$J$1:$J580,0)-1,0)),ISNUMBER(F580),INDEX($M$1:$M580,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M580))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F578),M578=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F578),M578=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H584=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F584),M584=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B584,\" \",$C584)","v":"Cotação  14735/EMOP"},"Cotação"," 14735/EMOP","PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F585,1,0,ROW(C587)-ROW(C585)-1)),AVERAGE(OFFSET(F585,1,0,ROW(C587)-ROW(C585)-1)))*IF(H584=\"\",1,VLOOKUP(H584,INDICES,8)),0)","v":6.23},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A584)-1","v":91},{"$f":"ROW(C587)-ROW(C585)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F584),M584=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F584),M584=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C586<>\"\",VLOOKUP(C586,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"EMOP"},null,6.23,null,"07/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J586),$J$1:$J586,0)-1,0)),ISNUMBER(F586),INDEX($M$1:$M586,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M586))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F584),M584=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F584),M584=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H590=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F590),M590=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B590,\" \",$C590)","v":"Cotação  10366/ORSE"},"Cotação"," 10366/ORSE","ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ ELETRODUTO 33mm, d=1 1/4 \"","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F591,1,0,ROW(C593)-ROW(C591)-1)),AVERAGE(OFFSET(F591,1,0,ROW(C593)-ROW(C591)-1)))*IF(H590=\"\",1,VLOOKUP(H590,INDICES,8)),0)","v":0.8},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A590)-1","v":92},{"$f":"ROW(C593)-ROW(C591)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F590),M590=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F590),M590=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C592<>\"\",VLOOKUP(C592,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,0.8,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J592),$J$1:$J592,0)-1,0)),ISNUMBER(F592),INDEX($M$1:$M592,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M592))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F590),M590=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F590),M590=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H596=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F596),M596=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B596,\" \",$C596)","v":"Cotação  10364/ORSE"},"Cotação"," 10364/ORSE","BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32mm, d=1 1/4\"","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F597,1,0,ROW(C599)-ROW(C597)-1)),AVERAGE(OFFSET(F597,1,0,ROW(C599)-ROW(C597)-1)))*IF(H596=\"\",1,VLOOKUP(H596,INDICES,8)),0)","v":0.79},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A596)-1","v":93},{"$f":"ROW(C599)-ROW(C597)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F596),M596=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F596),M596=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C598<>\"\",VLOOKUP(C598,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,0.79,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J598),$J$1:$J598,0)-1,0)),ISNUMBER(F598),INDEX($M$1:$M598,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M598))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F596),M596=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F596),M596=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H602=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F602),M602=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B602,\" \",$C602)","v":"Cotação  8347/ORSE"},"Cotação"," 8347/ORSE","ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4\"","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F603,1,0,ROW(C605)-ROW(C603)-1)),AVERAGE(OFFSET(F603,1,0,ROW(C605)-ROW(C603)-1)))*IF(H602=\"\",1,VLOOKUP(H602,INDICES,8)),0)","v":0.05},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A602)-1","v":94},{"$f":"ROW(C605)-ROW(C603)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F602),M602=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F602),M602=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C604<>\"\",VLOOKUP(C604,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,0.05,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J604),$J$1:$J604,0)-1,0)),ISNUMBER(F604),INDEX($M$1:$M604,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M604))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F602),M602=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F602),M602=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H608=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F608),M608=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B608,\" \",$C608)","v":"Cotação  028055/SBC"},"Cotação"," 028055/SBC","ARRUELA ACO 3/8\" x 1/2\"","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F609,1,0,ROW(C611)-ROW(C609)-1)),AVERAGE(OFFSET(F609,1,0,ROW(C611)-ROW(C609)-1)))*IF(H608=\"\",1,VLOOKUP(H608,INDICES,8)),0)","v":0.16},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A608)-1","v":95},{"$f":"ROW(C611)-ROW(C609)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F608),M608=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F608),M608=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C610<>\"\",VLOOKUP(C610,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,0.16,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J610),$J$1:$J610,0)-1,0)),ISNUMBER(F610),INDEX($M$1:$M610,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M610))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F608),M608=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F608),M608=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H614=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F614),M614=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B614,\" \",$C614)","v":"Cotação  002375/SBC"},"Cotação"," 002375/SBC","CHUMBADOR CB 3/8\"x2.1/2\"+ PARAFUSO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F615,1,0,ROW(C617)-ROW(C615)-1)),AVERAGE(OFFSET(F615,1,0,ROW(C617)-ROW(C615)-1)))*IF(H614=\"\",1,VLOOKUP(H614,INDICES,8)),0)","v":2.59},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A614)-1","v":96},{"$f":"ROW(C617)-ROW(C615)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F614),M614=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F614),M614=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C616<>\"\",VLOOKUP(C616,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,2.59,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J616),$J$1:$J616,0)-1,0)),ISNUMBER(F616),INDEX($M$1:$M616,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M616))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F614),M614=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F614),M614=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H620=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F620),M620=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B620,\" \",$C620)","v":"Cotação  003563/SBC"},"Cotação"," 003563/SBC","PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F621,1,0,ROW(C623)-ROW(C621)-1)),AVERAGE(OFFSET(F621,1,0,ROW(C623)-ROW(C621)-1)))*IF(H620=\"\",1,VLOOKUP(H620,INDICES,8)),0)","v":0.94},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A620)-1","v":97},{"$f":"ROW(C623)-ROW(C621)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F620),M620=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F620),M620=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C622<>\"\",VLOOKUP(C622,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,0.94,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J622),$J$1:$J622,0)-1,0)),ISNUMBER(F622),INDEX($M$1:$M622,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M622))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F620),M620=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F620),M620=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H626=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F626),M626=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B626,\" \",$C626)","v":"Cotação  036580/SBC"},"Cotação"," 036580/SBC","SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F627,1,0,ROW(C629)-ROW(C627)-1)),AVERAGE(OFFSET(F627,1,0,ROW(C629)-ROW(C627)-1)))*IF(H626=\"\",1,VLOOKUP(H626,INDICES,8)),0)","v":4.3099999999999996},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A626)-1","v":98},{"$f":"ROW(C629)-ROW(C627)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F626),M626=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F626),M626=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C628<>\"\",VLOOKUP(C628,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,4.3099999999999996,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J628),$J$1:$J628,0)-1,0)),ISNUMBER(F628),INDEX($M$1:$M628,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M628))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F626),M626=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F626),M626=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H632=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F632),M632=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B632,\" \",$C632)","v":"Cotação  004949/SBC"},"Cotação"," 004949/SBC","CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F633,1,0,ROW(C635)-ROW(C633)-1)),AVERAGE(OFFSET(F633,1,0,ROW(C635)-ROW(C633)-1)))*IF(H632=\"\",1,VLOOKUP(H632,INDICES,8)),0)","v":51.5},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A632)-1","v":99},{"$f":"ROW(C635)-ROW(C633)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F632),M632=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F632),M632=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C634<>\"\",VLOOKUP(C634,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,51.5,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J634),$J$1:$J634,0)-1,0)),ISNUMBER(F634),INDEX($M$1:$M634,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M634))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F632),M632=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F632),M632=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H638=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F638),M638=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B638,\" \",$C638)","v":"Cotação  004948/SBC"},"Cotação"," 004948/SBC","CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F639,1,0,ROW(C641)-ROW(C639)-1)),AVERAGE(OFFSET(F639,1,0,ROW(C641)-ROW(C639)-1)))*IF(H638=\"\",1,VLOOKUP(H638,INDICES,8)),0)","v":167.98},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A638)-1","v":100},{"$f":"ROW(C641)-ROW(C639)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F638),M638=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F638),M638=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C640<>\"\",VLOOKUP(C640,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,167.98,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J640),$J$1:$J640,0)-1,0)),ISNUMBER(F640),INDEX($M$1:$M640,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M640))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F638),M638=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F638),M638=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H644=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F644),M644=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B644,\" \",$C644)","v":"Cotação  003595/SBC"},"Cotação"," 003595/SBC","PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F645,1,0,ROW(C647)-ROW(C645)-1)),AVERAGE(OFFSET(F645,1,0,ROW(C647)-ROW(C645)-1)))*IF(H644=\"\",1,VLOOKUP(H644,INDICES,8)),0)","v":7.5},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A644)-1","v":101},{"$f":"ROW(C647)-ROW(C645)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F644),M644=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F644),M644=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C646<>\"\",VLOOKUP(C646,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,7.5,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J646),$J$1:$J646,0)-1,0)),ISNUMBER(F646),INDEX($M$1:$M646,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M646))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F644),M644=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F644),M644=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H650=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F650),M650=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B650,\" \",$C650)","v":"Cotação  003492/SBC"},"Cotação"," 003492/SBC","PLACA CEGA PARA CAIXA 4\"x2\" RETANGULAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F651,1,0,ROW(C653)-ROW(C651)-1)),AVERAGE(OFFSET(F651,1,0,ROW(C653)-ROW(C651)-1)))*IF(H650=\"\",1,VLOOKUP(H650,INDICES,8)),0)","v":2.4900000000000002},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A650)-1","v":102},{"$f":"ROW(C653)-ROW(C651)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F650),M650=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F650),M650=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C652<>\"\",VLOOKUP(C652,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,2.4900000000000002,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J652),$J$1:$J652,0)-1,0)),ISNUMBER(F652),INDEX($M$1:$M652,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M652))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F650),M650=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F650),M650=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H656=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F656),M656=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B656,\" \",$C656)","v":"Cotação  034530/SBC"},"Cotação"," 034530/SBC","PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F657,1,0,ROW(C659)-ROW(C657)-1)),AVERAGE(OFFSET(F657,1,0,ROW(C659)-ROW(C657)-1)))*IF(H656=\"\",1,VLOOKUP(H656,INDICES,8)),0)","v":6.14},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A656)-1","v":103},{"$f":"ROW(C659)-ROW(C657)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F656),M656=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F656),M656=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C658<>\"\",VLOOKUP(C658,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,6.14,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J658),$J$1:$J658,0)-1,0)),ISNUMBER(F658),INDEX($M$1:$M658,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M658))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F656),M656=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F656),M656=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H662=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F662),M662=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B662,\" \",$C662)","v":"Cotação  828/ORSE"},"Cotação"," 828/ORSE","DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F663,1,0,ROW(C665)-ROW(C663)-1)),AVERAGE(OFFSET(F663,1,0,ROW(C665)-ROW(C663)-1)))*IF(H662=\"\",1,VLOOKUP(H662,INDICES,8)),0)","v":66.38},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A662)-1","v":104},{"$f":"ROW(C665)-ROW(C663)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F662),M662=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F662),M662=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C664<>\"\",VLOOKUP(C664,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,66.38,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J664),$J$1:$J664,0)-1,0)),ISNUMBER(F664),INDEX($M$1:$M664,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M664))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F662),M662=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F662),M662=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H668=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F668),M668=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B668,\" \",$C668)","v":"Cotação  004892/SBC"},"Cotação"," 004892/SBC","DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F669,1,0,ROW(C671)-ROW(C669)-1)),AVERAGE(OFFSET(F669,1,0,ROW(C671)-ROW(C669)-1)))*IF(H668=\"\",1,VLOOKUP(H668,INDICES,8)),0)","v":141.26},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A668)-1","v":105},{"$f":"ROW(C671)-ROW(C669)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F668),M668=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F668),M668=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C670<>\"\",VLOOKUP(C670,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,141.26,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J670),$J$1:$J670,0)-1,0)),ISNUMBER(F670),INDEX($M$1:$M670,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M670))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F668),M668=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F668),M668=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H674=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F674),M674=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B674,\" \",$C674)","v":"Cotação 3692/ORSE"},"Cotação","3692/ORSE","DISJUNTOR BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: 5SX1 OU SIMILAR bipolar 70 A, padrão DIN ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F675,1,0,ROW(C677)-ROW(C675)-1)),AVERAGE(OFFSET(F675,1,0,ROW(C677)-ROW(C675)-1)))*IF(H674=\"\",1,VLOOKUP(H674,INDICES,8)),0)","v":75.7},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A674)-1","v":106},{"$f":"ROW(C677)-ROW(C675)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F674),M674=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F674),M674=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C676<>\"\",VLOOKUP(C676,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,75.7,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J676),$J$1:$J676,0)-1,0)),ISNUMBER(F676),INDEX($M$1:$M676,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M676))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F674),M674=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F674),M674=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H680=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F680),M680=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B680,\" \",$C680)","v":"Cotação 3441/ORSE"},"Cotação","3441/ORSE","DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65 KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F681,1,0,ROW(C683)-ROW(C681)-1)),AVERAGE(OFFSET(F681,1,0,ROW(C683)-ROW(C681)-1)))*IF(H680=\"\",1,VLOOKUP(H680,INDICES,8)),0)","v":194},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A680)-1","v":107},{"$f":"ROW(C683)-ROW(C681)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F680),M680=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F680),M680=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C682<>\"\",VLOOKUP(C682,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,194,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J682),$J$1:$J682,0)-1,0)),ISNUMBER(F682),INDEX($M$1:$M682,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M682))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F680),M680=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F680),M680=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H686=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F686),M686=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B686,\" \",$C686)","v":"Cotação  036570/SBC"},"Cotação"," 036570/SBC","DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F687,1,0,ROW(C689)-ROW(C687)-1)),AVERAGE(OFFSET(F687,1,0,ROW(C689)-ROW(C687)-1)))*IF(H686=\"\",1,VLOOKUP(H686,INDICES,8)),0)","v":400.8},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A686)-1","v":108},{"$f":"ROW(C689)-ROW(C687)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F686),M686=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F686),M686=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C688<>\"\",VLOOKUP(C688,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,400.8,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J688),$J$1:$J688,0)-1,0)),ISNUMBER(F688),INDEX($M$1:$M688,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M688))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F686),M686=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F686),M686=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H692=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F692),M692=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B692,\" \",$C692)","v":"Cotação 37/CPOS/CDHU"},"Cotação","37/CPOS/CDHU","DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, 2 POLOS; F+N, F+T OU F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT E IT, CURVA DE ENSAIO: 10/350µS; IIMP= 60 KA; REF. SCL 275 60 KA DA CLAMPER, 810299SG DA EMBRASTEC OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F693,1,0,ROW(C695)-ROW(C693)-1)),AVERAGE(OFFSET(F693,1,0,ROW(C695)-ROW(C693)-1)))*IF(H692=\"\",1,VLOOKUP(H692,INDICES,8)),0)","v":510.37},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A692)-1","v":109},{"$f":"ROW(C695)-ROW(C693)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F692),M692=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F692),M692=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C694<>\"\",VLOOKUP(C694,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,510.37,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J694),$J$1:$J694,0)-1,0)),ISNUMBER(F694),INDEX($M$1:$M694,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M694))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F692),M692=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F692),M692=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H698=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F698),M698=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B698,\" \",$C698)","v":"Cotação  002418/SBC"},"Cotação"," 002418/SBC","DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F699,1,0,ROW(C701)-ROW(C699)-1)),AVERAGE(OFFSET(F699,1,0,ROW(C701)-ROW(C699)-1)))*IF(H698=\"\",1,VLOOKUP(H698,INDICES,8)),0)","v":291},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A698)-1","v":110},{"$f":"ROW(C701)-ROW(C699)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F698),M698=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F698),M698=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C700<>\"\",VLOOKUP(C700,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,291,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J700),$J$1:$J700,0)-1,0)),ISNUMBER(F700),INDEX($M$1:$M700,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M700))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F698),M698=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F698),M698=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H704=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F704),M704=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B704,\" \",$C704)","v":"Cotação  035753/SBC"},"Cotação"," 035753/SBC","ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4\" CHAPA 16","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F705,1,0,ROW(C707)-ROW(C705)-1)),AVERAGE(OFFSET(F705,1,0,ROW(C707)-ROW(C705)-1)))*IF(H704=\"\",1,VLOOKUP(H704,INDICES,8)),0)","v":3.95},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A704)-1","v":111},{"$f":"ROW(C707)-ROW(C705)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F704),M704=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F704),M704=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C706<>\"\",VLOOKUP(C706,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,3.95,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J706),$J$1:$J706,0)-1,0)),ISNUMBER(F706),INDEX($M$1:$M706,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M706))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F704),M704=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F704),M704=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H710=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F710),M710=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B710,\" \",$C710)","v":"Cotação  077790 /SBC"},"Cotação"," 077790 /SBC","ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F711,1,0,ROW(C713)-ROW(C711)-1)),AVERAGE(OFFSET(F711,1,0,ROW(C713)-ROW(C711)-1)))*IF(H710=\"\",1,VLOOKUP(H710,INDICES,8)),0)","v":19.95},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A710)-1","v":112},{"$f":"ROW(C713)-ROW(C711)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F710),M710=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F710),M710=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C712<>\"\",VLOOKUP(C712,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,19.95,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J712),$J$1:$J712,0)-1,0)),ISNUMBER(F712),INDEX($M$1:$M712,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M712))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F710),M710=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F710),M710=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H716=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F716),M716=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B716,\" \",$C716)","v":"Cotação  000216/SBC"},"Cotação"," 000216/SBC","ELETROCALHA PERFURADA TIPO \"U\" 100X50MM CHAPA 22","M",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F717,1,0,ROW(C719)-ROW(C717)-1)),AVERAGE(OFFSET(F717,1,0,ROW(C719)-ROW(C717)-1)))*IF(H716=\"\",1,VLOOKUP(H716,INDICES,8)),0)","v":18.13},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A716)-1","v":113},{"$f":"ROW(C719)-ROW(C717)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F716),M716=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F716),M716=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C718<>\"\",VLOOKUP(C718,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,18.13,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J718),$J$1:$J718,0)-1,0)),ISNUMBER(F718),INDEX($M$1:$M718,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M718))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F716),M716=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F716),M716=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H722=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F722),M722=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B722,\" \",$C722)","v":"Cotação  3980/ORSE"},"Cotação"," 3980/ORSE","SUPORTE VERTICAL 100 x 75 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPAOU SIMILAR) ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F723,1,0,ROW(C725)-ROW(C723)-1)),AVERAGE(OFFSET(F723,1,0,ROW(C725)-ROW(C723)-1)))*IF(H722=\"\",1,VLOOKUP(H722,INDICES,8)),0)","v":6.25},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A722)-1","v":114},{"$f":"ROW(C725)-ROW(C723)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F722),M722=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F722),M722=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C724<>\"\",VLOOKUP(C724,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,6.25,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J724),$J$1:$J724,0)-1,0)),ISNUMBER(F724),INDEX($M$1:$M724,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M724))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F722),M722=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F722),M722=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H728=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F728),M728=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B728,\" \",$C728)","v":"Cotação  9705/ORSE"},"Cotação"," 9705/ORSE","TALA PLANA PERFURADA 50mm","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F729,1,0,ROW(C731)-ROW(C729)-1)),AVERAGE(OFFSET(F729,1,0,ROW(C731)-ROW(C729)-1)))*IF(H728=\"\",1,VLOOKUP(H728,INDICES,8)),0)","v":1.1000000000000001},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A728)-1","v":115},{"$f":"ROW(C731)-ROW(C729)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F728),M728=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F728),M728=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C730<>\"\",VLOOKUP(C730,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,1.1000000000000001,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J730),$J$1:$J730,0)-1,0)),ISNUMBER(F730),INDEX($M$1:$M730,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M730))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F728),M728=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F728),M728=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H734=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F734),M734=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B734,\" \",$C734)","v":"Cotação  034524/SBC"},"Cotação"," 034524/SBC","ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 100x50mm CHAPA 24","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F735,1,0,ROW(C737)-ROW(C735)-1)),AVERAGE(OFFSET(F735,1,0,ROW(C737)-ROW(C735)-1)))*IF(H734=\"\",1,VLOOKUP(H734,INDICES,8)),0)","v":4.9000000000000004},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A734)-1","v":116},{"$f":"ROW(C737)-ROW(C735)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F734),M734=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F734),M734=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C736<>\"\",VLOOKUP(C736,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,4.9000000000000004,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J736),$J$1:$J736,0)-1,0)),ISNUMBER(F736),INDEX($M$1:$M736,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M736))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F734),M734=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F734),M734=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H740=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F740),M740=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B740,\" \",$C740)","v":"Cotação 38/CPOS/CDHU"},"Cotação","38/CPOS/CDHU","ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1 1/4´ - NBR13057","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F741,1,0,ROW(C743)-ROW(C741)-1)),AVERAGE(OFFSET(F741,1,0,ROW(C743)-ROW(C741)-1)))*IF(H740=\"\",1,VLOOKUP(H740,INDICES,8)),0)","v":27.24},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A740)-1","v":117},{"$f":"ROW(C743)-ROW(C741)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F740),M740=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F740),M740=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C742<>\"\",VLOOKUP(C742,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,27.24,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J742),$J$1:$J742,0)-1,0)),ISNUMBER(F742),INDEX($M$1:$M742,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M742))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F740),M740=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F740),M740=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H746=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F746),M746=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B746,\" \",$C746)","v":"Cotação  8928/ORSE"},"Cotação"," 8928/ORSE","SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F747,1,0,ROW(C749)-ROW(C747)-1)),AVERAGE(OFFSET(F747,1,0,ROW(C749)-ROW(C747)-1)))*IF(H746=\"\",1,VLOOKUP(H746,INDICES,8)),0)","v":6.45},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A746)-1","v":118},{"$f":"ROW(C749)-ROW(C747)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F746),M746=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F746),M746=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C748<>\"\",VLOOKUP(C748,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,6.45,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J748),$J$1:$J748,0)-1,0)),ISNUMBER(F748),INDEX($M$1:$M748,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M748))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F746),M746=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F746),M746=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H752=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F752),M752=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B752,\" \",$C752)","v":"Cotação  088525/SBC"},"Cotação"," 088525/SBC","QUADRO - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F753,1,0,ROW(C755)-ROW(C753)-1)),AVERAGE(OFFSET(F753,1,0,ROW(C755)-ROW(C753)-1)))*IF(H752=\"\",1,VLOOKUP(H752,INDICES,8)),0)","v":20.23},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A752)-1","v":119},{"$f":"ROW(C755)-ROW(C753)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F752),M752=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F752),M752=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C754<>\"\",VLOOKUP(C754,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,20.23,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J754),$J$1:$J754,0)-1,0)),ISNUMBER(F754),INDEX($M$1:$M754,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M754))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F752),M752=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F752),M752=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H758=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F758),M758=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B758,\" \",$C758)","v":"Cotação  017314/SBC"},"Cotação"," 017314/SBC","QUADRO - BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F759,1,0,ROW(C761)-ROW(C759)-1)),AVERAGE(OFFSET(F759,1,0,ROW(C761)-ROW(C759)-1)))*IF(H758=\"\",1,VLOOKUP(H758,INDICES,8)),0)","v":302},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A758)-1","v":120},{"$f":"ROW(C761)-ROW(C759)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F758),M758=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F758),M758=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C760<>\"\",VLOOKUP(C760,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,302,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J760),$J$1:$J760,0)-1,0)),ISNUMBER(F760),INDEX($M$1:$M760,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M760))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F758),M758=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F758),M758=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H764=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F764),M764=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B764,\" \",$C764)","v":"Cotação  007140/SBC"},"Cotação"," 007140/SBC","QUADRO - BARRAMENTO TRIFASICO PARA ALTA 440V 57P DISJUNTORES DIN GELO STECK","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F765,1,0,ROW(C767)-ROW(C765)-1)),AVERAGE(OFFSET(F765,1,0,ROW(C767)-ROW(C765)-1)))*IF(H764=\"\",1,VLOOKUP(H764,INDICES,8)),0)","v":322.74},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A764)-1","v":121},{"$f":"ROW(C767)-ROW(C765)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F764),M764=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F764),M764=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C766<>\"\",VLOOKUP(C766,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,322.74,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J766),$J$1:$J766,0)-1,0)),ISNUMBER(F766),INDEX($M$1:$M766,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M766))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F764),M764=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F764),M764=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H770=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F770),M770=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B770,\" \",$C770)","v":"Cotação 39/CPOS/CDHU"},"Cotação","39/CPOS/CDHU","LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; REF. AL0756D.L102 DA AJALUMI, SM-755/2 LED LC DA ARM, LHT42-S4000840 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F771,1,0,ROW(C773)-ROW(C771)-1)),AVERAGE(OFFSET(F771,1,0,ROW(C773)-ROW(C771)-1)))*IF(H770=\"\",1,VLOOKUP(H770,INDICES,8)),0)","v":318.33999999999997},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A770)-1","v":122},{"$f":"ROW(C773)-ROW(C771)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F770),M770=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F770),M770=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C772<>\"\",VLOOKUP(C772,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CPOS/CDHU"},null,318.33999999999997,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J772),$J$1:$J772,0)-1,0)),ISNUMBER(F772),INDEX($M$1:$M772,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M772))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F770),M770=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F770),M770=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H776=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F776),M776=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B776,\" \",$C776)","v":"Cotação  13947/ORSE"},"Cotação"," 13947/ORSE","LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F777,1,0,ROW(C779)-ROW(C777)-1)),AVERAGE(OFFSET(F777,1,0,ROW(C779)-ROW(C777)-1)))*IF(H776=\"\",1,VLOOKUP(H776,INDICES,8)),0)","v":205.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A776)-1","v":123},{"$f":"ROW(C779)-ROW(C777)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F776),M776=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F776),M776=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C778<>\"\",VLOOKUP(C778,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,205.9,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J778),$J$1:$J778,0)-1,0)),ISNUMBER(F778),INDEX($M$1:$M778,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M778))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F776),M776=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F776),M776=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H782=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F782),M782=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B782,\" \",$C782)","v":"Cotação  050372/SBC"},"Cotação"," 050372/SBC","LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F783,1,0,ROW(C785)-ROW(C783)-1)),AVERAGE(OFFSET(F783,1,0,ROW(C785)-ROW(C783)-1)))*IF(H782=\"\",1,VLOOKUP(H782,INDICES,8)),0)","v":31.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A782)-1","v":124},{"$f":"ROW(C785)-ROW(C783)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F782),M782=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F782),M782=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C784<>\"\",VLOOKUP(C784,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,31.9,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J784),$J$1:$J784,0)-1,0)),ISNUMBER(F784),INDEX($M$1:$M784,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M784))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F782),M782=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F782),M782=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H788=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F788),M788=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B788,\" \",$C788)","v":"Cotação  003420/SBC"},"Cotação"," 003420/SBC","FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F789,1,0,ROW(C791)-ROW(C789)-1)),AVERAGE(OFFSET(F789,1,0,ROW(C791)-ROW(C789)-1)))*IF(H788=\"\",1,VLOOKUP(H788,INDICES,8)),0)","v":1.06},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A788)-1","v":125},{"$f":"ROW(C791)-ROW(C789)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F788),M788=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F788),M788=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C790<>\"\",VLOOKUP(C790,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,1.06,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J790),$J$1:$J790,0)-1,0)),ISNUMBER(F790),INDEX($M$1:$M790,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M790))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F788),M788=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F788),M788=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H794=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F794),M794=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B794,\" \",$C794)","v":"Cotação  036540/SBC"},"Cotação"," 036540/SBC","LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO, UDINE G20","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F795,1,0,ROW(C797)-ROW(C795)-1)),AVERAGE(OFFSET(F795,1,0,ROW(C797)-ROW(C795)-1)))*IF(H794=\"\",1,VLOOKUP(H794,INDICES,8)),0)","v":399.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A794)-1","v":126},{"$f":"ROW(C797)-ROW(C795)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F794),M794=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F794),M794=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C796<>\"\",VLOOKUP(C796,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,399.9,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J796),$J$1:$J796,0)-1,0)),ISNUMBER(F796),INDEX($M$1:$M796,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M796))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F794),M794=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F794),M794=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H800=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F800),M800=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B800,\" \",$C800)","v":"Cotação  12141/ORSE"},"Cotação"," 12141/ORSE","CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F801,1,0,ROW(C803)-ROW(C801)-1)),AVERAGE(OFFSET(F801,1,0,ROW(C803)-ROW(C801)-1)))*IF(H800=\"\",1,VLOOKUP(H800,INDICES,8)),0)","v":356.6},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A800)-1","v":127},{"$f":"ROW(C803)-ROW(C801)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F800),M800=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F800),M800=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C802<>\"\",VLOOKUP(C802,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,356.6,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J802),$J$1:$J802,0)-1,0)),ISNUMBER(F802),INDEX($M$1:$M802,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M802))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F800),M800=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F800),M800=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H806=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F806),M806=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B806,\" \",$C806)","v":"Cotação  012620/SBC"},"Cotação"," 012620/SBC","CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F807,1,0,ROW(C809)-ROW(C807)-1)),AVERAGE(OFFSET(F807,1,0,ROW(C809)-ROW(C807)-1)))*IF(H806=\"\",1,VLOOKUP(H806,INDICES,8)),0)","v":39.1},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A806)-1","v":128},{"$f":"ROW(C809)-ROW(C807)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F806),M806=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F806),M806=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C808<>\"\",VLOOKUP(C808,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,39.1,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J808),$J$1:$J808,0)-1,0)),ISNUMBER(F808),INDEX($M$1:$M808,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M808))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F806),M806=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F806),M806=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H812=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F812),M812=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B812,\" \",$C812)","v":"Cotação 39662/ORSE"},"Cotação","39662/ORSE","TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F813,1,0,ROW(C815)-ROW(C813)-1)),AVERAGE(OFFSET(F813,1,0,ROW(C815)-ROW(C813)-1)))*IF(H812=\"\",1,VLOOKUP(H812,INDICES,8)),0)","v":20.61},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A812)-1","v":129},{"$f":"ROW(C815)-ROW(C813)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F812),M812=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F812),M812=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C814<>\"\",VLOOKUP(C814,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,20.61,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J814),$J$1:$J814,0)-1,0)),ISNUMBER(F814),INDEX($M$1:$M814,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M814))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F812),M812=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F812),M812=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H818=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F818),M818=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B818,\" \",$C818)","v":"Cotação 3162/ORSE"},"Cotação","3162/ORSE","CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F819,1,0,ROW(C821)-ROW(C819)-1)),AVERAGE(OFFSET(F819,1,0,ROW(C821)-ROW(C819)-1)))*IF(H818=\"\",1,VLOOKUP(H818,INDICES,8)),0)","v":10.8},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A818)-1","v":130},{"$f":"ROW(C821)-ROW(C819)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F818),M818=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F818),M818=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C820<>\"\",VLOOKUP(C820,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,10.8,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J820),$J$1:$J820,0)-1,0)),ISNUMBER(F820),INDEX($M$1:$M820,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M820))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F818),M818=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F818),M818=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H824=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F824),M824=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B824,\" \",$C824)","v":"Cotação 06178/ORSE"},"Cotação","06178/ORSE","TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM","m²",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F825,1,0,ROW(C827)-ROW(C825)-1)),AVERAGE(OFFSET(F825,1,0,ROW(C827)-ROW(C825)-1)))*IF(H824=\"\",1,VLOOKUP(H824,INDICES,8)),0)","v":450.31},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A824)-1","v":131},{"$f":"ROW(C827)-ROW(C825)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F824),M824=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F824),M824=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C826<>\"\",VLOOKUP(C826,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,450.31,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J826),$J$1:$J826,0)-1,0)),ISNUMBER(F826),INDEX($M$1:$M826,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M826))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F824),M824=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F824),M824=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H830=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F830),M830=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B830,\" \",$C830)","v":"Cotação 04777/ORSE"},"Cotação","04777/ORSE","CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F831,1,0,ROW(C833)-ROW(C831)-1)),AVERAGE(OFFSET(F831,1,0,ROW(C833)-ROW(C831)-1)))*IF(H830=\"\",1,VLOOKUP(H830,INDICES,8)),0)","v":8.02},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A830)-1","v":132},{"$f":"ROW(C833)-ROW(C831)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F830),M830=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F830),M830=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C832<>\"\",VLOOKUP(C832,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,8.02,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J832),$J$1:$J832,0)-1,0)),ISNUMBER(F832),INDEX($M$1:$M832,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M832))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F830),M830=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F830),M830=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H836=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F836),M836=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B836,\" \",$C836)","v":"Cotação  14289/EMOP"},"Cotação"," 14289/EMOP","GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F837,1,0,ROW(C839)-ROW(C837)-1)),AVERAGE(OFFSET(F837,1,0,ROW(C839)-ROW(C837)-1)))*IF(H836=\"\",1,VLOOKUP(H836,INDICES,8)),0)","v":142},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A836)-1","v":133},{"$f":"ROW(C839)-ROW(C837)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F836),M836=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F836),M836=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C838<>\"\",VLOOKUP(C838,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"EMOP"},null,142,null,"07/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J838),$J$1:$J838,0)-1,0)),ISNUMBER(F838),INDEX($M$1:$M838,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M838))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F836),M836=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F836),M836=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H842=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F842),M842=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B842,\" \",$C842)","v":"Cotação  07231/EMOP"},"Cotação"," 07231/EMOP","CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM","KG",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F843,1,0,ROW(C845)-ROW(C843)-1)),AVERAGE(OFFSET(F843,1,0,ROW(C845)-ROW(C843)-1)))*IF(H842=\"\",1,VLOOKUP(H842,INDICES,8)),0)","v":11.8184},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A842)-1","v":134},{"$f":"ROW(C845)-ROW(C843)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F842),M842=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F842),M842=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C844<>\"\",VLOOKUP(C844,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,11.8184,null,"07/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J844),$J$1:$J844,0)-1,0)),ISNUMBER(F844),INDEX($M$1:$M844,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M844))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F842),M842=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F842),M842=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H848=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F848),M848=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B848,\" \",$C848)","v":"Cotação  14288/EMOP"},"Cotação"," 14288/EMOP","DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5\" X 15\", TROPICAL OU SIMILAR","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F849,1,0,ROW(C851)-ROW(C849)-1)),AVERAGE(OFFSET(F849,1,0,ROW(C851)-ROW(C849)-1)))*IF(H848=\"\",1,VLOOKUP(H848,INDICES,8)),0)","v":333.04579999999999},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A848)-1","v":135},{"$f":"ROW(C851)-ROW(C849)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F848),M848=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F848),M848=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C850<>\"\",VLOOKUP(C850,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,333.04579999999999,null,"07/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J850),$J$1:$J850,0)-1,0)),ISNUMBER(F850),INDEX($M$1:$M850,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M850))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F848),M848=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F848),M848=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H854=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F854),M854=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B854,\" \",$C854)","v":"Cotação  036512/SBC"},"Cotação"," 036512/SBC","DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6\"\" 150mm","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F855,1,0,ROW(C857)-ROW(C855)-1)),AVERAGE(OFFSET(F855,1,0,ROW(C857)-ROW(C855)-1)))*IF(H854=\"\",1,VLOOKUP(H854,INDICES,8)),0)","v":29.91},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A854)-1","v":136},{"$f":"ROW(C857)-ROW(C855)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F854),M854=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F854),M854=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C856<>\"\",VLOOKUP(C856,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,29.91,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J856),$J$1:$J856,0)-1,0)),ISNUMBER(F856),INDEX($M$1:$M856,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M856))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F854),M854=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F854),M854=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H860=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F860),M860=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B860,\" \",$C860)","v":"Cotação  036510/SBC"},"Cotação"," 036510/SBC","DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 4\"\" 100mm","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F861,1,0,ROW(C863)-ROW(C861)-1)),AVERAGE(OFFSET(F861,1,0,ROW(C863)-ROW(C861)-1)))*IF(H860=\"\",1,VLOOKUP(H860,INDICES,8)),0)","v":22.46},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A860)-1","v":137},{"$f":"ROW(C863)-ROW(C861)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F860),M860=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F860),M860=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C862<>\"\",VLOOKUP(C862,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,22.46,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J862),$J$1:$J862,0)-1,0)),ISNUMBER(F862),INDEX($M$1:$M862,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M862))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F860),M860=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F860),M860=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H866=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F866),M866=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B866,\" \",$C866)","v":"Cotação 13326/ORSE"},"Cotação","13326/ORSE","BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8\" X 3000MM","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F867,1,0,ROW(C869)-ROW(C867)-1)),AVERAGE(OFFSET(F867,1,0,ROW(C869)-ROW(C867)-1)))*IF(H866=\"\",1,VLOOKUP(H866,INDICES,8)),0)","v":73.45},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A866)-1","v":138},{"$f":"ROW(C869)-ROW(C867)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F866),M866=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F866),M866=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C868<>\"\",VLOOKUP(C868,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,73.45,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J868),$J$1:$J868,0)-1,0)),ISNUMBER(F868),INDEX($M$1:$M868,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M868))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F866),M866=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F866),M866=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H872=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F872),M872=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B872,\" \",$C872)","v":"Cotação  036691/SBC"},"Cotação"," 036691/SBC","EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F873,1,0,ROW(C875)-ROW(C873)-1)),AVERAGE(OFFSET(F873,1,0,ROW(C875)-ROW(C873)-1)))*IF(H872=\"\",1,VLOOKUP(H872,INDICES,8)),0)","v":7415},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A872)-1","v":139},{"$f":"ROW(C875)-ROW(C873)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F872),M872=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F872),M872=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C874<>\"\",VLOOKUP(C874,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,7415,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J874),$J$1:$J874,0)-1,0)),ISNUMBER(F874),INDEX($M$1:$M874,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M874))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F872),M872=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F872),M872=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H878=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F878),M878=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B878,\" \",$C878)","v":"Cotação  036694/SBC"},"Cotação"," 036694/SBC","EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F879,1,0,ROW(C881)-ROW(C879)-1)),AVERAGE(OFFSET(F879,1,0,ROW(C881)-ROW(C879)-1)))*IF(H878=\"\",1,VLOOKUP(H878,INDICES,8)),0)","v":5197.5},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A878)-1","v":140},{"$f":"ROW(C881)-ROW(C879)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F878),M878=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F878),M878=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C880<>\"\",VLOOKUP(C880,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,5197.5,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J880),$J$1:$J880,0)-1,0)),ISNUMBER(F880),INDEX($M$1:$M880,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M880))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F878),M878=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F878),M878=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H884=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F884),M884=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B884,\" \",$C884)","v":"Cotação  006442/SBC"},"Cotação"," 006442/SBC","CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F885,1,0,ROW(C887)-ROW(C885)-1)),AVERAGE(OFFSET(F885,1,0,ROW(C887)-ROW(C885)-1)))*IF(H884=\"\",1,VLOOKUP(H884,INDICES,8)),0)","v":2899.99},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A884)-1","v":141},{"$f":"ROW(C887)-ROW(C885)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F884),M884=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F884),M884=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C886<>\"\",VLOOKUP(C886,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,2899.99,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J886),$J$1:$J886,0)-1,0)),ISNUMBER(F886),INDEX($M$1:$M886,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M886))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F884),M884=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F884),M884=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H890=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F890),M890=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B890,\" \",$C890)","v":"Cotação  060985/SBC"},"Cotação"," 060985/SBC","EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F891,1,0,ROW(C893)-ROW(C891)-1)),AVERAGE(OFFSET(F891,1,0,ROW(C893)-ROW(C891)-1)))*IF(H890=\"\",1,VLOOKUP(H890,INDICES,8)),0)","v":202.5},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A890)-1","v":142},{"$f":"ROW(C893)-ROW(C891)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F890),M890=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F890),M890=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C892<>\"\",VLOOKUP(C892,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,202.5,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J892),$J$1:$J892,0)-1,0)),ISNUMBER(F892),INDEX($M$1:$M892,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M892))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F890),M890=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F890),M890=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H896=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F896),M896=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B896,\" \",$C896)","v":"Cotação 40/CPOS/CDHU"},"Cotação","40/CPOS/CDHU","TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F897,1,0,ROW(C899)-ROW(C897)-1)),AVERAGE(OFFSET(F897,1,0,ROW(C899)-ROW(C897)-1)))*IF(H896=\"\",1,VLOOKUP(H896,INDICES,8)),0)","v":12.72},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A896)-1","v":143},{"$f":"ROW(C899)-ROW(C897)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F896),M896=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F896),M896=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C898<>\"\",VLOOKUP(C898,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,12.72,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J898),$J$1:$J898,0)-1,0)),ISNUMBER(F898),INDEX($M$1:$M898,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M898))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F896),M896=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F896),M896=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H902=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F902),M902=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B902,\" \",$C902)","v":"Cotação  016202/SBC"},"Cotação"," 016202/SBC","TARUGO ACO INOX 5/8\"\" (50cm)","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F903,1,0,ROW(C905)-ROW(C903)-1)),AVERAGE(OFFSET(F903,1,0,ROW(C905)-ROW(C903)-1)))*IF(H902=\"\",1,VLOOKUP(H902,INDICES,8)),0)","v":104},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A902)-1","v":144},{"$f":"ROW(C905)-ROW(C903)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F902),M902=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F902),M902=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C904<>\"\",VLOOKUP(C904,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SBC"},null,104,null,"08/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J904),$J$1:$J904,0)-1,0)),ISNUMBER(F904),INDEX($M$1:$M904,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M904))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F902),M902=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F902),M902=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H908=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F908),M908=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B908,\" \",$C908)","v":"Cotação  85001/SIURB"},"Cotação"," 85001/SIURB","POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F909,1,0,ROW(C911)-ROW(C909)-1)),AVERAGE(OFFSET(F909,1,0,ROW(C911)-ROW(C909)-1)))*IF(H908=\"\",1,VLOOKUP(H908,INDICES,8)),0)","v":87.7},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A908)-1","v":145},{"$f":"ROW(C911)-ROW(C909)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F908),M908=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F908),M908=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E007",{"$f":"IF(C910<>\"\",VLOOKUP(C910,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SIURB"},null,87.7,null,"01/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J910),$J$1:$J910,0)-1,0)),ISNUMBER(F910),INDEX($M$1:$M910,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M910))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F908),M908=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F908),M908=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H914=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F914),M914=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B914,\" \",$C914)","v":"Cotação  8985/ORSE"},"Cotação"," 8985/ORSE","CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F915,1,0,ROW(C917)-ROW(C915)-1)),AVERAGE(OFFSET(F915,1,0,ROW(C917)-ROW(C915)-1)))*IF(H914=\"\",1,VLOOKUP(H914,INDICES,8)),0)","v":1293.44},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A914)-1","v":146},{"$f":"ROW(C917)-ROW(C915)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F914),M914=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F914),M914=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C916<>\"\",VLOOKUP(C916,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,1293.44,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J916),$J$1:$J916,0)-1,0)),ISNUMBER(F916),INDEX($M$1:$M916,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M916))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F914),M914=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F914),M914=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H920=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F920),M920=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B920,\" \",$C920)","v":"Cotação 8507/ORSE"},"Cotação","8507/ORSE","CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F921,1,0,ROW(C923)-ROW(C921)-1)),AVERAGE(OFFSET(F921,1,0,ROW(C923)-ROW(C921)-1)))*IF(H920=\"\",1,VLOOKUP(H920,INDICES,8)),0)","v":854.98},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A920)-1","v":147},{"$f":"ROW(C923)-ROW(C921)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F920),M920=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F920),M920=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C922<>\"\",VLOOKUP(C922,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,854.98,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J922),$J$1:$J922,0)-1,0)),ISNUMBER(F922),INDEX($M$1:$M922,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M922))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F920),M920=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F920),M920=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H926=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F926),M926=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B926,\" \",$C926)","v":"Cotação  4686/ORSE"},"Cotação"," 4686/ORSE","CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO  diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m","m",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F927,1,0,ROW(C929)-ROW(C927)-1)),AVERAGE(OFFSET(F927,1,0,ROW(C929)-ROW(C927)-1)))*IF(H926=\"\",1,VLOOKUP(H926,INDICES,8)),0)","v":17.89},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A926)-1","v":148},{"$f":"ROW(C929)-ROW(C927)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F926),M926=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F926),M926=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C928<>\"\",VLOOKUP(C928,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,17.89,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J928),$J$1:$J928,0)-1,0)),ISNUMBER(F928),INDEX($M$1:$M928,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M928))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F926),M926=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F926),M926=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H932=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F932),M932=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B932,\" \",$C932)","v":"Cotação  4876/ORSE"},"Cotação"," 4876/ORSE","LETRAS AÇO INOX  20 x 20cm","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F933,1,0,ROW(C935)-ROW(C933)-1)),AVERAGE(OFFSET(F933,1,0,ROW(C935)-ROW(C933)-1)))*IF(H932=\"\",1,VLOOKUP(H932,INDICES,8)),0)","v":93.64},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A932)-1","v":149},{"$f":"ROW(C935)-ROW(C933)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F932),M932=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F932),M932=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C934<>\"\",VLOOKUP(C934,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,93.64,null,"06/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J934),$J$1:$J934,0)-1,0)),ISNUMBER(F934),INDEX($M$1:$M934,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M934))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F932),M932=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F932),M932=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H938=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F938),M938=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B938,\" \",$C938)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F939,1,0,ROW(C941)-ROW(C939)-1)),AVERAGE(OFFSET(F939,1,0,ROW(C941)-ROW(C939)-1)))*IF(H938=\"\",1,VLOOKUP(H938,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A938)-1","v":150},{"$f":"ROW(C941)-ROW(C939)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F938),M938=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F938),M938=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C940<>\"\",VLOOKUP(C940,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J940),$J$1:$J940,0)-1,0)),ISNUMBER(F940),INDEX($M$1:$M940,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M940))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F938),M938=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F938),M938=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":5,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 116,79% HORISTA e 73,93% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 93,83% HORISTA e 55,49% MENSALISTA","NACIONAL","BELO HORIZONTE","SINAPI FORMATO 2025","09/2025","","10/10/2025"]
["SICRO",null,null,"MG","","07-2025","",""]
["SUDECAP",null,null,"BELO HORIZONTE","","07/2025","",""]
["SUDECAP CONST.",null,null,"BELO HORIZONTE","","07/2025","",""]
["SETOP",null,null,"JEQUITINHONHA E MUCURI","","07/2025","",""]

{"sheet":"Busca","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,null,"CONTÉM:"]
[null,null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]